Příloha č. 4 Oznámení o zahájení zadávacího řízení - Obchodní podmín|^|ym	
VZ „Pořízení zdravotnických přístrojů - Ultrazvukový přístroj pro ARIM"
Kupní smlouva
uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
I.
SMLUVNÍ STRANY
1. Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Se sídlem:
Zastoupena:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel:
email:
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

008 44 896
CZ00844896

596 491 111

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899
(dále jen „kupující")
2.	Electric Medical Service, s.r.o.
Se sídlem:	Ledce 74, 664 62
Zastoupena:	
IČ:	49970267
DIČ:	CZ49970267
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Tel:	543 524 381
email:	
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 13525 (dále jen „prodávající)
II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.	Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
2.	Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3.	Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
1.	Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zdravotní techniku nový ultrazvukový přístroj pro ARIM - 1 ks přenosného přístroje VENUE, výrobce GE Healthcare, včetně příslušenství tak, jak je
1

specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu smlouvy. Podrobná specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí. Kupující se zavazuje předmět smlouvy převzít a prodávajícímu za poskytnuté plnění zaplatit za podmínek uvedených v této smlouvě kupní cenu dle čl. IV této smlouvy.
2.	Dodávané zboží musí být nové a nepoužívané.
3.	Součástí předmětu smlouvy je bezplatná doprava předmětu smlouvy do místa plnění dle čl. V této
smlouvy, jeho instalace a seznámení zaměstnanců kupujícího sjeho obsluhou tak, aby byli schopni předmět smlouvy řádně užívat
4.	Součástí dodávky je předání následujících dokladů:
návod k použití v českém jazyce 1 x v tištěné a 1 x v elektronické podobě (CD/DVD ve formátu *.doc, *.rtf nebo *.pdf),
doklad o instruktáži (proškolení) obsluhy v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb." či „Zákon"),
doklady osoby, která je poučena výrobcem k provádění instruktáže daného zdravotnického prostředku dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb.,
- doklady osob, které jsou proškoleny výrobcem nebo osobou autorizovanou výrobcem, k provádění odborné údržby dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb.,
licenční ujednání k softwaru, pokud je součástí předmětu plnění,
prohlášení o shodě. Pokud na prohlášení o shodě není uvedena třída rizika dodávaného zdravotnického prostředku, prodávající vydá samostatné prohlášení o třídě rizika a toto prohlášení opatří razítkem a podpisem prodávajícího. Dále bude shoda deklarována přímo na dodávaném zdravotnickém prostředku značkou CE (Gonformité Européenne),
v případě, že prodávající dodá přístroj, u kterého výrobce požaduje vedení provozního deníku, musí k tomuto přístroji dodat výrobcem požadovaný provozní deník. Tento provozní deník opatří razítkem a podpisem prodávajícího.
5.	Součástí předmětu plnění je bezplatné provádění všech zákonem a výrobcem stanovených prohlídek, preventivních kontrol a údržby, provádění servisu a revizí dle zákona č.268/2014 Sb., zejména bezpečnostně technických kontrol (dále jen „BTK"), revizí elektrických zařízení (dále jen „REZ") a bezplatného záručního servisu po dobu záruky.
6.	Prodávající prohlašuje, že na předmět smlouvy nevážnou žádné právní vady ve smyslu ustanovení
§ 1920 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
7.	Nedílnou součástí této smlouvy je zadávací dokumentace výběrového řízení a nabídka dodavatele.
IV.
KUPNÍ CENA
1.	Cena předmětu této smlouvy specifikovaného v čl. III je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky prodávajícího a činí:
Plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	Cena celkem vč. DPH	
VENUE
(Iks)	1.113.000,- Kč	233.730,- Kč	1.346.730,- Kč	
Nabídková cena celkem	1.113.000,- Kč	233.730,- Kč	1.346.730,- Kč	
2.	Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu této smlouvy dle čl. III této smlouvy, včetně nákladů
2

na dopravu předmětu smlouvy do místa plnění dle čl. V odst. 1 této smlouvy, jakož i veškeré poplatky, instalace předmětu smlouvy a seznámení zaměstnanců uživatele s obsluhou, servisní náklady. Podrobná cenová nabídka vytvořená dodavatelem je Přílohou č. 2 této smlouvy.
3.	Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
V.
MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ
1.	Prodávající je povinen dodat předmět smlouvy do místa plnění dle pokynů kupujícího, kterým je Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, konkrétně oddělení ARIM.
2.	Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
VI.
DODÁNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY A PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA
1.	Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
a)	dodaného druhu a množství zboží,
b)	zjevných jakostních vlastností zboží,
c)	zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
d)	neporušenosti obalů zboží,
e)	dokladů dodaných se zbožím.
2.	Předmět smlouvy je dodán jeho protokolárním předáním v místě plnění ze strany prodávajícího a převzetím osobami pověřenými jeho převzetím ze strany kupujícího. Při předání předmětu této smlouvy je prodávající povinen předat kupujícímu doklady dle čl. III odst. 4 této smlouvy. Protokolární převzetí předmětu plnění bude provedeno až po dodání předmětu smlouvy, jeho instalaci a seznámení zaměstnanců kupujícího s jeho obsluhou.
3.	Převzetím je za kupujícího pověřen vedoucí oddělení zdravotechniky.
4.	Dodání přístroje dohodne dodavatel min. 5 dní předem na tel. č. 596 491 557 nebo 596 491 703.
5.	Řádné proškolení zaměstnanců kupujícího s obsluhou přístroje bude realizováno v prostorách poskytnutých kupujícím v délce nutné pro správné pochopení všech funkcí přístroje a bude o něm vyhotoven zápis, v němž budou uvedeny osoby, které byly takto seznámeny.
6.	Vlastnické právo k předmětu smlouvy a nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího okamžikem jeho předání a převzetí dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
7.	V případě zjištění zjevných vad předmětu smlouvy může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na předávacím protokolu.
VII.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.	Právo fakturovat dohodnutou cenu má prodávající po řádném a včasném protokolárním předání předmětu této smlouvy kupujícímu, tj. po jeho instalaci, seznámení zaměstnanců uživatele s obsluhou přístroje a jeho uvedení do trvalého provozu.
2.	Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného předmětu smlouvy bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „faktura"). Faktura musí dále obsahovat:
3

údaj o firmě, sídle a identifikačním čísle podávajícího; údaj o zápisu prodávajícího do obchodního rejstříku včetně spisové značky, číslo a datum vystavení faktury,
předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření, tj. Pořízení zdravotnických přístrojů - nový ultrazvukový přístroj (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy), označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, přílohou faktury bude předávací protokol, lhůtu splatnosti faktury,
-	jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu,
-	přílohou faktury bude předávací protokol dle odst. 1
3.	Lhůta splatnosti faktury je dohodou smluvních stran sjednána na 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.). Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
4.	Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
5.	Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu.
6.	Je-li prodávající plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu prodávajícího je prodávající povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li prodávající plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
VIII.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A SERVIS
1.	Prodávající kupujícímu na předmět smlouvy poskytuje záruku za jakost a to v délce 36 měsíců.
2.	Prodávající bude kupujícímu po dobu záruky bezplatně poskytovat záruční servis v místě plnění
a v tomto rozsahu:
preventivní kontroly a zkoušky všech součástí přístrojů a jejich příslušenství, včetně kontroly kvality zobrazení, kalibrace a nastavení přístrojů dle pokynů výrobce a v souladu se Zákonem, prodávající rovněž zodpovídá za dodržování předepsaných lhůt, opravy poruch a závad přístrojů, tj. uvedení přístrojů do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů,
provádění aktualizace a upgradu softwarového vybavení přístrojů,
servis a revize (BTK, REZ) přístrojů dle Zákona a dle požadavků výrobce, tak aby byla po celou dobu záruky zajištěna plná funkčnost přístroje. Servis dle tohoto odstavce zahrnuje servisní úkony, zejména technickou podporu, práci a dopravu technika, servisní prohlídky apod. Prodávající rovněž zodpovídá za dodržování lhůt předepsaných kontrol a revizí, na e-mailovou výzvu kupujícího zajišťovat bezplatné instruktáže k obsluze dodávaného zařízení, a to minimálně dvakrát ročně.
3.	Veškeré vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem) obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady (dále též „reklamace"). Kupující bude vady předmětu smlouvy oznamovat na:
faxové číslo: 543 524 381 e-mail: info&emsbrno. com adresu: Vídeňská 55, 639 00 Brno
4

Jakmile kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
4.	Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny nesprávným užíváním uživatele nebo třetí osobou.
5.	Prodávající vždy musí kupujícímu písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y) s tím, že tento termín nesmí být delší než 24 hod. od doby obdržení reklamace. Nastoupit k odstranění vady v těchto termínech je prodávající povinen bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává.
6.	Odstranění vady, popř. výměna vadného přístroje, bude provedena servisním technikem prodávajícího pokud možno ihned při první návštěvě, maximálně však do 48 hod od nahlášení vady, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
7.	Kupující je povinen umožnit pracovníkům prodávajícího přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.
8.	Ve výjimečném případě, kdy bude předpokládaná doba opravy delší než 2 kalendářní dny, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu bezodkladně, nejpozději však do 2 kalendářních dnů od nahlášení vady, zdarma náhradní přístroj nebo jeho část o stejných nebo vyšších technických parametrech, a to až do doby předání opraveného přístroje nebo jeho části, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
9.	Pokud vadnou část nebo předmět smlouvy není možno opravit, má kupující právo na výměnu Nebude-li vada odstraněna do 30 kalendářních dnů od jejího oznámení, považuje se za neodstranitelnou a v téže lhůtě je prodávající povinen vadný předmět smlouvy vyměnit. Pokud dojde k výměně předmětu smlouvy, počíná běžet dnem výměny záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku.
10.	Pokud se na předmětu smlouvy vyskytne třikrát během záruční doby stejná vada, je prodávající povinen dodat kupujícímu předmět smlouvy nový. Na tento nový předmět smlouvy bude poskytnuta nová záruka v délce uvedené v odst. 1 tohoto článku.
11.	O odstranění reklamované vady sepíše prodávající protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které kupující odmítá opravu převzít.
12.	Neshodnou-li se smluvní strany v otázce uznatelnosti reklamace, nese náklady na odstranění reklamované vady v těchto sporných případech prodávající až do případného rozhodnutí soudu. Prokáže-li se, že kupující reklamoval neoprávněně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
13.	Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
IX.
SANKCE
1.	Nedodá-li prodávající kupujícímu předmět smlouvy ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% ze smluvní ceny, a to za každý započatý den prodlení.
2.	Pokud prodávající neodstraní vadu předmětu smlouvy ve lhůtě uvedené v čl. VIII bod 6 smlouvy nebo zároveň v této lhůtě kupujícímu za vadný předmět smlouvy neposkytne zdarma náhradní předmět smlouvy o stejných nebo vyšších technických parametrech, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,3% ze smluvní ceny, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění vady nebo poskytnutí náhradního předmětu smlouvy o stejných nebo vyšších technických parametrech.
3.	V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4.	Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.
5

X.
ZÁNIK SMLOUVY
Tato smlouva zaniká:
1.	písemnou dohodou smluvních stran,
2.	jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
nedodání předmětu smlouvy ve stanovené době plnění,
pokud má předmět smlouvy vady, které jej činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil, nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
XI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.	Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, především ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
2.	Prodávající není oprávněn postoupit anebo převést jakákoliv svá práva anebo pohledávky vyplývající z této smlouvy anebo se smlouvou související na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího, a to ani částečně.
3.	Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4.	Tato smlouva nabývá účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv").
5.	Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, datovaných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
6.	Stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této smlouvy neovlivněna a nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu smlouvy nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
7.	Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá prodávající kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce.
8.	Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
9.	Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 její vyhotovení.
10.	Smluvní strany zároveň potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.
11.	Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Nemocnicí s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, (dále jen „nemocnice"), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice - www.nsphav.cz
12.	Smluvní strany se dohodly, že v případě, že kupující nebude mít dostatečné finanční krytí na předmět plnění (tzn., nedojde k poskytnutí finančních prostředků od zřizovatele), což kupující neprodleně sdělí prodávajícímu, vyhrazuje si kupující právo kdykoliv odstoupit od smlouvy, aniž by
6

prodávající uplatňoval jakoukoliv náhradu škody.
13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství Příloha č. 2 - Celková nabídka
V Havířově dne
V Brně dne
7

Příloha č. 1 Kupní smlouvy (Obchodních podmínek)
Technická specifikace pro ultrazvukový přístroj pro ARIM Základní vlastnosti systému:
1)	celotělový digitální ultrazvukový systém pro použití v urgentní medicíně a intenzivní péči,
ANO
2)	maximálně mobilní ultrazvukový systém umístěný na stojanu vč. brzd, ANO
3)	hmotnost systému včetně baterie maximálně 63 kg, ANO, hmotnost 63 kg
4)	maximální rozměry stojanu 50 x 55 cm, ANO, 492 mm x543 mm
5)	start systému do plné funkce maximálně 80 s, ANO do 80 s
6)	start systému do plné funkce ze Standby módu maximálně 7 s, ANO, do 7s
7)	ovládání přístroje přes multidotykový ovládací panel umístěný na všesměrovém rameni o velikosti min. 19", ANO, 19" dotykový monitor
8)	multidotykový ovládací panel umístěný na všesměrovém rameni o velikosti min. 19", ANO, 19" dotykový monitor
9)	multidotykový ovládací panel o velikosti minimálně 19", ANO, 19"dotykový monitor
10)	sterilizovatelný ovládací panel, ANO
11)	při použití na operačním sále nebo provádění intervenčních procedur možnost instalace sterilní fólie na ovládací panel, ANO
12)	intuitivní multidotykové ovládání přístroje, ANO
13)	možnost práce z integrované baterie nebo z elektrické sítě, ANO
14)	plná práce systému na integrovanou baterii minimálně 4 hod., ANO, více jak 4 hod. provozu
15)	snadno dostupný indikátor nabití baterie zobrazující zbývající čas skenování, ANO
16)	dotykové nastavení TGC křivky pomocí minimálně osmi ovladačů, ANO, 8 ovládačů
17)	možnost výměny sond za provozu, ANO
18)	současné připojení minimálně 4 ultrazvukových sond, ANO, 4 aktivní konektory
19)	sondy umístěné ergonomicky na horní hraně ovládacího panelu, ANO
20)	sondy lehce přístupné, zabraňující přejetí kabelů přístrojem, ANO
21)	minimální vstupy/výstupy: 3 x USB 3.0, LAN, HDMI, ANO, 3 x USB 3.0, LAN, HDMI
Základní funkce systému:
22)	uživatelsky jednoduše vytvářená a modifikovatelná vlastní přednastavení (přesety), ANO
23)	automatická optimalizace obrazu pro B-mód, PW a CW Doppler, ANO
24)	archivace pacientských dat na interní SSD HDD, ANO
25)	interní SSD HDD s kapacitou minimálně 120 GB, ANO, 128 GB
26)	interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledáváni, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze, ANO
27)	funkce zvětšení (ZOOM) plynule ovladatelná dotykovým gestem, posun zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na scanovanou oblast, ANO
28)	možnost snadného exportu dat do standardních formátů (AVI, JPEG, apod.), ANO
29)	interní paměťová smyčka pro více jak 120 s vyšetření, ANO, více jak 120 s
30)	maximálně jednoduchá obsluha pomocí multidotykového panelu, ANO
31)	možnost exportu dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD), ANO
32)	možnost zvětšit diagnostický obraz na celý monitor, ANO
33)	nastavitelná hloubka zobrazení až 36 cm, ANO, 36 cm

Kalkulace:
34)	standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů, ANO
35)	automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, Pl, Rl, HR, ANO
36)	kompletní výpočty pro gynekologii a porodnictví, min. GS, CRL, BPD, HC, AC, FL, EFW, ANO
37)	programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty, ANO
38)	standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů pro RDG, měkké tkáně a muskuloskeletální aplikace, ANO
39)	plně automatický výpočet VTI (velocity time integral) a SV (stroke volume), po zadání velikosti LVOT (left ventricular outflow tract) dále automatický výpočet CO (cardiac output),
ANO, fee Auto VTI
40)	záznam trendu vývoje VTI (velocity time integral) automaticky do grafu, ANO, fee Trending VTI
41)	plně automatické měření a vyhodnocení kolapsibility dolní duté žíly (IVC - vena cava inferior) možné pro ventilovaného i neventilovaného pacienta, ANO, fee Auto IVC
42)	plně automatické vyhodnocení počtu B-linií na plicní tkáni s možností záznamu vyšetření
v jednotlivých sektorech hrudníku do uživatelem zvoleného protokolu měření, ANO, fee Auto B-linie
43)	integrovaný standardizovaný eFAST protokol pro rychlé zhodnocení akutního stavu pacienta s možností záznamu vyšetření do přehledného protokolu, ANO, fee eFAST protokol
Zobrazovací módy:
44)	velmi kvalitní B-mód s automatickou optimalizací obrazu, ANO
45)	M-mód, barevný M-mód, anatomický M-mód, ANO
46)	barevný směrový rychlostní Doppler, ANO
47)	citlivý výkonový (energetický, angio) Doppler, ANO
48)	spektrální PW a CW Doppler s automatickou optimalizací spektra, ANO
49)	harmonické zobrazení na všech sondách, ANO
50)	nastavitelné zobrazení redukující ultrazvukové spekle ve více jak dvou krocích, ANO, až v 5-ti krocích
51)	nastavitelné compaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) ve více jak dvou krocích, ANO, až ve 3 krocích
52)	funkce pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D obraze, ANO, fee Needle Recognition
53)	tkáňový Doppler (TDI), ANO
Sondy:
54)	lineární multifrekvenční sonda, minimálně 4-12 MHz, šířka aktivního pole maximálně 40 mm, minimálně 192 krystalů ve snímači, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, sonda s ovládacími prvky na hlavici sondy (tlačítka jsou určená pro ovládání funkcí přístroje, volba těchto funkcí v menu přístroje, minimálně: změna hloubky, gainu, aktivace zobrazovacích módů, freeze), ANO sonda L4-12t-RS
55)	konvexní multifrekvenční sonda, minimálně 1,5 - 6 MHz, minimálně 192 krystalů ve snímači, ANO, sonda C1-5-RS
56)	sektorová multifrekvenční kardiologická sonda, minimálně 1,6 - 4,5 MHz s technologií polarizovaných krystalů, ANO, sonda 3Sc-RS
57)	podpora dalších typů sond minimálně: mikrokonvexní, endokavitální, jícnová, lineární sonda s programovatelnými tlačítky, ANO
58)	dostupné bioptické kity pro sondy, ANO

Možné rozšíření:
59)	dostupný EKG modul, ANO
60)	dostupná čtečka čárových kódů, ANO
61)	dostupný kompletní DICOM 3.0, ANO
62)	dostupná podpora Wi-Fi přenosu dat - možnost bezdrátového připojení k síti LAN, ANO
63)	dostupný modul pro snadné intervenční zákroky vedené z libovolného směru s prezentací na diagnostickém obraze, ANO
64)	dostupný termoprinter, A/VO
V Brně dne

ELECTRIC MEDICAL SERVICE, S.R.O.
Příloha kupní smlouvy č. 2
„Pořízení zdravotnických přístrojů -
Ultrazvukový přístroj pro ARIM"
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Nabídka pro mobilní ultrazvukový systém Venue
Nabídka č.: H20072801
Ultrazvukový přístroj Venue je celotělový digitální ultrazvukový systém vyvinutý pro použití v urgentní medicíně a intenzivní péči. Přístroj Venue se vyznačuje intuitivním ovládáním spojeným s automatickými funkcemi, což pomáhá zjednodušit a urychlit klinické pracovní postupy. Přístroj Venue je založený na unikátní cSound architektuře a podporuje nové typy sond s novými technologiemi pro lepší zobrazení.
Vlastnosti systému:
velmi kvalitní 2D zobrazení s implementovaným SRI-HD zobrazovacím algoritmem (systém redukující ultrazvukové spekle) a CRI - kompaudním zobrazením, pulzní a kontinuální Doppler s automatickými kalkulacemi v reálném čase, automatická optimalizace pro B- mode a Doppler, technologie TruAccess (Raw Data Processing) - práce s „hrubými daty" s možností pozdější úpravy těchto dat (gain, dynamický rozsah, komprese, grayscale,...), integrovaný SSD harddisk, USB porty, HDMI port, spolehlivá interní pacientské databáze
Aktivní zobrazovací módy:
B-mód, M-mód, anatomický M-mód, barevný M-mód, CF - barevný směrový Doppler, PDI a DPDI - citlivý výkonový Doppler, PW - pulzní Doppler, CW - kontinuální Doppler, TDI - tkáňový Doppler, THI a PHI - harmonické zobrazení na všech sondách
Převratné automatické aplikace (Auto Tools) pro intenzivní péči:
•	eFAST protokol - pro rychlé zhodnocení akutního stavu pacienta s možností záznamu standardizovaného vyšetření do přehledného protokolu
•	Auto VTI - plně automatický výpočet VTI (velocity time integral) a SV (stroke volume) po změření a zadání velikosti LVOT (left ventricular outflow tract) dále automatický výpočet CO (cardiac output)
•	VTI Trending - záznam trendu vývoje VTI (velocity time integral) automaticky do grafu
•	Auto IVC - plně automatické měření a vyhodnocení kolapsibility dolní duté žíly (IVC
- vena cava inferior) možné pro ventilovaného i neventilovaného pacienta
•	Auto B-linie - plně automatické vyhodnocení počtu B-linií na plicní tkáni s možností záznamu vyšetření v jednotlivých sektorech hrudníku do uživatelem zvoleného protokolu měření (vyplnění tzv. Lung protokolu s jeho záznamem)
Další systémové parametry:
Zvýšená odolnost a výborná mobilnost - hmotnost 63 kg, 19" LCD dotykový monitor -
snadná údržba a dezinfekce, rychlý bootovací čas, bateriový provoz (více než 4 hodiny

www.ultrazvuku.cz
info@emsbrno.com
tel.: 543 524 381
Authorized Distributor
GE Healthcare

ELECTRIC MEDICAL SERVICE, S.R.O.
Příloha kupní smlouvy č. 2
provozu), připojení až 4 sond současně, digitální řízení TGC křivky, možnost připojeníjícnové (TEE) sondy, možnost připojení EKG modulu, uživatelem programovatelná přednastavení (přesety), dlouhá smyčka pro záznam vyšetření, ZOOM na zmraženém i živém obrazu, možnost vlastních kalkulací, jednoduchá obsluha. Pokročilý software pro úpravu obrazu - SRI-HD - redukce šumu (speckle reduction), CRI - compaudní zobrazení. Možnost ovládání přístroje pomocí sondy s programovatelnými tlačítky.
Technická specifikace ultrazvukového systému Venue
Základní vlastnosti systému:
•	celotělový digitální ultrazvukový systém pro použití v urgentní medicíně a intenzivní péči
•	maximálně mobilní ultrazvukový systém umístěný na stojanu vč. brzd
•	hmotnost systému včetně baterie 63 kg
•	rozměry stojanu 492 mm x 543 mm
•	start systému do plné funkce do 80s
•	start systému do plné funkce ze Standby módu do 7 s
•	ovládání přístroje přes multidotykový ovládací panel umístěný na všesměrovém rameni o velikosti 19"
•	multidotykový ovládací panel umístěný na všesměrovém rameni o velikosti 19"
•	multidotykový ovládací panel o velikosti 19"
•	sterilizovatelný ovládací panel při použití na operačním sále nebo provádění intervenčních procedur, možnost instalace sterilní fólie na ovládací panel
•	intuitivní multidotykové ovládání přístroje
•	možnost práce z integrované baterie nebo z elektrické sítě
•	plná práce systému na integrovanou baterii více jak 4 hod.
•	snadno dostupný indikátor nabití baterie zobrazující zbývající čas skenování na ovládacím panelu
•	dotykové nastavení TGC křivky pomocí osmi ovladačů
•	možnost výměny sond za provozu
•	současné připojení 4 ultrazvukových sond
•	sondy umístěné ergonomicky na horní hraně ovládacího panelu
•	sondy lehce přístupné, zabraňující přejetí kabelů přístrojem
•	vstupy/výstupy: 3 x USB 3.0, LAN, HDMI, ANO, 3 x USB 3.0, LAN, HDMI
Základní funkce systému:
•	uživatelsky jednoduše vytvářená a modifikovatelná vlastní přednastavení (přesety)
•	automatická optimalizace obrazu pro B-mód, PW a CW Doppler
•	archivace pacientských dat na interní SSD HDD
•	interní SSD HDD s kapacitou 128 GB
•	interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledáváni, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze
•	funkce zvětšení (ZOOM) plynule ovladatelná dotykovým gestem, posun zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na scanovanou oblast

www.ultrazvuku.cz
info@emsbrno.com
tel.: 543 524 381
Authorized Distributor
GE Healthcare

ELECTRIC MEDICAL SERVICE, S.R.O.
Příloha kupní smlouvy č. 2
•	možnost snadného exportu dat do standardních formátů (AVI, JPEG, apod.)
•	interní paměťová smyčka pro více jak 120 s vyšetření
•	maximálně jednoduchá obsluha pomocí multidotykového panelu
•	možnost exportu dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD)
•	možnost zvětšit diagnostický obraz na celý monitor
•	nastavitelná hloubka zobrazení až 36 cm
Kalkulace:
•	standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů, ANO
•	automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, Pl, Rl, HR
•	kompletní výpočty pro gynekologii a porodnictví, min. GS, CRL, BPD, HC, AC, FL, EFW
•	programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty
•	standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů pro RDG, měkké tkáně a muskuloskeletální aplikace
•	Auto VTI - plně automatický výpočet VTI (velocity time integral) a SV (stroke volume), po zadání velikosti LVOT (left ventricular outflow tract) dále automatický výpočet CO (cardiac output)
•	VTI Trending - záznam trendu vývoje VTI (velocity time integral) automaticky do grafu
•	Auto IVC - plně automatické měření a vyhodnocení kolapsibility dolní duté žíly (IVC - vena cava inferior) možné pro ventilovaného i neventilovaného pacienta
•	Auto B-linie a Lung protokol - plně automatické vyhodnocení počtu B-linií na plicní tkáni s možností záznamu vyšetření v jednotlivých sektorech hrudníku do uživatelem zvoleného protokolu měření
•	eFAST protocol - integrovaný standardizovaný eFAST protokol pro rychlé zhodnocení akutního stavu pacienta s možností záznamu vyšetření do přehledného protokolu
Zobrazovací módy:
•	2D - velmi kvalitní B-mód s automatickou optimalizací obrazu
•	M-mód, barevný M-mód, anatomický M-mód
•	CF - barevný směrový rychlostní Doppler
•	PDI a DPDI - citlivý výkonový (energetický, angio) Doppler
•	PW a CW - spektrální PW a CW Doppler s automatickou optimalizací spektra
•	THI a PHI - harmonické zobrazení na všech sondách
•	SRI-HD - nastavitelné zobrazení redukující ultrazvukové spekle nastavitelné až v 5- ti krocích
•	CRI - nastavitelné compaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) nastavitelné až ve 3 krocích
•	Needle Recognition - funkce pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D obraze
•	TDI - tkáňový Doppler (TDI)

www.ultrazvuku.cz
info@emsbrno.com
tel.: 543 524 381
Authorized Distributor
GE Healthcare

EyidS-
ELECTRIC MEDICAL SERVICE, S.R.O.
Příloha kupní smlouvy č. 2
Sondy:
•	L4-12t-RS - lineární multifrekvenční sonda, 3,5 - 12 MHz, šířka aktivního pole 40 mm, 192 krystalů ve snímači, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, sonda se 4 ovládacími prvky na hlavici sondy (tlačítka jsou určená pro ovládání funkcí přístroje, volba těchto funkcí v menu přístroje, změna hloubky, gainu, aktivace zobrazovacích módů, freeze,...
•	C1-5-RS - konvexní multifrekvenční sonda, 1,5 - 6 MHz, 192 krystalů ve snímači
•	3Sc-RS - sektorová multifrekvenční kardiologická sonda, 1,6 - 4,5 MHz s technologií polarizovaných krystalů
•	podpora dalších typů sond: 8C-RS - mikrokonvexní, E8C-RS - endokavitální, 6Tc-RS -jícnová, L4-12t-RS a L12n-RS - lineární sonda s programovatelnými tlačítky
•	dostupné bioptické kity pro sondy
Možné rozšíření:
•	dostupný EKG modul
•	dostupná čtečka čárových kódů
•	dostupný kompletní DICOM 3.0
•	dostupná podpora Wi-Fi přenosu dat - možnost bezdrátového připojení k síti LAN
•	dostupný modul pro snadné intervenční zákroky vedené z libovolného směru s prezentací na diagnostickém obraze
•	dostupný termoprinter
Cena sustému, viz, konfigurace:
Cena bez DPH
DPH (21%):
Cena s DPH (21%):	
1.113.000,- Kč 233.730,- Kč
1.346.730- Kč

www.ultrazvuku.cz
info@emsbrno.com
tel.: 543 524 381
Authorized Distributor
GE Healthcare

ELECTRIC MEDICAL SERVICE, S.R.O.	Příloha kupní smlouvy č. 2
Obrazová dokumentace

Obr. č. 1: Mobilní systém Venue

Authorized Distributor
GE Healthcare
www.ultrazvuku.cz
info@emsbrno.com
tel.: 543 524 381

rr/AS'
ELECTRIC MEDICAL SERVICE, S.R.O.	Příloha kupní smlouvy č. 2
Authorized Distributor
GE Healthcare
Obr. č. 2: Lung protokol na systému Venue
Obr. č. 3: Dezinfekce obrazovky systému Venue
www.ultrazvuku.cz
info@emsbrno.com
tel.: 543 524 381