**RI OKNA a.s.**

**Zpracoval: Okna Svitavy - X20**

**Obchodní zástupce:**

**Kontakt:**

**Dne: 12.10.2020**

IČ: 60724862

DIČ: CZ60724862

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku

Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce č. 4626.


**Město Svitavy**

Akce : M.Horákové 467/16

T.G.Masaryka 35

*obchodní zastoupení:*

5

680

2 Svitavy

OKNA SVITAVY CZ, s.r.o.

Mobil:

Tel.:

E-mail:

**CENOVÁ NABÍDKA**

**č. KX24312 /**

**Všechny dveře a okna otvíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otvíravé ven**

**jsou znázorněny při pohledu zvenku.**

**Pozice č.**

**Počet**

**Cena za kus**

**Cena celkem**

**1**

**ks**

**1**

18 411,00 Kč

18 411,00 Kč

Systém:

Rám:

Křídlo:

**RI TREND Line 2D**

TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.

3 \* 2D standard 78mm-6kom.okenní

**Bílá**

Barva:

Těsnění:

Kování:

*kř. profil*

Černé/Černé

**Maco Multi MATIC KS (Standard)**

*klika*

1

2

3

D078

D078

D078

700 **OS levé - mikroventilace**

700 **O pravé**

700 **OS pravé - mikroventilace**

*pole tl. výplň*

1

2

3

.1 26 Climacoustic 6-16-4 Rw/Ug=1.1

.1 26 Climacoustic 6-16-4 Rw/Ug=1.1

.1 26 Climacoustic 6-16-4 Rw/Ug=1.1

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**

*Zaskl.lišty:* standard


*Vyztužení:* standard

*Předvrtání:* **7/L+P+H**

*Odvodnění:* **dopředu**

***akustická skla***

Str 1 z 7, 12.10.2020



**Pozice č.**

**Počet**

*Parametry dle základních dat:*

**Cena za kus**

**Cena celkem**

Okenní klika:

Secustic

*Parametry dle křídel:*

2

Okenní klika:

-

Rozměr: 2300 x 1790 mm

Počet rám.profilů:

4

;Plocha:

4.117

;Hmotnost: 134

;Počet oken:

1

;

1

1

ks

**Žaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá**

pole č. Ovládací profil Šířka Výška

574 1571 mm

Ovládání

1

2

3

RAL9010 Bílý

RAL9010 Bílý

RAL9010 Bílý

vlevo

vpravo

vpravo

574 1571 mm

574 1571 mm

1

837,00

1 837,00

996,00

x 2,300 m

300mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER

Hloubka: 300 mm

9

96,00

**4**

**ks**

**2**

10 119,00 Kč

40 476,00 Kč

Systém:

Rám:

Křídlo:

**RI TREND Line 2D**

TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.

2 \* 2D standard 78mm-6kom.okenní

**Bílá**

Barva:

Těsnění:

Kování:

*kř. profil*

Černé/Černé

**Maco Multi MATIC KS (Standard)**

*klika*

700 **O levé**

1

D078

2

D078

700 **OS pravé - mikroventilace**

*pole tl. výplň*

1

.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**

*Zaskl.lišty:* standard

*Vyztužení:* standard

*Předvrtání:* **7/L+P+H**

*Odvodnění:* **dopředu**

*Parametry dle základních dat:*

Okenní klika:

Secustic

*Parametry dle křídel:*

1

Okenní klika:

-

Rozměr: 1190 x 1790 mm

Počet rám.profilů:

4

;Plocha:

2.130

;Hmotnost: 65

;Počet oken:

1

;

4

1

ks

**Žaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá**

pole č. Ovládací profil Šířka Výška

Ovládání

vlevo

vpravo

1

2

RAL9010 Bílý

RAL9010 Bílý

398 1571 mm

398 1571 mm

1

029,00

4 116,00

3 872,00

x 1,190 m

500mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER


Hloubka: 500 mm

9

68,00

Str. 2 z 7

Nabídka : KX24312-, 12.10.2020



**Pozice č.**

**Počet**

**Cena za kus**

**Cena celkem**

**2**

**ks**

**3**

10 771,00 Kč

21 542,00 Kč

Systém:

Rám:

Křídlo:

**RI TREND Line 2D**

TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.

2 \* 2D standard 78mm-6kom.okenní

**Bílá**

Barva:

Těsnění:

Kování:

*kř. profil*

Černé/Černé

**Maco Multi MATIC KS (Standard)**

*klika*

700 **O levé**

1

D078

2

D078

700 **OS pravé - mikroventilace**

*pole tl. výplň*

1

.1 26 Climacoustic 6-16-4 Rw/Ug=1.1

2.1 26 Climacoustic 6-16-4 Rw/Ug=1.1

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**

*Zaskl.lišty:* standard

*Vyztužení:* standard

*Předvrtání:* **7/L+P+H**

*Odvodnění:* **dopředu**

***akustická skla***

*Parametry dle základních dat:*

Okenní klika:

Secustic

*Parametry dle křídel:*

1

Okenní klika:

-

Rozměr: 1190 x 1790 mm

Počet rám.profilů:

4

;Plocha:

2.130

;Hmotnost: 72

;Počet oken:

1

;

2

1

ks

**Žaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá**

pole č. Ovládací profil Šířka Výška

Ovládání

vlevo

vpravo

1

2

RAL9010 Bílý

RAL9010 Bílý

398 1571 mm

398 1571 mm

1

029,00

2 058,00

1 936,00

x 1,190 m

500mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER

Hloubka: 500 mm

9

68,00

**1**

**ks**

**4**

5 483,00 Kč

5 483,00 Kč

Systém:

Rám:

Křídlo:

**RI TREND Line 2D**

TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.

2D standard 78mm-6kom.okenní

**Bílá**

Barva:

Těsnění:

Kování:

*kř. profil*

Černé/Černé

**Maco Multi MATIC KS (Standard)**

*klika*

1

D078

400 **OS pravé - mikroventilace**

*pole tl. výplň*

1

.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**

*Zaskl.lišty:* standard

*Vyztužení:* standard

*Předvrtání:* **7/L+P+H**

*Odvodnění:* **dopředu**

*Parametry dle základních dat:*

Okenní klika:

Secustic

Rozměr: 1050 x 1140 mm

Počet rám.profilů:

4

;Plocha:

1.197

;Hmotnost: 36

;Počet oken:

1

;

1

x 1,050 m

500mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER



Hloubka: 500 mm

878,00

878,00

Str. 3 z 7

Nabídka : KX24312-, 12.10.2020



**Pozice č.**

**Počet**

**Cena za kus**

**Cena celkem**

**1**

**ks**

**5**

4 973,00 Kč

4 973,00 Kč

Systém:

Rám:

Křídlo:

**RI TREND Line 2D**

TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.

2D standard 78mm-6kom.okenní

**Bílá**

Barva:

Těsnění:

Kování:

*kř. profil*

Černé/Černé

**Maco Multi MATIC KS (Standard)**

*klika*

1

D078

300 **OS pravé - mikroventilace**

*pole tl. výplň*

1

.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**

*Zaskl.lišty:* standard

*Vyztužení:* standard

*Předvrtání:* **7/L+P+H**

*Odvodnění:* **dopředu**

*Parametry dle základních dat:*

Okenní klika:

Secustic

Rozměr: 1160 x 880 mm

Počet rám.profilů:

4

;Plocha:

1.021

;Hmotnost: 31

;Počet oken:

1

;

1

x 1,160 m

350mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER

Hloubka: 350 mm

694,00

694,00

**1**

**ks**

**6**

10 413,00 Kč

10 413,00 Kč

Systém:

Rám:

Křídlo:

**RI TREND Line 2D**

TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.

2 \* 2D standard 78mm-6kom.okenní

**Bílá**

Barva:

Těsnění:

Kování:

*kř. profil*

Černé/Černé

**Maco Multi MATIC KS (Standard)**

*klika*

1050 **O levé**

1

D078

2

D078

1050 **OS pravé - mikroventilace**

*pole tl. výplň*

1

.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**

*Zaskl.lišty:* standard

*Vyztužení:* standard

*Předvrtání:* **7/L+P+H**

*Odvodnění:* **dopředu**

*Parametry dle základních dat:*

Okenní klika:

Secustic

*Parametry dle křídel:*

1

Okenní klika:

-

Rozměr: 1050 x 1930 mm

Počet rám.profilů:

4

;Plocha:

2.026

;Hmotnost: 64

;Počet oken:

1

;

1

x 1,050 m

600mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER

Hloubka: 600 mm



1

139,00

1 139,00

Str. 4 z 7

Nabídka : KX24312-, 12.10.2020



**Pozice č.**

**Počet**

**Cena za kus**

**Cena celkem**

**2**

**ks**

**7**

4 047,00 Kč

8 094,00 Kč

Systém:

Rám:

Křídlo:

**RI TREND Line 2D**

TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.

2D standard 78mm-6kom.okenní

**Bílá**

Barva:

Těsnění:

Kování:

*kř. profil*

Černé/Černé

**Maco Multi MATIC KS (Standard)**

*klika*

1

D078

300 **OS pravé - mikroventilace**

*pole tl. výplň*

1

.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**

*Zaskl.lišty:* standard

*Vyztužení:* standard

*Předvrtání:* **7/L+P+H**

*Odvodnění:* **dopředu**

*Parametry dle základních dat:*

Okenní klika:

Secustic

Rozměr: 820 x 820 mm

Počet rám.profilů:

4

;Plocha:

0.672

;Hmotnost: 22

;Počet oken:

1

;

1

x 0,820 m

**200mm** parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER

Hloubka: 200 mm

359,00

718,00

1

x

12 ks

**8**

0,00 Kč

0,00 Kč

Přehled:

Obvod

64,920 m

Počet oken

Počet skel

12 ks

21 ks

Obvod bez spojů

Plocha oken

64,920 m

22,49 m²

14,62 m²

Plocha skel

1

x

14,340 m

**9**

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Délka parapetní roviny

1

x

15 ks


**1**

**0**

Počet žaluzií

Str. 5 z 7

Nabídka : KX24312-, 12.10.2020



Suma položek

Sleva

Montáž

Demontáž - dřevěná okna

Zednické zapravení po oknech špaletových

Likvidace odpadu

Montáž vnitřních parapetů

Montáž žaluzií

**127 636,00 Kč**

-57 053,00

10 250,00

3 900,00

19 500,00

3 600,00

3 000,00

1 650,00

Montáž pozinkovaných lišt

Přesun hmot, manipulace

Suma netto

840,00

3 654,00

**116 977,00**

0,00

bez DPH

0,00 %

Částka k zaplacení

**116 977,00 Kč**

**Poskytnutý BONUS v této nabídce nelze již kombinovat s jinými BENEFITY.**

Je-li v cenové nabídce některá z pozic označená jako **alternativa, cena v závorce nevstupuje do celkové**

**ceny.**

**Dále Vám nabízíme další příslušenství:**

-

-

-

-

-

-

**-**

**vnitřní parapety** dřevotřískové, nebo plastové

**venkovní parapety** hliníkové tažené eloxované, nebo ohýbané plechy

vnitřní **žaluzie** horizontální hliníkové s řetízkovým ovládáním a velkým barevným výběrem lamel

protihmyzové **sítě** okenní na háčky a dveřní balkonové s magnetem

**TRIDO garážová vrata** sekční s elektropohonem a dálkovým ovládáním

**střešní okna ROTO** plastová nebo dřevěná

**interiérové a bezpečnostní dveře NOVINKA**

**Na Vaše přání provedem tyto služby :**

**-**

**-**

**demontáž** stávajících oken a dveří (vybourání původních prvků) s možností ekologické likvidace

**montáž** nových plastových prvků (odborné osazení, ukotvení a zapěnění polyuretanovou pěnou do stavebních

otvorů)

**-**

-

**zednické zapravení** špalet související s výměnou oken a dveří

řešení připojovacích spár mezi okny a zdivem systémem SWS (ošetření vnitřní části spáry páskou

s funkcí parozábrany)

V souladu s platnou legislativou (zákon 406/200Sb. o hospodaření s energií, Vyhláška MPO 291/2001Sb., ČSN 74

6

077 Vám můžeme nabídnout ošetření připojovací spáry, tj. zajištění prostoru mezi rámem prvku

a ostěním stavebního otvoru tak, aby nedocházelo k jeho degradaci vlivem povětrnostních vlivů, zejména vlhkosti.

Budete-li mít zájem, rádi Vám tuto službu zajistíme. Orientační cena je **60,-Kč/bm** (cena závisí na tloušťce spáry),

**Kromě 100% kvality našich výrobků a služeb výše uvedená cena zahrnuje:**

-

plastové prvky splňující požadavky platných norem včetně povrchové teploty (min.teplota 10,2°C-tzv.teplota

rosného bodu)

-

-

-

-

-

mikroventilace na otvíravě-sklopných křídlech

u domovních dveří bezpečnostní kování

odborný záruční i pozáruční servis

bezplatné odborné poradenství a vypracování technického návrhu


zaměření v místě plnění zdarma v případě realizace nabídky


Budete-li s naší cenovou nabídkou spokojeni,nebo budete mít jakékoliv dotazy,určitě nás kontaktujte. Těšíme se na

další vzájemnou spolupráci.

Str. 6 z 7

Nabídka : KX24312-, 12.10.2020





**Zaměření zakázky** si lze domluvit na tel.:

nebo osobně v naší kanceláři ve Svitavách / vedle obchodní akademie /

Str. 7 z 7

Nabídka : KX24312-, 12.10.2020

