3.	
4.	

Plně elektrické pečovatelské lůžko, 4 dílná Iožná plocha 
Nosnost 230 kg 
Rozměr 200 x 90 cm, kovové lamely, hrazda a hrazdička 
Kolečka o průměru 100 mm s centrální brzdou 
Elektrické polohováni zádového a stehenního dílu (i současně), ruční ovladač se 
zámkem s přednastavenými funkcemi, lýtkový díl polohovací mechanicky 
Autoregrese ložné plochy 
Zdvih ložné plochy 35- 80 cm 
Možnost prodloužení ložné plochy 
Podvozek vhodný k manipulaci a podsouváni zvedáku 
Vnější rozměr cca 212 x 101 cm 
Pevná dřevěná čela 
Trendelenburg, pozice kardiackébo křesla, nouzové mechanické odblokováni 
Zpevněné masivní bukové postranice s pojistkou proti nechtěnému spuštěni 
Centrální jednotka s pojistkou ke spuštění při výpadku elektrického proudu 

5.	
3.	

6.	
; 
Matrace Lux Flex 200 x 90 x 12 cm , potah SAFR - 21ks 
I 
I 
I 
, 

" 
I 
, 

Matrace vyrobena z vysoce pružných HR pěn ve výšce 12 cm 
Verze FLEX - zpevněné okraje tvrdší PUR pěnou 50 kg/m3 = Iepší stabilita a opora těla při vstávání klienta z lůžka 
Pro II. stupeň rizika vzniku dekubitů 
Podélný a příčný antidekubitní prořez pro lepší cirkulaci vzduchu a odvodu par 
	z jádra matrace 	! 

HR pěna 4540 - 45 kg/m3 a 4,0 kPa 
Nosnost do hmotnosti klienta, do 200 kg 
Spodní prořezy pro lepší polohování klienta na lůžku 
Tvarová stálost a pružnost I 
Zip snímatelný, šitý do tvaru.L - snímatelný ze dvou stran, krytka zipu chránící 
průniku tekutin do jádra matrace 

Potah SAFR, prací na 95°C, pružný ve všech 4 směrech, antialergický, 
voděodolný, paropropustný , 

7.	
3.	
8.	
9.	

Jfdelní stolek - 11 ks 

Nastavitelná výška od 65 - cca 100 cm 
Zatížení desky 9 kg 
Plynule výškově stavitelná jídelní deska s aretací včetně odkládací desky také s aretací 
Lamino 
Pevná nebo nastavitelná odkládací deska stolku 
Zvýšený okraj jídelní a odkládací desky 
Kovová lakovaná konstrukce stolku, brzdítelná kolečka 

10.	
3.	

Noční stolek s výkloknou jídelní deskou - JO ks 
" Š x H x V: 50 x 45 x 87 cm 
\ 
Hmotnost: 32 kg 
Výška Jídelní desky: 80 cm 
Max. zaUiení jídelní desky: 5 kg 
! 
Vhodný pro pečovatelskou sféru s!polohovacími lůžl~y 
Integrovaná výklopná jídelní deska bez výškového nastavení 
Oboustranné celodřevěné provedení 
	Uzamykatelná zásuvka 	i-, 
Odkládací deska se zvýšeným okrajem z ABS plastu 
Prostor pro obuv ve spodní části stolku 
Bezpečnostní madla zásuvek a dvířek 
Spodni police na odložení obuvi I 
laminovaná dřevotřiska o tloušťce 18 mm, emisní třída volného formaldehydu E1, dvouvrstvá 
laminace, platné normy ČR, ABS ~rana o tloušťce 2 mm 
	Uzamykatelný z obou stran 	i 
Dvojitá plastová brzditelná kolečka o průměru 50 mm 
Uvnitř stolku prostor pro nápojové :PET láhve 
Materiál lamino, hrany z ABS plastu 
Bednění stolku ve standardním próvedení z dezénu buk rustikal 

11.