Soupis prací
S:	0025	NsP HAVÍŘOV	
O:	003	Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
R:	01	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	| celkem	
Díl:	0	Poznámka			0,00	
1	00	Rozpočet je proveden v cenové soustavě RTS., Položky, které nejsou v cenové soustavě RTS	kus	0,00	0,00	0,00	
		jsou vytvořeny individuální kalkulaci na základě jednotkových cen prací obdobného charakteru platných v dané době	
		a vdané lokalitě a mají označeni ve sloupci" číslo položky					
		- velké PC před číslem položky nebo koncovku RG za číslem položky			
Díl:	1	Zemní práce			53 842,60	
2	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2, včetně likvidace	m2	75,00	8,56	642,00	
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho
okap.chodník	m2	7,90	48,87	386,07	
		15,8*0,5		7,90			
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
pro angl.dvorek viz 1 ,PP :	m3	57,26	785,60	44 979,53	
		0,55*1,4*1,5+(0,55*2+2,6)*1,5*0,6/2 odstranění zeminy z koridoru :		2,82			
		13,6*4,85*0,7+2,2*0,95*0,7+13,6*1,0*0,5		54,44			
5	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4
pro ZTI v 1.PP :	m3	2,69	1 552,00	4 174,88	
		0,5*0,7*1,0+0,7*0,7*1,0+3,7*0,5*1,0		2,69			
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	59,95	31,60	1 894,26	
		pro angl.dvorek viz 1.PP :
0,55*1,4*1,5+(0,55*2+2,6)*1,5*0,6/2 odstranění zeminy z koridoru :		2,82			
		13,6*4,85*0,7+2,2*0,95*0,7+13,6*1,0*0,5		54,44			
		pro ZTI v 1.PP :
0,5*0,7*1,0+0,7*0,7*1,0+3,7*0,5*1,0		2,69			
7	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	2,69	88,00	236,72	
8	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	2,69	68,72	184,86	
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	59,94	14,78	885,91	
10	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,67	275,30	458,37	
		pro angl.dvorek viz 1.PP :
(0,55*2+2,6)*1,5*0,6/2		1,67			
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání			28 065,65	
11	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 XC2	m3	1,52	2 815,67	4 277,00	
		prúvlak pod schodiště :
4,22*0,3*0,3*4		1,52			
12	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení
prúvlak pod schodiště :	m2	24,91	500,00	12 456,00	
		4,22*0,35*4*4+0,4*0,4*2*4		24,91			
13	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.	m2	24,91	120,00	2 989,20	
14	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	0,23	31 500,00	7 087,50	
15	278381125R00	Základ pod prúvlak plochy do 0,09 m2 z bet. C 20/25
podbet.pasů :	m3	0,04	34 887,54	1 255,95	
		0,3*0,3*0,05*2*4		0,04			
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce			166 361,03	
16	310236261RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm, s použitím suché maltové směsi	kus	3,00	358,08	1 074,24	
		1.PP : 1*3,0		3,00			
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 3 z 45

17	310237261RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm, s použitím suché maltové směsi	kus	2,00	705,82	1 411,64	
		1.PP 1*2		2,00			
18	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi	m3	0,58	4 741,38	2 750,00	
		1.PP :					
		1,1*0,55*0,5		0,30			
		1.NP :
0,75*0,5*0,5
3.NP :		0,19			
		0,6*0,3*0,5		0,09			
19	310239411R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC	m3	0,65	4 417,22	2 871,19	
		1.PP : 1*0,3		0,30			
		1 NP : 1*0,35		0,35			
20	311231116R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 10	m3	0,68	4 120,98	2 818,75	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatíženi do 1,5 kPa.			
		výlez na střechu 3.NP :
(0,7+1,2)*0,6*2*0,3		0,68			
21	319201315R00	Vyrovnání zdivá pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm	m2	105,00	145,00	15 225,00	
		2.NP : 1*45,0		45,00			
		3.NP 1*60,0		60,00			
22	319201316R00	Vyrovnání zdivá pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	205,00	218,00	44 690,00	
		2.NP : 1*85,0		85,00			
		3.NP : 1*120,0		120,00			
23	319201317R00	Vyrovnání zdivá pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm	m2	165,00	289,00	47 685,00	
		2.NP : 1*85,0		85,00			
		3.NP : 1*80,0		80,00			
24	340235212RT2	Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm, s použitím maltové směsi	kus	7,00	92,50	647,50	
		1.PP : 1*5,0		5,00			
		1.NP : 1*2,0		2,00			
25	340236212RT2	Zazdívka otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi	kus	6,00	137,07	822,42	
		1.PP : 1*3,0		3,00			
		2.NP : 1*3,0		3,00			
26	340237212RT2	Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi	kus	15,00	213,74	3 206,10	
		1.PP : 1*2,0		2,00			
		1.NP : 1*4.0		4,00			
		2.NP 1*9,0		9,00			
27	340238212RT2	Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi
1.PP :	m2	6,81	734,35	4 997,25	
		0,9*0,9*2+0,3*3,0*2*2		5,22			
		1.	NP :
0,6*0,4+0,5*0,5+0,65*0,3
2.	NP :		0,69			
		0,5*0,9*2		0,90			
28	340239211RT2	Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm, s použitím suché maltové směsi
1.NP :	m2	2,03	426,18	863,01	
		0,675*3,0		2,03			
29	340239212RT2	Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	2,70	660,51	1 783,38	
		1.PP : 1*1,5		1,50			
		1.NP : 1*1,2		1,20			
30	342255024RT1	Příčky z desek pórobetonu tl. 10 cm, desky P 2 - 500,
599 x 249 x 100 mm	m2	8,22	470,00	3 861,05	
		1.NP :
0,7*3,1
2 NP :		2,17			
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 4 z 45

		0,7*3,1+0,5*3,1
3.NP :		3,72			
		0,75*3,1		2,33			
31	342255028RT1	Příčky z desek pórobetonu tl. 15 cm, desky P 2 - 500,
599 x 249 x 150 mm	m2	20,14	720,00	14 497,20	
		2.	NP :
(1,1+0,3*2)*3,1+1,1*1,0
3.	NP :		6,37			
		(1,1+0,3*2)*3,1+(0,9+0,3*2)*3,85+1,1*1,0+0,9*1,8		13,77			
32	346244811R00	Přizdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl. 65 mm
přizdívka koridoru 1.NP :	m2	10,88	524,92	5 711,13	
		13,6*0,8		10,88			
33	349231821RT2	Přizdívka ostěni s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm, s použitím maltové směsi	m2	3,30	1 503,99	4 963,17	
		2.NP : 1*1,5		1,50			
		3.NP : 1*1,8		1,80			
34	389941011R00	Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 1 kg Provázáni dozdívek se stávajícím zdivém, kotvení příček ke stáv.kcim :	kg	21,00	120,00	2 520,00	
		2.NP : 0,1*5*20		10,00			
		3.NP : 0,1*5*22		11,00			
35	389941012R0O	Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 10 kg, dod + mont + osazeni	kg	12,70	90,00	1 143,00	
		Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu.	
		L 40/40/4 :					
		2.NP : 12,7		12,70			
36	317121033RG3	Překlad nenosný do příčky pórobeton, překlad 1100 x 249 x 150 mm	kus	3,00	940,00	2 820,00	
		2.NP : 1*1		1,00			
		3.NP : 1*1		1,00			
		dl. 900 mm :					
		3.NP : 1*1		1,00			
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce			2 416 927,04	
37	342261211RT2	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášf. tl.100 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	3,30	648,00	2 138,40	
		předstěna pro pož.okno :
2.NP : 1,5*3,0-1,5*1,9		1,65			
		3.NP : 1,5*3,0-1,5*1,9		1,65			
38	342261213RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izolace tl.7,5 cm	m2	953,58	792,00	755 235,36	
		2.NP :					
		(5,2+12,0+5,4+3,0+3,3+13,0+4,5*2+4,3+2,3)*3,1		178,25			
		(3,8+1,9*2+0,5+1,9+21,7+5,7+2,2+0,4+1,7)*3,1		129,27			
		(6,25+1,2+0,3*4+2,3+0,6+4,7+1,2+0,45*3)*3,1		58,28			
		-1,1*2,0*10+25-0,8*2,0*10		-13,00			
		(5,9+3,1)*3,1-0,8*2,0*2		24,70			
		nadpraží: 2,25*0,5*2*2
3.NP :		4,50			
		(5,2+1,5+12,9+0,45+3,0*3+1,0+4,0+5.5+3,0+1,4)*3,1		136,25			
		(6,25*5+3,75*4+0,45*11+3,5+3,3*3+5,2+4,9+1,1+0,6)*3,1		236,84			
		-1,1*2,0*11-0,8*2,0*6+15-0,7*2,0-0,9*2,0		-22,00			
		nadstavba :					
		(1,5+2,6+15,2+6,5*2+4,2+10,0+5,6+3,2*3)*3,85		237,55			
		-0,8*2,0*7-2,25*2,6		-17,05			
39	342261213RT2	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášf. tl.150 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 7,5 cm
1.PP :	m2	145,05	828,00	120 097,26	
		(3,0+2,9)*3,0-0,8*2,0*2
2.NP :		14,50			
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 5 z 45

		(3,5+0,7+2,7+12,4)*3,1-1,6*2,1-0,8*2,0*2-0,9*2,0*2
3.NP :		49,67			
		(12,9+6,6+5,7+0,65+0,7+3,3)*3,1-1,6*2,1-0,8*2,0*5		81,18			
		-1,1*2,0*2-2,25*2,6		-10,25			
		3,0*3,85-0,8*2,0		9,95			
40	342261213RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášf. tl.150 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, izol tl.7,5 cm
2.NP :	m2	305,48	873,00	266 684,04	
		(3,0+2,8+1,1+1,0+3,0+1,5+1,65+1,6+1,0+3,2)*3,1		61,54			
		(3,2*2+3,0*2+1,2*2*2+3,5*2+4,0*2*2+1,8*2+1,9)*3,1		141,67			
		-1,1*2,0-0,6*2,0*3-07*2,0*4*2
3.NP :		-17,00			
		(1,5+1,65+3,2+1,65+1,15+3,3+1,5*2+3,2+4,7+2,0)*3,1		78,59			
		(2,5+1,45)*2*4-3,1 +(2,5+1,4)*3,1 -0,7*2,0* 10		26,59			
		-0,6*2,0*4-0,9*2,0		-6.60			
		nástavba :					
		(2,5+1,75*2)*3,85-0,6*2,0*2		20,70			
41	342262112RT1	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opí. tl.200 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl.7,5 cm	m2	51,88	1 026,00	53 231,96	
		2.	NP :
(3,2+3,4)*3,1
3.	NP :		20,46			
		(3,1+3,0)*3,1+3,25*3,85		31,42			
42	342262112RT2	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opi. tl.200 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 7,5 cm
3.NP :	m2	12,32	1 080,00	13 305,60	
		3,2*3,85		12,32			
43	342262113RT1	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opi. tl.250-350 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl.7,5 cm	m2	18,97	1 161,00	22 018,37	
		včetně komplet.zapláštění u sloupů ze tři stran ( vytvoření
okolo sloupu :
2.	NP :
(07*2+0,5*2+0,4*2)*3,1
3.	NP :	rrabice	)
9,92			
		0,9*3,85+0,45*3,1*4		9,05			
44	342262411RT3	Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opi. tl. 250 - 350 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, izol tl. 7,5 cm
2.NP :	m2	56,01	1 161,00	65 021,81	
		(2,0+07+1,2+0,9*2)*3,1
3.NP :		17,67			
		(1,75+0,9*2+0,8+2,1 +2,7+1,85)*3,1		34,10			
		1.1*3,85		4,24			
45	342263310RT2	Úprava sádrokartonové příčky pro osazeni umývadla, do ocelové konstrukce,	kus	29,00	423,00	12 267,00	
		2.NP : 1*11		11,00			
		3.NP : 1*18		18,00			
46	342263320ROO	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC	kus	23,00	792,00	18 216,00	
		2.NP : 1*7		7,00			
		3.NP : 1*16		16,00			
47	342263360R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie	kus	64,00	324,00	20 736,00	
		2.NP : 1*26		26.00			
		3.NP : 1*38		38,00			
48	342263990RD2	Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm, deska tvrdá na obou stranách, nebo z jedné dvojitě
2.NP :	m2	158,25	90,00	14 242,50	
		216 : (3,2*2+3,25)*3,0-1,1*2,0		2675			
		217 : (3,2+1,6)*3,0-1,1*2,0		12,20			
		220,22,25,27 : (3,15*4+4,3*7)*3,0-1,1*2,0*4		119,30			
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 6 z 45

49	342266111RA1	Doplnění sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard tl. 12,5 mm 2x, bez izolace	m2	25,00	558,00	13 950,00	
		nad vestavěné skříně					
		1*25,0		25,00			
50	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace včetně všech prostupů ppro světla a prvky VZT.
1 NP :	m2	1195,73	468,00	559 599,30	
		5,2*3,2+3,3*0,7+16,35*1,9+3,0*1,0*2		56,02			
		0,6*0,6+4,5+1*15,0+2,7+8,9+9,4+4,4*2,75		52,96			
		31,4+19,2+12,0+1*6,5
2.NP :		69,10			
		202 51,2-1,5*1,0-4,5*4,3		30,35			
		204 : 50,9-21,2*1,5		19,10			
		205 : 17,8-3,6*2,5		8,80			
		206,11,12,13 : 10,2+9,7+9,8+11,0		40,70			
		214 : 34,5-1,5*7,8		22,80			
		216,17,19,24,29 : 9,9+9,7+2,9+6,1+3,0		31,60			
		220,22,25,27,30 : 14,4+14,5*3+20,1		78,00			
		235,36,40,44,45 : 5,8+21,0+21,0+5,7+20,9		74,40			
		250-2 : 20,3+36,7+9,0		66,00			
		254 : 55,9-1,5*15,4		32,80			
		255,56 : 14,1 + 18,4		32,50			
		odskoky :
(1,3+2,2)*0,4+3,5+1,5*0,2
3.NP :		5,20			
		301,302 : 20,2*1,2+41,0-1,5*1,3-3*4,2		50,69			
		304 : 77,5-1,5*31,5		30,25			
		305,6,9,10,11 : 12,0+1,8+4,7+9,4+5,2		33,10			
		315-17,19,21 : 9,7+10,3+14,9+2,4+4,7		42,00			
		324-351 : 16,5*9+20,4		168,90			
		354,56,58,59 : 19,1+18,8+9,2+8,0		55,10			
		361 : 51,4-1,5*3,4		46,30			
		362 : 28,2-1,5*11,2		11,40			
		363,66-74 : 16,9+30,0+31,9+17,1+10,4+4,3+9,9+10,6		131,10			
		odskoky:
2,2*0,4+2,5+1,6*0,2*9+1,5*0,2		6,56			
51	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace včetně všech prostupů pro světla a prvky VZT.
2.NP :	m2	123,30	513,00	63 252,90	
		9.4+1,6*2+1,7+9,6+4,6+1,4*4+4,4*3+4,6
3.NP :		51,90			
		1,3+1,8+1,8+1,3*2+4,9+2,5+9,8+3,2*9+4,0+4,7		62,20			
		2,3+1,7+5,2		9,20			
52	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK, do 0,25 m2 viz výkres podhledů	kus	47,00	324,00	15 228,00	
		Z/35-39 : 2+3+1+17+2		25,00			
		podhledy : 8+8+6		22,00			
53	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm	m2	1319,02	36,00	47 484,72	
		1195,72+123,3		1319,02			
54	342264098R00	Příplatek za plochu do 10 m2, kombinace s kazetami	m2	626,82	31,50	19 744,83	
		1 NP :					
		5,2*3,2+3,3*0,7+3,0*1,0*2		24,95			
		0,6*0,6+4,5+1*15,0+2,7+8,9+9,4+4,4*2,75		52,96			
		31,4+19,2+12,0+1*6,5		69,10			
		2.NP :					
		202 : 51,2-1,5*1,0-4,5*4,3		30,35			
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 7 z 45

		204 : 50,9-21,2*1,5		19,10			
		205 : 17,8-3,6*2,5		8,80			
		206,11,12,13 : 97+9,8		19,50			
		214 : 34,5-1,5*7,8		22,80			
		216.17,19,24,29 : 9,9+97+2,9+6,1+3,0		31,60			
		244 : 5,7		5,70			
		252 : 9,0		9,00			
		254 : 55,9-1,5*15,4		32,80			
		odskoky :
(1,3+2,2)*0,4+3,5+1,5*0,2
3.NP :		5,20			
		302 : 41,0-1,5*1,3-3*4,2		26,45			
		304 : 77,5-1,5*31,5		30,25			
		305,6,9,10,11 : 1,8+47+9,4+5,2		21,10			
		315-17,19,21 : 97+2,4+47		16,80			
		358,59 : 9,2+8,0		17,20			
		361 : 51,4-1,5*3,4		46,30			
		362 : 28,2-1,5*11,2		11,40			
		odskoky :
2,2*0,4+2,5+1,6*0,2*9+1,5*0,2
2.NP :		6,56			
		9,4+1,6*2+1,7+9,6+4,6+1,4*4+4,4+4,4+4,6
3.NP :		47,50			
		1,3+1,8+1,8+1,3*2+4,9+2,5+9,8+3,2*9+4,0+47		62,20			
		2,3+17+5,2		9,20			
55	342265191R00	Příplatek za otvor v příčce pl. 0,25 m2 pro VZT.ZTI	kus	37,00	90,00	3 330,00	
		2.NP : 1*15,0		15,00			
		3.NP : 1*22,0		22,00			
56	342267111RT3	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	11,50	513,00	5 899,50	
		1 ,NP : 1*5,0		5,00			
		2.NP : 1*6,5		6,50			
57	342267112RT3	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	6,50	513,00	3 334,50	
		2.NP : 1*2,0+4,5		6,50			
58	342262411RG3	Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opi. tl. 450 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, izol tl. 2 x 5 cm
3.NP :	m2	23,56	1 161,00	27 353,16	
		1,9*3,1*4		23,56			
59	59591090	Reviz. dviřka do sádrokartonu 200/200 s tlačným zámkem, dodávka	kus	17,00	513,00	8 721,00	
		Z/38 : 17		17,00			
60	59591091	Reviz. dvířka do sádrokartonu 300/300 s tlačným zámkem, dodávka	kus	13,00	558,00	7 254,00	
		Z/35 : 2		2,00			
		Z/36 : 3		3,00			
		podhledy :
2.NP : 1*3		3,00			
		3.NP : 1*5		5,00			
61	59591094	Reviz. dvířka do sádrokartonu 200/200 , El 30 DP1 - dodávka	kus	1,00	1 116,00	1 116,00	
		Z/37 : 1		1,00			
62	5959111	Mřížka větrací do sádrokartonu 300/100 mm - dodávka	kus	8,00	90,00	720,00	
		2.NP : 1*8		8,00			
63	5959112	Mřížka větrací do sádrokartonu 300/300 mm - dodávka	kus	6,00	139,50	837,00	
		2.NP : 1*3		3,00			
		3.NP : 1*3		3,00			
64	34226-1999	Předst sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášf., desky protipož 2xtl.12,5mm izol. 40 mm	m2	42,27	603,00	25 485,80	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 8 z 45

		Opláštění SDK pouze z jedné strany - kryti stoupaček,jader apod				
		1.	NP :
(0,5+0,55*2*2+0,5+0,3)*3,0+4,5+2,0*0,5*2
2.	NP :		17,00			
		(1,2+0,75+0,4)*3,1
3.NP :		7,29			
		(1,7+0,7+0,8+1,3+0,9+0,4)*3,1		17,98			
65	34226-2999	Předst sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášf., desky impregn 2xtl.12,5mm izol. 40 mm	m2	21,85	648,00	14 158,80	
		Opláštění SDK pouze zjedná strany - krytí stoupaček,jader apod.				
		2.	NP :
(3,0+0,6)*3,1
3.	NP :		11,16			
		(2,5+0,3*2)*3,1		9,61			
		předstěna WC : 0,9*1,2		1,08			
66	34226-3999	Předst sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášf., desky standard 2xtl.12,5mm izol. 40 mm	m2	20,91	558,00	11 667,78	
		Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček,jader apod.				
		2.NP :
(0,3*2+0,3+0,2*2)*3,1 okolo sloupů :		4,03			
		0,2*3,1*2*4		4,96			
		3.NP :
(0,7+0,8)*3,1 okolo sloupů :		4,65			
		0,2*3,1*2*4+0,3*3,85*2		7,27			
67	PC 01	Vyztuženi SDK pro police,madlo,skř - dod+mont+osaz, drěvěný hranol,foška 20/5 apod.
2.NP :	m	405,20	108,00	43 761,60	
		3,1 *4*8+3,2*2‘6*2
3.NP :		176,00			
		3,1*4*8+3,2*2*6+3,85*2*4+3,8*2*4*2		229,20			
68	PC 02	Krabice rozvaděče vel.800/800/350 mm ze SDK , pož.odolný 2x15 mm - komplet provedení	kus	5,00	1 890,00	9 450,00	
		2.NP : 1*2		2,00			
		3.NP : 1*3		3,00			
69	PC 03	Sendvičová stěna opláštění 3.NP, dod + mont v kompletní skladbě dle popisu
- Cementové desky se skelným vláknem, tloušťka 20 mm	m2	173,12	990,00	171 383,85	
		- izolace z minerálních desek la = 0,039 W/m.K tloušťky 80 + 70 mm			
		- Parozábrana - polyolefínová folie					
		- Vzduchová mezera - v místech styku s příčkou pás akust.izol.v šíři 500 mm tl. 70 mm		
		-	ocel.nosné profily pro SDK
-	Dvouvrstvý sádrokartonový záklop tloušťky 2x 12,5 mm
3.NP :
(19,7*2+12,75)*4,5-1,35*1,8*24-0,9*1,8*2		173,12			
Díl:	4	Vodorovné konstrukce			36 372,08	
70	411387531R00	Zabetonováni otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách	kus	14,00	1 300,00	18 200,00	
		1.-3.NP : 3*3,0		9,00			
		nad 2.NP : 1*5,0		5.00			
71	411388531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropech, včetně bednění	m3	1,50	10 180,15	15 270,23	
		rušená jádra :
1.NP : 1*0,5		0,50			
		2.NP : 1*0,5		0,50			
		3.NP : 1*0,5		0,50			
72	417321313R0O	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20	m3	0,20	3 048,22	603,55	
		výlez na střechu :
(1,0+1,2)*0,3*0,15*2		0,20			
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 9 z 45

73	417351115R00	Bedněni ztužujícich pásů a věnců - zřízeni	m2	2,64	500,00	1 320,00	
		výlez na střechu (1,0+1,2)*0,3*2*2		2,64			
74	417351116R00	Bednění ztužujicích pásů a věnců - odstranění	m2	2,64	120,00	316,80	
75	417361821R00	Výztuž ztužujicích pásů a věnců z oceli 10505	t	0,02	31 500,00	661,50	
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní			604 250,10	
76	610991111R00	Zakrývání stávajících oken a parapetních desek
2.NP	m2	380,16	6,44	2 448,23	
		1.4*2,8*10+1,6*2,3*43
3.NP :		197,44			
		1,4*2,8*10+1,6*2,3*39		182,72			
77	611401211RT2	Oprava omítky na stropech o ploše do 0,25 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	11,00	236,00	2 596,00	
		2.NP : 1*6		6,00			
		3.NP : 1*5		5,00			
78	611401311RT2	Oprava omítky na stropech o ploše do 1 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	6,00	512,00	3 072,00	
		2.NP : 1*3		3,00			
		3.NP 1*3		3,00			
79	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková
2.NP :	m2	13,60	328,00	4 460,80	
		2,1+2,0
3.NP :		4.10			
		4,4+3,2+1,9		9,50			
80	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	46,00	99,70	4 586,20	
		1.PP : 1*12,0		12,00			
		1.NP : 1*10,0		10,00			
		2.NP : 1*10,0		10,00			
		3.NP : 1*14,0		14,00			
81	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	46,00	199,00	9 154,00	
		1.PP : 1*12,0		12,00			
		1.NP : 1*10,0		10,00			
		2.NP : 1*10,0		10,00			
		3.NP : 1*14,0		14,00			
82	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím maltové směsi	kus	21,00	459,00	9 639,00	
		1.PP : 1*4,0		4.00			
		1.NP : 1*4,0		4,00			
		2.NP : 1*6,0		6,00			
		3.NP : 1*7,0		7,00			
83	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi	m2	4,05	364,00	1 474,20	
		2.	NP :
15,0*0,15
3.	NP :		2,25			
		12,0*0,15		1,80			
84	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím maltové směsi	m	30,00	180,00	5 400,00	
		2.NP : 3,0*4		12,00			
		3.NP : 3,0*6		18,00			
85	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	263,32	84,10	22 145,21	
		1.PP :
07 : (31,2+2,0)*3,0*2
4.NP :		199,20			
		401 : (2,7+2,45)*2,8*2		28,84			
		402 (2,7+3,6)*2,8*2		35,28			
86	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	144,66	243,00	35 152,38	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s
Strana 10 z 45

		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	
		1.PP :					
		02 : 1*5,0		5,0C			
		03 : (3,8*2+3,0)*3,0-0,8*2,0		30,20			
		04 : (3,0+1,75)*3,0-1,35*1,8*2		9,39			
		05 : (2,9+1,6*2)*3,0-1,35*1,8		15,87			
		06 : 7,1*3,0-0,8*2,0
1.NP :		19,70			
		111 : (12,3+9,2)*3,0		64,50			
87	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pí. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	52,50	330,00	17 325,00	
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	
		1.PP :					
		01 : (6,0+3,2)*3,0*2-1,35*2,0		52,50			
88	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	99,12	350,00	34 692,00	
		2.	NP :
(1,4+2,7*2)*10*0,15+(1,4+1,8)*2*43*0,15
3.	NP :		51,48			
		(1,4+2,7*2)*10*0,15+(1,4+1,8)*2*39*0,15		47,64			
89	612473181ROO	Omítka vnitřního zdivá ze suché směsi, hladká, pod obklad	m2	64,97	280,00	18 191,60	
		2.NP :					
		207 : 3,05*2,6-1,3*1,8*2		3,25			
		210 : 1,5*2,6-1,3*1,8		1,56			
		211 : (1,0+0,6)*1,4		2,24			
		215 : 3,05*2,6-1,3*1,8*2		3,25			
		232,7 : 1,35*2,6*2-1,3*1,8-1,3*2,7		1,17			
		242,6 : 1,35*2,6*2-1,3*1,8-1,3*2,7
3.NP :		1,17			
		305 : 0,65*1,5		0,98			
		307 : 1,35*2,6-1,3*1,8		1,17			
		309 : 1,35*2,6-1,3*1,8		1,17			
		310: 3,0*2,6-1,3*1,8*2		3,12			
		313,14 : 1,35*2,6*2-1,3*1,8*2		2,34			
		318 : 1,35*2,6-1,3*1,8		1,17			
		320 : 1,5*2,6-1,3*1,8		1,56			
		322 : (3,05+3,2)*2,6*2-1,1*1,2-0,9*1,9		29,47			
		355 : 1,95*2,6-1,3*1,8		2,73			
		363 : (1,9+0,65)*1,5		3,83			
		374 : 3,2*1,5		4,80			
90	612473182R00	Omítka vnitřního zdivá ze suché směsi, štuková	m2	584,86	328,00	191 832,44	
		2.NP :					
		201 : 1,5*2		3,00			
		202 : (1,5+3,1+6,5+0,7+0,5+1,5+3,3+1,25+1,0+3,4)*3,0		68,25			
		-0,8*2,0*3-1,6*2,1-1,3*2,1		-10,89			
		203 : (1,35+1,5)*3,0*2-0,8*2,0		15,50			
		205 : (5,3+5,6)*3,0-1,35*1,8*3-2,25*2,6		19,56			
		206 : 3,2*3,0-1,35*1,8*2		4,74			
		211-13 : (3,1+3,05+3,15)*3,0-1,35*1,8*6		13,32			
		216 : 3,25*3,0-1,35*1,8*2		4,89			
		217 : (3,05+3,2+1,4)*3,0-1,35*1,8		20,52			
		219 : (1,9+1,6)*3,0		10,50			
		220 : (4,5+3 1 )*3,0-1,35*1,8*2		17,94			
		222,5,7,30 : 3,15*4*3,0-1,35*2,7*4-1,35*1,8*4		13,50			
		236,240 : 3,15*3,0*2-1,35*1,8*2-1,35*2,7*2		6,75			
		245 : (3,5+6,2)*3,0-1,35*2,7-1,35*1,8		23,03			
		250,1 : (4,7*2+4,4+7,8)*3,0-1,35*1,8*7		47,79			
		252 : (2,35+3,0+1,95)*3,0-1,35*1,8*2		17,04			
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 11 z 45

		253 : (0,65*2+2,7)*3,0		12,00			
		254 : 2*2,5		5,00			
		255 (4,6+3,1)*3,0-1,35*1,8*2		18,24			
		256 : (5,9+3,15*2)*3,0-1,35*1,8*2
3.NP :		31,74			
		301 : 2*1,5		3,00			
		302 : (1,8+1,6+1,5+1,2+0,5+2,05)*3,0-1,35*1,8-0,8*2,0		21,92			
		303 : (1,35+1,6)*3,0		8,85			
		305 : 3,8*3,0-1,35*1,8*2		6,54			
		315-17 : (3,0+3,3+4,65)*3,0-1,35*1,8*7		15,84			
		321 : 1,45*3,0-1,35*1,8		1,92			
		322 : (3,05+3,0+1,8)*0,4		3,14			
		324 : (4,0+3,1)*3,0-1,35*1,8-1,35*2,7		15,23			
		327-348 : 3,15*3,0*8-1,35*1.8*8-1,35*2,7*8		27,00			
		351 : (3,15+6,4)*3,0-1,35*1,8-1,35*2,7		22,58			
		353 : (2,1 +0,4)*3,0		7,50			
		354 : (4,5+4,25)*3,0-1,35*1.8*4		16,53			
		356 : 3,45*3,0-1,35*1,5*2		6,30			
		358 : (2,3+4,7)*3,0-1,35*1,8*2		16,14			
		359 : (3,1 +3,15*2)*3,0-1,35*1,8*2		23,34			
		360 : (0,6+2,7)*3,0		9,90			
		361 : 8,5*3,6-2,25*2,4		25,20			
		374 : 3,2*3,6		11,52			
91	612473185ROO	Příplatek za zabudované omítníky, omítka zdivá, výkaz viz předchozí pol.	m2	584,85	22,00	12 866,70	
92	612481113R00	Potažení vnitř, stěn sklotex, pletivem s vypnutím	m2	233,94	200,00	46 788,00	
		584,85*0,4		233,94			
93	613421173RT2	Omítka sloupů, plocha rovná, MVC, štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	75,15	371,00	27 880,65	
		2.	NP :
0,3*3,0*2*5*2+0,45*3,0*13+0,3*3,0*4
3.	NP :		39,15			
		0,3*3,0*2*5*2+0,45*3,0*12+0,3*3,0*2		36,00			
94	PC 04	Sanace ŽB stropu dod + montáž včetně lešení
-	odstranění povrch.poškozené vrstvy betonu
-	otrýskání povrchu
-	ošetření výztuže a reprofilace betonu
-	příložky + sanační hmota tl.do 20 mm
-	zapravenl	M2	53,00	1 941,53	102 901,09	
		Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému,	včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí	
		materiálů a prací, včetně lešení, likvidace optryskaného materiálu, ochrana stavajlcíh povrchů a pod	
		Rozsah a provedení pouze se souhlasem investora.
2.	NP :
1,5*2,5*4*1,5
3.	NP :		22,50			
		1,5*2,5*6+1,0*2,0*4		30,50			
95	PC 05	Nátěr stropu pod podhled proti sprášivosti betonu, dod + montáž včetně lešení	M2	1475,56	35,00	51 644,60	
		Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému,	včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí	
		materiálů a prací
SDK podhled viz oddíl 311
1289,95
kazetový podhled viz oddíl 767		1289,95			
		185,61		185,61			
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější			298 438,74	
96	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2, probarvená
zapravení prostupů ve stáv.fasádě :	m2	24,75	319,00	7 893,66	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 12 z 45

		1*4,5
oprava okolo nadstavby :
3.NP :		4,50			
		(19,8*2+12,95)*0,3		15,77			
		vylez na střechu :
(1,3+1,5)*0,8*2		4,48			
97	622471317RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota silikátová barevná skupina I
lodžie 2. a 3.NP: :	m2	162,00	90,00	14 580,00	
		1,8*3,0*2*2		21,60			
		sjednocení okolo schodiště :
1*140,4		140,40			
98	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2, + odstranění nesoudržného nátěru
štítová fasáda u nového schodiště :	m2	143,00	114,00	16 302,00	
		13,0*11,0		143,00			
99	622421493RG1	Doplňky zatepl. systémů, zakládací lišta s tkan.s okapnicl	m	3,30	33,00	108,90	
		střecha : 3,3		3,30			
100	62242-1169RG1	Zateplovací systém tl. 50 mm , se silikon.omítkou dle I3	m2	3,00	1 153,00	3 459,00	
		součásti ceny této položky je:					
		- Hydrofobizační fasádní nátěr přilnavý na silikonovou fasádní omítku			
		- Silikonová omítka s roztíranou strukturou zrnitosti 1-1,5 mm				
		- Penetrační nátěr					
		- Výztužná vrstva - sklotextilní tkanina (plošná hmotnost min. 310 g.m-2) vtláčená do lepícího tmelu	
		- Stěrka - lepící tmel ke štěrkování a uložení sklotextilní tkaniny				
		- Kotvení - talířová hmoždinka pro kotvení					
		- Tepelné izolační vrstvy - lamely z minerální plsti , tloušťka 50 mm			
		- Lepící vrstva - lepidlo a stěrkovací hmota					
		- veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů síťkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle	
		detailů.
doplnění u lodžií 2. a 3.NP :
1,5*0,5*2*2		3,00			
101	62242-1189RG1	Zateplovací systém tl. 100 mm , pod terenem dle I2 součástí ceny této položky je:
-	očištění a penetrace podkladu
-	montáž tepeí.izolace na tmel a talíř, hmoždinky
-	dod.tepel.izolace - polystyren XPS tl.100 mm
-	nopová folie 0,8/13 mm	m2	11,18	1 386,00	15 488,55	
		- veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů síťkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle	
		detailů.
okolo angl.dvorku 1.PP :
1,5*2,6		3,90			
		doplnění pro schodiště :
(9,95+4,6)*0,5		7,28			
102	62242-1199RG1	Zateplovací systém tl. 100 mm , se silikon.omítkou dle I2	m2	11,64	1 296,00	15 085,44	
		součástí ceny této položky je:					
		- Hydrofobizační fasádní nátěr přilnavý na silikonovou fasádní omítku			
		- Silikonová omítka s roztíranou strukturou zrnitosti 1-1,5 mm				
		- Penetrační nátěr					
		- Výztužná vrstva - sklotextilní tkanina (plošná hmotnost min. 310 g.m-2) vtláčená do lepícího tmelu	
		- Stěrka - lepící tmel ke štěrkování a uložení sklotextilní tkaniny				
		-	Kotvení - talířová hmoždinka pro kotvení
-	Tepelně izolační vrstvy - XPS , tloušťka 100 mm
-	Lepící vrstva - lepidlo a stěrkovací hmota					
		- veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů síťkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle	
		detailů.
doplnění pro schodiště :	I	I	I		
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 13 z 45

		(9,95+4,6)*0,8		11,64			
103	62242-1199RG1	Zateplovací systém tl. 100 mm , se silikon.omítkou dle 11	m2	195,94	1 151,00	225 521,19	
		součástí ceny této položky je:					
		- Hydrofobizačnf fasádní nátěr přilnavý na silikonovou fasádní omítku			
		- Silikonová omítka s roztíranou strukturou zrnitosti 1-1,5 mm				
		- Penetračni nátěr					
		- Výztužná vrstva - sklotextilní tkanina (plošná hmotnost min. 310 g.m-2) vtláčená do lepícího tmelu	
		-	Stěrka - lepící tmel ke štěrkování a uložení sklotextilní tkaniny
-	Kotvení - talířová hmoždinka pro kotvení do cementových desek				
		-Tepelně izolační vrstvy - lamely z minerální plsti, tloušťka 100 mm			
		- Lepící vrstva - lepidlo a stěrkovací hmota					
		- veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů síťkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle	
		detailů.					
		V ceně zahrnuta i perlinka na ostění k oknu - okno osazeno v líci stáv. zdivá - neřeší se klasické obložení ostění.	
		3.NP :					
		(19,8*2+12,95)*4,9-1,35*1,8*24-0,9*1,8*2		195,94			
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce			778 940,17	
104	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	1,12	3 800,00	4 237,00	
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
P 6 : 9,2*0,071		0,65			
		B 1 : 6,0*0,077		0,46			
105	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	5,80	4 257,99	24 696,34	
		1.PP : 1*1,5		1,50			
		1.NP : 1*1,2		1,20			
		2.NP : 1*2,0		2,00			
		3.NP : 1*1,1		1,10			
106	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm
doplnění v 1 .PP po kanalizaci:	m3	1,25	4 167,64	5 226,22	
		0,5*0,7*0,15+0,85+0,7*0,7*0,15+3,7*0,5*0,15		1,25			
107	631312141R00	Doplněni rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	2,05	4 490,80	9 206,14	
		1.PP : 1*0,5		0,50			
		1.NP : 1*0,5		0.50			
		2.NP : 1*0,75		0,75			
		3.NP : 1*0,3		0,30			
108	631319151R00	Příplatek za vyspádování tl. 8 cm	m3	1,57	860,00	1 350,20	
		P 3 : 22,0*(0,041 +0,056)/2		1,07			
		P 4 : 8,6*(0,051+0,066)/2		0,50			
109	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	8,60	284,93	2 450,40	
		0,95+1,57+6,08		8,60			
110	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari
podlahy :	t	0,81	27 000,00	21 897,00	
		P 2 : 108,5*0,00444*1,2		0,58			
		P 3 : 22,0*0,00444*1,2		0,12			
		P 4 : 8,6*0,00444*1,2		0,05			
		P 6 : 9,2*0,00444*1,2		0,05			
		B 1 : 3,9*0,00444*1,2		0,02			
111	632412150RT3	Potěr ze SMS , ruční zpracování, tl. 48 - 53 mm, samonivelační anhydritová směs	m2	1077,30	295,00	317 803,50	
		do ceny zohlednit i materiál mezi nopy v desce podlah.vytápění				
		P 1 825,3		825,30			
		P 5 : 252,0		252,00			
112	632415102RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 2 - 3 mm - vyrovnávací	m2	1231,60	170,00	209 372,00	
		P 1 : 825,3		825,30			
		P 2 : 108,5		108.50			
		P 3 : 22.0		22,00			
		P 4 8,6		8,60			
		P 5 : 252,0		252,00			
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 14 z 45

		P 6 : 9,2		9,20			
		B 1 : 6,0		6,00			
113	632415106RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm, - vyrovnávací	m2	37,60	230,00	8 648,00	
		K 1 : 18,6+9,3+5,3+4,4		37,60			
114	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů
anhydrit:	m2	2308,90	35,00	80 811,50	
		P 1 825,3		825,30			
		P 5 : 252,0		252,00			
		samonivel, potěr:
P 1 825,3		825,30			
		P 2 : 108,5		108,50			
		P 3 : 22,0		22,00			
		P 4 : 8,6		8,60			
		P 5 : 252,0		252,00			
		P 6 : 9,2		9,20			
		B 1 : 6,0		6,00			
115	632451034R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm
možné vyrovnání výškového rozdílu ve 3.NP :	m2	237,39	224,75	53 353,40	
		12,3*19,3		237,39			
116	457311116RG1	Vyrovnávací beton spádový C 16/20, s plastifikační přísadou	m3	1,57	3 431,64	5 387,67	
		P 3 : 22,0*(0,041 +0,056)/2		1,07			
		P 4 : 8,6*(0,051+0,066)/2		0,50			
117	631312611RG1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20, s plastifikační přísadou
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.	m3	6,08	4 050,00	24 607,80	
		P 2 : 108,5*0,056		6,08			
118	PC 06	Vyplnění dilatační spáry pevným epoxid.tmelem, včetně sponkování dod+mont	m	36,00	143,00	5 148,00	
		1.PP : 1*6,5		6,50			
		1.NP : 1*8,0		8,00			
		2.NP : 1*9,5		9,50			
		3.NP : 1*12,0		12,00			
119	PC 07	Vyplnění dilatační spáry pružným epoxid.tmelem, dod+mont	m	25,00	113,00	2 825,00	
		1.PP : 1*6,5		6,50			
		1.NP : 1*8,0		8,00			
		2.NP : 1*6,5		6,50			
		3.NP : 1*4,0		4,00			
120	PC 07a	Roznášecí betonová vrstva vyztužená fóliovou deskou,
(cca 25 mm) cementový potěr CT-C25-F4 celkem tl. 31	m2	6,00	320,00	1 920,00	
		mm					
		K 2 : 3,0+3,0		6,00			
Díl:	64	Výplně otvorů			251 377,39	
121	641941312R00	Osazení rámů okenních ocelových, plocha do 4 m2	kus	3,00	450,61	1 351,83	
122	641952211R00	Osazení rámů okenních plast, plocha do 2,5 m2	kus	25,00	1 256,00	31 400,00	
		P/4,5: : 1,0+24,0		25,00			
123	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	156,60	80,76	12 647,02	
		D+M vni parotěsné zábrany (pásky) a paropropustné voděodolné pásky z vně strany ostění.		
		P/4,5 : 2,7*2+(1,35+1,8)*2*24		156,60			
124	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1,00	650,00	650,00	
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.		
125	642942213R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm, včetně zesílení příčky UA profilem	kus	87,00	650,00	56 550,00	
		51,0+36,0		87,00			
126	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár. 1 křídl., pí. do 2,5 m2	kus	12,00	650,00	7 800,00	
		7+4+1		12,00			
127	648951411RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm, včetně dodávky parapetní desky š. 20 cm	m	18,90	523,00	9 884,70	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 15 z 45

		vlhkuvzdomá DTD tl. 16 mm,čelní hrana zaoblena,krycí páska,zasilikonování - platí pro všechny parapetní desky.	
		T/1a : 1,35*14		18,90			
128	648951411RT3	Osazeni parapetních desek dřevěných š. do 25 cm, včetně dodávky parapetní desky š. 25 cm	m	32,40	566,00	18 338,40	
		T/1b : 0,9*2		1,80			
		T/1c : 1,35*22		29,70			
		T/1e : 0,45*2		0,90			
129	648952421RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm, včetně dodávky parepetní desky š, 30 cm	m	2,70	618,00	1 668,60	
		T/1d : 1,35*2		2,70			
130	553 30000	OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM	KUS	51,00	1 010,00	51 510,00	
		typ z žárově pozink.plechu s těsněním, drážkou a povrch.úpravou,platí pro všechny zárubně - viz popis v	
		kcí.zámečnických. do SDK příčky tl.150 mm :
60/197 : 11		11,00			
		70/197 : 22		22,00			
		80/197 : 13		13,00			
		90/197 : 3		3,00			
		110/197 : 2		2,00			
131	553 30100	OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM, Rwmin
27 dB
do SDK příčky tl.150 mm :	KUS	36,00	1 100,19	39 606,84	
		80/197 : 15		15,00			
		110/197 : 15+6		21,00			
132	553 30200	OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM	KUS	1,00	1 010,00	1 010,00	
		do zdivá tl. 125 mm :					
		80/197 : 1		1,00			
133	553 30300	OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM, s pož.odolností EW 30
do zdivá tl.150 mm :	KUS	7,00	1 580,00	11 060,00	
		80/197 : 1		1,00			
		do SDK tl. 150 mm :					
		80/197 : 4		4,00			
		90/197 : 2		2,00			
134	553 30400	OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM, s pož.odolností EW 30 a Rw min 27 dB
do SDK tl. 150 mm :	KUS	4,00	1 580,00	6 320,00	
		80/197 : 2		2,00			
		110/197 : 2		2,00			
135	553 30500	OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM, s pož.odolností El 30
do zdivá tl. 125 mm :	KUS	1,00	1 580,00	1 580,00	
		80/197 : 1		1,00			
Díl:	9	Ostatní konstrukce - zabezpečení balkonů			700 838,92	
136	953981201R00	Chemické kotvy, beton, hl. 80 mm
M 6 :	kus	440,00	45,00	19 800,00	
		2.NP : 220,0		220,00			
		3.NP : 132,0		132,00			
		M 8 :					
		2.NP : 44,0		44,00			
		3.NP : 44,0		44,00			
137	PC 08	HPL desky,impregnované tl. 6,0 mm, dod + mont + osaz	m2	79,48	1 320,00	104 914,92	
		Přesný popis viz výkres zabezpečení balkonů.
2. a 3.NP :
1,854*2,8*9+1,3*2,8*9		79,48			
138	PC 09	Ocel.nerez síť, oka 120/208 mm, Js 2 mm, černá barva, dod + mont + osaz
Přesný popis viz výkres zabezpečení balkonů.
2.NP :	m2	237,80	2 030,00	482 734,00	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 16 z 45

		čelní sif : 70,0
3.NP :		70,0C			
		čelní síť: 71,0		71,0C			
		horní síť: 71,0		71,0C			
		lodžie : 5,8		5.8C			
		boční sítě 2. a 3.NP : 20,0		20,00			
139	PC 10	Ocel.nosná kce zabezp.balkonů, dod + mont + osaz	kg	1698,00	55,00	93 390,00	
		2.NP : 678,0		678,00			
		3.NP : 1020,0		1020,00			
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy			191 017,02	
140	941941032R0O	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	829,18	28,00	23 217,04	
		Včetně kotvení lešení.
pro zateplení nadstavby:
(20,0*2+15,8)*10,6		591,48			
		část lešení zasahuje do 1 ,PP :
(20,0*2+15,8)*3,0*0,5 pro nátěr fasády u schodiště :		83,70			
		14,0*11,0		154,00			
141	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	2487,54	22,00	54 725,88	
		829,18*3		2487,54			
142	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	829,18	20,00	16 583,60	
143	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
1.PP :	m2	1509,68	60,00	90 580,50	
		1*45,0		45,00			
		1.NP :					
		5,2*3,2+3,3*0,7+16,35*1,9+3,0*1,0*2		56,02			
		0,6*0,6+4.5+1*15,0+2,7+8,9+9,4+4,4*2,75		52,96			
		31,4+19,2+12,0+1*6,5+55,0
2.NP-3.NP :		124,10			
		viz výpočet ploch podlah : 1231,6		1231,60			
144	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m
pod řezané otvory ve stropech - zachycení vyříznutého ŽB:	m2	26,50	60,00	1 590,00	
		2.NP : 1,5*1,5*5		11,25			
		3.NP : 2,5*2,5+1,5*1,5*4		15,25			
145	941955102R00	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	72,00	60,00	4 320,00	
		1.PP-3.NP :					
		6,0*3,0*3		54,00			
		venkovní schody:
6,0*3,0		18,00			
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			127 325,94	
146	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1454,68	50,00	72 733,75	
		1.PP :					
		1*45,0		45,00			
		1.NP :					
		5,2*3,2+3,3*0,7+16,35*1,9+3,0*1,0*2		56,02			
		0,6*0,6+4,5+1*15,0+2,7+8,9+9,4+4,4*2,75		52,96			
		31,4+19,2+12,0+1*6,5
2.NP-3.NP :		69,10			
		viz výpočet ploch podlah : 1231,6		1231,60			
147	953921115R00	Dlaždice betonové volně na střechu, 50 x 50 x 6 cm	kus	11,00	136,82	1 505,02	
		nad 3.NP : 1*11,0		11,00			
148	953921116R00	Příplatek za čtverce z asfaltové lepenky k -1115	kus	11,00	38,28	421,08	
		nad 3.NP : 1*11,0		11,00			
149	953943111R00	Osazeni kovových předmětů do zdivá, 1 kg / kus	kus	10,00	101,20	1 012,00	
		1.PP : 1*5,0		5.00			
		1.NP : 1*5,0		5,00			
150	953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdivá, 5 kg / kus	kus	10,00	139,81	1 398,10	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 17 z 45

		1.PP : 1*5,0		5,00			
		1.NP 1*5,0		5,00			
151	953941711R00	Osazení držáků nebo objímek ve zdivu cihelném	kus	13,00	99,86	1 298,18	
		1.PP : 1*8,0		8,00			
		1.NP 1*5,0		5,00			
152	953981101R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8	kus	79,00	45,00	3 555,00	
		viz konstr.část: 1*71,0		71,00			
		kotveni schodiště : 1*8		8,00			
153	953981102RO0	Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10	kus	38,00	50,00	1 900,00	
		viz konstr.část : 1*38,0		38,00			
154	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12	kus	32,00	60,00	1 920,00	
		viz konstr.část: 1*24,0		24,00			
		kotvení schodiště : 1*8		8,00			
155	953981105RO0	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20
viz konstr.část :	kus	4,00	170,00	680,00	
		1*4,0		4,00			
156	953991121R00	Osazení hmoždinek ve stěnách z cihel DN 10-12 mm	kus	63,00	31,55	1 987,65	
		1.PP : 1*28,0		28,00			
		1.NP : 1*35,0		35,00			
157	95979-1199RG1	Zakrytí podlahy - ochrana před poškozením	m2	323,08	7,50	2 423,06	
		kde probíhají rekonstr.práce.ale zůstává stáv.podlaha.Zakrytí folií pvc,textilií,starým kobercem apod.Hranice řešené	
		rekonstrukce.
1.PP :
1*45,0
1.NP :		45,00			
		5,2*3,2+3,3*0,7+16,35*1,9+3,0*1,0*2		56,02			
		0,6*0,6+4,5+1*15,0+2,7+8,9+9,4+4,4*2,75		52,96			
		31,4+19,2+12,0+1*6,5+50,0		119,10			
		2.NP -3.NP :					
		2*25,0		50,00			
158	95979-1299RG1	Zakrytí rozebrané střechy - ochrana před zatečením, např.plachtou
střecha nad 3.NP :	m2	300,23	25,00	7 505,70	
		19,7*12,7*1,2		300,23			
159	95979-1399RG1	Dod a mont.sklepního plast.prefa angl.dvorku 53/113/135 cm, včetně odtok.přípojky,pororoštu a upevn.sady	kus	1,00	15 500,00	15 500,00	
		dod + mont v kompletní skladbě daného systému.					
160	95979-1499RG1	Doplnění kompletní skladby podlahy dle stávající ve 1.PP, po ZTI	m2	3,23	300,00	968,40	
		doplnění v 1.PP po kanalizaci:
(0,5*0,7+0,7*0,7+3,7*0,5)*1,2		3,23			
161	95979-1599RG1	Doplnění kompletní skladby podlahy dle stávající ve 2.NP, chodba 254	m2	4,00	350,00	1 400,00	
162	95979-1699RG1	Doplněníí komplet střešního pláště po prostupu, do 1,0 m2 pro VZT a vylez	kus	2,00	1 050,00	2 100,00	
163	95979-1799RG1	Doplněníí komplet střešního pláště po prostupu, do 0,5 m2 pro VZT	kus	7,00	850,00	5 950,00	
164	95979-1999RG1	Odstranění zateplovacího systému a jeho zpětné doplnění, vel. 50/50 cm pro ukotvení venk.schodišté	kus	11,00	160,00	1 760,00	
		komplet provedení dle stávajícího
pro schodiště : 1*5,0		5,00			
		možné poškození: 1*6,0		6,00			
165	PC 16	Dilatační profil do vertikální spáry , - lišta tvarovaná z tvrzené umělé hmoty š.spáry 25-50 mm
Dle tabulky dilat.spár komplet dod+mont dle D/2.
3.NP :	m	9,60	35,00	336,00	
		4,8*2		9,60			
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 18 z 45

166	PC 17	Dilatační profil do vnitřní horizontální podlahová, spáry - lišta tvarovaná z tvrzené umělé hmoty.š.spáry 25-50 mm	m	10.8C	90,0C	972,00	
		Dle tabulky dilat.spár komplet dod+mont D/1
2.NP : 5,4		5,4C			
		3.NP : 5,4		5,40			
Díl:	951	Práce HSV, PSV, montáže			395 000,00	
167	PC 11	Rezerva na detaily konstrukcí	kus	1,00	395 000,00	395 000,00	
		Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, kde mohou během stavby vzniknou možné vícepráce spojené s	
		odkrytím konstrukcí nebo složitostí provádění,					
		nacení každý účastník výběrového řízení tuto položku ve výši 395 000 Kč Tyto náklady budou čerpány pouze se	
		souhlasem investora a projektanta.					
Díl:	96	Bourání konstrukcí			1 019 972,57	
168	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého
3.NP - vstup na střechu :	m3	0,68	2 266,45	1 529,85	
		2,25*0,6*0,5		0,68			
169	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm
Včetně omítky a možného obkladu.
2.NP :	m2	281,67	71,01	20 001,39	
		(3,2*2+1,5+1,7*3+0,9+1,7*2+2,8+1,5+2,7*2+0,8*2)*3,0		85,80			
		(0,6*19+0,4*2+0,5*3+0,2*10+1,2+0,4*6)*3,0		57,90			
		(1,7+1,1)*2,1-0,6*2,0*4
3.NP :		1,08			
		(1,9*2+1,6*3+1,5+1,6*2+1,25+2,7*2+0,8+0,9)*3,0		64,95			
		(0,6*20+0,9+1,0+0,4*3*2+0,3*6+0,25*6*2)*3,0		63,30			
		(1,7+1,1)*2,1-0,6*2,0*4
střecha 3.NP :		1,08			
		0,3*3*3*2,8		7,56			
170	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm
Včetně omítky a možného obkladu.
1.PP :	m2	937,46	84,83	79 524,31	
		(1,5*2+0,85)*3,0-0,9*2,0
2.NP :		9,75			
		(26,7+3,2*6+3,0*2+1,0*2*2+0,3*2*3+2,6+3,5)*3,0		191.40			
		(6,2+5,0+31,2+6,3*5+5,5*4+2,7+1,4+2,1)*3,0		306,30			
		-0,6*2,0*2-0,8*2,0*6-0,9*2,0*2-1,1*2,0*12-1,45*2,1		-45,05			
		-3,2*2,4-4,8*2,0-2,4*0,9*2
3.NP :		-21,60			
		(26,7+3,2*7+1,3+2,75*2+0,3*6+5,4+1,35+3,4+12,4)*3,0		240,75			
		(6,1 +6,6+1,75+2,4+31,3+6,3*5+5,4*4+0,4*4)*3,0		308,55			
		-0,6*2,0*4-0,8*2,0*9-0,9*2,0-1,1*2,0*15-1,3*2,1		-56,73			
		střecha 3.NP - pro ventilator: :
(0,95*2+1,5)*1,2		4,08			
171	962032231R00	Bourání zdivá z cihel pálených na MVC
Včetně omítky a možného obkladu.
3.NP :	m3	8,47	521,53	4 418,92	
		1,75*1,05*0,35		0,64			
		nadezdění atiky :
(19,8*2+12,6)*0,3*0,5		7,83			
172	962032314R00	Bourání pilířů cihelných
3.NP :	m3	0,36	1 020,98	367,55	
		0,3*0,4*3,0		0,36			
173	962036145R00	DMTZ příčky, 2x kov.kce, 2xopl. SDK 12,5+12,5 SDVK	m2	4,50	69,60	313,20	
		1.NP :					
		0,5*3,0*3		4,50			
174	962051116R00	Bourání příček železobetonových tl. 15 cm
ŽB atika 3.NP	m2	86,71	227,00	19 682,72	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 19 z 45

		(19,8*2+12,95)*(1,5+0,15)		86,71			
175	962052211R00	Bourání zdivá železobetonového nadzákladového	m3	1,19	2 977,52	3 537,29	
		parapet lodžie 2 a 3.NP
1,8*1,1*0,3*2		1,19			
176	962052314R00	Bouráni pilířů železobetonových
přístřešek 3.NP :	m3	1,42	3 011,32	4 270,05	
		0,45*0,35*3,0*3		1,42			
177	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm	m2	4,32	94,87	409,84	
		2.	NP :
(1,0+0,8+1,8*2)*0,4
3.	NP :		2,16			
		(1.0+0.8+1,8*2)*0,4		2,16			
178	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových
3.NP - vstup na střechu :	m	6,75	149,55	1 009,46	
		2,25*3		6,75			
179	963051110R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. do 8 cm
střecha 3.NP - přístř.pro ventilator:	m3	0,08	3 002,78	243,23	
		(1,5*1,0-0,7*0,7)*0,08		0,08			
180	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm
přístřešek 3.NP :	m3	23,82	2 151,94	51 250,60	
		14,5*6,8*(0,2+0,25)/2+14,5*0,5*0,225		23,82			
181	965042121R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2
1.NP :	m3	1,03	2 934,87	3 034,66	
		0,3*0,6*0,1+0,1+2,7*0,8*0,1		0,33			
		2.NP :
B 247 : 1,6*0,1
lodžie 2. a 3.NP :		0,16			
		1,8*1,5*2*0,1		0,54			
182	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2
pod dlažbou :
2.NP :	m3	102,98	2 071,28	213 298,34	
		(2,1+4,9+4,5+1,5+0,9*2+1,3+1,4+0.8+4,4+1,5+0,7)*0,09		2,24			
		(9,2+9,3+37,4)*0,09
3.NP :		5,03			
		(2,1+4,7+4,3+1,4+0,9*2+1,2+1,4+0,8+4,5+1,4+0,7)*0,09		2,19			
		(9,4+9,6+2,0)*0,09 pod PVC :
2.NP :		1,89			
		(30,8+76,0+17,4+4,7+9,8+14,9+10,3+20,4*3)*0,1		22,51			
		(20,6*6+20,8+40,3+40,6+9,2)*0,1
3.NP :		23,45			
		(38,0+76,6+17,4+9,8+14,9+10,1+4,9+20,3+20,4*3)*0,1		25,32			
		(20,6*6+2,0+11,8+15,8+29,1 +21,2)*0,1		20,35			
183	965042141RT2	Bouráni mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 -10 cm
z koridoru 1.NP :	m3	5,99	2 071,28	12 404,90	
		(13,6*4,25+2,2*0,95)*(0,05+0,15)/2		5,99			
184	965042221R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2
1.PP :	m3	0,17	2 446,50	411,01	
		(0,7*0,7+0,7*0,5)*0,2		0,17			
185	965042231ROO	Bouráni mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,37	2 119,37	784,17	
		1.PP :					
		(0,8*0,5+2,9*0,5)*0,2		0,37			
186	965044121R00	Bourání podkladů bet., tl. 4 cm,
střecha 3.NP :	m2	237,39	212,64	50 478,61	
		12,3*19,3		237,39			
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 20 z 45

187	965081713R00	Bouráni dlaždic keramických ti. 1 cm, nad 1 m2
2.NP :	m2	131,50	48,08	
		2,1 +4,9+4,5+1,5+0,9*2+1,3+1,4+0,8+4,4+1,5+0,7		24,90		
		9,2+9,3+37,4
3.NP :		55,90		
		2,1 +4,7+4,3+1,4+0,9*2+1,2+1,4+0,8+4,5+1,4+0,7		24,30		
		9,4+9,6+2,0
lodžie 2. a 3.NP :		21,00		
		1,8*1,5*2		5,40		
188	965081813R00	Bouráni dlaždic betonových ti. nad 1 cm, nad 1 m2
střecha 3.NP - ti.dlažby 40 mm :	m2	237,39	74,10	
		12,3*19,3		237,39		
189	965082941R00	Odstranění násypu ti. nad 20 cm jakékoliv plochy
střecha 3.NP :	m3	87,24	257,03	
		12,3*19,3*(0,32+0,38)/2*1,05		87,24		
190	967031742R00	Přisekáni plošné zdivá cihelného na MC tl. 10 cm přizdívka koridoru 1.NP :	m2	8,16	166,84	
		13,6*0,6		8,16		
191	968061112ROO	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	2,00	9,23	
		1.PP : 1*2		2,00		
192	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	42,00	9,23	
		1.PP :				
		70/197 : 2		2,00		
		80/197 : 1		1,00		
		90/197 : 1		1,00		
		1.NP :				
		90/197 : 1		1,00		
		2.NP :				
		60/197 : 9		9,00		
		80/197 : 8		8,00		
		90/197 : 2		2,00		
		3.NP :				
		60/197 : 8		8,00		
		80/197 : 9		9,00		
		90/197 : 1		1,00		
193	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2
2.NP :	kus	27,00	9,23	
		110/1987 : 12		12,00		
		3.NP :				
		110*197 : 15		15,00		
194	968062244R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	1,62	156,56	
		1.PP : 0,9*0,9*2		1,62		
195	968062245R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2
2 NP :	m2	4,32	91,37	
		2,4*0,9*2		4,32		
196	968062746R00	Vybourání dřevěných stěn plochy do 4 m2	m2	11,87	54,92	
		1.NP :				
		1,55*2,7+1,4*2,7+1,5*2,6		11,87		
197	968O72455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2
1.PP :	m2	58,20	219,41	
		0,8*2,0+0,9*2,0		3,40		
		1.NP :				
		0,9*2,0		1,80		
		2.	NP :
0,6*2,0*9+0,8*2,0*8+0,9*2,0*2
3.	NP :		27,20		
		0,6*2,0*8+0,8*2,0*9+0,9*2,0		25,80		
198	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	62,24	167,78	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
6 322,52
17 590,60
22 423,55
1 361,41
18,46
387,66
249,21
253.63	 394,72
651.63
12 769,66
10 441,79
Strana 21 z 45

		1.PP ;					
		1,35*2,1		2,84			
		2.	NP :
1,1*2,0*12
3.	NP		26,40			
		1,1*2,0*15		33,00			
199	968072641R00	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních
2.NP :	m2	27,77	77,58	2 154,01	
		1,45*2,1 + 1,3*2,7+3,2*2,4		14,24			
		3.NP :
1,3*2,1
2, a 3.NP u lodžií: :		2,73			
		1,8*3,0*2		10,80			
200	968083001R00	Vybourání plastových oken do 1 m2, včetně vni parapetu	m2	0,93	135,00	125,55	
		3.NP :					
		0,5*0,9		0,45			
		1.NP :					
		0,4*0,6*2		0,48			
201	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2, včetně vni parapetu	m2	4,86	135,00	656,10	
		2.NP : 1,35*1,8		2,43			
		3.NP : 1,35*1,8		2,43			
202	968083012R00	Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2
3.NP :	m2	2,80	135,00	378,00	
		1,4*2,0		2,80			
203	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm - strop	m	8,70	2 300,00	20 010,00	
		1.PP : 0,3*6		1,80			
		1.NP : 0,3*8		2,40			
		2.NP : 0,3*6		1,80			
		3.NP : 0,3*6		1,80			
		střecha : 0,45*2		0,90			
204	97005116OR00	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm - strop	m	12,30	3 000,00	36 900,00	
		1.NP : 0,3*4		1,20			
		2.NP : 0,3*4		1,20			
		3.NP : 0,3*3		0,90			
		prostup střechou pro ZTI:
0,6*15		9.00			
205	9700512OOR00	Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm - strop	m	3,30	3 700,00	12 210,00	
		1.NP : 0,3*4		1,20			
		2.NP : 0,3*4		1,20			
		3.NP : 0,3*3		0,90			
206	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm
ŽB atika 3.NP :	m	52,55	1 230,00	64 636,50	
		19,8*2+12,95		52,55			
207	970251300RO0	Řezání železobetonu hl. řezu 300 mm	m	35,40	2 400,00	84 960,00	
		strop nad 2.NP
0,3*2+0,35*2+0,4*2+0,45*2+0,5*4+0,3*4
střecha nad 3.NP		6,20			
		(0,5+0,6+0,6+0,7+0,5*4+0,2*4+0,9+0,9)*2		14,00			
		0,7*4		2,80			
		parapet lodžie 2. a 3.NP (1,8+1,1*4)*2		12,40			
208	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	7,00	37,39	261,73	
		1.PP : 1*5,0		5,00			
		1.NP 1*2,0		2,00			
209	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	6,00	49,77	298,62	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).		
		1 PP : 1*3,0		3,00			
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 22 z 45

		2.NP 1*3,0		3,0C			
210	971033351R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC	kus	1.0C	197,69	197,69	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2).		
		střecha 3.NP : 1*1,0		1,0C			
211	971033361R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,09 m2, tl.60cm, MVC	kus	3,00	268,02	804,06	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).		
		1.PP : 1*3,0		3,00			
212	971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	kus	12,00	49,77	597,24	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).		
		1.PP : 1*2,0		2,00			
		1.NP : 1*4,0		4,00			
		2.NP : 1*6,0		6,00			
213	971033451R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC	kus	1,00	359,39	359,39	
		Včetně pomocného lešeni o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).		
		střecha : 1*1,0		1,00			
214	971033461ROO	Vybouráni otv. zeď cihel, pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC	kus	2,00	472,94	945,88	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)		
		1.PP : 1*2		2,00			
215	971033521R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.1 m2, tl.10 cm, MVC	m2	0,90	137,87	124,08	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).		
		1.PP :					
		0,3*3,0		0,90			
216	971033531 ROO	Vybourání otv. zeď cihel, pl.1 m2, tl.15 cm, MVC	m2	3,39	184,60	624,87	
		Včetně pomocného lešeni o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).		
		1.PP :					
		0,3*3,0*2		1,80			
		1.	NP :
0,6*0,4+0,5*0,5+0,65*0,3
2.	NP :		0,69			
		0,9*0,5*2		0,90			
217	971033561ROO	Vybourání otv. zeď cihel, pl.1 m2, tl.60 cm, MVC	m3	0,58	1 354,34	785,52	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).		
		1.PP :					
		1,1*0,55*0,5		0,30			
		1.NP :
0,75*0,5*0,5
3.NP :		0,19			
		0,6*0,3*0,5		0,09			
218	971033621 ROO	Vybouráni otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl.10 cm, MVC	m2	2,03	77,11	156,15	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).		
		1.NP :					
		0,675*3,0		2,03			
219	971052451ROO	Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 0,25 m2, tl. 45cm	kus	1,00	1 343,59	1 343,59	
		Včetně pomocného lešeni o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).		
		1.PP : 1*1,0		1,00			
220	971052551ROO	Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 1 m2, tl. 60 cm	m3	0,12	6 385,21	766,23	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).		
		1.PP :					
		0,6*0,5*0,4		0,12			
221	972054491 ROO	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm	m3	0,61	6 063,33	3 668,31	
		střecha nad 3.NP					
		(0,5*0,6+0,6*0,7+0,5*0,2*4+0,9*0,9)*0,25		0,48			
		0,7*0,7*0,25		0,12			
222	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1 m2, hl. 30cm
kotvení nového stropu 3.NP :	kus	4,00	180,39	721,56	
		1*4,0		4,00			
223	973031326R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 45cm
kotvení nového stropu 3.NP :	kus	4,00	194,42	777,68	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 23 z 45

		1*4,0		4,00		
224	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stén v rozsahu do 10 %	m2	263,32	7,01	
		1.PP :
07 : (31,2+2,0)*3,0*2
4.NP		199,20		
		401 : (2,7+2,45)*2,8*2		28,84		
		402 : (2,7+3,6)*2,8*2		35,28		
225	978013141ROO	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	144,66	18,69	
		1.PP :				
		02 : 1*5,0		5,00		
		03 : (3,8*2+3,0)*3,0-0,8*2,0		30,20		
		04 : (3,0+1,75)*3,0-1,35*1,8*2		9,39		
		05 : (2,9+1,6*2)*3,0-1,35*1,8		15,87		
		06 : 7,1*3,0-0,8*2,0		19,70		
		1.NP :				
		111 : (12,3+9,2)*3,0		64,50		
226	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	52,50	30,38	
		1.PP :				
		01 : (6,0+3,2)*3,0*2-1,35*2,0		52,50		
227	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	924,01	60,75	
		2.NP :				
		201 : 1,5*2		3,00		
		202 : (1,5+3,1 +6,5+0,7+0,5+1,5+3,3+1,25+1,0+3,4)*3,0		68,25		
		-0,8*2,0*3-1, 6*2,1-1,3*2,1		-10,89		
		203 : (1,35+1,5)*3,0*2-0,8*2,0		15,50		
		205 : (5,3+5,6)*3,0-1,35*1,8*3-2,25*2,6		19,56		
		206 : 3,2*3,0-1,35*1,8*2		4,74		
		211-13 : (3,1+3,05+3,15)*3,0-1,35*1,8*6		13,32		
		216 : 3,25*3,0-1,35*1,8*2		4,89		
		217 : (3,05+3,2+1,4)*3,0-1,35*1,8		20,52		
		219 : (1,9+1,6)*3,0		10,50		
		220 : (4,5+3,1)*3,0-1,35*1,8*2		17,94		
		222,5,7,30 : 3,15*4*3,0-1,35*2,7*4-1,35*1,8*4		13,50		
		236,240 : 3,15*3,0*2-1,35*1,8*2-1,35*2,7*2		6,75		
		245 : (3,5+6,2)*3,0-1,35*2,7-1,35*1,8		23.03		
		250,1 : (4,7*2+4,4+7,8)*3,0-1,35*1,8*7		47,79		
		252 : (2,35+3,0+1,95)*3,0-1,35*1,8*2		17,04		
		253 : (0,65*2+2,7)*3,0		12,00		
		254 : 2*2,5		5,00		
		255 : (4,6+3,1)*3,0-1,35*1,8*2		18,24		
		256 : (5,9+3,15*2)*3,0-1,35*1,8*2
3.NP :		31,74		
		301 : 2*1,5		3,00		
		302 : (1,8+1,6+1,5+1,2+0,5+2,05)*3,0-1,35*1,8-0,8*2,0		21,92		
		303 : (1,35+1,6)*3,0		8,85		
		305 : 3,8*3,0-1,35*1,8*2		6,54		
		315-17 : (3,0+3,3+4,65)*3,0-1,35*1,8*7		15,84		
		321 : 1,45*3,0-1,35*1,8		1,92		
		322 : (3,05+3,0+1,8)*0,4		3,14		
		324 : (4,0+3,1)*3,0-1,35*1,8-1,35*2,7		15,23		
		327-348 : 3,15*3,0*8-1,35*1,8*8-1,35*2,7*8		27,00		
		351 : (3,15+6,4)*3,0-1,35*1,8-1,35*2,7		22,58		
		353 : (2,1+0,4)*3,0		7,50		
		354 : (4,5+4,25)*3,0-1,35*1,8*4		16,53		
		356 : 3,45*3,0-1,35*1,5*2		6,30		
		358 : (2,3+4,7)*3,0-1,35*1,8*2		16 14		
		359 : (3,1 +3,15*2)*3,0-1,35*1,8*2		23,34		
1 845.87
2 703,70
1 594,95
56 133,30
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 24 z 45

		360 : (0,6+2,7)*3,0		9,90			
		361 8,5*3,6-2,25*2,4		25,20			
		374 : 3,2*3,6
sloupy :
2.NP :		11,52			
		0,3*3,0*2*5*2+0,45*3,0*13+0,3*3,0*4
3.NP :		39,15			
		0,3*3,0*2*5*2+0,45*3,0*12+0,3*3,0*2		36,00			
		Mezisoučet		660.01			
		možnost větší tl. - 40 % plochy :
660,0*0,4		264,00			
228	978042105ROO	Odstranění KZS minerál.izolace tl. 50 mm s omítkou
lodžie 2. a 3.NP :	m2	3,00	120,00	360,00	
		1,5*0,5*2*2		3,00			
229	978042110R00	Odstranění KZS minerál.izolace tl.100 mm s omítkou	m2	119,80	135,00	16 173,00	
		stěna 3.NP :					
		12,9*3,7		47,73			
		atika z vni strany :
(19,5*2+12,3)*1,2 pás nad 2.NP :		61,56			
		(19,8*2+12,95)*0,2		10,51			
230	978042116R00	Odstraněni KZS minerál.izolace tl. 160 mm s omítkou	m2	86,10	150,00	12 915,00	
		ŽB atika 3.NP zvenku :
(19,8*2+12,95)*1,5 pro schodiště 1.NP: ;		78,83			
		(9,95+4,6)*0,5		7,28			
231	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	17,50	112,16	1 962,80	
		sokl na nebouraných stěnách :
2.NP : 85,0*0,1		8,50			
		3.NP : 90,0*0,1		9,00			
232	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2, pouze na nebouraných stěnách
2.NP :	m2	123,59	70,13	8 667,37	
		206 : 0,3*1,5+1,5*1,0		1,95			
		209: 1,6*1,0+1,0*0,15*2		1,90			
		221 : 3,0*1,0+(0,2*2+0,4)*1,0		3,80			
		222 : (1,5+3,2+1,8+0,2*2)*2,0+1,4*1,0		15,20			
		224-242 : 0,5*1,5*10		7,50			
		246 : (1,0+0,4)*1,5		2,10			
		248 : (5,4+5,9*2+6,2)*2,85-1,0*1,0*4
3.NP :		62,69			
		307 : 0,3*1,5+1,5*1,0		1,95			
		322 : 3,0*1,0+(0,2*2+0,4)*1,0		3,80			
		3,23 : (1,5+3,2+1,8+0,2*2)*2,0+1,4*1,0		15,20			
		325-343 : 0,5*1,5*10		7,50			
233	978071221R00	Odsekání omítky a izolace lepenk. svislé nad 1 m2
koridor 1.NP: :	m2	19,07	105,15	2 005,00	
		13,6*0,6*2+4,58*0,6		19,07			
234	978071261R00	Odsekání omítky a izolace lepenk. vodor. nad 1 m2
koridor 1.NP: :	m2	60,57	126,18	7 642,72	
		13,6*4,3+2,2*0,95		60,57			
235	962036412RG1	DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 2 x oplášf.12,5 mm, vyříznutí otvorů
1 NP :	m2	3,70	69,60	257,52	
		1,2*0,5+2,1 *0,5+0,5*0,5+0,6*3,0		3,70			
236	965041341RG1	Bourání plynosilikátu ve střeše tl. 100 mm
střecha 3.NP :	m3	23,74	1 234,70	29 310,54	
		12,3*19,3*0,1		23,74			
237	968062747RG1	Vybourání skládacích stěn plochy nad 4 m2	m2	11,52	47,90	551,81	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 25 z 45

		2.NP :					
		4,8*2,4		11,52			
238	972054241RG1	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 25 cm	kus	9,00	195,58	1 760,22	
		1.-3.NP : 3*3,0		9,00			
239	972054341RG1	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 25 cm	kus	5,00	293,25	1 466,25	
		nad 2.NP : 1*5,0		5,00			
240	PC 12	Vybourání stáv podhledu - plech.kazety + topné, spirály z trubky Js 30 mm + nosná kce včetně tepelné izolace.
2.NP :	m2	503,40	120,00	60 408,00	
		14,9+4,9+10,3+20,4*3+20,6*6+20,8+37,4
3.NP :		273,10			
		14,9+10,1+20,3+20,6*4+20,4*3+20,7*2		230,30			
241	PC 13	Vybouráni stáv podhledu - celistvý
2.NP :	m2	69,44	69,60	4 833,02	
		3,2*2,1*9+3,2*0,6+3,2*0,2*11		69,44			
242	PC 14	Odstraněni komplet střešního pláště pro prostup, do 1,0 m - výlez na střechu a VZT	kus	2,00	375,00	750,00	
243	PC 15	Odstranění komplet střešního pláště pro prostup, do 0,5 m2 pro VZT	kus	7,00	487,50	3 412,50	
244	PC 16	Demontáž SDK podhledu včetně nosné kce a výustků	m2	75,88	69,60	5 280,90	
		1.NP :					
		5,2*3,2+3,3*0,7+16,35*1,9+3,0*1,0*2		56,02			
		0,6*0,6+4,5+1*15,0		19,86			
245	PC 17	Demontáže dřevěných žebřin ve 2.NP	kus	1,00	375,00	375,00	
246	PC 18	Demontáže dřevěných prahů	kus	27,00	26,25	708,75	
		2.NP : 1*12,0		12,00			
		3.NP : 1*15,0		15,00			
247	PC 19	Demontáže odvětrání kanalizace střecha 3.NP	m	14,00	66,53	931,42	
		3,5*4		14,00			
248	PC 20	Demontáže žebříku na střechu ve 3.NP	kus	1,00	900,00	900,00	
249	PC 21	Demontáže madel sanitárních prvků dle ozn.M	kus	12,00	11,25	135,00	
		2.NP : 1*6		6.00			
		3.NP : 1*6		6,00			
250	PC 22	Demontáž ocel,madla v chodbě dle ozn.MO	m	58,10	26,25	1 525,13	
		2.	NP :
2,5+1,5+1,0*2+2,2+3,9+1,2+4,0*4
3.	NP :		29,30			
		2,0+1,5+1,0*2+2,2+3,9+1,2+4,0*4		28,80			
251	PC 23	Demontáž parapetu š. 300 mm z plastu dle ozn.PP	m	5,40	63,00	340,20	
		2.NP : 1,35*3		4,05			
		3.NP : 1,35		1,35			
252	PC 24	Vybourání sprch.koutu dle ozn.KS	kus	5,00	750,00	3 750,00	
		2.NP : 1*4		4,00			
		3.NP : 1*1		1,00			
253	PC 25	Demontáž a zpětná montáž stáv.televizní konzoly	kus	3,00	562,50	1 687,50	
		1.NP : 1*3		3,00			
254	PC 26	Demontáže plech.instal.poklopu vel 195/30 cm vč.soklu, a ker.pletiva do stropu - viz ozn.lP - bourací práce	kus	10,00	187,50	1 875,00	
		2.NP : 1*5		5,00			
		3.NP : 1*5		5,00			
255	PC 27	Demontáž stáv.věšáků na ručníky	kus	10,00	11,25	112,50	
		2.NP : 1*10,0		10,00			
256	PC 28	Demontáž parapetu š. 300 mm z teraca vč.obkladu dle ozn.PV	m	9,80	63,00	617,40	
		2.NP : 1,4*4		5,60			
		3.NP : 1,4*3		4,20			
257	PC 29	Demontáž stáv.instal.poklopu ve 3.NP	kus	2,00	187,50	375,00	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 26 z 45

258	PC 30	Demontáž stáv.kovových ochran rohů	kus	24,0C	15,0C	360,00	
		2.NP : 1*10,0		10,OC			
		3.NP : 1*14,0		140C			
259	PC 31	Prachotěsný uzávěr pro bourací práce - např.SDK, dřevěné kci vč.dveří - dod+mont a demontáž.	m2	35,40	337,50	11 947,50	
		Možno dřevoštěpk. desky apod - provizorní stěny viz D1.01- 901
1.PP :
9,5*3,0
1.NP :		28,50			
		2,3*3,0		6,90			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			103 072,54	
260	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	407,89	252,70	103 072,54	
Díl:	991	Hodinové zúčtovací sazby			81 900,00	
261	900	R00	Hzs - nezměřitelné práce čl.17-1 a, práce nepostižitelné cenfkem	hodina	390,00	210,00	81 900,00	
		bourací práce :
pro venk.schodiště : 1*15,0		15,00			
		1.PP : 1*10,0		10,00			
		1.NP : 1*15,0		15,00			
		2.NP : 1*40,0		40,00			
		3.NP : 1*65,0		65,00			
		stavební práce:
pro venk.schodiště : 1*25,0		25,00			
		1.PP : 1*20,0		20,00			
		1.NP : 1*35,0		35,00			
		2.NP : 1*70,0		70,00			
		3.NP : 1*95,0		95,00			
Díl:	711	Izolace proti vodě			41 528,75	
262	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studená, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	63,80	63,90	4 076,69	
		doplnění v 1 .PP po kanalizaci:
(0,5*0,7+0,7*0,7+3,7*0,5)*1,2
koridor 1.NP :		3,23			
		13,6*4,3+2,2*0,95		60,57			
263	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studená, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku
okolo angl.dvorku 1.PP :	m2	24,76	72,90	1 805,00	
		1,5*2,0
koridor 1.NP :		3,00			
		13,6*0,8*2		21,76			
264	711141559RZ4	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - včetně dodávky pásu se skleněnou vl.	m2	63,80	351,00	22 393,10	
		doplnění v 1.PP po kanalizaci:
(0,5*0,7+0,7*0,7+3,7*0,5)*1,2
koridor 1.NP :		3,23			
		13,6*4,3+2,2*0,95		60,57			
265	711142559RZ4	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstva - včetně dodávky pásu se skleněnou vl.
okolo angl.dvorku 1.PP :	m2	24,76	405,00	10 027,80	
		1,5*2,0
koridor 1.NP :		3,00			
		13,6*0,8*2		21,76			
266	711212002ROO	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka
dvouvrstvá
lodžie 2. a 3.NP :	m2	7,78	360,00	2 799,36	
		1,8*1,8*2*1,2		7,78			
267	998711102RO0	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m		1,07	400,00	426,80	
Díl:	712	Živičné krytiny			283 229,76	
268	712300833RO0	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé	m2	284,87	60,00|	17 092,08	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 27 z 45

		střecha 3.NP :					
		12,3*19,3*1,2		284,87			
269	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	22,00	80,00	1 760,00	
		pochůzí pás :
13,0*1,0		13,00			
		podklad pod rám VZT :
1*9,0		9,00			
270	712373121R00	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na ocel	m2	282,59	105,00	29 671,95	
		Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem	
		fólie,provedeni prostupů a vytaženi a ukončeni okolo prostupů.				
		střecha nad 3.NP :					
		19,7*12,7		250,19			
		vytažení :
(19,7+12,7)*0,5*2		32,40			
271	712341559RG1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky pásu	m2	271,90	140,00	38 066,00	
		parozábrana z modifikovaného asfaltového pásu tl. 0,4 mm vhodná na skladbu střechy na trapézový plech, samolepicí s vrchní hliníkovou fólií a vnitřní skelnou vložkou, fólie určena pro nízkou zátěž z hlediska požárního	
		střecha nad 3.NP					
		19,7*12,7*1,05		262,70			
		atika u stáv.střechy :
9,2*0,5*2		9,20			
272	PC 32	Ukončení střechy oplech Rš.250 mm, Veškeré oplechování střechy je provedeno	m	65,80	210,00	13 818,00	
		kašírovaným plechem,bude provedeno současné s položením izolačních pásů,provede prováděcí firma s položením	
		hydroizolace. atika: :
(19,7+12,7+0,5)*2		65,80			
273	PC 33	Záchytný systém na střeše - dod + mont v kompletní, skladbě daného systému dle popisu na výkresu střechy	kus	1,00	62 739,00	62 739,00	
		skládá se:					
		- 2 x kotvící bod dl. 400 mm					
		- 3 x kotvici bod dl. 600 mm					
		- 6 x kotvící bod dl. 700 mm					
		- 8 x kotvici bod dl. 800 mm					
		- nerez lano					
274	PC 34	Hydroizol.pás PVC pro střechu - dodávka, přesný popis viz skladby střech - pochůzí pás	M2	26,40	120,00	3 168,00	
		Odolný proti povětr.vlivům.sluneč.zářenl - viz popis k prováděni střechy.			
		22,0*1,0*1,2		26,40			
275	PC 35	Hydroizol.pás mPVC pro střechu - dodávka, přesný popis viz skladby střech	M2	324,98	250,00	81 244,75	
		Odolný proti povětr.vlivům,sluneč.záření,na bázi PVC-P,nosná vložka z polyester.tkaniny splňující požadavky Broof	
		(t3)- viz popis k prováděni střechy.
282,59*1,15		324,98			
276	PC 36	Vnitřní a venkovní úhelníček Rš 100 mm ( kout a, roh ) dod + mont	m	129,60	150,00	19 440,00	
		dodávka + montáž v kompletní skladbě.
kout: :
(19,7+12,7)*2
roh: :		64.80			
		(19,7+12,7)*2		64,80			
277	PC 37	Upevnění podpěr jímacího vedení na atice pomocí pásku PVC , folie 80/300 mm provléknutého podpěrou a přivařeného k atice.
- výkres střechy - dodávka + montáž v kompletní skladbě.	kus	60,00	100,00	6 000,00	
278	PC 38	Komínky, odvětrání kanalizace a prostupy pro kabely DN 125 mm, s integrovanou PVC manžetou pro M + R	kus	1,00	1 390,00	1 390,00	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 28 z 45

		- výkres střechy - dodávka + montáž v kompletní skladbě					
279	PC 39	Střešní sanační vpust s integrov.PVC-P manžetou a, pojistného systému	kus	2,00	3 670,00	|	7 340,00	
		samoregul.vyhřívání a manžetou vč.perforovaného koše.Js 150 mm,dl.1000 mm -	výkres střechy	- dodávka +	
		montáž v kompletní skladbě.					
280	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	4,59	326,58	1 499,98	
Díl:	713	Izolace tepelné			316 042,11	
281	713100824R00	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. nad 5 cm
střecha 3.NP - tl.izolace 100 mm :	m2	237,39	60,00	14 243,40	
		12,3*19,3		237,39			
282	713111111RT1	Izolace tepelné střech vrchem kladené volně, 1 vrstva - materiál ve specifikaci
střecha nad 3.NP :	m2	479,70	25,00	11 992,50	
		19,5*12,3*2		479,70			
283	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	1231,60	22,50	27 711,00	
		P 1 : 825,3		825,30			
		P 2 : 108,5		108,50			
		P 3 : 22,0		22,00			
		P 4 : 8,6		8,60			
		P 5 : 252,0		252,00			
		P 6 : 9,2		9,20			
		B 1 : 6,0		6,00			
284	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	56,44	162,90	9 194,08	
		Očištěni povrchu stěny od prachu, nařezáni izolačních desek na požadovaný rozměr, naneseni lepicího tmelu,	
		osazeni desek.
atika z vni strany a shora :
(19,7+12,7)*(0,5+0,3)*2 atika u stáv.střechy :		51,84			
		9,2*0,5		4,60			
285	713191100RT9	Položení separačnf fólie, včetně dodávky fólie PE	m2	1231,60	20,00	24 632,00	
		P 1 : 825,3		825,30			
		P 2 : 108,5		108,50			
		P 3 : 22,0		22,00			
		P 4 : 8,6		8,60			
		P 5 : 252,0		252,00			
		P6 : 9,2		9,20			
		B 1 : 6,0		6,00			
286	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m	1282,61	70,00	89 782,70	
		P 1 : 825,3*0,9		742,77			
		P 2 : 108,5*1,5		162,75			
		P 3 : 22,0*2,2		48,40			
		P 4 : 8,6*2,5		21,50			
		P 5 : 252,0*1,1		277,20			
		P 6 : 9,2*2,2		20,24			
		B 1 : 3,9*2,5		9,75			
287	713121111RG1	Izolace tepelná podlah lepená, jednovrstvá	m2	6,00	20,00	120,00	
		K 2 : 3,0+3,0		6,00			
288	713191100RG9	Položení separační geotextilie, včetně dodávky geotextilie 300 g/m2	m2	6,00	22,50	135,00	
		K2 : 6,0		6,00			
289	28375310. AR	Extrud.polyetylén izolační tl. 5 mm šířka 1100 mm, dodávka	m	146,06	74,00	10 808,07	
		P 2 : 108,5*1,05		113,93			
		P 3 : 22,0*1,05		23,10			
		P 4 : 8,6*1,05		9,03			
290	28375777	Deska polystyrén samozhášivý EPS T 3500 tl.40 mm, dodávka	m2	866,57	33,30	28 856,61	
		P 1 : 825,3*1,05		866.57			
291	28375778.AR	Deska polystyrén samozhášivý EPS T 3500 tl.20 mm, dodávka	m2	15,96	25,90	413,36	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 29 z 45

		P 6 ; 9,2*1,05		9,66			
		B 1 : 6,0*1,05		6,30			
292	28375779	Deska polystyrén samozhášivý EPS T 3500 tl.40 mm, dodávka	m2	264,60	33,30	8 811,18	
		P 5 : 252,0*1,05		264,60			
293	28375972R	Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil, dodávka
střecha nad 3.NP	m3	50,37	1 050,00	52 887,45	
		19,5*12.3*(0,1+0,3)/2*1,05		50,37			
294	28375975R	Deska - klín spádový grafitový EPS 100 S Stabil, dodávka	m3	0,35	2 737,00	949,74	
		K 2 : 6,0*(0.045+0,06)/2* 1,1		0,35			
295	631514021	Deska z minerální vláken tl. 50 mm - dodávka, lambda = 0,039 W/m.K,	m2	59,22	58,00	3 434,76	
		56,4*1,05		59,22			
296	63151406R	Deska z minerální vláken tl. 100 mm - dodávka, lambda = 0,039 W/m.K,
střecha nad 3.NP :	m2	251,84	108,00	27 199,04	
		19,5*12,3*1,05		251,84			
297	9987131O3RO0	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	25,64	190,00	4 871,22	
Díl:	762	Konstrukce tesařské			78 883,32	
298	762341220R00	M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním, na ocel.kci
střecha nad 3.NP :	m2	250,19	90,00	22 517,10	
		19,7*12,7		250,19			
299	60725014R	Deska dřevoštěpková do vlhkého prostředí tl. 20 mm, dodávka	m2	262,70	190,00	49 913,00	
		střecha nad 3.NP :					
		19,7*12,7*1,05		262,70			
300	76234-1199RG1	Obložení atik dřevoštěpk.desky tl.25 mm sraz šroub, + dřevěné hranoly- atika shora pro kotvení	m2	19,44	296,00	5 754,24	
		Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a práci, včetně lešení, včetně potřebných úprav pod konečnou povrchovou úpravu (tmelení, broušení a	
		pod)-
přesný popis viz detail včetně lišty pro vytvoření spádu.
(19,7+12,7)*0,3*2		19,44			
301	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	3,33	210,03	698,98	
Díl:	764	Konstrukce klempířské			70 670,18	
302	764342230ROO	Lemování trub Pz, hladká krytina, D do 150 mm, včetně zatmelení	kus	21,00	273,00	5 733,00	
		možno provést PVC manžetou :
ZTI - stáv. střecha nad 3.NP : 1*15,0		15,00			
		ostatní : 1*6,0		6,00			
303	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°
střecha 3.NP - přístř.pro ventilator:	m2	2,04	50,00	102,00	
		1,7*1,2		2,04			
304	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	3,30	10,00	33,00	
		2.NP , 1,4		1,40			
		3.NP : 1,4+0,5		1,90			
305	764430810R00	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm
balkon.zábradlí	m	107,00	50,00	5 350,00	
		2.NP : 53,5		53,50			
		3.NP : 53,5		53,50			
306	76443084OR00	Demontáž oplechování zdí.rš od 330 do 500 mm
atika 3,NP .	m	65,55	50,00	3 277,50	
		19,8*2+12,95
atika nad 3.NP ,		52,55			
		13,0		13,00			
307	764908301R00	Oplechování parapetů, rš 210 mm dle K/2, poplast.pozink	m	39,00	340,00	13 260,00	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 30 z 45

		včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.					
308	764901206RG1	Oplech.hlavy beton zábradlí, poplast pozink dle K/1, RŠ 310 mm,	m	116,00	365,00	|	42 340,00	
		včetně spojovacích prostředků.					
309	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,29	1 961,36	574,68	
Díl:	766	Konstrukce truhlářské			905 287,15	
310	766411821R00	Demontáž obložení stěn - dřevěný obklad
2.NP :	m2	93,60	97,37	9 113,83	
		5,2*1,2*15		93,60			
311	766411822ROO	Demontáž podkladových roštů obložení stěn
2.NP :	m2	93,60	25,47	2 383,99	
		5,2*1,2*15		93,60			
312	766661112R00	Montáž dveří do zárubně.otevíravých Ikř.do 0,8 m
T/2-13 :	kus	58,00	700,00	40 600,00	
		1+1+8+1+21+2+3+1+8+10+2		58,00			
313	766661122ROO	Montáž dveří do zárubně.otevíravých Ikř.nad 0,8 m
T/17,18 :	kus	26,00	700,00	18 200,00	
		2+1		3,00			
		T/21-23					
		15+6+2		23,00			
314	766661413R00	Montáž dveří protipožár.Ikř.do 80 cm,
Dveře s protipožární odolností do 30 minut.
T/12-14 :	kus	7,00	800,00	5 600,00	
		2+3+2		7,00			
315	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1 kříd. nad 80 cm	kus	5,00	800,00	4 000,00	
		17*19,20,24 : 2+1+2		5,00			
316	766669111R00	Dokování závěsů na universální zárubeň, 1 křídlové	kus	96,00	53,96	5 180,16	
		57+26+8+5		96,00			
317	766812820R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,5 m	kus	2,00	208,04	416,08	
		2.NP : 1*1		1,00			
		3.NP : 1*1		1,00			
318	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	4,00	257,33	1 029,32	
		2.NP : 1*1		1,00			
		3.NP : 1*3		3,00			
319	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1 křídlových
2.NP :	kus	19,00	105,65	2 007,35	
		1*9		9,00			
		3.NP :					
		1*10		10,00			
320	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	6,00	124,61	747,66	
		1.NP : 1*2		2,00			
		2.NP : 1*2		2,00			
		3.NP : 1*2		2,00			
321	PC 10100	DVEŘE VNIPL.HL. 60/197 cm, DLE T/2 ODLEHČ.DTD,
U VŠECH TRUHL.VÝROBKŮ JE ODKAZ NA TABULKU	KUS	1,00	6 550,00	6 550,00	
		kde je uveden podrobný popis výrobku, dveře naceněny ko	Tiplet v	četné kování - d	uh kování viz p	opis k	
		výrobku.Dveře jsou uvažovány lehčená DTD bez dutin a voštin.U požár.odol.dveří cena včetně samozavírače -	
		pokud je uveden.					
		Včetně všech úprav uvedených v popisu ( zkrácení,systém gen.klíče,mřížky apod )			
322	PC 10200	DVEŘE VNI PL.HL. 60/197 cm, T/3 ODLEHČ.DTD, gen.klíč, mřížka VZT 300/100 mm	KUS	1,00	6 750,00	6 750,00	
323	PC 10300	DVEŘE VNI PL.HL. 60/197 cm, T/4 ODLEHČ.DTD	KUS	8,00	4 950,00	39 600,00	
324	PC 10400	DVEŘE VNI PL.HL. 60/197 cm, T/5 ODLEHČ.DTD, kování, mřížka VZT 300/100 mm	KUS	1,00	5 750,00	5 750,00	
325	PC 10500	DVEŘE VNI PL.HL. 70/197 cm, T/6 ODLEHČ.DTD, gener.klíč	KUS	21,00	5 750,00	120 750,00	
326	PC 10600	DVEŘE VNI PL.HL. 70/197 cm, T/7 ODLEHČ.DTD, gen.klíč, mřížka VZT 300/100 mm	KUS	1,00	6 550,00	6 550,00	
327	PC 10700	DVEŘE VNI PL.HL. 80/197 cm, T/8 ODLEHČ.DTD, gener.klíč,neprůzvučnost 27 dB	KUS	3,00	8 450,00	25 350,00	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 31 z 45

328	PC 10800	DVEŘE VNIPL.HL. 80/197 cm, T/9 ODLEHČ.DTD, gener.klfč	KUS	2,00	5 750,00	11 500,00	
329	PC 10900	DVEŘE VNI PL.HL 80/197 cm, T/10 ODLEHČ.DTD, gener.klfč,neprůzvučnost 27 dB	KUS	8,00	8 650,00	69 200,00	
330	PC 11000	DVEŘE VNI PL.HL. 80/197 cm, T/11 ODLEHČ.DTD, general.klíč	KUS	10,00	5 950,00	59 500,00	
331	PC 11100	DVEŘE VNI PL.HL. 80/197 cm, T/12 ODLEHČ.DTD, gen.klíč, mřížka VZT 300/100 mm	KUS	2,00	6 750,00	13 500,00	
332	PC 11200	DVEŘE VNI PL.HL. 80/197 cm, T/13 ODLEHČ.DTD, gener.klíč,neprůzvučnost 27 dB,průzor 35/15 cm.bezp.dvojsklo	KUS	4,00	10 900,00	43 600,00	
333	PC 11300	DVEŘE VNI PL.HL.80/197 cm, T/14, EW 30 DP3, gen.klíč	KUS	2,00	7 550,00	15 100,00	
334	PC 11400	DVEŘE VNI PL.HL. 80/197 cm, T/15 POŽÁR.VÝPLŇ,
EW 30/DP3 - C, gener.klíč,neprůzvučnost 27 dB	KUS	2,00	11 550,00	23 100,00	
335	PC 11500	DVEŘE VNI PL.HL. 80/197 cm, T/16 POŽÁR.VÝPLŇ,
EW 30/DP3 - C, gener.klíč,	KUS	3,00	9 050,00	27 150,00	
336	PC 11600	DVEŘE VNI PL.HL. 90/197 cm, T/17 ODLEHČ.DTD, general.klíč	KUS	2,00	7 250,00	14 500,00	
337	PC 11700	DVEŘE VNI PL.HL. 90/197 cm, T/18 ODLEHČ.DTD, gen.klíč, mřížka VZT 300/100 mm	KUS	1,00	8 050,00	8 050,00	
338	PC 11800	DVEŘE VNI PL.HL. 90/197 cm, T/19 POŽÁR.VÝPLŇ,
EW 30/DP3 - C, gener.klíč,neprůzvučnost 27 dB průzor 35/15 cm.bezp.dvojsklo	KUS	2,00	20 250,00	40 500,00	
339	PC 11900	DVEŘE VNI PL.HL. 90/197 cm, T/20 POŽÁR.VÝPLŇ, El 30/DP3 - C,Sm gener.klíč, panik.kováni průzor 35/15 cm.bezp.dvojsklo	KUS	1,00	13 500,00	13 500,00	
340	PC 12000	DVEŘE VNI PL.HL. 110/197 cm, T/21 ODLEHČ.DTD, gener.klíč,neprůzvučnost 27 dB,	KUS	15,00	9 500,00	142 500,00	
341	PC 12100	DVEŘE VNI PL.HL. 110/197 cm, T/22 ODLEHČ.DTD, gener.klíč,neprůzvučnost 27 dB,průzor 35/15 cm.bezp.dvojsklo	KUS	6,00	13 054,16	78 324,96	
342	PC 12200	DVEŘE VNI PL.HL. 110/197 cm, T/23 ODLEHČ.DTD, gen.klíč, mřížka VZT 300/100 mm	KUS	2,00	9 100,00	18 200,00	
343	PC 12300	DVEŘE VNI PL.HL. 110/197 cm, T/24 POŽÁR.VÝPLŇ, EW 30/DP3 - C, gener.klíč,neprůzvučnost 27 dB,	KUS	2,00	12 850,00	25 700,00	
344	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	3,92	200,00	783,80	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické			2 515 179,72	
345	767584522 R00	Montáž podhledů kazetových do betonu, 60x60 cm, nebo 30x120cm, 30x150 cm	m2	185,61	360,00	66 819,60	
		2.NP :					
		202 : 1,5*1,0+4,5*4,3		20,85			
		204 : 21,2*1,5		31,80			
		205 : 3,6*2,6		9,36			
		214 : 1,5*7,8		11,70			
		254 : 1,5*15.4
3.NP :		23,10			
		302 : 1,5*1,3+3*4,2		14,55			
		304 : 1,5*31,5		47,25			
		361 : 1,5*3,4		5,10			
		362 : 1,5*11,2
zpětná montáž :
1.NP :		16,80			
		1,2*1,1+3,15*1,2		5,10			
346	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet
1.NP :	m2	5,10	138,15	704,57	
		1,2*1,1+3,15*1,2		5,10			
347	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg
ocel.kce nad podhledem	kg	1040,00	33,23	34 559,20	
		2.NP 4*85,0		340,00			
		3.NP : 4*85,0		340,00			
		madla balkonů: : 18*10,0		180,00			
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 32 z 45

		ostatní - kotvy apod
2.NP : 1*90,0		90,00			
		3.NP : 1*90,0		90,00			
348	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	9,54	267,25	2 548,76	
349	767585114RG1	Montáž doplňků podhledů - AL přechodová lišta pro přechod, z kazet na SDK, systémové řešeni dod+mont	m	254,00	160,00	40 640,00	
		2.NP :					
		202 : (1,5+1,0+4,5+4,3)*2		22,60			
		204 : 21,2*2+1,5*2		45,40			
		205 : 3,6*2+2,6*2		12,40			
		214 : 1,5*2+7,8*2		18,60			
		254 : 1,5*2+15,4*2
3.NP :		33,80			
		302 : (1,5+1,3+3,0+4,2)*2		20,00			
		304 : 1,5*2+31,5*2		66,00			
		361 : 1.5*2+3,4*2		9,80			
		362 : 1,5*2+11,2*2		25,40			
350	286 11121	PODHLED KAZETOVÝ 30/150 a 30/120 cm .DESKY TVRDÉ	M2	194,89	360,00	70 160,76	
		z mineral vlny s viditel.rastrem, vlhkuvzdorné vhodné do zdravotn.prostředí.Včertně výustků VZT,větrací mřížky	
		apod. Přesný popis viz výkres podhledů, výkaz výměr - viz předchozí položka
velikost 30/120 cm :
9,36*1,05
velikost 30/150 cm :		9,83			
		(185,61-9,36)*1,05		185,06			
351	PC 25100	MADLO WC IMOBILNI Z/1 VYPAL.BARVA, SKLOPNÉ	KUS	7,00	6 300,00	44 100,00	
352	PC 25200	MADLO PEVNE DL.1 400mm Z/2, VYPAL.BARVA, TVARL	KUS	4,00	4 800,00	19 200,00	
353	PC 25300	MADLO PEVNE DL. 700mm Z/3 VYPAL.BARVA	KUS	5,00	3 200,00	16 000,00	
354	PC 25400	NEREZ PRAH.LIŠTA DL.800MM - Z/4	KUS	5,00	1 320,00	6 600,00	
355	PC 25401	NEREZ PRAH.LIŠTA DL. 1300 MM - Z/4	KUS	1,00	1 855,00	1 855,00	
356	PC 25402	NEREZ PRAH.LIŠTA DL. 1600 MM - Z/4	KUS	3,00	2 230,00	6 690,00	
357	PC 25500	SKLOPNÉ SEDÁTKO 450/450 mm Z/5, VYPAL.BARVA,	KUS	20,00	5 400,00	108 000,00	
358	PC 25600	MADLO PEVNE DL.1 200mm Z/6, VYPAL.BARVA,
TVAR L	KUS	4,00	4 700,00	18 800,00	
359	PC 25700	MADLO WC IMOBILNI Z/7 VYPAL.BARVA, PEVNÉ	KUS	1,00	4 700,00	4 700,00	
360	PC 25800	KOVOVÉ DVEŘ + ZÁRUBEŇ 80/197cm, EW 30 DP1, kováni, gen.klíč , komplet dle Z/8 typ dle popisu	kus	4,00	12 946,75	51 787,00	
361	PC 25900	AL STĚNA VNI SKLO BEZP.225/270 cm, OTEV.DVEŘE, EW 30 DP3-C, DVEŘE,MADLA,.DOD+MONT DLE Z/9,	KUS	1,00	108 800,65	108 800,65	
		POZNÁMKA K ZÁMEČNICKÝM VÝROBKŮM					
		Všechny okna a stěny jsou naceněny komplet dod+mont vč.zasklení,kováni,povrch.		
		úpravy,samozavírače,osazeni,obkladu ostěni a pák.uzávěru.				
		U každé položky je uveden odkaz na tabulku,kde je uveden přesný popis daného výrobku.Totéž platí pro všechny	
		zámečnické výrobky.
Tato stěna obsahuje samozam.zámek.panik.kliku,pohon.					
362	PC 26000	AL STĚNA VNI SKLO BEZP. 225/262,5 cm,
OTEV.DVEŘE, DVEŘE,MADLA„DOD+MONT DLE Z/10,	KUS	1,00	54 203,20	54 203,20	
		Tato stěna obsahuje koordinátor,ovládání EPS.panik.kován	I.				
363	PC 26100	AL STĚNA VNI SKLO BEZP.MAT.175/262,5 cm,MANUAL. OTEV.DVEŘE, El 30 DP3-C,Sm,
DVEŘE,MADLA,,DOD+MONT DLE Z/11,	KUS	1,00	114 817,00	114 817,00	
		Tato stěna obsahuje elmech.samozam.zámek.panik.kliku.					
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 33 z 45

364	PC 26200	AL STĚNA VNI SKLO BEZP.MAT 225/270 cm, OTEV.DVEŘE, EW 30 DP3-C,
DVEŘE,MADLA,,DOD+MONT DLE Z/12,
Tato stěna obsahuje panik kováni,EPS.	KUS	1,00	116 398,75	116 398,75	
365	PC 26300	AL STĚNA VNI SKLO BEZP.MAT.225/262,5 cm,MANUAL. OTEV.DVEŘE, El 30 DP3-C,
DVEŘE,MADLA„DOD+MONT DLE Z/13,
Tato stěna obsahuje elmech.samozam.zámek,panik.kliku.	KUS	1,00	104 771,70	104 771,70	
366	PC 26400	AL STĚNA VNI SKLO BEZP.MAT.175/262,5 cm,MANUAL. OTEV.DVEŘE, El 30 DP3-C,Sm,
DVEŘE,MADLA,DOD+MONT DLE Z/14,
Tato stěna obsahuje elmech.samozam.zámek,panik.kliku.	KUS	1,00	114 817,00	114 817,00	
367	PC 26500	AL STĚNA VNI SKLO BEZP.MAT 225/270 cm, OTEV.DVEŘE, EW 30 DP3-C,
DVEŘE,MADLA„DOD+MONT DLE Z/15,
Tato stěna obsahuje panik kování,EPS.	KUS	1,00	116 398,75	116 398,75	
368	PC 26600	AL STĚNA VNI SKLO BEZP. 225/270 cm, OTEV.DVEŘE, DVEŘE,MADLA,.DOD+MONT DLE Z/16,
Tato stěna obsahuje koordinátor,ovládáni EPS.panik.kovár	KUS
i.	1,00	49 225,20	49 225,20	
369	PC 26700	AL STĚNA VNI SKLO BEZP. 145/217,5 cm, OTEV.DVEŘE, El 30DP3-C,Sm,
DVEŘE,MADLA,DOD+MONT DLE Z/17,
Tato stěna obsahuje koordinátor.ovládání EPS.panik.kovár	KUS
í.	1,00	82 275,70	82 275,70	
370	PC 26800	AL STĚNA VNI SKLO BEZP. 175/270 cm, OTEV.DVEŘE, DVEŘE,MADLA,.DOD+MONT DLE Z/18,
Tato stěna obsahuje koordinátor.ovládání EPS.panik.kovár	KUS
I.	1,00	46 842,60	46 842,60	
371	PC 26900	AL STĚNA VNI SKLO BEZP. 155/270 cm, OTEV.DVEŘE, El 30DP3-C,Sm, DVEŘE,MADLA,,.DOD+MONT DLE
Z/19,
Tato stěna obsahuje koordinátor.ovládání EPS.panik.kovár	KUS
i.	1,00	110 582,85	110 582,85	
372	PC 27000	AL STĚNA VNI SKLO BEZP. 155/260 cm, OTEV.DVEŘE, El 30DP3-C,Sm, DVEŘE,MADLA,.DOD+MONT DLE
Z/20,
Tato stěna obsahuje koordinátor.ovládání EPS.panik.kovár	KUS
I.	1,00	98 991,90	98 991,90	
373	PC 27100	AL OKNO + VlCESKLO, El 30/DP1,90/180 cm, dle Z/21, dod + mont komplet dle popisu	KUS	1,00	31 990,30	31 990,30	
374	PC 27200	AL OKNO + DVOJSKLO, El 30/DP1, 150/190 cm, dle
Z/22, dod + mont komplet dle popisu	KUS	2,00	36 164,60	72 329,20	
375	PC 27300	POMOCNÁ OCEL.SVAŘOVANÁ KCE PRO
PROSKL.STĚNU DLE Z/23, dod + mont + osaz
94,45*2	kg	188,90
188,90	122,00	23 045,80	
376	PC 27400	POMOCNÁ OCEL.SVAŘOVANÁ KCE PRO
PROSKL.STĚNU DLE Z/24, dod + mont + osaz
83,56*2	kg	167,12
167,12	122,00	20 388,64	
377	PC 27500	POMOCNÁ OCEL.SVAŘOVANÁ KCE PRO
PROSKL.STĚNU DLE Z/25, dod + mont + osaz	kg	115,40	122,00	14 078,80	
378	PC 27600	POMOCNÁ OCEL.SVAŘOVANÁ KCE PRO PROSKL.STĚNU DLE Z/26, dod + mont + osaz	kg	29,41	128,00	3 764,48	
379	PC 27700	NEREZ TRUBKA Js 20 mm - KOTVENO DO SDK VÝZTUH PŘÍČKY, dl 1000 mm,komplet dod + mont dle Z/27
typ dle popisu včetně povrch úpravy	KUS	2,00	770,00	1 540,00	
380	PC 27800	NEREZ TRUBKA Js 20 mm - KOTVENO DO SDK VÝZTUH PŘÍČKY, dl 900 mm,komplet dod + mont dle
Z/28
typ dle popisu včetně povrch úpravy	KUS	4,00	770,00	3 080,00	
381	PC 27900	NEREZ TRUBKA Js 20 mm - KOTVENO DO SDK VÝZTUH PŘÍČKY, dl 1300 mm,komplet dod + mont dle Z/29
typ dle popisu včetně povrch úpravy	KUS	9,00	970,00	8 730,00	
382	PC 28000	NEREZ TRUBKA Js 20 mm - KOTVENO DO SDK VÝZTUH PŘÍČKY, dl 1350 mm,komplet dod + mont dle Z/30	KUS	1,00	1 000,00	1 000,00	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 34 z 45

383	PC 28100	typ dle popisu včetně povrch úpravy
NEREZ TRUBKA Js 20 mm - KOTVENO DO SDK	KUS	1,00	1 200,00	1 200,00	
384	PC 28200	VÝZTUH PŘÍČKY, dl 1500 mm,komplet dod + mont dle Z/31
typ dle popisu včetně povrch úpravy
NEREZ TRUBKA Js 20 mm - KOTVENO DO SDK	KUS	3,00	1 833,00	5 499,00	
385	PC 28300	VÝZTUH PŘÍČKY, dl 2 x 900 mm,komplet dod + mont dle
Z/32 - včetně lanka
typ dle popisu včetně povrch úpravy
KOVOVÝ VÝLEZ NA STŘECHU 70/90 cm, ŽEBŘÍK, dl		1,00	39 360,00	39 360,00	
386	PC 28400	3000 mm,komplet dod + mont dle Z/33
typ dle popisu včetně povrch úpravy, zatepleni,oplechovár
STŘÍŠKA NEREZ + SKLO BEZP.tl. 12 mm,vel. 140/80	|kus
ií,oblož
KUS	enl.stupadel.
1,00	20 534,00	20 534,00	
387	PC 28900	cm, komplet dod + mont + kotvení dle Z/34 typ dle popisu včetně povrch úpravy
KOV. MŘÍŽKA 300/100 mm , DOD+MONT DLE Z/39	KUS	2,00	1 200,00	2 400,00	
388	PC 29000	VČ.RÁMU A SÍTĚ
NOSIČ TV PŘIJÍMAČE - KONZOLA KOTVENÁ DO, SDK	KUS	3,00	4 200,00	12 600,00	
389	PC 29100	KOMPLET DLE Z/40 typ dle popisu
AL STĚNA VNĚ VÍCESKLO BEZP. 180/280 cm,	KUS	2,00	109 573,95	219 147,90	
390	PC 29200	OTEV.DVEŘE, El 30 DP3-C,Sm
DVEŘE,MADLA,.DOD+MONT DLE Z/41
POZNÁMKA K ZÁMEČNICKÝM VÝROBKŮM
Všechny okna a stěny jsou naceněny komplet dod+mont v úpravy,samozavlrače,osazeni,obkladu ostění a pák.uzávěr U každé položky je uveden odkaz na tabulku,kde je uveder zámečnické výrobky.
Tato stěna obsahuje samozam.zámek,panik.kliku,pohon. MADLO JACKEL , DOD+MONT+ŽÁR.POZINK DLE Z/42	š.zaskl
u.
přesn
KG	ení, kování, povrc
ý popis daného v
11,63	i.
rýrobku.Totéž p
128,00	atí pro všechny
1 488,64	
391	PC 29300	MADLO JACKEL , DOD+MONT+ŽÁR.POZINK DLE Z/43	KG	13,65	128,00	1 747,20	
392	PC 29400	OCEL.ZÁBRADLÍ, DOD+MONT+ŽÁR.POZINK DLE Z/44	kg	385,07	122,00	46 978,54	
393	PC 29500	OCEL.ZÁBRADLÍ, DOD+MONT+ŽÁR.POZINK DLE Z/45	kg	231,25	122,00	28 212,50	
394	PC 29600	AL OKNO VNĚ VÍCESKLO BEZP.45/60 cm„ El 30 DP3 -	KUS	2,00	11 066,55	22 133,10	
395	PC 29900	DOD+MONT dle Z/46
OCEL.SVAŘOVANÁ KCE VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ,	kg	1743,90	80,75	140 819,93	
396	PC 29901	dod + mont + osaz + žár.pozink viz konstr.část
OCEL.POROROŠT STUPEŇ SCHODIŠTĚ, SP	kus	36,00	1 194,00	42 984,00	
397	PC 29902	34x38/40x3/1200x305, dod + mont + osaz + žár.pozink viz konstr.část
vel.stupně 120/30/7 cm :
36,0
OCEL. ROŠT SCHODIŠTĚ SP 34x38/40x3/1200x1000,	kus	36,00
8,00	4 620,00	36 960,00	
398	PC 29903	dod + mont + osaz + žár.pozink viz konstr.část
OCEL. ROŠT SCHODIŠTĚ SP 34x38/40x3/1200x600,	kus	4,00	3 200,00	12 800,00	
399	PC 29904	dod + mont + osaz + žár.pozink viz konstr.část
OCEL. ROŠT SCHODIŠTĚ SP 34x38/40x3/1400x1000,	kus	4,00	3 200,00	12 800,00	
400	PC 29905	dod + mont + osaz + žár.pozink viz konstr.část
OCEL. ROŠT SCHODIŠTĚ SP 34x38/40x3/1400x600,	kus	2,00	3 200,00	6 400,00	
401	PC 35000	dod + mont + osaz + žár.pozink viz konstr.část
MTZ PRAH.LISTY VČETNĚ PODTMELENÍ	KUS	9,00	60,00	540,00	
402	PC 39001	Z/4 5+1+3
Vyříznutí balkon.madla v délce 0,25 m Js 50 mm, pro	kus	9,00
22,00	75,00	1 650,00	
403	PC 39100	kotvení sítě
2 NP : 1*11,0
3.NP : 1*11,0
POMOCNÉ OCEL.KCE, dod + mont + osazení	kg	11,00
11,00
950,00	71,25	67 687,50	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 35 z 45

		zesílení příček,kotvení apod :
2.NP : 1*450,0		450,00			
		3.NP 1*500,0		500,00			
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu			243 415,15	
404	PC 30100	OCHRANA ROHU dl, 1400mm D+M dle P/1	kus	47,00	522,50	24 557,50	
		Ochrana stěn provedena z profilů tvrzeného PVC na bázi acryvinylové pryskyřice včetně rohů - celoplošně lepeno.	
405	PC 30200	OCHRANA STĚN š. 200mm D+M dle P/2, celopološně lepené na stěnu
Dtto předch.položka.	M	105,00	687,80	72 219,00	
406	PC 30300	PLAST.ZÁVĚS DO SPRCHY D+M dle P/3, vel.cca 100/200 cm,vč.kroužků pro uchycení	kus	2,00	396,00	792,00	
407	PC 30400	OKNO PLAST, DVOJSKLO,KOVÁNÍ vel. 90/180 cm, přesný popis okna viz P/4
Okno nacenéno komplet dle popisu.	kus	1,00	4 346,25	4 346,25	
408	PC 30500	OKNO PLAST, DVOJSKLO,KOVÁNÍ vel. 135/180 cm, přesný popis okna viz P/5
Okno nacenéno komplet dle popisu.	kus	24,00	5 438,75	130 530,00	
409	PC 30600	PLAST.ZÁVĚS DO SPRCHY D+M dle P/6, vel.cca
90/200 cm.vč.kroužků pro uchycení	kus	4,00	396,00	1 584,00	
410	PC 30700	PLAST.ZÁVĚS DO SPRCHY D+M dle P/7, vel.cca 130/200 cm.vč.kroužků pro uchycení	kus	9,00	531,00	4 779,00	
411	PC 30800	PLAST .ZÁVĚS DO SPRCHY D+M dle P/8, vel.cca 135/200 cm.vč.kroužků pro uchycení	kus	1,00	639,00	639,00	
412	PC 30900	PLAST .ZÁVĚS DO SPRCHY D+M dle P/9, vel.cca 150/200 cm.vč.kroužků pro uchycení	kus	1,00	1 170,00	1 170,00	
413	PC 31000	PLAST.ZÁVĚS DO SPRCHY D+M dle P/10, vel.cca 90/200 cm.vč.kroužků pro uchyceni	kus	6,00	396,00	2 376,00	
414	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	2,11	200,00	422,40	
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady			49 595,37	
415	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby montáž + dodávka	m2	43,60	15,00	654,00	
		K 1 : 18,6+9,3+5,3+4,4		37,60			
		K 2 : 3,0+3,0		6,00			
416	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm
pro B 1 :	m	67,80	55,00	3 729,00	
		27*3+1,3*3+0,6*6 doplnění 1.PP pro K1 :		15,60			
		1*45,0
lodžie 2. a 3.NP :		45,00			
		1.8*2*2		7,20			
417	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	67,80	10,00	678,00	
418	771575202R00	Montáž podlah keram..režné relief., tmel,dlažba dle stávající	m2	37,60	399,00	15 002,40	
		K 1 : 18,6+9,3+5,3+4,4		37,60			
419	771575206R00	Montáž podlah keram..režné relief., tmel, 20x20 cm	m2	6,00	450,00	2 700,00	
		Lepidlo na dlažbu - zlepšené vysoce neformovatelné S1 a S2,				
		rychle tvrdnouc! pro venkovní použití, snášející dynamické pohyby			
		nosné konstrukce, hydraulicky tuhnoucí, vodovzdorné
K 2 : 3,0+3,0		6,00			
420	771577842R00	Podlahový profil dilatační výšky 8 mm
lodžie 2. a 3.NP :	m	7,20	195,00	1 404,00	
		1,8*2*2		7,20			
421	771577976R00	Ukončovací profil výšky 10 mm
lodžie 2. a 3.NP :	m	3,60	110,00	396,00	
		1,8*2		3,60			
422	771579795R00	Spárování vodotěsnou hmotou - plošné	m2	43,60	15,00	654,00	
		K 1 : 37,6		37,60			
		K2 6,0		6,00			
423	771313312RG1	Kontaktní drenáž z polyetylénové rohože dod + mont, funkce drenáž - odvodnění, provzdušnění a separace tl.4,0 mm	m2	6,00	547,20	3 283,20	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 36 z 45

		K 2 : 3,0+3,0		6,0C			
424	771313312RG2	Trvale účinná plošná drenáž z polyetylénové fólie, s hustými výlisky, (nopy) překrytými nakaširovanou textilií, pro přerušeni vzlinánl	m2	6,00	531,00	3 186,00	
		a pro odvod vody tl.8,0 mm dod + mont
K 2 : 3,0+3,0		6,00			
425	771313312RG3	PVC fólie tl. 1,5 mm vč. ukončující poplastované lišty u odtokové, hrany lodžie vytažená na svislou stěnu tl. 1,5 mm dod+mont	m2	6,00	180,50	1 083,00	
		K 2 : 3,0+3,0		6,00			
426	771577954RG1	Podlahový profil ukončovací výšky 55 mm, včetně 3 x dřevoštěpk.deska tl. 15 mm šířky 300 mm
lodžie 2. a 3.NP :	m	3,60	89,46	322,06	
		1,8*2		3,60			
427	597-15689	DLAŽBA KERAM. PROTISKLUZNÁ - dodávka dle stávající, popis viz skladby podlah	M2	45,84	299,00	13 707,06	
		37,6*1,05+60,6*0,1*1,05		45,84			
428	597-15689	DLAŽBA KERAM. PROTISKLUZNÁ - dodávka - mrazuvzd.typ 2, popis viz skladby podlah	M2	7,36	330,00	2 427,48	
		K2: 6,0*1,1+1,8*0,1*4*1,05		7,36			
429	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m, výkaz výměr wgenerován programeme	t	1,94	190,00	369,17	
Díl:	773	Podlahy teracové			1 998,74	
430	773412200R00	Soklíky z přírod.teraca,rovné bez požláb. do 15 cm, dod + mont	m	4,00	210,50	842,00	
		doplnění u schodiště - dle stávajícího :
2.NP : 1*2,0		2,00			
		3.NP : 1*2,0		2,00			
431	773511360R00	Podlahy z přírodního teraca, prosté tl. 3 cm
doplnění u schodiště dle stávajícího :	m2	2,00	523,00	1 046,00	
		2.NP : 1*1,0		1,00			
		3.NP : 1*1,0		1,00			
432	998773103ROO	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m	t	0,17	640,12	110,74	
Díl:	776	Podlahy povlakové			1 200 912,93	
433	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady
2.NP :	m	733,04	40,50	29 688,12	
		(30,8+76,0+17,4+4,7+9,8+14,9+10,3+20,4*3)*0,8		180,08			
		(20,6*6+20,8+40,3+40,6+9,2)*0,8
3.NP :		187,60			
		(38,0+76,6+17,4+9,8+14,9+10,1+4,9+20,3+20,4*3)*0,8		202,56			
		(20,6*6+2,0+11,8+15,8+29,1 +21,2)*0,8		162,80			
434	776421100RU1	Lepeni podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíků PVC doplnění v 1.NP :	m	15,00	45,00	675,00	
		1*15,0		15,00			
435	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky
2.NP :	m2	916,30	40,50	37 110,15	
		30,8+76,0+17,4+4,7+9,8+14,9+10,3+20,4*3		225,10			
		20,6*6+20,8+40,3+40,6+9,2
3.NP :		234,50			
		38,0+76,6+17,4+9,8+14,9+10,1+4,9+20,3+20,4*3		253,20			
		20,6*6+2,0+11,8+15,8+29,1+21,2		203,50			
436	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů na lepidlo, pouze položení - materiál ve specifikaci	m2	1077,30	150,30	161 918,19	
		P 1 : 825,3		825,30			
		P 5 : 252,0		252,00			
437	776522110ROO	Lepení podlah z pásů, mokrý provoz	m2	148,30	225,00	33 367,50	
		P 2 : 108,5		108,50			
		P 3 : 22,0		22,00			
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 37 z 45

		P4 : 8,6		8,60			
		P 6 : 9,2		9,20			
438	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců, včetně svařovací šňůry PVC bráno na 1 m2 -1 bm svaru	m	1225,60	44,10	54 048,96	
		P 1 : 825,3		825,30			
		P 2 : 108,5		108,50			
		P 3 22,0		22,00			
		P 4 : 8,6		8.60			
		P 5 : 252,0		252.00			
		P6 : 9,2		9,20			
439	776590140RG1	Podlahy povlakové - vícebarevné kladení dle projektu, barev.řešení, kombinace pásů a čtverců - složitost provádění	m2	1225,60	58,50	71 697,60	
440	284 43010	Specif.- Podlahovina PVC standard tl.2,0 mm - dodávka, s polyuretanovou povrchovou úpravou
Přesný popis viz skladby podlah a barevné řešení stavby.	M2	1234,29	346,50	427 682,52	
		P 1 : 825,3*1,05		866.57			
		P 5 : 252,0*1,05		264,60			
		vytaženi:
P 1 : 825,3*0,9*0,1*1,05		77,99			
		P 5 : 252,0*0,95*0,1*1,05		25,14			
441	284 43055	Specif.- Podlahovina PVC protiskluzné tl.2,0 mm - dodávka, do mokrého provozu
Přesný popis viz skladby podlah a barevné řešeni stavby.	M2	202,80	387,00	78 483,60	
		P 2 : 108,5*1,1		119,35			
		P 3 : 22,0*1,1		24,20			
		P 4 : 8,6*1,1		9,46			
		P 6 : 9,2*1,1		10,12			
		vytažení na stěnu :
P 2 : 108,5*2,5*0,1*1,05		28,48			
		P 3 : 22,0*2,5*0,1*1,05		5,78			
		P 4 : 8,6*3*0,1*1,05		2,71			
		P 6 : 9,2*2,8*0,1*1,05		2,70			
442	776220189	Vytažení lina na stěnu v.lOOmm,úprava ukončení, akrylátem (obkl),vyplnění rohu pryž.klínem Js 25mm Ukončení čepcovým těsněním,penetrace podkladu.	M	982,17	152,10	149 388,06	
		P 1 : 825,3*0,9		742,77			
		P 5 : 252,0*0,95		239,40			
443	776220199	Vytažení lina na stěnu v.100mm,úprava ukončení, akrylátem (obkl) vyplnění rohu pryž.klínem Js 25mm	M	377,81	152,10	57 464,90	
		Ukončení čepcovým těsněním,penetrace podkladu.
P 2 : 108,5*2,5		271,25			
		P 3 : 22,0*2,5		55,00			
		P 4 : 8,6*3		25.80			
		P 6 : 9,2*2,8		25,76			
444	776575399	Štěrková izolace jednosl.na bázi syntet.disperze - 1x, včetně výztužného prvku v koutu	M2	148,30	585,00	86 755,50	
		P 2 : 108,5		108,50			
		P 3 : 22,0		22,00			
		P 4 : 8,6		8,60			
		P 6 : 9,2		9,20			
445	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	t	14,96	844,61	12 632,83	
Díl:	781	Obklady keramické			703 537,03	
446	781415014RT2	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x20 cm, , včetně parapetu a ostěnl
1.PP	m2	788,63	359,10	283 197,03	
		1*7,5		7,50			
		1.NP :					
		1*12,5		12,50			
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 38 z 45

		2.	NP :
206	(1,0+0,6)*1,9
207	: (3,05*2+3,2*2+1,0*2)*2,6-1,1*1,9-1,1*0,5*2
208	: (1,65+0,9)*2,6*2-0,6*1,9*2
209	: (1,65+0,9)‘2,6*2-0,6*1,9*2
210	: (1,5+1,1)*2,6*2-0,6*1,9-1,1*0,5
211	: (1,0+0,6)*1,9
212	: 2,2*1,5
213	: 2,2*1,5
215 : (3,05+3,2+1,0)*2,6*2-1,1*2,0-1,1*0,5*2
232.7	: ((2,0+3,15+0,5)*2,6*2-1,3*2,6-0,7*1,9*2)*2
234.8	: ((1,45+0,9)*2,6*2-0,7*1,9)*2
235 : (2,75+2,35)*2,6*2-0,8*1,9
242.6	: ((2,0+3,15+0,5)*2,6*2-1,3*2,6-0,7*1,9*2)*2
243.7	: ((1,45+0,9)*2,6*2-0,7*1,9)*2
244 : (2,35+0,6*2)*1,5
250	: (1,0+0,6)*1,9
251	: 2,7*1,5
255,6 : 1,0*1,9*2
3.	NP :
305 : (3,1 +0,65*2)*1,5
306.7.8	: (1,4+0,95+1,4+0,9+1,5+1,05)*2,6*2-0,6*1,9*5- 1,1*1,2
309	: (3,2+1,35)*2,6*2-1,1*1,2-0,8*1,9
310	: (3,0+3,2)*2,6*2-0,8*1,9-1,1*1,2*2
311	: (1,2+0,5)*1,9
312	: (1,65+1,0)*2,6*2-0,6*1,9
313,14 : (1,35+1,0)*2,6*2*2-0,6*1,9*2-1,1*1,2*2
315,16 : (1,0+0,6)*1,9*2
318	: (3,2+1,5)*2,6*2-0,7*1,9-1,1*1,2
319	: (1,65+1,45)*2,6*2-0,7*1,9*2
320	: (1,5+1,6)*2,6*2-1,1*1,2-0,7*1,9
322 : (3,05+3,2)*2,6*2-1,1*1,2-0,9*1,9
325-49 : (2,4+1,3)‘2,6*2*9-0,7*1,9*9
355 : (1,95+2,0)*2,6*2-0,7*1,9
357 : (1,85+2,45)*2,6*2-0,9*1,9
363	: (1,9+0,65)*1,5
364	: (1,75+1,2)*2,6*2-0,6*1,9*2
365: (1,0+1,65)*2,6*2-0,6*1,9
366	: (1,0+0,6)*1,4
367	: 1,6*14
368	: (1,0+0,6)*1,4
369	: (1,0+0,6)*1,4
373	: (3,2+1,6)*2,6*2-0,9*1,9
374	: (3,2+0,65*2)*1,5		3,04
34.51
10,98
10,98
11.83
3,04
3,30
3,30
34,40
46,68
21,78
25,00
46,68
21.78
5,33
3.04
4.05
3,80
6,60
30,42
20,82
28,08
3.23
12.64
19.52
6,08
21.79
13.46
13.47
29.47
161,19
19,21
20.65
3.83
13,06
12,64
2.24
2,24
2,24
2,24
23,25
6,75			
447	781419706RT2	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	788,63	13,50	10 646,51	
448	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl
1.PP :
1*7,5
1.	NP :
1*12,5
2.	NP :
206 : (1,0+0,6)*1,9
211	: (1,0+0,6)*1,9
212	: 2,2*15
213	: 2,2*15
244 : (2,35+0,6*2)*1,5
250	: (1,0+0,6)*1,9
251	: 2,7*15	m2	84,34
7,50
12,50
3,04
3,04
3,30
3,30
5,33
3.04
4.05	13,50	1 138,59	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 39 z 45

449	781491001RT1	255,6 : 1,0*1,9*2
3.NP :
305 : (3,1+0,65*2)*1,5
311 : (1,2+0,5)*1,9
315,16 : (1,0+0,6)*1,9*2
363 : (1,9+0,65)*1,5
366	: (1,0+0,6)*1,4
367	: 1,6* 1,4
368	: (1,0+0,6)*1,4
369	: (1,0+0,6)* 1,4
374 : (3,2+0,65*2)*1.5
Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	3,80
6,60
3.23
6,08
3,83
2.24
2,24
2,24
2,24
6,75
512,61	52,20	26 758,24	
450	299 91115	788,63*0,65
UKONČUJÍCÍ LIŠTA - dodávka	M	512,61
563,86	80,10	45 165,19	
451	553 20100	512,6*1,1
NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 800/1000 mm viz S/1, zapuštěné	kus	563,86
4,00	1 080,00	4 320,00	
452	553 20200	do obkladu,lepené komplet dod+mont
NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 900/600 mm viz S/2, zapuštěné	kus	14,00	1 134,00	15 876,00	
453	553 20300	do obkladu,lepené komplet dod+mont
NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 1000/600 mm viz S/3, zapuštěné	kus	13,00	1 242,00	16 146,00	
454	553 20400	do obkladu,lepené komplet dod+mont
NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 112,5/600 mm viz S/4, zapuštěné	kus	1,00	1 602,00	1 602,00	
455	553 20500	do obkladu,lepené komplet dod+mont
NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 1300/600 mm viz S/5, zapuštěné	kus	1,00	1 935,00	1 935,00	
456	553 20600	do obkladu,lepené komplet dod+mont
NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 950/600 mm viz S/6, zapuštěné	kus	1,00	1 161,00	1 161,00	
457	553 20700	do obkladu,lepené komplet dod+mont
NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 1600/600 mm viz S/7, zapuštěné	kus	1,00	1 845,00	1 845,00	
458	553 20800	do obkladu,lepené komplet dod+mont
NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 115/600 mm viz S/8, zapuštěné	kus	1,00	855,00	855,00	
459	553 20900	do obkladu,lepené komplet dod+mont
NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 950/1000 mm viz S/9, zapuštěné	kus	1,00	1 170,00	1 170,00	
460	597 64552	do obkladu,lepené komplet dod+mont
OBKLAD POROVINOVY 200/200 mm , přesný popis viz	M2	867,49	233,10	202 212,62	
461	781575399	TZ
788,63*1,1
Štěrková izolace jednosl.na bázi syntet.disperze	M2	867,49
285,64	297,00	84 835,08	
		2.	NP :
207	: (3,05*2+3,2*2+1,0*2)*0,3+1,0*1,7*3
208	: (1,65+0,9)*0,3*2
209	: (1,65+0,9)*2,6*2-0,6*1,9*2
210	: (1,5+1,1)*0,3*2
215 : (3,05+3,2+1,0)*2,6*2-1,1*2,0-1,1*0,5*2
232.7	: (2,0+3,15+0,5)*0,3*2+1,0*1,7*3*2
234.8	: (1,45+0,9)*0,3*2*2
235 : (2,75+2,35)*0,3*2
242.6	: (2,0+3,15+0,5)*0,3*2*2+1,0*1,7*3*2
243.7	: (1,45+0,9)*0,3*2*2
3.	NP :
306.7.8	: (1,4+0,95+1,4+0,9+1,5+1,05)*0,3*2+1,0*1,7*3
309 : (3,2+1,35)*0,3*2
310: (3,0+3,2)*0,3*2
312 : (1,65+1,0)*2,6*2-0,6*1,9
313,14 : (1,35+1,0)*0,3*2*2
318	: (3,2+1,5)*2,6*2-0,7*1,9-1,1*1,2
319	: (1,65+1,45)*0,3*2
320	: (1,5+1,6)*0,3*2
322 : (3,05+3,2)*0,3*2
325-49 : (2,4+1,3)*0,3*2*9+(1,3+1,0*2)*1,7*9		9,45
1,53
10.98
1.56
34,40
13,59
2,82
3,06
16.98
2,82
9,42
2,73
3,72
12,64
2,82
21,79
1.86
1,86
3,75
70,47			
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 40 z 45

		355 : (1,95+2,0)*2,6*2-0,7*1,9		19,21			
		357 : (1,85+2,45)*2,6*2-0,9*1,9		20,65			
		364 : (1,75+1,2)*2,6*2-0,6*1,9*2		13,06			
		365 : (1,0+1,65)*0,3*2		1,59			
		373 : (3,2+1,6)*0,3*2		2,88			
462	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	20,37	229,50	4 673,77	
Díl:	783	Nátěry			273 739,02	
463	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	264,20	71,25	18 824,25	
		zábradlí balkony :
2.	NP :
(32,4+1,0*11)*1,0*2
3.	NP :		86,80			
		(32,4+1,0*11)*1,0*2
zábradlí schodiště :		86,80			
		3,8*2*3*1,0*2
ostatní:		45,60			
		1*45,0		45,00			
464	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	350,54	180,50	63 272,11	
		Nátěr - vysoký standard - otěruvzdorný,vodovzdorný, odol.desinfekci.stálobarevný.Nátěr v pastelových barvách, rám pro jednotku VZT :
962,4*0,065*0,5*2
zárubně :		62,56			
		(4,6*11+4,7*22+4,8*36+4,9*6+5,1*25)*0,35
rám VZT :		169,30			
		962,4*0,065		62,56			
		podepření otvorů :
1727,1*0,065*0,5		56,13			
465	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukci základní
rám pro jednotku VZT :	m2	62,56	80,75	5 051,40	
		962,4*0,065*0,5*2		62,56			
466	783237100R00	Nátěr syntetický kov. konstr zákl. antikor
nosná kce nadstavby:	m2	603,87	80,75	48 762,50	
		7602,3*0,065		494,15			
		obvod.plášť:
1688,0*0,065		109,72			
467	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr. 1x + 1x email
zábradlí balkony :
2.NP :	m2	264,20	161,50	42 668,30	
		(32,4+1,0* 11 )*1,0*2		86,80			
		3.NP :
(32,4+1,0*11)*1,0*2
zábradlí schodiště :		86,80			
		3,8*2*3*1,0*2
ostatní :		45,60			
		1*45,0		45,00			
468	783522900ROO	Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. Z + 2 x
přetření souvisejících kcí na střeše :	m2	25,00	190,00	4 750,00	
		1*25,0		25,00			
469	783626040R00	Nátěr syntet.truhl.výrobků - přetřeni dveří dle barevného řešení.Otěruvzdorný,omyvatelný,stáloarev,	M2	334,80	90,82	30 406,54	
		odolný desinf.prostředkům,pastelové barvy - vysoký standard.				
		0,6*2,0*2*11 +0,7*2,0*2*22+0,8*2,0*2*36		203,20			
		0,9*2,0*2*6+1,1*2,0*2*25		131,60			
470	783851223R00	Nátěr epoxidový betonových podlah
včetně penetrace.	m2	6,00	123,50	741,00	
		B 1 : 6,0		6,00			
471	783812100RG1	Nátěr omítek stěn 2x + 1x email, otěruvzdorný	m2	148,80	187,15	27 847,92	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 41 z 45

		2.NP .					
		216 : (3,25+3,2)*2,0*2-1,1*2,0		23,60			
		217 : (3,05+3,2)*2,0*2-1,1*2,0		22,80			
		220,2,5,7 : (3,15+4,3)*2,0*2*4-1,1*2,0*4-1,0*2,0*4		102,40			
472	783812110RG1	Nátěr omítek stropu a stěn 2x + 1x email + 2x tmel	m2	167,86	187,15	31 415,00	
		omyvatelný,desinfikovatelnýa antibakteriálnl vhodný do zdravotn.prostředí vč.penetrace .		
		1.NP :					
		109 : 82,5+(16,3+5,1)*2,7*2-1,35*1,8*10-1,35*2,0		171,06			
		-0,8*2,0*2		-3,20			
Díl:	784	Malby			499 257,38	
473	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m, platí i pro nátěry	m2	635,92	25,65	16 311,35	
		schodiště :
(6,55+3,2)*3,0*2*3 oprava omítek viz oddíl 61 :		175,50			
		263,3+144,62+52,5		460,42			
474	784171201R00	Penetrace podkladu nátěrem
na SDK viz oddíl 311 :	m2	5840,12	11,40	66 577,37	
		(3,3+953,3+145,1+305,5+51,9+12,3+23,6)*2		2990,00			
		(18,9+5,6)*2+25,0+1289,9+42,3+21,9+20,9+167,9 omítky viz oddíl 61 :		1616,90			
		13,6+263,3+144,62+52,5+99,1+584,9+75,2		1233,22			
475	784195322R00	Malba tekutá , barva, 2 x
Omyvatelná.otěruvzdorná a propustná pro vodní páry.
( odolnost pro mytí min.5000 cyklů )
na SDK viz oddíl 311 :	m2	5840,12	61,75	360 627,41	
		(3,3+953,3+145,1+305,5+51,9+12,3+23,6)*2		2990,00			
		(18,9+5,6)*2+25,0+1289,9+42,3+21,9+20,9+167,9 omítky viz oddíl 61 :		1616,90			
		13,6+263,3+144,62+52,5+99,1+584,9+75,2		1233,22			
476	784452951R00	Oprava,směs tekut.2x, 2bar+strop, obrus míst. 3,8m, přemalování místností
Omyvatelná.otěruvzdorná a propustná pro vodní páry,
( odolnost pro mytí min.5000 cyklů )
1.PP :	m2	1173,50	47,50	55 741,25	
		06 : (7,6+4,6*2)*3,0		50,40			
		08 : (7,6+6,2)*3,0*2
1.NP :		82,80			
		102 : (9,9+6,1 )*3,0*2		96,00			
		103 : (1,4 + 1,9)*3,0*2		19,80			
		104 : 3,0*3,0*4		36,00			
		105 : (3,2+3,0)*3,0*2		37,20			
		106 : (9,8+3,0+1,6+0,5+0,7)*3,0*2		93,60			
		107a : (3,3+2,9)*3,0*2		37,20			
		108 : (3,0+1,3)*3,0*2		25,80			
		110 : (3,0+1,3)*3,0*2		25,80			
		111a (12,2+6,5+4,8+2,5)*3,0*2		156,00			
		112 : (2,7+0,8*2)*3,0		12,90			
		113 : (10,5+3,15)*3,0*2
2.NP :		81,90			
		254 ; (16,3+2,0+6,5)*3,0*2		148,80			
		257-9 : (3,2*2+1,4*4+0,9+1,4)*1,5*2		42,90			
		260 : (3,7+3,2)*3,0*2		41,40			
		ostatní : 1*185,0		185,00			
Díl:	790	Vnitřní vybavení			828 856,30	
477	79011-1111RG1	Linka s nerez dvoudřezem,lednička.lamino DTD, vel.220/60/85+160/35/55 cm dle 1/1	kus	1,00	38 794,22	38 794,22	
		U každé položky vnitřního vybavení je odkaz na číslo v tabulce výrobků. Zde je uveden podrobný popis daného	
		výrobku. Tento výrobek je naceněn v kompletní skladbě dle popisu,			
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 42 z 45

		včetně všech vestavěných spotřebičů v tabulce uvedených. Jedná se o dodávku + montáž + připojení spotřebičů. Při	
		naceňování používat tabulku vni vybavení. Tento popis platí pro všechny položky vni vybavení.					
478	79011-1112RG1	Linka s nerez um. + dřezem,lednička.lamino DTD, vel.220/60/85+120/35/55 cm dle I/2	kus	1,00	38 024,01	38 024,01	
479	79011-1113RG1	Linka s nerez um. + dřezem,lamino DTD, vel.230/60/85+230/35/55 cm dle I/3	kus	1,00	32 920,20	32 920,20	
480	79011-1114RG1	Linka s nerez um. + dřezem,lednička.lamino DTD, vel.230/60/85+230/35/55 cm dle I/4	kus	1,00	40 683,60	40 683,60	
481	79011-1115RG1	Linka s nerez um. + dřezem, lamino DTD, vel.250/60/85+150/35/55 cm dle I/5	kus	1,00	30 403,80	30 403,80	
482	79011-1116RG1	Linka s nerez um. + dřezem, varná deska,trouba, digest.,lamino DTD, vel.265/60/85+265/35/55 cm dle I/6	kus	1,00	47 019,60	47 019,60	
483	79011-1117RG1	Linka s nerez dvoudřezem,lednička, lamino DTD, vel.230/60/85+230/35/55 cm dle I/7	kus	1,00	49 221,00	49 221,00	
484	79011-1118RG1	Linka s nerez um. + dřezem, lamino DTD, vel. 195/60/85+146/35/55 cm dle I/8	kus	1,00	25 020,70	25 020,70	
485	79011-1119RG1	Linka s nerez um. + dřezem,lednička.lamino DTD, vel.240/60/85+240/35/55 cm dle I/9	kus	1,00	44 453,70	44 453,70	
486	79011-1120RG1	Linka s nerez dřezem,lednička.lamino DTD, vel.190/60/85+190/35/55 cm dle 1/10	kus	1,00	41 349,60	41 349,60	
487	79011-1121RG1	Linka s nerez um. + dřezem,lednička.lamino DTD, vel.315/60/85+225/35/55 cm dle 1/11	kus	1,00	49 148,10	49 148,10	
488	79011-1122RG1	Nábytková stěna vel. 270/200 cm, dveřní křídla,kováni,mřižky, komplet dod + mont dle 1/12	kus	1,00	11 837,70	11 837,70	
489	79011-1123RG1	Skříňová sestava 100/45/268,5 cm,úchyty,kováni, dod + mont dle 1/13	kus	1,00	17 493,30	17 493,30	
490	79011-1124RG1	Skříňová sestava 120/40/268,5 cm,úchyty,kování, dod + mont dle 1/14	kus	4,00	11 179,80	44 719,20	
491	79011-1125RG1	Skříňová sestava 97,5/40/268,5 cm,úchyty,kování, dod + mont dle 1/15	kus	1,00	8 479,80	8 479,80	
492	79011-1126RG1	Skříňová sestava 100/45/240 cm,úchyty,kování, dod + mont dle 1/16	kus	1,00	16 413,30	16 413,30	
493	79011-1127RG1	Skříňová sestava 160/45/268,5 cm,úchyty,kování, dod + mont dle 1/17	kus	1,00	16 603,20	16 603,20	
494	79011-1128RG1	Skříňová sestava 142,5/45/268,5 cm,úchyty,kování, dod + mont dle 1/18	kus	1,00	16 551,00	16 551,00	
495	79011-1129RG1	Skříňová sestava 145/45/268,5 cm,úchyty,kování, dod + mont dle 1/19	kus	8,00	16 677,00	133 416,00	
496	79011-1130RG1	Skříňová sestava 135/62,5/268,5 cm,úchyty,kování, dod + mont dle I/20	kus	1,00	15 905,70	15 905,70	
497	79011-1131RG1	Skříňová sestava 150/50/268,5 cm,úchyty,kováni, dod + mont dle 1/21	kus	1,00	13 376,70	13 376,70	
498	79011-1132RG1	Skříňová sestava 130/60/300 cm,úchyty,kování, dod + mont dle I/22	kus	1,00	13 003,00	13 003,00	
499	79011-1133RG1	Obklad stěny z lamino DTD tl. 18 mm, lepené na stěnu, narážecí profil, ABS hrany, dod + mont dle I/23	m2	154,05	545,40	84 018,87	
		102,7*1,5		154,05			
Díl:	799	Protipožární řešení			288 428,73	
500	PC 37	PROTIPOŽ. EXPANDUJÍCÍ PISTOLOVÁ PĚNA, O OBSAHU 300 ml - dodávka	KUS	20,00	240,00	4 800,00	
		Třída reakce na oheň B-s1,d0 dle normy EN 13501-1. Jednosložková izolační PUR pěna s prokazatelnou odolností	
		proti ohni a s dalšími doplňkovými charakteristikami.
1.PP : 1*2,0		2,00			
		1.NP : 1*2,0		2,00			
		2.NP : 1*8,0		8,00			
		3.NP : 1*8,0		8,00			
501	PC 38	PROTIPOŽ.VLOŽKY VE TVARU SÁČKŮ ZE, směsi nertního plniva a zpěnitelného grafitu	KUS	84,00	253,00	21 252,00	
		dod + mont, hustota 230-430 g/l, reakce na oheň F,objem 2I, velikost 320/200 mm.			
		1.PP : 1*14,0		14,00			
		1.NP : 1*14,0		14,00			
		2.NP : 1*28,0		28,00			
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 43 z 45

		3.NP : 1*28,0		28,00			
502	PC 39	TĚSNĚNÍ SPAR MONT.PĚNOU - montáž	M	160,00	55,00	8 800,00	
		1.PP 1*2,0*8		16,00			
		1 NP : 1*2,0*8		16,00			
		2.NP : 1*8,0*8		64,00			
		3.NP : 1*8,0*8		64,00			
503	PC 40	PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ, s minimální hasicí schopností 21A	kus	13,00	1 200,00	15 600,00	
		u práškových přístrojů - viz F3,01-001 oddíl 7.2 - Přenosné hasicí přístroje			
		2.NP : 6		6,00			
		3.NP : 7		7,00			
504	PC 41	PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ, s minimální hasicí schopností 55b	kus	6,00	2 200,00	13 200,00	
		1.PP : 4		4,00			
		3.NP : 2		2,00			
505	PC 42	Systém lepených protipož.obkladů tl.20 mm, dod + mont v komplet skladbě - systémové řešení	m2	215,94	551,90	119 176,73	
		Polyfunkční systém lepených obkladů ocel.kcl na bázi mineral.plsti, kotvených trvale pružným, žáruvzdorným	
		tmelem a kovov.spoj.prvky.					
		Základem jsou mineral.desky vyrobené rozvlákňováním tavenina ze směsi čediče, vysokopecni strusky a diabasu.	
		obklad profilů střechy:
1 180 : 162,8*0,61		99,31			
		1240:40,1*0.78		31,28			
		HEA 240 : 20,1*1,0		20,10			
		Jackel 60/60/4 : 115,9*0,32		37,09			
		2xU 180: 34,1*0,75		25,58			
		U 180 : 3,7*0,7		2,59			
506	PC 43	Systém lepených protipož.obkladů tl.40 mm, dod + mont v komplet skladbě - systémové řešení	m2	240,00	440,00	105 600,00	
		Polyfunkční systém lepených obkladů ocel.kcl na bázi mineral.plsti, kotvených trvale pružným, žáruvzdorným	
		tmelem a kovov.spoj.prvky.					
		Základem jsou mineral.desky vyrobené rozvlákňováním tavenina ze směsi čediče, vysokopecni strusky a diabasu.	
		strop 3.NP - plechy :
1*240,0		240,00			
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí			962 805,10	
507	PC 44	Ocelová kce nástavby - dod + mont, viz konstr.část D.1.2.	kg	7602,30	73,00	554 967,90	
508	PC 45	Trapézový plech 40/183 tl. 0,75 mm - dod + mont, viz konstr.část D.1.2.-2	m2	303,00	260,00	78 780,00	
509	PC 46	Ocelová kce obvodového pláště - dod + mont, viz konstr.část D.1.2.- 3	kg	1718,80	100,00	171 880.00	
510	PC 47	Úložný rám pro jednotku VZT - dod + mont, viz konstr.část D.1.2.- 5	kg	962,40	70,00	67 368,00	
511	PC 48	Podepření otvorů ve stropech - dod + mont, viz konstr.část D.1.2.- 4	kg	1727,10	52,00	89 809,20	
Díl:	M99	Tabulka podlah			0,00	
512	1	TABULKA PODLAH, Položku neoceňovat - pomocný výpočet	m2	1275,20	0,00	0,00	
		Jedná se pouze o výpočet výměr podlah,tyto jsou potom d
P 1 :
2.NP :	3sazen	/do jednotí.oddí	ů.		
		51,2+50,9+17,6+10,2+9,7+9,8+11,0+34,5+9,9		204,80			
		9,7+2,9+14,4+14,5+6,1 + 14,5+14.5+3,0+21,1		100,70			
		21,0+21,0+5,7+20,9+20,3+36,7+9,0
3.NP :		134,60			
		41,0+4,4+77,5+12,0+9,7+10,3+14,9+4,7		174,50			
		16,5*8+20,4+3,2+19,1 + 18,8+8.0+9,2		210,70			
		Mezisoučet		825 30			
		P 2 :					
		2.NP :					
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 44 z 45

		8,4+1,6*2+1,7+3,6+1,4+5,8+3,4+1,4+3,4
1,4+3,6+1,4
3.NP :
1,6+1,3+1,6+4,7+9,4+5,2+1,8+1,3*2+3,4+2,4
1,0+8,3+2,2*9+3,0+37
Mezisoučet
P 3 :
2.	NP :
1,0*6
3.	NP :
1,5*3+1,0*10+1,5
Mezisoučet
P 4 :
2.NP :
8,6
Mezisoučet
P 5 :
2.	NP :
14,1+18,4
3.	NP :
51,4+28,2+16,9+30,0+31,9+17,1 + 10,4
4,3+9,9+10,6+8,8
Mezisoučet
P 6 :
3.NP :
2,3+17+5,2
B 1 :
1.NP - 3.NP : 2,0+1,9+2,1
K 1 : 18,6+9,3+5,3+4,4
K 2 : 3,0+3,0		32,30
6,40
34.00
35,80
108 50
6,00
16.00
22.00
8,60
8.60
32,50
185,90
33.60
252.00
9,20
6,00
37.60
6,00			
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			1 295 519,47	
513	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1078,00	500,00	539 000,00	
		1092,6-5,0-3,0-5,1-1,5		1078,00			
514	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy,PVC	t	5,00	1 800,00	9 000,00	
		4,0+1,0		5,00			
515	979990143ROO	Poplatek za skládku suti - polystyren	t	3,00	1 800,00	5 400,00	
516	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	5,10	500,00	2 550,00	
517	PC 49	Ruční odstranění a demontáže nebezpečného, odpadu	t	1,50	1 800,00	2 700,00	
		(sklo ,PVC,zářivky,asfalt.pasy apod) a roztřídění do					
		jednotlivých kontejnerů.					
518	PC 50	Odvoz,uložení a poplatek za nebezpečný, odpad (sklo	t	1,50	1 800,00	2 700,00	
		,PVC,zářivky,asfalt.pasy apod)					
519	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1092,51	180,00	196 652,52	
520	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1092,51	140,00	152 951,96	
521	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1092,51	145,00	158 414,53	
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.		
522	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		20757,77	8,00	166 062,18	
523	979082111ROO	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		1092,51	30,00	32 775,42	
		Včetně případného složení na staveništnl deponii.					
524	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m		5462,571	5,001	27 312,86	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 45 z 45

SOUPIS PRACÍ
Rozpočet	Vedlejší a ostatní náklady			
Objekt	Název objektu			
	Rekonstrukce pavilonu psychiatrie			
Stavba	Název stavby			
	NsP HAVÍŘOV			
Projektant						
				
Objednatel						
Dodavatel						
Rozpočtoval	Ing. Vladimír Soukal			
Rozpis ceny	
Název	Celkem	
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem			333 500,00
165 400,00
498 900,00	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno:	Jméno :	Jméno:	
Datum :	26.05.2020	Datum :		Datum :		
Podpis :		Podpis:		Podpis:		
Základ pro DPH	15	%	0,00 CZK	
DPH	15	%	0,00 CZK	
Základ pro DPH	21	%	498 900,00 CZK	
DPH	21	%	104 769,00 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM	603 669,00 CZK	
Popis :
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s,
Strana 1 z 3