**Příloha č. 2 – Katalog**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Číslo položky*** | ***Položka******Technické požadavky zadavatele*** | ***Technická specifikace dodavatele – podrobný popis nabízeného zboží*** |
| 1. | **Ekonomická kancelářská židle*** čalounění sedáku i opěráku: 100% akryl
* rozměr sedáku: min. 45 x 45 cm (šířka x hloubka)
* výška opěráku min. 50cm
* plynový píst pro výškové nastavení
* područky
* kloubové nastavení zádové opěrky
* nosnost min. 100 kg
* barevné provedení: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele
 | **Ekonomická kancelářská židle – typ DIANA, výrobce Alba CR s.r.o. – dle zadání**Specifikace:* čalounění sedáku i opěráku 100% akryl
* rozměr sedáku š. 46 x hl. 45 cm
* výška opěráku 53 cm
* výška sedu v rozmezí 44 - 56 cm
* výškově stavitelný plynový píst
* plastové područky
* nylonový černý kříž
* kloubová mechanika s blokací ve zvolené pozici
* výškově stavitelný opěrák systémem UP – DOWN
* kolečka na koberce prům. 50 mm
* nosnost 110 kg
* barevné provedení – 6 odstínů látky
 |
| 2. | **Kancelářská židle I.*** odolná a bezpečná konstrukce z hliníkové slitiny,

ergonomického sezení* sedák: EKO kůže, výplň PUR pěna
* rozměr sedáku: min. 45 x 45 cm (šířka x hloubka)
* opěrák: EKO kůže, výplň PUR pěna
* výška opěráku min. 55cm
* plynový píst pro výškové nastavení
* výškově stavitelné područky
* houpací mechanika (houpání/zastavení v základní poloze)
* hlavová a bederní opěrka stavitelná výškově
* nosnost min. 120 kg
* barevné provedení: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele
 | **Kancelářská židle I. – typ YORK ŠÉF, výrobce Alba CR s.r.o. – dle zadání**Specifikace:* odolná a bezpečná konstrukce z hliníkové slitiny
* ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák
* výplň PUR pěna
* čalounění sedáku i opěráku EKO kůží
* rozměr sedáku š. 51 x hl. 46 cm
* výška opěráku 62cm + opěrka hlavy (podhlavník) 23 cm
* podhlavník výškově stavitelný s opěrákem
* výškově stavitelný opěrák systémem UP – DOWN
* výškově stavitelný plynový píst
* krycí plasty černé
* výška sedu v rozmezí 44 – 55 cm
* výškově stavitelné područky
* mechanika E-synchro s nezávislým pohupem a nastavením tuhosti v závislosti na váze uživatele
* zajištění pevné polohy opěráku v několika pozicích
* zastavení také v základní poloze
* nosnost 130 kg
* kolečka na koberce
* hliníkový plochý kříž
* zvýšená bederní opěra výškově stavitelná se zády
* barevné provedení – 13 odstínů Eko kůže se zvýšenou odolností vůči oděru
 |
| 3. | **Kancelářská židle II.*** odolná a bezpečná konstrukce z hliníkové slitiny,

ergonomického sezení* sedák: čalouněný vícevrstvou látkou (odolnost min 50 000 cyklů)
* rozměr sedáku: min. 45 x 45 cm (šířka x hloubka)
* opěrák: čalouněný prodyšnou síťovinou
* područky
* výška opěráku min. 55cm
* plynový píst pro výškové nastavení
* houpací mechanika (houpání/zastavení v základní poloze)
* hlavová a bederní opěrka stavitelná výškově
* nosnost min. 120 kg
* barevné provedení: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele
 | **Kancelářská židle II. – typ YORK SÍŤ šéf, výrobce Alba CR – dle zadání**Specifikace:* odolná a bezpečná konstrukce z hliníkové slitiny
* ergonomicky tvarovaný sedák a opěrák
* sedák čalouněný vícevrstvou látkou 60.000 cyklů
* rozměr sedáku š. 51 x hl. 46 cm
* opěrák čalouněný prodyšnou síťovinou
* výškově stavitelná bederní opěrka
* stavitelná opěrka hlavy 3D
* výška opěráku 57 cm + opěrka hlavy (podhlavník) 18 cm
* výškově stavitelný plynový píst
* výška sedu v rozmezí 44-55 cm
* mechanika E-synchro s plynulým nastavením tuhosti houpání v závislosti na váze uživatele
* zajištění pevné polohy opěráku v několika pozicích
* zastavení také v základní poloze
* nosnost 130 kg
* plastové područky černé
* krycí plasty černé
* kolečka na koberce prům. 50 mm
* hliníkový plochý kříž
* barevné provedení – 6 odstínů látek (možnost volby jiného typu látky s 15 odstíny)
 |
| 4. | **Konferenční židle chromové nohy (stohovatelná)*** konstrukce z ocelových oválných trubek, povrchová úprava chromováním
* typ čalounění: látkové
* výška sedáku 42-56 cm
* nosnost min. 120 kg
* barevné provedení: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele
 | **Konferenční židle chromové nohy (stohovatelná), typ ISO, výrobce Alba CR – dle zadání**Specifikace:* konstrukce z ocelových oválných trubek, povrchová úprava chromováním
* plastové kluzáky proti poškození podlahové krytiny
* čalouněná látkou
* výška sedáku 45 cm
* spodní kryt sedáku plastový černý
* zadní kryt opěráku plastový černý
* stohovatelná 8 ks
* nosnost 120 kg
* barevné provedení – 2 typy látek / 21 ostínů
 |
| 5. | **Konferenční židle (stohovatelná)*** konstrukce z ocelových oválných trubek, povrchová úprava černou práškovou barvou
* plastové zakončení kovových konstrukcí v barvě odpovídající konstrukci
* typ čalounění: látkové
* výška sedáku 42-56 cm
* nosnost min. 120 kg
* barevné provedení: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele
 | **Konferenční židle chromové nohy (stohovatelná), typ ISO, výrobce Alba CR – dle zadání**Specifikace:* konstrukce z ocelových oválných trubek, povrchová úprava černou práškovou barvou
* plastové kluzáky proti poškození podlahové krytiny
* čalouněná látkou
* výška sedáku 45 cm
* spodní kryt sedáku plastový černý
* zadní kryt opěráku plastový černý
* stohovatelná 8 ks
* nosnost 120 kg
* barevné provedení – 2 typy látek / 21 odstínů
 |
| 6. | **Čalouněná lavice*** rozměry: délka lavice min. 150 cm, výška lavice 70 cm
* třímístné moduly
* podnože pochromované nebo povrchově upravené černou práškovou barvou
* sedák i opěrák čalouněné jemnou látkou z mikrovlákna
* barevné provedení: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele
 | **Čalouněná lavice, typ IMPERIA multisedák, výrobce Alba CR – dle zadání**Specifikace:* rozměry: délka lavice 156 cm, výška 80 cm
* třímístné moduly
* podnože pochromované nebo povrchově upravené černou práškovou barvou
* sedák i opěrák čalouněný jemnou látkou z mikrovlákna
* rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy
* sedací místo lze nahradit odkládacím stolečkem bez příplatku
* barevné provedení – 15 odstínů látky dle výběru
* nosnost 360 kg
 |
| 7. | **Dřevěná lavice*** rozměry: délka lavice min. 150 cm, výška lavice 70 cm
* třímístné moduly
* podnože pochromované nebo povrchově upravené černou práškovou barvou
* sedák i opěrák z lakované překližky o síle min. 1cm
 | **Dřevěná lavice, typ IMPERIA multisedák, výrobce Alba CR – dle zadání**Specifikace:* rozměry: délka lavice 156 cm, výška 80 cm
* třímístné moduly
* podnože pochromované nebo povrchově upravené černou práškovou barvou
* sedák i opěrák z lakované překližky o síle min. 1 cm
* ergonomicky tvarovaná překližky
* rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy
* sedací místo lze nahradit odkládacím stolečkem bez příplatku
* barevné provedení – 4 odstíny moření dřeva
* nosnost 360 kg
 |
| 8. | **Plastová lavice*** rozměry: délka lavice min. 150 cm, výška lavice 70 cm
* třímístné moduly
* podnože pochromované nebo povrchově upravené černou práškovou barvou
* sedák i opěrák z tvarovaného plastu
* barevné provedení: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele
 | **Plastová lavice, typ IMPERIA multisedák, výrobce Alba CR – dle zadání**Specifikace:* rozměry: délka lavice 156 cm, výška 80 cm
* třímístné moduly
* podnože pochromované nebo povrchově upravené černou práškovou barvou
* sedák i opěrák z ergonomicky tvarovaného plastu
* rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy
* sedací místo lze nahradit odkládacím stolečkem bez příplatku
* barevné provedení – 9 odstínů plastů
* nosnost 360 kg
 |
| 9. | **Kovová lavice*** rozměry: délka lavice min. 150 cm, výška lavice 70 cm
* třímístné moduly
* podnože pochromované nebo povrchově upravené černou práškovou barvou
* sedák i opěrák z perforovaného plechu
 | **Kovová lavice, typ MIA multisedák, výrobce Alba CR – dle zadání**Specifikace:* rozměry: délka lavice 156 cm, výška 80 cm
* třímístné moduly
* podnož ocelová v povrchové úpravě šedá nebo černá
* sedák i opěrák z perforovaného plechu
* rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy
* sedací místo lze nahradit odkládacím stolečkem bez příplatku
* barevné provedení – šedá nebo černá
* pro vnitřní i venkovní použití
* nosnost 390 kg
 |
| 10. | **Psací stůl s kovovou podnoží*** doporučené rozměry stolu 120 x 60 x 73 cm (délka x šířka x výška)
* tloušťka desky 22 mm, ABS hrana
* zaoblené rohy
* barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele
 | **Psací stůl s kovovou podnoží, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**Specifikace:* rozměr stolu š. 120 x hl. 60 x v. 73 cm
* rozměr stolu lze přizpůsobit na míru
* tloušťka desky 25 mm, ABS hrana 2 mm pro vyšší odolnost
* zaoblené rohy
* kabelová průchodka
* kovová podnož s možností skrytého vedení kabeláže horizontálně i vertikálně (v bocích stolové podnože)
* rektifikace pro případné vyrovnání nerovností podlah
* barva – více než 50 dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele
* určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení – pevnost, stálost
 |
| 11. | **Zakončovací prvek (oblouk I.)*** doporučené rozměry 60 x 60
* tloušťka desky 22 mm, ABS hrana
* noha (1ks) v ceně v provedení šedá/hrom
* barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele
 | **Zakončovací prvek (oblouk I.), výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**Specifikace:* rozměr 60 x 60 cm
* rozměr lze přizpůsobit na míru
* tloušťka desky 25 mm, hrana ABS 2 mm pro vyšší odolnost
* kovová válcová noha prům. 6 cm s rektifikací v provedení šedá / černá / chrom
* barva – více než 50 dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele
* určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení
 |
| 12. | **Zakončovací prvek (oblouk II.)*** doporučené rozměry 120 x 60
* tloušťka desky 22 mm, ABS hrana
* noha (2ks) v provedení šedá/hrom
* barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele
 | **Zakončovací prvek (oblouk II.), výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**Specifikace:* rozměr 120 x 60 cm
* rozměr lze přizpůsobit na míru
* tloušťka desky 25 mm, hrana ABS 2 mm pro vyšší odolnost
* 2x kovová válcová noha prům. 6 cm s rektifikací v provedení šedá / černá / chrom
* barva – více než 50 dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele
* určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení
 |
| 13. | **Psací stůl rohový levý/pravý s kovovou podnoží**doporučené rozměry desky: 160 x 90 x 70 cm (d x š x v)- tloušťka desky min. 20 mm, ABS hrana- zaoblené rohy* uložení kabelového vedení uvnitř nohy stolu, ratifikační patky na koncích nohou stolu
* barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele

 | **Psací stůl rohový levý/pravý s kovovou podnoží, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**Specifikace:* rozměr stolu š. 160 x hl. 90/60 x v 70 cm
* rozměr lze přizpůsobit na míru
* ergonomicky tvarovaná stolová deska
* zaoblené rohy
* tloušťka desky 25 mm, hrana ABS 2 mm pro vyšší odolnost
* kabelová průchodka
* kovová podnož s možností skrytého vedení kabeláže horizontálně i vertikálně (v bocích stolové podnože)
* rektifikace pro případné vyrovnání nerovností podlah
* barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele
* určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení
 |
| 14. | **Stůl 1 – Stůl kancelářský s paravánem*** doporučené rozměry desky: 80 x 160 x 75

(délka x šířka x výška)* materiál: kovová podnož, stolová deska z materiálu na bázi dřeva

 – LTD 18mm S 2mm ABS hrano-povrchová úprava, zaoblené rohy* uložení kabelového vedení uvnitř nohy stolu, ratifikační patky na koncích nohou stolu
* paraván uprostřed stolu, šířka 80 cm, kovové profily pro uchycení
* barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele
 | **Stůl 1 – Stůl kancelářský s paravánem, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**Specifikace: * rozměr stolu š. 160 x hl. 80 x v. 75 cm
* rozměr lze přizpůsobit na míru
* stolová deska z materiálu na bázi dřeva – LTD 25 mm s ABS hranou 2 mm pro vyšší životnost
* zaoblené rohy
* kabelová průchodka
* kovová podnož s možností skrytého vedení kabeláže horizontálně i vertikálně (v bocích stolové podnože)
* rektifikace pro případné vyrovnání nerovností podlah
* paraván v provedení lamino nebo čalouněný látkou dle výběru ze vzorníku
* kovové profily pro uchycení paravánu
* rozměr paravánu přizpůsobený přesně k rozměru stolu (čelní, boční varianta)
* barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele
* určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení
 |
| 15. | **Stůl 2 – Jednací stůl kulatý*** průměr 90 cm, v 70 cm
* materiál: lamino + ABS hrana
* síla pracovní desky min. 17 mm
* 4 kovové nohy s rektifikací
* barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele
 | **Stůl 2 – Jednací stůl kulatý, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**Specifikace:* průměr 90 cm, výška 70 cm
* rozměr lze přizpůsobit na míru
* tloušťka desky 25mm, ABS hrana 2 mm pro vyšší odolnost
* 4x kovová válcová noha prům. 6 cm s rektifikací v barvě stříbrná / chrom / černá
* barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele
* určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení
 |
| 16. | **Stůl 3 – Jednací stůl čtvercový*** š 80 x d 80 cm x v 70 cm
* materiál – lamino + ABS hrana
* síla pracovní desky min. 17 mm
* 4 kovové nohy s rektifikací
* barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele
 | **Stůl 3 – Jednací stůl čtvercový, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**Specifikace:* rozměr š. 80 x hl. 80, výška 70 cm
* rozměr lze přizpůsobit na míru
* tloušťka desky 25mm, ABS hrana 2 mm pro vyšší odolnost
* 4x kovová válcová noha prům. 6 cm s rektifikací v barvě stříbrná / chrom / černá
* barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele
* určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení
 |
| 17. | **Stůl 4 – Jednací stůl obdélník*** š 80 x d 160 cm x v 70 cm
* materiál – lamino + ABS hrana
* síla pracovní desky min. 17 mm
* 4 kovové nohy s rektifikací
* barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele
 | **Stůl 4 – Jednací stůl obdélník, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**Specifikace:* rozměr š. 160 x hl. 80, výška 70 cm
* rozměr lze přizpůsobit na míru
* tloušťka desky 25mm, ABS hrana 2 mm pro vyšší odolnost
* 4x kovová válcová noha prům. 6 cm s rektifikací v barvě stříbrná / chrom / černá
* barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele
* určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení
 |
| 18. | **Stůl 5 – Jednací stůl obdélník*** š 90 x d 180 cm x v 70 cm
* materiál – lamino + ABS hrana
* síla pracovní desky min. 17 mm
* kovový rám pod pracovní deskou
* 4 kovové nohy s rektifikací
* barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele
 | **Stůl 5 – Jednací stůl obdélník, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**Specifikace:* rozměr š. 180 x hl. 90, výška 70 cm
* rozměr lze přizpůsobit na míru
* tloušťka desky 25mm, ABS hrana 2 mm pro vyšší odolnost
* svařený kovový rám pod pracovní deskou zajištující pevnost stolu v barvě nohou
* 4x kovová válcová noha prům. 6 cm s rektifikací v barvě stříbrná / chrom / černá
* barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele
* určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení
 |
| 19. | **Stůl 6 – Jednací stůl obdélník*** š 90 x d 200 cm x v 70 cm
* materiál – lamino + ABS hrana
* síla pracovní desky min. 17 mm
* kovový rám pod pracovní deskou
* 4 kovové nohy s rektifikací
* barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele
 | **Stůl 6 – Jednací stůl obdélník, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**Specifikace:* rozměr š. 200 x hl. 90, výška 70 cm
* rozměr lze přizpůsobit na míru
* tloušťka desky 25mm, ABS hrana 2 mm pro vyšší odolnost
* svařený kovový rám pod pracovní deskou zajištující pevnost stolu v barvě nohou
* 4x kovová válcová noha prům. 6 cm s rektifikací v barvě stříbrná / chrom / černá
* barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele
* určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení
 |
| 20. | **Skříňka dvoudvéřová s nikou č. 1*** horní 1/3 volný prostor, 2/3 uzamykatelná dvoukřídlová dvířka s kovovými úchytky
* rozměry: min. 70 x 35x 105 cm, ABS hrana, tloušťka min. 1,5 cm
* pohledová záda skříňky: min. 8 mm (laminátová dřevotříska)
* desky odolná proti oděru, oboustranně laminovaná
* rektifikační nohy na vyrovnání nerovnosti podlahy o 10mm
* barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele
 | **Skříňka dvoudvéřová s nikou č. 1, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**Specifikace:* horní 1/3 volný prostor, spodní 2/3 uzamykatelná dvoukřídlová dvířka
* kovové úchytky oblé, snadno čistitelné, zamezující zachytávání oděvů
* rozměry: š. 70 x hl. 35 x v 105 cm
* rozměr lze přizpůsobit na míru
* pevná lisovaná konstrukce zpevněná kolíkováním
* desky odolné vůči oděru, oboustranně laminované tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm pro vyšší odolnost
* pohledová záda 10 mm pro možnost umístění skříní v prostoru
* panty s úhlem otevření 110° s tlumeným dovíráním
* sokl s rektifikací 10 mm pro vyrovnání nerovností podlahy
* výškově stavitelné police na bezpečnostních nosičích zamezujících posunutí či vypadnutí police
* zámek s 2 ks klíčů, které lze v případě ztráty doobjednat dle čísla zámku
* barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele
* určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení
* účel – do kanceláře
 |
| 21. | **Skříňka dvoudvéřová policová č. 2*** uzamykatelná dvoukřídlová dvířka s kovovými úchytky
* rozměry: min. 80 x 38x 105 cm, ABS hrana, tloušťka min. 1,5 cm
* pohledová záda skříňky: min. 8 mm (laminátová dřevotříska)
* desky odolná proti oděru, oboustranně laminovaná
* rektifikační nohy na vyrovnání nerovnosti podlahy o 10mm
* barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele
 | **Skříňka dvoudvéřová policová č. 2, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**Specifikace:* uzamykatelná dvoukřídlová dvířka
* kovové úchytky oblé, snadno čistitelné, zamezující zachytávání oděvů
* rozměry: š. 80 x hl. 38 x v. 105 cm
* rozměr lze přizpůsobit na míru
* pevná lisovaná konstrukce zpevněná kolíkováním
* desky odolné vůči oděru, oboustranně laminované tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm pro vyšší odolnost
* pohledová záda 10 mm pro možnost umístění skříní v prostoru
* panty s úhlem otevření 110° s tlumeným dovíráním
* sokl s rektifikací 10 mm pro vyrovnání nerovností podlahy
* výškově stavitelné police na bezpečnostních nosičích zamezujících posunutí či vypadnutí police
* zámek s 2 ks klíčů, které lze v případě ztráty doobjednat dle čísla zámku
* barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele
* určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení
 |
| 22. | **Skříňka policová otevřená č. 3*** otevřená skříňka, skříňka má 2 police
* rozměry: min. d80 x h38x v105 cm, ABS hrana, tloušťka min. 1,5 cm
* pohledová záda skříňky: min. 8 mm (laminátová dřevotříska)
* desky odolná proti oděru, oboustranně laminovaná
* rektifikační nohy na vyrovnání nerovnosti podlahy o 10mm
* barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele
 | **Skříňka policová otevřená č. 3, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**Specifikace:* otevřená nika
* 2x police
* rozměry: š. 80 x hl. 38 x v. 105 cm
* rozměr lze přizpůsobit na míru
* pevná lisovaná konstrukce zpevněná kolíkováním
* desky odolné vůči oděru, oboustranně laminované tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm pro vyšší odolnost
* pohledová záda pro možnost umístění skříní v prostoru
* sokl s rektifikací 10 mm pro vyrovnání nerovností podlahy
* výškově stavitelné police na bezpečnostních nosičích zamezujících posunutí či vypadnutí police
* barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele
* určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení
 |
| 23. | **Skříňka policová – posuvné dveře*** skříňka má 2 police
* rozměry: min. d80 x h38 x v105 cm, ABS hrana, tloušťka min. 1,5 cm
* uzamykatelná
* pohledová záda skříňky: min. 8 mm (laminátová dřevotříska)
* desky odolná proti oděru, oboustranně laminovaná
* rektifikační nohy na vyrovnání nerovnosti podlahy o 10mm
* barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele
 | **Skříňka policová – posuvné dveře, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**Specifikace:* uzamykatelná posuvná dvířka
* kovové úchytky oblé, snadno čistitelné, zamezující zachytávání oděvů
* rozměry: š. 80 x hl. 38 x v. 105 cm
* rozměr lze přizpůsobit na míru
* pevná lisovaná konstrukce zpevněná kolíkováním
* desky odolné vůči oděru, oboustranně laminované tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm pro vyšší odolnost
* pohledová záda 10 mm pro možnost umístění skříní v prostoru
* měkký posuv dveří v plastové nebo hliníkové liště
* sokl s rektifikací 10 mm pro vyrovnání nerovností podlahy
* výškově stavitelné police na bezpečnostních nosičích zamezujících posunutí či vypadnutí police
* zámek s 2 ks klíčů, které lze v případě ztráty doobjednat dle čísla zámku
* barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele
* určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení
 |
| 24. | **Skříň velká policová – posuvné dveře*** rozměry – d 80 x h 40 x v 185 cm (sokl – 5cm)
* uzamykatelná
* pohledová záda skříňky: min. 8 mm (laminátová dřevotříska)
* desky odolná proti oděru, oboustranně laminovaná
* rektifikační nohy na vyrovnání nerovnosti podlahy o 10mm
* barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele
 | **Skříň vysoká policová – posuvné dveře, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**Specifikace:* uzamykatelné posuvné dveře
* kovové úchytky oblé, snadno čistitelné, zamezující zachytávání oděvů
* rozměry: š. 80 x hl. 40 x v. 185 cm
* rozměr lze přizpůsobit na míru
* pevná lisovaná konstrukce zpevněná kolíkováním
* desky odolné vůči oděru, oboustranně laminované tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm pro vyšší odolnost
* pohledová záda 10 mm pro možnost umístění skříní v prostoru
* měkký posuv dveří v hliníkové liště
* sokl 5 cm s rektifikací 10 mm pro vyrovnání nerovností podlahy
* výškově stavitelné police na bezpečnostních nosičích zamezujících posunutí či vypadnutí police
* zámek s 2 ks klíčů, které lze v případě ztráty doobjednat dle čísla zámku
* barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele
* určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení
 |
| 25. | **Skříň velká šatní dělená*** rozměry – d 80 x h 40 x v 185 cm (sokl – 5cm)
* materiál – laminátová dřevotříska
* barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele
 | **Skříň vysoká šatní dělená – výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**Specifikace:* dvoukřídlové dveře
* kovové úchytky oblé, snadno čistitelné, zamezující zachytávání oděvů
* rozměry: š. 80 x hl. 40 x v. 185 cm
* rozměr lze přizpůsobit na míru
* pevná lisovaná konstrukce zpevněná kolíkováním
* desky odolné vůči oděru, oboustranně laminované tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm pro vyšší odolnost
* pohledová záda 10 mm pro možnost umístění skříní v prostoru
* sokl 5 cm s rektifikací 10 mm pro vyrovnání nerovností podlahy
* panty s úhlem otevření 110° s tlumeným dovíráním
* kovový bezpečnostní šatní výsuv na ramínka, svislá mezistěna oddělující šatní a policovou část
* výškově stavitelné police na bezpečnostních nosičích zamezujících posunutí či vypadnutí police
* možnost osadit zámkem s 2 ks klíčů, které lze v případě ztráty doobjednat dle čísla zámku
* barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele
* určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení
 |
| 26. | **Skříň velká šatní policová*** rozměry – d 80 x h 40 x v 185 cm (sokl – 5cm)
* 4 -5 polic
* materiál – laminátová dřevotříska
* barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele
 | **Skříň vysoká šatní policová – výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**Specifikace:* dvoukřídlové dveře
* kovové úchytky oblé, snadno čistitelné, zamezující zachytávání oděvů
* rozměry: š. 80 x hl. 40 x v. 185 cm
* rozměr lze přizpůsobit na míru
* pevná lisovaná konstrukce zpevněná kolíkováním
* desky odolné vůči oděru, oboustranně laminované tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm pro vyšší odolnost
* pohledová záda 10 mm pro možnost umístění skříní v prostoru
* sokl 5 cm s rektifikací 10 mm pro vyrovnání nerovností podlahy
* panty s úhlem otevření 110° s tlumeným dovíráním
* 5x výškově stavitelné police na bezpečnostních nosičích zamezujících posunutí či vypadnutí police
* možnost osadit zámkem s 2 ks klíčů, které lze v případě ztráty doobjednat dle čísla zámku
* barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele
* určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení
 |
| 27. | **Skříň velká šatní otevřená policová*** rozměry – d 80 x h 40 x v 185 cm (sokl – 5cm)
* 4 -5 polic
* materiál – laminátová dřevotříska
* barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele
 | **Skříň vysoká šatní policová otevřená, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**Specifikace:* otevřená nika bez dveří
* 5x police
* rozměry: š. 80 x hl. 40 x v. 185 cm
* rozměr lze přizpůsobit na míru
* pevná lisovaná konstrukce zpevněná kolíkováním
* desky odolné vůči oděru, oboustranně laminované tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm pro vyšší odolnost
* pohledová záda pro možnost umístění skříní v prostoru
* sokl 5 cm s rektifikací 10 mm pro vyrovnání nerovností podlahy
* výškově stavitelné police na bezpečnostních nosičích zamezujících posunutí či vypadnutí police
* barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele

určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení |
| 28. | **Police 1 – Police prosklená*** rozměry: d 120 x h 30 x v 40 cm, posouvací sklo
* materiál – dřevotříska/sklo
* barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele
 | **Police 1 – Police prosklená, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**Specifikace:* rozměry š. 120 x hl. 30 x v. 40 cm
* rozměr lze přizpůsobit na míru
* posuvná skleněná dvířka
* materiál lamino tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm pro vyšší odolnost
* pevná svislá mezistěna zamezující prohýbání police
* vč. kotvícího materiálu v závislosti na typu zdiva
* barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele
* určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení
 |
| 29. | **Police 2 – Police bez skla*** rozměry: d 120 x h 30 x v 40 cm
* materiál – dřevotříska
* barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele
 | **Police 2 – Police bez skla, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**Specifikace:* rozměry š. 120 x hl. 30 x v. 40 cm
* rozměr lze přizpůsobit na míru
* materiál lamino tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm pro vyšší odolnost
* pevná svislá mezistěna zamezující prohýbání police
* vč. kotvícího materiálu v závislosti na typu zdiva
* barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele
* určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení
 |
| 30. | **Police 3 - Police malá obyčejná*** rozměry d 40 x š 40 x v 30 cm
* materiál – dřevotříska
* barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele
 | **Police 3 – Police malá obyčejná, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**Specifikace:* rozměry š. 40 x hl. 40 x v. 30 cm
* rozměr lze přizpůsobit na míru
* materiál lamino tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm pro vyšší odolnost
* plná záda a boky
* vč. kotvícího materiálu v závislosti na typu zdiva
* barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele
* určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení
 |
| 31. | **Regál 1 – Regál do archivu*** rozměry h 50 x š 90 x v 180 cm
* materiál regál – kov nebo lamino
* materiál polic – lamino (dřevotříska)
* barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele
 | **Regál 1 – Regál do archivu, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**Specifikace:* rozměry: š. 90 x hl. 50 x v. 180 cm
* rozměr lze přizpůsobit na míru
* pevná zesílená, lisovaná konstrukce zpevněná kolíkováním
* desky odolné vůči oděru, oboustranně laminované tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm pro vyšší odolnost
* pohledová záda pro možnost umístění skříní v prostoru
* sokl s rektifikací 10 mm pro vyrovnání nerovností podlahy
* 5x výškově stavitelné, zesílené police proti prohýbání tl. 25mm na bezpečnostních nosičích zamezujících posunutí či vypadnutí police
* barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele
* určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení
 |
| 32. | **Nástavec psacího stolu s policemi*** rozměry h 20 x š 120 x v 30 cm
* materiál – laminát
* barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele
 | **Nástavec psacího stolu s policemi, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**Specifikace:* rozměry: š. 120 x hl. 20 x v. 30 cm
* rozměr lze přizpůsobit na míru
* pevná zesílená, lisovaná konstrukce zpevněná kolíkováním
* pevné police pro bezpečné užívání (např. třídění korespondence)
* barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele
* určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení
 |
| 33. | **Věšák na kabáty I.*** výška 180 cm
* stojanový
* materiál – dřevo
 | **Věšák na kabáty I., výrobce JP Kontakt – dle zadání**Specifikace:* výška 180 cm
* materiál dřevo masiv
* 6x velký háček
* 6x malý háček
* držák na deštníky
* plastové kluzáky jako ochrana podlahové krytiny před poškozením
* barva – 2 odstíny provedení – světlá přírodní, dub
 |
| 34. | **Věšák na kabáty II.*** výška 180 cm
* stojanový
* materiál – dřevo/kov
 | **Věšák na kabáty II., výrobce JP Kontakt – dle zadání**Specifikace:* výška 189 cm
* průměr základny 38 cm
* materiál dřevo / kov
* těžká mramorová základna zajišťuje stabilitu věšáku
* dřevěné prvky ve více odstínech moření
* držák na deštníky
 |
| 35. | **Věšáková stěna*** rozměry š 60 x v 120 cm
* materiál – laminát
* možnost pověšení alespoň 4ks oblečení
* barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele
 | **Věšáková stěna, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**Specifikace:* rozměry š. 60 x v. 180 cm
* rozměr lze přizpůsobit na míru
* materiál laminovaná dřevotříska tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm
* 3 kovové dvojháčky s držákem na drobné svršky (čepice, klobouky)
* zajišťuje zavěšení dostatečného množství oděvů – cca 12 ks
* vč. kotvícího materiálu v závislosti na typu zdiva
* možnost doplnit horní poličkou
* barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele
* určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení
 |
| 36. | **Mobilní kontejner I.*** rozměry: např. 40,6x50,1x66,5cm (šířka x hloubka x výška)
* zásuvkový kontejner, 3 zásuvky stejné výšky v kolečkových výsuvech
* horní zásuvka uzamykací
* kovové zásuvky, dekor lamino
* na kolečkách
* barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele
 | **Mobilní kontejner I., výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**Specifikace:* rozměry š. 43 x hl. 50 x v. 65 cm
* rozměr lze upravit
* materiál lamino tl. 18mm, hrana ABS 2 mm pro vyšší odolnost
* 3x zásuvka stejné výšky na kolečkových výsuvech
* Horní zásuvka uzamykatelná
* Zámek a 2 ks klíčů, které lze v případě ztráty doobjednat dle čísla zámku
* Kovové zásuvky z ocelového plechu lakované s možností dalšího členění
* 4x kolečko s brzdou
* Kovové oblé úchytky, snadno čistitelné, proti zachytávání oděvů
* Velmi pevná a tuhá konstrukce korpusu
* barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele
* určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení
 |
| 37. | **Mobilní kontejner II.*** rozměry: např. 40,6x50,1x66,5cm (šířka x hloubka x výška)
* zásuvkový kontejner, 3 nebo 4 zásuvky stejné výšky v kolečkových výsuvech
* na kolečkách
* kovové zásuvky, dekor lamino
* barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele
 | **Mobilní kontejner II., výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**Specifikace:* rozměry š. 43 x hl. 50 x v. 65 cm
* rozměr lze upravit
* materiál lamino tl. 18mm, hrana ABS 2 mm pro vyšší odolnost
* 4x zásuvka stejné výšky na kolečkových výsuvech
* Kovové zásuvky z ocelového plechu lakované s možností dalšího členění
* 4x kolečko s brzdou
* Kovové oblé úchytky, snadno čistitelné, proti zachytávání oděvů
* Velmi pevná a tuhá konstrukce korpusu
* barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele
* určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení
 |
| 38. | **Kovový stojan s CLIP rámem A4*** rozměry: např. výška 90 cm
* formát CLIP rámu lže nastavit na šířku i na výšku
* kovová noha, snadná výměna informačního listu, kulaté rohy, antireflexní krycí folie
 | **Kovový stojan s CLIP rámem A4, výrobce JANSEN DISPLAY s.r.o. – dle zadání**Specifikace:* výška 108 cm
* formát clip rámu lze nastavit na šířku i výšku
* kovová noha, snadná výměna informačního listu, kulaté rohy, antireflexní krycí fólie
* rámeček tl. 2,5 cm
 |
| 39. | **Venkovní plakátový A stojan*** rozměry: např. výška 100 cm, šířka 70 cm
* oboustranný kovový poutač s plakátovými klip rámy,
* kovová konstrukce stojanu a nerezavějící plechové stěny
* průhledná antireflexní folie
 | **Venkovní plakátový A stojan, výrobce JANSEN DISPLAY s.r.o. – dle zadání**Specifikace:* výška 112 cm, šířka 64 cm
* pro formát plakátu A1
* oboustranný poutač s plakátovými klip rámy
* kovová konstrukce stojanu a nerezavějící plechové stěny
* průhledná antireflexní fólie
* oblé rohy
* skládací
* nárazuvzdorný
* pro venkovní i vnitřní použití
 |
| 40. | **Plakátový rám na zeď*** rozměry viditelné plochy: min. 180 mm x 260 mm
* hliníkový rám, snadná výměna informačního listu,
* kulaté rohy, antireflexní krycí folie
 | **Plakátový rám na zeď, výrobce JANSEN DISPLAY s.r.o. – dle zadání**Specifikace:* rozměry viditelné plochy 190x278 mm
* hliníkový rám s oblými rohy
* snadná výměna informačního listu
* antireflexní krycí fólie
* instalace na zeď pomocí šroubů
 |

***Veškeré vnější i vnitřní plochy nábytkových dílů jsou snadno dezinfikovatelné a čistitelné, odolné dezinfekčním prostředkům.***