**Příloha č. 2 – Katalog**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Číslo položky*** | ***Položka***  ***Technické požadavky zadavatele*** | ***Technická specifikace dodavatele – podrobný popis nabízeného zboží*** |
| 1. | **Ekonomická kancelářská židle**   * čalounění sedáku i opěráku: 100% akryl * rozměr sedáku: min. 45 x 45 cm (šířka x hloubka) * výška opěráku min. 50cm * plynový píst pro výškové nastavení * područky * kloubové nastavení zádové opěrky * nosnost min. 100 kg * barevné provedení: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele | **Ekonomická kancelářská židle – typ DIANA, výrobce Alba CR s.r.o. – dle zadání**  Specifikace:   * čalounění sedáku i opěráku 100% akryl * rozměr sedáku š. 46 x hl. 45 cm * výška opěráku 53 cm * výška sedu v rozmezí 44 - 56 cm * výškově stavitelný plynový píst * plastové područky * nylonový černý kříž * kloubová mechanika s blokací ve zvolené pozici * výškově stavitelný opěrák systémem UP – DOWN * kolečka na koberce prům. 50 mm * nosnost 110 kg * barevné provedení – 6 odstínů látky |
| 2. | **Kancelářská židle I.**   * odolná a bezpečná konstrukce z hliníkové slitiny,   ergonomického sezení   * sedák: EKO kůže, výplň PUR pěna * rozměr sedáku: min. 45 x 45 cm (šířka x hloubka) * opěrák: EKO kůže, výplň PUR pěna * výška opěráku min. 55cm * plynový píst pro výškové nastavení * výškově stavitelné područky * houpací mechanika (houpání/zastavení v základní poloze) * hlavová a bederní opěrka stavitelná výškově * nosnost min. 120 kg * barevné provedení: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele | **Kancelářská židle I. – typ YORK ŠÉF, výrobce Alba CR s.r.o. – dle zadání**  Specifikace:   * odolná a bezpečná konstrukce z hliníkové slitiny * ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák * výplň PUR pěna * čalounění sedáku i opěráku EKO kůží * rozměr sedáku š. 51 x hl. 46 cm * výška opěráku 62cm + opěrka hlavy (podhlavník) 23 cm * podhlavník výškově stavitelný s opěrákem * výškově stavitelný opěrák systémem UP – DOWN * výškově stavitelný plynový píst * krycí plasty černé * výška sedu v rozmezí 44 – 55 cm * výškově stavitelné područky * mechanika E-synchro s nezávislým pohupem a nastavením tuhosti v závislosti na váze uživatele * zajištění pevné polohy opěráku v několika pozicích * zastavení také v základní poloze * nosnost 130 kg * kolečka na koberce * hliníkový plochý kříž * zvýšená bederní opěra výškově stavitelná se zády * barevné provedení – 13 odstínů Eko kůže se zvýšenou odolností vůči oděru |
| 3. | **Kancelářská židle II.**   * odolná a bezpečná konstrukce z hliníkové slitiny,   ergonomického sezení   * sedák: čalouněný vícevrstvou látkou (odolnost min 50 000 cyklů) * rozměr sedáku: min. 45 x 45 cm (šířka x hloubka) * opěrák: čalouněný prodyšnou síťovinou * područky * výška opěráku min. 55cm * plynový píst pro výškové nastavení * houpací mechanika (houpání/zastavení v základní poloze) * hlavová a bederní opěrka stavitelná výškově * nosnost min. 120 kg * barevné provedení: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele | **Kancelářská židle II. – typ YORK SÍŤ šéf, výrobce Alba CR – dle zadání**  Specifikace:   * odolná a bezpečná konstrukce z hliníkové slitiny * ergonomicky tvarovaný sedák a opěrák * sedák čalouněný vícevrstvou látkou 60.000 cyklů * rozměr sedáku š. 51 x hl. 46 cm * opěrák čalouněný prodyšnou síťovinou * výškově stavitelná bederní opěrka * stavitelná opěrka hlavy 3D * výška opěráku 57 cm + opěrka hlavy (podhlavník) 18 cm * výškově stavitelný plynový píst * výška sedu v rozmezí 44-55 cm * mechanika E-synchro s plynulým nastavením tuhosti houpání v závislosti na váze uživatele * zajištění pevné polohy opěráku v několika pozicích * zastavení také v základní poloze * nosnost 130 kg * plastové područky černé * krycí plasty černé * kolečka na koberce prům. 50 mm * hliníkový plochý kříž * barevné provedení – 6 odstínů látek (možnost volby jiného typu látky s 15 odstíny) |
| 4. | **Konferenční židle chromové nohy (stohovatelná)**   * konstrukce z ocelových oválných trubek, povrchová úprava chromováním * typ čalounění: látkové * výška sedáku 42-56 cm * nosnost min. 120 kg * barevné provedení: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele | **Konferenční židle chromové nohy (stohovatelná), typ ISO, výrobce Alba CR – dle zadání**  Specifikace:   * konstrukce z ocelových oválných trubek, povrchová úprava chromováním * plastové kluzáky proti poškození podlahové krytiny * čalouněná látkou * výška sedáku 45 cm * spodní kryt sedáku plastový černý * zadní kryt opěráku plastový černý * stohovatelná 8 ks * nosnost 120 kg * barevné provedení – 2 typy látek / 21 ostínů |
| 5. | **Konferenční židle (stohovatelná)**   * konstrukce z ocelových oválných trubek, povrchová úprava černou práškovou barvou * plastové zakončení kovových konstrukcí v barvě odpovídající konstrukci * typ čalounění: látkové * výška sedáku 42-56 cm * nosnost min. 120 kg * barevné provedení: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele | **Konferenční židle chromové nohy (stohovatelná), typ ISO, výrobce Alba CR – dle zadání**  Specifikace:   * konstrukce z ocelových oválných trubek, povrchová úprava černou práškovou barvou * plastové kluzáky proti poškození podlahové krytiny * čalouněná látkou * výška sedáku 45 cm * spodní kryt sedáku plastový černý * zadní kryt opěráku plastový černý * stohovatelná 8 ks * nosnost 120 kg * barevné provedení – 2 typy látek / 21 odstínů |
| 6. | **Čalouněná lavice**   * rozměry: délka lavice min. 150 cm, výška lavice 70 cm * třímístné moduly * podnože pochromované nebo povrchově upravené černou práškovou barvou * sedák i opěrák čalouněné jemnou látkou z mikrovlákna * barevné provedení: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele | **Čalouněná lavice, typ IMPERIA multisedák, výrobce Alba CR – dle zadání**  Specifikace:   * rozměry: délka lavice 156 cm, výška 80 cm * třímístné moduly * podnože pochromované nebo povrchově upravené černou práškovou barvou * sedák i opěrák čalouněný jemnou látkou z mikrovlákna * rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy * sedací místo lze nahradit odkládacím stolečkem bez příplatku * barevné provedení – 15 odstínů látky dle výběru * nosnost 360 kg |
| 7. | **Dřevěná lavice**   * rozměry: délka lavice min. 150 cm, výška lavice 70 cm * třímístné moduly * podnože pochromované nebo povrchově upravené černou práškovou barvou * sedák i opěrák z lakované překližky o síle min. 1cm | **Dřevěná lavice, typ IMPERIA multisedák, výrobce Alba CR – dle zadání**  Specifikace:   * rozměry: délka lavice 156 cm, výška 80 cm * třímístné moduly * podnože pochromované nebo povrchově upravené černou práškovou barvou * sedák i opěrák z lakované překližky o síle min. 1 cm * ergonomicky tvarovaná překližky * rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy * sedací místo lze nahradit odkládacím stolečkem bez příplatku * barevné provedení – 4 odstíny moření dřeva * nosnost 360 kg |
| 8. | **Plastová lavice**   * rozměry: délka lavice min. 150 cm, výška lavice 70 cm * třímístné moduly * podnože pochromované nebo povrchově upravené černou práškovou barvou * sedák i opěrák z tvarovaného plastu * barevné provedení: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele | **Plastová lavice, typ IMPERIA multisedák, výrobce Alba CR – dle zadání**  Specifikace:   * rozměry: délka lavice 156 cm, výška 80 cm * třímístné moduly * podnože pochromované nebo povrchově upravené černou práškovou barvou * sedák i opěrák z ergonomicky tvarovaného plastu * rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy * sedací místo lze nahradit odkládacím stolečkem bez příplatku * barevné provedení – 9 odstínů plastů * nosnost 360 kg |
| 9. | **Kovová lavice**   * rozměry: délka lavice min. 150 cm, výška lavice 70 cm * třímístné moduly * podnože pochromované nebo povrchově upravené černou práškovou barvou * sedák i opěrák z perforovaného plechu | **Kovová lavice, typ MIA multisedák, výrobce Alba CR – dle zadání**  Specifikace:   * rozměry: délka lavice 156 cm, výška 80 cm * třímístné moduly * podnož ocelová v povrchové úpravě šedá nebo černá * sedák i opěrák z perforovaného plechu * rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy * sedací místo lze nahradit odkládacím stolečkem bez příplatku * barevné provedení – šedá nebo černá * pro vnitřní i venkovní použití * nosnost 390 kg |
| 10. | **Psací stůl s kovovou podnoží**   * doporučené rozměry stolu 120 x 60 x 73 cm (délka x šířka x výška) * tloušťka desky 22 mm, ABS hrana * zaoblené rohy * barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele | **Psací stůl s kovovou podnoží, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**  Specifikace:   * rozměr stolu š. 120 x hl. 60 x v. 73 cm * rozměr stolu lze přizpůsobit na míru * tloušťka desky 25 mm, ABS hrana 2 mm pro vyšší odolnost * zaoblené rohy * kabelová průchodka * kovová podnož s možností skrytého vedení kabeláže horizontálně i vertikálně (v bocích stolové podnože) * rektifikace pro případné vyrovnání nerovností podlah * barva – více než 50 dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele * určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení – pevnost, stálost |
| 11. | **Zakončovací prvek (oblouk I.)**  * doporučené rozměry 60 x 60 * tloušťka desky 22 mm, ABS hrana * noha (1ks) v ceně v provedení šedá/hrom * barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele | **Zakončovací prvek (oblouk I.), výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání** Specifikace:   * rozměr 60 x 60 cm * rozměr lze přizpůsobit na míru * tloušťka desky 25 mm, hrana ABS 2 mm pro vyšší odolnost * kovová válcová noha prům. 6 cm s rektifikací v provedení šedá / černá / chrom * barva – více než 50 dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele * určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení |
| 12. | **Zakončovací prvek (oblouk II.)**  * doporučené rozměry 120 x 60 * tloušťka desky 22 mm, ABS hrana * noha (2ks) v provedení šedá/hrom * barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele | **Zakončovací prvek (oblouk II.), výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání** Specifikace:   * rozměr 120 x 60 cm * rozměr lze přizpůsobit na míru * tloušťka desky 25 mm, hrana ABS 2 mm pro vyšší odolnost * 2x kovová válcová noha prům. 6 cm s rektifikací v provedení šedá / černá / chrom * barva – více než 50 dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele * určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení |
| 13. | **Psací stůl rohový levý/pravý s kovovou podnoží**doporučené rozměry desky: 160 x 90 x 70 cm (d x š x v) - tloušťka desky min. 20 mm, ABS hrana  - zaoblené rohy   * uložení kabelového vedení uvnitř nohy stolu, ratifikační patky na koncích nohou stolu * barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele | **Psací stůl rohový levý/pravý s kovovou podnoží, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání** Specifikace:   * rozměr stolu š. 160 x hl. 90/60 x v 70 cm * rozměr lze přizpůsobit na míru * ergonomicky tvarovaná stolová deska * zaoblené rohy * tloušťka desky 25 mm, hrana ABS 2 mm pro vyšší odolnost * kabelová průchodka * kovová podnož s možností skrytého vedení kabeláže horizontálně i vertikálně (v bocích stolové podnože) * rektifikace pro případné vyrovnání nerovností podlah * barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele * určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení |
| 14. | **Stůl 1 – Stůl kancelářský s paravánem**   * doporučené rozměry desky: 80 x 160 x 75   (délka x šířka x výška)   * materiál: kovová podnož, stolová deska z materiálu na bázi dřeva   – LTD 18mm S 2mm ABS hrano-povrchová úprava, zaoblené rohy   * uložení kabelového vedení uvnitř nohy stolu, ratifikační patky na koncích nohou stolu * paraván uprostřed stolu, šířka 80 cm, kovové profily pro uchycení * barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele | **Stůl 1 – Stůl kancelářský s paravánem, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**  Specifikace:   * rozměr stolu š. 160 x hl. 80 x v. 75 cm * rozměr lze přizpůsobit na míru * stolová deska z materiálu na bázi dřeva – LTD 25 mm s ABS hranou 2 mm pro vyšší životnost * zaoblené rohy * kabelová průchodka * kovová podnož s možností skrytého vedení kabeláže horizontálně i vertikálně (v bocích stolové podnože) * rektifikace pro případné vyrovnání nerovností podlah * paraván v provedení lamino nebo čalouněný látkou dle výběru ze vzorníku * kovové profily pro uchycení paravánu * rozměr paravánu přizpůsobený přesně k rozměru stolu (čelní, boční varianta) * barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele * určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení |
| 15. | **Stůl 2 – Jednací stůl kulatý**   * průměr 90 cm, v 70 cm * materiál: lamino + ABS hrana * síla pracovní desky min. 17 mm * 4 kovové nohy s rektifikací * barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele | **Stůl 2 – Jednací stůl kulatý, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**  Specifikace:   * průměr 90 cm, výška 70 cm * rozměr lze přizpůsobit na míru * tloušťka desky 25mm, ABS hrana 2 mm pro vyšší odolnost * 4x kovová válcová noha prům. 6 cm s rektifikací v barvě stříbrná / chrom / černá * barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele * určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení |
| 16. | **Stůl 3 – Jednací stůl čtvercový**   * š 80 x d 80 cm x v 70 cm * materiál – lamino + ABS hrana * síla pracovní desky min. 17 mm * 4 kovové nohy s rektifikací * barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele | **Stůl 3 – Jednací stůl čtvercový, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**  Specifikace:   * rozměr š. 80 x hl. 80, výška 70 cm * rozměr lze přizpůsobit na míru * tloušťka desky 25mm, ABS hrana 2 mm pro vyšší odolnost * 4x kovová válcová noha prům. 6 cm s rektifikací v barvě stříbrná / chrom / černá * barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele * určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení |
| 17. | **Stůl 4 – Jednací stůl obdélník**   * š 80 x d 160 cm x v 70 cm * materiál – lamino + ABS hrana * síla pracovní desky min. 17 mm * 4 kovové nohy s rektifikací * barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele | **Stůl 4 – Jednací stůl obdélník, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**  Specifikace:   * rozměr š. 160 x hl. 80, výška 70 cm * rozměr lze přizpůsobit na míru * tloušťka desky 25mm, ABS hrana 2 mm pro vyšší odolnost * 4x kovová válcová noha prům. 6 cm s rektifikací v barvě stříbrná / chrom / černá * barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele * určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení |
| 18. | **Stůl 5 – Jednací stůl obdélník**   * š 90 x d 180 cm x v 70 cm * materiál – lamino + ABS hrana * síla pracovní desky min. 17 mm * kovový rám pod pracovní deskou * 4 kovové nohy s rektifikací * barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele | **Stůl 5 – Jednací stůl obdélník, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**  Specifikace:   * rozměr š. 180 x hl. 90, výška 70 cm * rozměr lze přizpůsobit na míru * tloušťka desky 25mm, ABS hrana 2 mm pro vyšší odolnost * svařený kovový rám pod pracovní deskou zajištující pevnost stolu v barvě nohou * 4x kovová válcová noha prům. 6 cm s rektifikací v barvě stříbrná / chrom / černá * barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele * určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení |
| 19. | **Stůl 6 – Jednací stůl obdélník**   * š 90 x d 200 cm x v 70 cm * materiál – lamino + ABS hrana * síla pracovní desky min. 17 mm * kovový rám pod pracovní deskou * 4 kovové nohy s rektifikací * barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele | **Stůl 6 – Jednací stůl obdélník, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**  Specifikace:   * rozměr š. 200 x hl. 90, výška 70 cm * rozměr lze přizpůsobit na míru * tloušťka desky 25mm, ABS hrana 2 mm pro vyšší odolnost * svařený kovový rám pod pracovní deskou zajištující pevnost stolu v barvě nohou * 4x kovová válcová noha prům. 6 cm s rektifikací v barvě stříbrná / chrom / černá * barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele * určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení |
| 20. | **Skříňka dvoudvéřová s nikou č. 1**   * horní 1/3 volný prostor, 2/3 uzamykatelná dvoukřídlová dvířka s kovovými úchytky * rozměry: min. 70 x 35x 105 cm, ABS hrana, tloušťka min. 1,5 cm * pohledová záda skříňky: min. 8 mm (laminátová dřevotříska) * desky odolná proti oděru, oboustranně laminovaná * rektifikační nohy na vyrovnání nerovnosti podlahy o 10mm * barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele | **Skříňka dvoudvéřová s nikou č. 1, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**  Specifikace:   * horní 1/3 volný prostor, spodní 2/3 uzamykatelná dvoukřídlová dvířka * kovové úchytky oblé, snadno čistitelné, zamezující zachytávání oděvů * rozměry: š. 70 x hl. 35 x v 105 cm * rozměr lze přizpůsobit na míru * pevná lisovaná konstrukce zpevněná kolíkováním * desky odolné vůči oděru, oboustranně laminované tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm pro vyšší odolnost * pohledová záda 10 mm pro možnost umístění skříní v prostoru * panty s úhlem otevření 110° s tlumeným dovíráním * sokl s rektifikací 10 mm pro vyrovnání nerovností podlahy * výškově stavitelné police na bezpečnostních nosičích zamezujících posunutí či vypadnutí police * zámek s 2 ks klíčů, které lze v případě ztráty doobjednat dle čísla zámku * barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele * určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení * účel – do kanceláře |
| 21. | **Skříňka dvoudvéřová policová č. 2**   * uzamykatelná dvoukřídlová dvířka s kovovými úchytky * rozměry: min. 80 x 38x 105 cm, ABS hrana, tloušťka min. 1,5 cm * pohledová záda skříňky: min. 8 mm (laminátová dřevotříska) * desky odolná proti oděru, oboustranně laminovaná * rektifikační nohy na vyrovnání nerovnosti podlahy o 10mm * barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele | **Skříňka dvoudvéřová policová č. 2, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**  Specifikace:   * uzamykatelná dvoukřídlová dvířka * kovové úchytky oblé, snadno čistitelné, zamezující zachytávání oděvů * rozměry: š. 80 x hl. 38 x v. 105 cm * rozměr lze přizpůsobit na míru * pevná lisovaná konstrukce zpevněná kolíkováním * desky odolné vůči oděru, oboustranně laminované tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm pro vyšší odolnost * pohledová záda 10 mm pro možnost umístění skříní v prostoru * panty s úhlem otevření 110° s tlumeným dovíráním * sokl s rektifikací 10 mm pro vyrovnání nerovností podlahy * výškově stavitelné police na bezpečnostních nosičích zamezujících posunutí či vypadnutí police * zámek s 2 ks klíčů, které lze v případě ztráty doobjednat dle čísla zámku * barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele * určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení |
| 22. | **Skříňka policová otevřená č. 3**   * otevřená skříňka, skříňka má 2 police * rozměry: min. d80 x h38x v105 cm, ABS hrana, tloušťka min. 1,5 cm * pohledová záda skříňky: min. 8 mm (laminátová dřevotříska) * desky odolná proti oděru, oboustranně laminovaná * rektifikační nohy na vyrovnání nerovnosti podlahy o 10mm * barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele | **Skříňka policová otevřená č. 3, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**  Specifikace:   * otevřená nika * 2x police * rozměry: š. 80 x hl. 38 x v. 105 cm * rozměr lze přizpůsobit na míru * pevná lisovaná konstrukce zpevněná kolíkováním * desky odolné vůči oděru, oboustranně laminované tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm pro vyšší odolnost * pohledová záda pro možnost umístění skříní v prostoru * sokl s rektifikací 10 mm pro vyrovnání nerovností podlahy * výškově stavitelné police na bezpečnostních nosičích zamezujících posunutí či vypadnutí police * barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele * určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení |
| 23. | **Skříňka policová – posuvné dveře**   * skříňka má 2 police * rozměry: min. d80 x h38 x v105 cm, ABS hrana, tloušťka min. 1,5 cm * uzamykatelná * pohledová záda skříňky: min. 8 mm (laminátová dřevotříska) * desky odolná proti oděru, oboustranně laminovaná * rektifikační nohy na vyrovnání nerovnosti podlahy o 10mm * barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele | **Skříňka policová – posuvné dveře, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**  Specifikace:   * uzamykatelná posuvná dvířka * kovové úchytky oblé, snadno čistitelné, zamezující zachytávání oděvů * rozměry: š. 80 x hl. 38 x v. 105 cm * rozměr lze přizpůsobit na míru * pevná lisovaná konstrukce zpevněná kolíkováním * desky odolné vůči oděru, oboustranně laminované tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm pro vyšší odolnost * pohledová záda 10 mm pro možnost umístění skříní v prostoru * měkký posuv dveří v plastové nebo hliníkové liště * sokl s rektifikací 10 mm pro vyrovnání nerovností podlahy * výškově stavitelné police na bezpečnostních nosičích zamezujících posunutí či vypadnutí police * zámek s 2 ks klíčů, které lze v případě ztráty doobjednat dle čísla zámku * barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele * určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení |
| 24. | **Skříň velká policová – posuvné dveře**   * rozměry – d 80 x h 40 x v 185 cm (sokl – 5cm) * uzamykatelná * pohledová záda skříňky: min. 8 mm (laminátová dřevotříska) * desky odolná proti oděru, oboustranně laminovaná * rektifikační nohy na vyrovnání nerovnosti podlahy o 10mm * barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele | **Skříň vysoká policová – posuvné dveře, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**  Specifikace:   * uzamykatelné posuvné dveře * kovové úchytky oblé, snadno čistitelné, zamezující zachytávání oděvů * rozměry: š. 80 x hl. 40 x v. 185 cm * rozměr lze přizpůsobit na míru * pevná lisovaná konstrukce zpevněná kolíkováním * desky odolné vůči oděru, oboustranně laminované tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm pro vyšší odolnost * pohledová záda 10 mm pro možnost umístění skříní v prostoru * měkký posuv dveří v hliníkové liště * sokl 5 cm s rektifikací 10 mm pro vyrovnání nerovností podlahy * výškově stavitelné police na bezpečnostních nosičích zamezujících posunutí či vypadnutí police * zámek s 2 ks klíčů, které lze v případě ztráty doobjednat dle čísla zámku * barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele * určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení |
| 25. | **Skříň velká šatní dělená**   * rozměry – d 80 x h 40 x v 185 cm (sokl – 5cm) * materiál – laminátová dřevotříska * barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele | **Skříň vysoká šatní dělená – výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**  Specifikace:   * dvoukřídlové dveře * kovové úchytky oblé, snadno čistitelné, zamezující zachytávání oděvů * rozměry: š. 80 x hl. 40 x v. 185 cm * rozměr lze přizpůsobit na míru * pevná lisovaná konstrukce zpevněná kolíkováním * desky odolné vůči oděru, oboustranně laminované tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm pro vyšší odolnost * pohledová záda 10 mm pro možnost umístění skříní v prostoru * sokl 5 cm s rektifikací 10 mm pro vyrovnání nerovností podlahy * panty s úhlem otevření 110° s tlumeným dovíráním * kovový bezpečnostní šatní výsuv na ramínka, svislá mezistěna oddělující šatní a policovou část * výškově stavitelné police na bezpečnostních nosičích zamezujících posunutí či vypadnutí police * možnost osadit zámkem s 2 ks klíčů, které lze v případě ztráty doobjednat dle čísla zámku * barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele * určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení |
| 26. | **Skříň velká šatní policová**   * rozměry – d 80 x h 40 x v 185 cm (sokl – 5cm) * 4 -5 polic * materiál – laminátová dřevotříska * barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele | **Skříň vysoká šatní policová – výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**  Specifikace:   * dvoukřídlové dveře * kovové úchytky oblé, snadno čistitelné, zamezující zachytávání oděvů * rozměry: š. 80 x hl. 40 x v. 185 cm * rozměr lze přizpůsobit na míru * pevná lisovaná konstrukce zpevněná kolíkováním * desky odolné vůči oděru, oboustranně laminované tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm pro vyšší odolnost * pohledová záda 10 mm pro možnost umístění skříní v prostoru * sokl 5 cm s rektifikací 10 mm pro vyrovnání nerovností podlahy * panty s úhlem otevření 110° s tlumeným dovíráním * 5x výškově stavitelné police na bezpečnostních nosičích zamezujících posunutí či vypadnutí police * možnost osadit zámkem s 2 ks klíčů, které lze v případě ztráty doobjednat dle čísla zámku * barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele * určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení |
| 27. | **Skříň velká šatní otevřená policová**   * rozměry – d 80 x h 40 x v 185 cm (sokl – 5cm) * 4 -5 polic * materiál – laminátová dřevotříska * barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele | **Skříň vysoká šatní policová otevřená, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**  Specifikace:   * otevřená nika bez dveří * 5x police * rozměry: š. 80 x hl. 40 x v. 185 cm * rozměr lze přizpůsobit na míru * pevná lisovaná konstrukce zpevněná kolíkováním * desky odolné vůči oděru, oboustranně laminované tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm pro vyšší odolnost * pohledová záda pro možnost umístění skříní v prostoru * sokl 5 cm s rektifikací 10 mm pro vyrovnání nerovností podlahy * výškově stavitelné police na bezpečnostních nosičích zamezujících posunutí či vypadnutí police * barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele   určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení |
| 28. | **Police 1 – Police prosklená**   * rozměry: d 120 x h 30 x v 40 cm, posouvací sklo * materiál – dřevotříska/sklo * barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele | **Police 1 – Police prosklená, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**  Specifikace:   * rozměry š. 120 x hl. 30 x v. 40 cm * rozměr lze přizpůsobit na míru * posuvná skleněná dvířka * materiál lamino tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm pro vyšší odolnost * pevná svislá mezistěna zamezující prohýbání police * vč. kotvícího materiálu v závislosti na typu zdiva * barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele * určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení |
| 29. | **Police 2 – Police bez skla**   * rozměry: d 120 x h 30 x v 40 cm * materiál – dřevotříska * barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele | **Police 2 – Police bez skla, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**  Specifikace:   * rozměry š. 120 x hl. 30 x v. 40 cm * rozměr lze přizpůsobit na míru * materiál lamino tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm pro vyšší odolnost * pevná svislá mezistěna zamezující prohýbání police * vč. kotvícího materiálu v závislosti na typu zdiva * barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele * určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení |
| 30. | **Police 3 - Police malá obyčejná**   * rozměry d 40 x š 40 x v 30 cm * materiál – dřevotříska * barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele | **Police 3 – Police malá obyčejná, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**  Specifikace:   * rozměry š. 40 x hl. 40 x v. 30 cm * rozměr lze přizpůsobit na míru * materiál lamino tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm pro vyšší odolnost * plná záda a boky * vč. kotvícího materiálu v závislosti na typu zdiva * barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele * určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení |
| 31. | **Regál 1 – Regál do archivu**   * rozměry h 50 x š 90 x v 180 cm * materiál regál – kov nebo lamino * materiál polic – lamino (dřevotříska) * barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele | **Regál 1 – Regál do archivu, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**  Specifikace:   * rozměry: š. 90 x hl. 50 x v. 180 cm * rozměr lze přizpůsobit na míru * pevná zesílená, lisovaná konstrukce zpevněná kolíkováním * desky odolné vůči oděru, oboustranně laminované tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm pro vyšší odolnost * pohledová záda pro možnost umístění skříní v prostoru * sokl s rektifikací 10 mm pro vyrovnání nerovností podlahy * 5x výškově stavitelné, zesílené police proti prohýbání tl. 25mm na bezpečnostních nosičích zamezujících posunutí či vypadnutí police * barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele * určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení |
| 32. | **Nástavec psacího stolu s policemi**   * rozměry h 20 x š 120 x v 30 cm * materiál – laminát * barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele | **Nástavec psacího stolu s policemi, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**  Specifikace:   * rozměry: š. 120 x hl. 20 x v. 30 cm * rozměr lze přizpůsobit na míru * pevná zesílená, lisovaná konstrukce zpevněná kolíkováním * pevné police pro bezpečné užívání (např. třídění korespondence) * barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele * určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení |
| 33. | **Věšák na kabáty I.**   * výška 180 cm * stojanový * materiál – dřevo | **Věšák na kabáty I., výrobce JP Kontakt – dle zadání**  Specifikace:   * výška 180 cm * materiál dřevo masiv * 6x velký háček * 6x malý háček * držák na deštníky * plastové kluzáky jako ochrana podlahové krytiny před poškozením * barva – 2 odstíny provedení – světlá přírodní, dub |
| 34. | **Věšák na kabáty II.**   * výška 180 cm * stojanový * materiál – dřevo/kov | **Věšák na kabáty II., výrobce JP Kontakt – dle zadání**  Specifikace:   * výška 189 cm * průměr základny 38 cm * materiál dřevo / kov * těžká mramorová základna zajišťuje stabilitu věšáku * dřevěné prvky ve více odstínech moření * držák na deštníky |
| 35. | **Věšáková stěna**   * rozměry š 60 x v 120 cm * materiál – laminát * možnost pověšení alespoň 4ks oblečení * barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele | **Věšáková stěna, výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**  Specifikace:   * rozměry š. 60 x v. 180 cm * rozměr lze přizpůsobit na míru * materiál laminovaná dřevotříska tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm * 3 kovové dvojháčky s držákem na drobné svršky (čepice, klobouky) * zajišťuje zavěšení dostatečného množství oděvů – cca 12 ks * vč. kotvícího materiálu v závislosti na typu zdiva * možnost doplnit horní poličkou * barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele * určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení |
| 36. | **Mobilní kontejner I.**   * rozměry: např. 40,6x50,1x66,5cm (šířka x hloubka x výška) * zásuvkový kontejner, 3 zásuvky stejné výšky v kolečkových výsuvech * horní zásuvka uzamykací * kovové zásuvky, dekor lamino * na kolečkách * barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele | **Mobilní kontejner I., výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**  Specifikace:   * rozměry š. 43 x hl. 50 x v. 65 cm * rozměr lze upravit * materiál lamino tl. 18mm, hrana ABS 2 mm pro vyšší odolnost * 3x zásuvka stejné výšky na kolečkových výsuvech * Horní zásuvka uzamykatelná * Zámek a 2 ks klíčů, které lze v případě ztráty doobjednat dle čísla zámku * Kovové zásuvky z ocelového plechu lakované s možností dalšího členění * 4x kolečko s brzdou * Kovové oblé úchytky, snadno čistitelné, proti zachytávání oděvů * Velmi pevná a tuhá konstrukce korpusu * barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele * určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení |
| 37. | **Mobilní kontejner II.**   * rozměry: např. 40,6x50,1x66,5cm (šířka x hloubka x výška) * zásuvkový kontejner, 3 nebo 4 zásuvky stejné výšky v kolečkových výsuvech * na kolečkách * kovové zásuvky, dekor lamino * barva desky: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele | **Mobilní kontejner II., výrobce LANGER INTERIÉRY s.r.o. – dle zadání**  Specifikace:   * rozměry š. 43 x hl. 50 x v. 65 cm * rozměr lze upravit * materiál lamino tl. 18mm, hrana ABS 2 mm pro vyšší odolnost * 4x zásuvka stejné výšky na kolečkových výsuvech * Kovové zásuvky z ocelového plechu lakované s možností dalšího členění * 4x kolečko s brzdou * Kovové oblé úchytky, snadno čistitelné, proti zachytávání oděvů * Velmi pevná a tuhá konstrukce korpusu * barva – více než 50 barev dřevo dekorů a uni barev – možnost výběru ze vzorníku dle potřeb a vkusu uživatele * určeno pro objekty s vyšším stupněm zatížení |
| 38. | **Kovový stojan s CLIP rámem A4**   * rozměry: např. výška 90 cm * formát CLIP rámu lže nastavit na šířku i na výšku * kovová noha, snadná výměna informačního listu, kulaté rohy, antireflexní krycí folie | **Kovový stojan s CLIP rámem A4, výrobce JANSEN DISPLAY s.r.o. – dle zadání**  Specifikace:   * výška 108 cm * formát clip rámu lze nastavit na šířku i výšku * kovová noha, snadná výměna informačního listu, kulaté rohy, antireflexní krycí fólie * rámeček tl. 2,5 cm |
| 39. | **Venkovní plakátový A stojan**   * rozměry: např. výška 100 cm, šířka 70 cm * oboustranný kovový poutač s plakátovými klip rámy, * kovová konstrukce stojanu a nerezavějící plechové stěny * průhledná antireflexní folie | **Venkovní plakátový A stojan, výrobce JANSEN DISPLAY s.r.o. – dle zadání**  Specifikace:   * výška 112 cm, šířka 64 cm * pro formát plakátu A1 * oboustranný poutač s plakátovými klip rámy * kovová konstrukce stojanu a nerezavějící plechové stěny * průhledná antireflexní fólie * oblé rohy * skládací * nárazuvzdorný * pro venkovní i vnitřní použití |
| 40. | **Plakátový rám na zeď**   * rozměry viditelné plochy: min. 180 mm x 260 mm * hliníkový rám, snadná výměna informačního listu, * kulaté rohy, antireflexní krycí folie | **Plakátový rám na zeď, výrobce JANSEN DISPLAY s.r.o. – dle zadání**  Specifikace:   * rozměry viditelné plochy 190x278 mm * hliníkový rám s oblými rohy * snadná výměna informačního listu * antireflexní krycí fólie * instalace na zeď pomocí šroubů |

***Veškeré vnější i vnitřní plochy nábytkových dílů jsou snadno dezinfikovatelné a čistitelné, odolné dezinfekčním prostředkům.***