**Příloha č. 2 ke kupní smlouvě č. Čj. PK/2182/2020**

**Canon imageRUNNER ADVANCE C5535i**

Toto inteligentní, uživatelsky příjemné barevné multifunkční zařízení formátu A3 poskytuje vysoce kvalitní barevnou komunikaci a zjednodušuje pracovní postupy zpracování dokumentů. Snadná integrace, zabezpečení a sledování nákladů představují pro vytížené pracovní skupiny skutečný poklad.

**Výhody**

* Barevný a černobílý výstup rychlostí 35 str./min
* Přizpůsobitelná barevná dotyková obrazovka WVGA s úhlopříčkou 25,6 cm (10,1"), podobná jako u smartphonu
* Funkce tisku, kopírování, skenování, odesílání, ukládání a volitelně faxování
* Tisk UFRII, PCL a Adobe PS3
* Kapacita papíru až 6 350 listů
* Působivé interní možnosti publikování a dokončování dokumentů
* Inteligentní procesy snímání a zpracování dokumentů
* Vylepšené bezpečnostní funkce
* Snadná správa zařízení i skupiny zařízení
* Prvotřídní energetická účinnost



**Canon imageRUNNER ADVANCE C5500 Series Specifikace**

[Získat informace](https://www.canon.cz/for_work/products/office_print_copy_solutions/office_colour_printers/imagerunner_advance_c5500_series/specification.html#gate-b647c59e-2e69-44ff-8982-bc669d00f3cd)

Specifikace produktu



[Back to top](https://www.canon.cz/for_work/products/office_print_copy_solutions/office_colour_printers/imagerunner_advance_c5500_series/specification.html#top)

* [Přehled produktů](http://www.canon.cz/for_work/products/office_print_copy_solutions/office_colour_printers/imagerunner_advance_c5500_series/#features)
* [Specifikace produktu](http://www.canon.cz/for_work/products/office_print_copy_solutions/office_colour_printers/imagerunner_advance_c5500_series/#specification)
* [Podpora](https://www.canon.cz/SupportProduct/RedirectToSupportProduct?artnr=0602C005AA&WT.z_fromproduct=1)

[Left](https://www.canon.cz/for_work/products/office_print_copy_solutions/office_colour_printers/imagerunner_advance_c5500_series/specification.html) [Right](https://www.canon.cz/for_work/products/office_print_copy_solutions/office_colour_printers/imagerunner_advance_c5500_series/specification.html)

[HLAVNÍ JEDNOTKA](https://www.canon.cz/for_work/products/office_print_copy_solutions/office_colour_printers/imagerunner_advance_c5500_series/specification.html#hlavníjednotka)

[SPECIFIKACE TISKU](https://www.canon.cz/for_work/products/office_print_copy_solutions/office_colour_printers/imagerunner_advance_c5500_series/specification.html#specifikacetisku)

[SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ](https://www.canon.cz/for_work/products/office_print_copy_solutions/office_colour_printers/imagerunner_advance_c5500_series/specification.html#specifikacekopírování)

[SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ](https://www.canon.cz/for_work/products/office_print_copy_solutions/office_colour_printers/imagerunner_advance_c5500_series/specification.html#specifikaceproskenování)

[SPECIFIKACE ODESÍLÁNÍ](https://www.canon.cz/for_work/products/office_print_copy_solutions/office_colour_printers/imagerunner_advance_c5500_series/specification.html#specifikaceodesílání)

[SPECIFIKACE FAXU](https://www.canon.cz/for_work/products/office_print_copy_solutions/office_colour_printers/imagerunner_advance_c5500_series/specification.html#specifikacefaxu)

[SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ](https://www.canon.cz/for_work/products/office_print_copy_solutions/office_colour_printers/imagerunner_advance_c5500_series/specification.html#specifikaceukládání)

[SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ](https://www.canon.cz/for_work/products/office_print_copy_solutions/office_colour_printers/imagerunner_advance_c5500_series/specification.html#specifikacezabezpečení)

[SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ](https://www.canon.cz/for_work/products/office_print_copy_solutions/office_colour_printers/imagerunner_advance_c5500_series/specification.html#specifikaceprostředí)

[SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNY](https://www.canon.cz/for_work/products/office_print_copy_solutions/office_colour_printers/imagerunner_advance_c5500_series/specification.html#softwarea správatiskárny)

[SPECIFIKACE OVLADAČE TISKU FIERY 1](https://www.canon.cz/for_work/products/office_print_copy_solutions/office_colour_printers/imagerunner_advance_c5500_series/specification.html#specifikaceovladačetiskufiery 1)

[SPECIFIKACE OVLADAČE TISKU FIERY 2](https://www.canon.cz/for_work/products/office_print_copy_solutions/office_colour_printers/imagerunner_advance_c5500_series/specification.html#specifikaceovladačetiskufiery 2)

[SPOTŘEBNÍ MATERIÁL](https://www.canon.cz/for_work/products/office_print_copy_solutions/office_colour_printers/imagerunner_advance_c5500_series/specification.html#spotřebnímateriál)

[VOLITELNÉ ZDROJE PAPÍRU](https://www.canon.cz/for_work/products/office_print_copy_solutions/office_colour_printers/imagerunner_advance_c5500_series/specification.html#volitelnézdrojepapíru)

[VOLITELNÁ VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ](https://www.canon.cz/for_work/products/office_print_copy_solutions/office_colour_printers/imagerunner_advance_c5500_series/specification.html#volitelnávýstupnízařízení)

[HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ](https://www.canon.cz/for_work/products/office_print_copy_solutions/office_colour_printers/imagerunner_advance_c5500_series/specification.html#hardwarovépříslušenství)

[MOŽNOSTI ZABEZPEČENÍ](https://www.canon.cz/for_work/products/office_print_copy_solutions/office_colour_printers/imagerunner_advance_c5500_series/specification.html#možnostizabezpečení)

[SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE](https://www.canon.cz/for_work/products/office_print_copy_solutions/office_colour_printers/imagerunner_advance_c5500_series/specification.html#systémovédoplňkya volitelnéovladače)

[DALŠÍ MOŽNOSTI](https://www.canon.cz/for_work/products/office_print_copy_solutions/office_colour_printers/imagerunner_advance_c5500_series/specification.html#dalšímožnosti)

Specifikace tisku

**HLAVNÍ JEDNOTKA**

**Typ zařízení**

Barevné laserové multifunkční

**Základní funkce**

Tisk, kopírování, skenování, odesílání, ukládání a volitelně faxování

**Rychlost procesoru**

Dva zakázkové procesory Canon (sdílené) 1,75 GHz

**Ovládací panel**

Barevný dotykový panel TFT LCD WSVGA s úhlopříčkou 25,6 cm (10,1")

**Paměť**

Standardně: 4,0 GB paměti RAM

**Pevný disk**

Standardně: 250 GB; maximálně: 1 TB

**Zrcadlení pevného disku**

Volitelně (250 GB, 1 TB)

**Rozhraní pro připojení**

SÍŤOVÁ – standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrátová síť LAN (IEEE LAN 802.11 b/g/n); volitelně: NFC, Bluetooth Low Energy

OSTATNÍ – standardně: 2× USB 2.0 (hostitelské), 1× USB 3.0 (hostitelské), 1× USB 2.0 (zařízení); volitelně: sériové rozhraní, rozhraní pro řízení kopírování

**Vstup papíru (standardně)**

2 zásobníky s kapacitou 550 listů (80 g/m²)

Víceúčelová přihrádka na 100 listů (80 g/m²)

**Vstup papíru (volitelně)**

Dva zásobníky na 550 listů papíru (80 g/m²) (KAZETOVÁ PODÁVACÍ JEDNOTKA AM1)

Zásobníky na 2 450 listů (80 g/m²) (VYSOKOKAPACITNÍ KAZETOVÁ PODÁVACÍ JEDNOTKA A1)

Dalších 2 700 listů (80 g/m²) (JEDNOTKA PODSTAVCE NA PAPÍR F1)

**Maximální vstupní kapacita papíru**

6 350 listů (80 g/m²)

**Kapacita výstupu papíru**

Bez finišeru: 250 listů (80 g/m²), s přihrádkou na kopie: 100 listů (A4, 80 g/m²). S vnitřními finišery: Max. 545 listů (A4, 80 g/m²)S externími finišery: Max. 3 250 listů (A4, 80 g/m²).

**Možnosti konečných úprav**

Kompletování, seskupování

S vnitřním finišerem: kompletování, seskupování, offset, sešívání, děrování¹, sešívání bez sponek, sešívání na vyžádání

S externím finišerem: kompletování, seskupování, offset, sešívání, brožování², děrování³, sešívání bez sponek, sešívání na vyžádání

**Podporované typy médií**

Zásobníky:

Tenký papír, běžný papír, silný papír, barevný papír, recyklovaný papír, děrovaný papír, transparentní listy, klížený papír, obálky\*, hlavičkový papír

\*Vyžaduje DOPLNĚK PRO PODÁVÁNÍ ŠTÍTKŮ F1 (pouze zásobník 2)

Víceúčelový zásobník:

Tenký papír, běžný papír, silný papír, barevný papír, recyklovaný papír, děrovaný papír, transparentní listy, pauzovací papír¹, štítky, tabelační papír. Klížený papír, papír s povrchovou vrstvou, obálky, hlavičkový papír

Zásobník (VYSOKOKAPACITNÍ KAZETOVÁ PODÁVACÍ JEDNOTKA A1): Tenký papír, běžný papír, silný papír, barevný papír, recyklovaný papír, děrovaný papír, klížený papír, hlavičkový papír

JEDNOTKA PODSTAVCE NA PAPÍR F1: Tenký papír, běžný papír, silný papír, barevný papír, recyklovaný papír, děrovaný papír, klížený papír, hlavičkový papír

**Podporované velikosti médií**

Horní zásobník 1:

Standardní velikost: A4, B5, A5, A5R

Vlastní velikost: Min. 98,0 × 148 mm až 297 × 215,9 mm

Dolní zásobník 2:

Standardní velikost: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R

Vlastní velikost: Min. 98,0 × 182 mm až 304,8 × 457,2 mm

Víceúčelový zásobník:

Standardní velikost: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, obálky (č. 10 (COM 10),

Monarch, ISO-C5, DL), uživatelská velikost obálek (min. 98,0 × 98,4 mm až 320,0 × 457,2 mm)

Volná velikost: Min. 98,0 × 139,7 mm až 320,0 × 457,2 mm

KAZETOVÁ PODÁVACÍ JEDNOTKA AM1

A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, uživatelská velikost (min. 98,0 × 182,0 mm až 304,8 × 457,2 mm

VYSOKOKAPACITNÍ KAZETOVÁ PODÁVACÍ JEDNOTKA A1

A4

JEDNOTKA PODSTAVCE NA PAPÍR F1

A4, B5

**Podporované gramáže médií**

Zásobníky:

52 až 256 g/m²

Víceúčelový zásobník:

52 až 300 g/m²

Oboustranně:

52 až 220 g/m²

Podstavec na papír:

52 až 256 g/m²

**Doba zahřívání**

Po zapnutí napájení: 30 sekund nebo méně¹

Z režimu spánku: 10 sekund nebo méně

**Rozměry (V × Š × H)**

Model s duplexním automatickým podavačem dokumentů: 950 × 620 × 742 mm

Model s deskou: 827 × 620 × 729 mm

**Prostor pro instalaci (V × Š × H)**

943 × 1 176 mm (základní jednotka: otevřený pravý kryt + otevřené zásuvky zásobníků)

**Hmotnost**

Přibližně 142 kg včetně toneru

Model s deskou: přibližně 131 kg včetně toneru

**SPECIFIKACE TISKU**

**Rychlost tisku (černobíle/barevně)**

iR-ADV C5535/C5535i

35 str./min (A4), 18 str./min (A3), 23 str./min (A4R), 35/4 str./min (A5R)

iR-ADV C5540i

40 str./min (A4), 22 str./min (A3), 24 str./min (A4R), 40/4 str./min (A5R)

iR-ADV C5550i

50 str./min (A4), 27 str./min (A3), 30 str./min (A4R), 50/4 str./min (A5R)

iR-ADV C5560i

60 str./min (A4), 32 str./min (A3), 36 str./min (A4R), 60/5 str./min (A5R)

**Rozlišení tisku**

600 × 600 dpi, 1 200 × 1 200 dpi

**Jazyk PDL (Page-Description Language)**

iR-ADV C5535i/C5540i/C5550i/C5560i: UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript úrovně 3 (standardně)

iR-ADV C5535: UFR II (standardně), volitelně PCL 6, Genuine Adobe PostScript úrovně 3

**Oboustranný tisk**

Automatický (standardní)

**Přímý tisk**

Přímý tisk je dostupný z paměťového zařízení USB, úložiště Advanced Space, pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní a přístupu na web¹

Podporované typy souborů: TIFF, JPEG, PDF, EPS a XPS.

**Tisk z mobilních zařízení a cloudu**

K dispozici je řada různých aplikací a řešení na platformě MEAP, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo ze zařízení připojených k internetu a z cloudových služeb podle vašich požadavků.

Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.

**Písma**

Písma PCL: 93 písem Roman, 10 bitmapových písem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT

J/K/S/T\* (japonština, korejština, zjednodušená a tradiční čínština), písma čárového kódu\*\*

Písma PS: 136 Roman

\*Vyžaduje volitelnou SADU MEZINÁRODNÍCH PÍSEM PCL A1

\*\*Vyžaduje volitelnou SADU PRO TISK ČÁROVÝCH KÓDŮ D1

**Operační systém**

UFRII: Windows: Server 2003 / Server 2003 R2 / Vista / Server 2008 / 7 / Server 2008 R2 / 8 / Server 2012 / 8.1 / Server 2012 R2/ 10, MAC OS X (10.6.8 nebo novější)

PCL: Windows: Server 2003 / Server 2003 R2 / Vista / Server 2008 / 7 / Server 2008 R2 / 8 / Server 2012 / 8.1 / Server 2012 R2/ 10

PS: Windows: Server 2003 / Server 2003 R2 / Vista / Server 2008 / 7 / Server 2008 R2 / 8 / Server 2012 / 8.1 / Server 2012 R2/ 10, MAC OS X (10.6.8 nebo novější)

PPD: MAC OS 9.1 nebo novější, MAC OS X (10.3.9 nebo novější), Windows: Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10

Typy zařízení SAP jsou k dispozici prostřednictvím platformy SAP Market Place.

Další informace najdete na adrese http://www.canon-europe.com/support/business-product-support

**SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ**

**Rychlost kopírování**

iR-ADV C5535/C5535i: 35 str./min (A4), 18 str./min (A3), 23 str./min (A4R), 35 str./min (A5R)

iR-ADV C5540i: 40 str./min (A4), 22 str./min (A3), 24 str./min (A4R), 40 str./min (A5R)

iR-ADV C5550i: 50 str./min (A4), 27 str./min (A3), 30 str./min (A4R), 50 str./min (A5R)

iR-ADV C5560i: 60 str./min (A4), 32 str./min (A3), 36 str./min (A4R), 60 str./min (A5R)

**Doba vytištění první kopie (černobíle/barevně)**

iR-ADV C5535/C5535i: přibližně 4,9/7,4 sekundy nebo méně

iR-ADV C5540i: přibližně 4,1/6,1 sekundy nebo méně

iR-ADV C5550i: přibližně 3,5/5,2 sekundy nebo méně

iR-ADV C5560i: přibližně 2,9/4,5 sekundy nebo méně

**Rozlišení kopírování**

Skenování: 600 × 600 dpi

Tisk: až 1 200 × 1 200 dpi

**Vícenásobné kopie**

Až 999 kopií

**Zvětšení**

25 % až 400 % (krok 1 %)

**SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ**

**Standardní typ**

Barevný s deskou a jednoprůchodovým duplexním automatickým

podavačem dokumentů¹

**Podporované velikosti médií**

A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R

**Specifikace skenování řízeného z počítače**

Colour Network ScanGear2 Pro rozhraní TWAIN i WIA

Podporované operační systémy: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10

Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2

**Rozlišení skenování**

100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 100 dpi, 200 × 200 dpi, 200 × 400 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi

**Přípustné originály / gramáž**

Deska: list, kniha, třírozměrné objekty (až do 2 kg)

Velikost média pro podavač dokumentů¹: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6

Gramáž média pro podavač dokumentů¹:

Jednostranné skenování: 38 až 157 g/m² / 64 až 157 g/m² (černobíle/barevně)

Oboustranné skenování: 50 až 157 g/m² / 64 až 157 g/m² (černobíle/barevně)

**Metoda skenování**

Funkce odesílání je k dispozici u všech modelů

Skenování na paměťové zařízení USB: K dispozici u všech modelů

Skenování do mobilních zařízení nebo zařízení připojených k Internetu:

K dispozici je řada řešení pro zajištění skenování do mobilních zařízení nebo zařízení připojených k Internetu podle vašich požadavků. Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.

Skenování do cloudových služeb: K dispozici je řada řešení pro zajištění skenování do cloudových služeb podle vašich požadavků. Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.

Skenování řízené z počítače pomocí rozhraní TWAIN nebo WIA je k dispozici u všech modelů.

**Rychlost skenování (černobíle/barevně, A4)**

Jednostranné skenování (černobíle)¹: 80 obr./min (300 dpi) / 80 obr./min (600 dpi)

Jednostranné skenování (barevně)¹: 80 obr./min (300 dpi) / 60 obr./min (600 dpi)

Oboustranné skenování (černobíle)¹: 160 obr./min (300 dpi) / 150 obr./min (600 dpi)

Oboustranné skenování (barevně)¹: 160 obr./min (300 dpi) / 80 obr./min (600 dpi)

**Kapacita papíru**

150 listů (80 g/m²)¹

**Oboustranné skenování**

Oboustranné na oboustranné (automatické)¹

**SPECIFIKACE ODESÍLÁNÍ**

**Cílové umístění**

E-mail / internetový FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, poštovní schránka, FAX Super G3 (volitelně), IP Fax (volitelně)

**Režim barev**

Automatický výběr barev (plné barvy, odstíny šedi)

Automatický výběr barev (plné barvy, černobíle)

Plné barvy, odstíny šedi a černobíle

**Adresář/rychlé volby**

LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)

**Rozlišení pro odesílání**

100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 100 dpi, 200 × 200 dpi, 200 × 400 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi

**Komunikační protokol**

Soubor: FTP, SMB, WebDAV

E-mail / I-fax: SMTP, POP3, I-fax (jednoduchý, plný)

**Formát souborů**

Standardně: TIFF, JPEG, PDF (kompaktní, prohledávatelný, aplikace zásad, optimalizovaný pro web, PDF A/1-b), XPS (kompaktní, prohledávatelný), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Volitelně: PDF (Trace&Smooth, šifrovaný), PDF/XPS (digitální podpis)

**SPECIFIKACE FAXU**

**Volitelně/standardně**

Volitelné ve všech modelech

**Max. připojených linek**

2

**Rychlost modemu**

Super G3: 33,6 kb/s

G3: 14,4 kb/s

**Rozlišení**

400 × 400 dpi, 200 × 400 dpi, 200 × 200 dpi, 200 × 100 dpi

**Velikost pro odeslání/záznam**

A5 a A5R\* až A3

\* Odesílá se jako A4

**FAXOVÁ paměť**

Až 30 000 stran

**Rychlé volby**

Max. 200

**Skupinové volby / příjemci**

Max. 199 předvoleb

**Sekvenční vysílání**

Max. 256 adres

**Záloha paměti**

Ano

**SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ**

**Poštovní schránka (jsou podporována čísla)**

100 uživatelských schránek, 1 schránka paměti příjmu,

50 schránek pro důvěrné faxy,

maximálně 30 000 uložených stránek

**Úložiště Advanced Space**

Komunikační protokol: SMB nebo WebDAV

Podporovaný klientský počítač: Windows (Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10)

Souběžná připojení (maximálně): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktivní relace)

**Dostupné místo na disku pro úložiště Advanced Space**

Přibližně 16 GB (standardní pevný disk)

Přibližně 480 GB (s volitelným 1TB HDD)

**Paměťová média**

Standardně: paměťové zařízení USB

**SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ**

**Ověřování**

Standardně: Universal Login Manager (přihlášení k zařízení a úrovni funkcí), ověřování uživatelů, ID oddělení, ověřování, systém řízení přístupu

**Data**

Standardně: Trusted Platform Module (TPM), zámek pevného disku s heslem, vymazání pevného disku, ochrana poštovní schránky heslem, šifrování pevného disku (AES-256bit/CBC, uznáno podle FIPS140-2), certifikace Common Criteria (DIN ISO 15408)¹

Volitelně: Zrcadlení pevného disku, odebrání pevného disku, ochrana před ztrátou dat (vyžaduje software uniFLOW)

**Síťové**

Standardně: Filtrování adres IP a MAC, IPSEC, komunikace šifrovaná pomocí TLS, SNMP verze 3.0, IEEE 802.1X, IPv6, ověřování SMTP, ověřování POP před SMTP, S/MIME

**Dokument**

Standardně: Zabezpečený tisk, integrace softwaru Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5

Volitelně: Šifrovaný formát PDF, šifrovaný zabezpečený tisk, podpisy uživatelů a zařízení, bezpečnostní vodoznak, uzamknutí naskenovaných dokumentů

**SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ**

**Provozní prostředí**

Teplota: 10 až 30 °C

Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)

**Napájení**

220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 6 A

**Spotřeba energie**

Maximum: přibližně 1,8 kW

Tisk: přibližně 849 W nebo méně¹

Pohotovostní režim: přibližně 67,9 W

Režim spánku: přibližně 0,8 W²

Vypnutí se zachováním připojení: přibližně 0,23 W¹

Typická spotřeba elektrické energie (TEC)³:

1,6 kWh (iR-ADV C5535/C5535i)

2,0 kWh (iR-ADV C5540i)

2,5 kWh (iR-ADV C5550i)

3,1 kWh (iR-ADV C5560i)

Lot26 (http://www.canon-europe.com/For\_Work/Lot26/index.aspx)

**Hladina hlučnosti (černobíle/barevně)**

Hladina akustického výkonu (LwAd)³

Aktivní režim (černobíle/barevně) a pohotovostní režim:

iR-ADV C5535/i: 65,1 dB nebo méně / 65 dB nebo méně¹ a 40 dB nebo méně⁴

iR-ADV C5540i: 65,6 dB nebo méně / 66,1 dB nebo méně¹ a 40 dB nebo méně⁴

iR-ADV C5550i: 66,7 dB nebo méně / 67 dB nebo méně¹ a 40 dB nebo méně⁴

iR-ADV C5560i: 67,5 dB nebo méně / 68,1 dB nebo méně¹ a 40 dB nebo méně⁴

Akustický tlak (LpAm)²

Pozice okolostojící osoby, aktivní režim (černobíle/barevně) a pohotovostní režim:

iR-ADV C5535/i: 47,6 dB nebo méně / 47,8 dB nebo méně¹ a 24 dB nebo méně⁴

iR-ADV C5540i: 47,7 dB nebo méně / 48,2 dB nebo méně¹ a 25 dB nebo méně⁴

iR-ADV C5550i: 48,8 dB nebo méně / 49,1 dB nebo méně¹ a 24 dB nebo méně⁴

iR-ADV C5560i: 49,6 dB nebo méně / 50,2 dB nebo méně¹ a 24 dB nebo méně⁴

**Standardy**

Splňuje požadavky programu ENERGY STAR®

Značka Ecomark

Certifikát Blue Angel

**SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNY**

**Nástroje dálkové správy**

iW Management Console:

Serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení (sledování spotřebního materiálu, stav a výstrahy, distribuci adresářů, nastavení konfigurace, firmware a aplikace MEAP, odečet počitadel a zprávy, správu ovladačů a zdrojů)

eMaintenance:

Kompatibilita se službami přes vestavěný RDS (umožňuje odečet počitadel, automatickou správu spotřebního materiálu, vzdálenou diagnostiku a hlášení pro poskytovatele služeb, aby mohli poskytovat efektivní, rychlou a proaktivní údržbu)

Systém doručení obsahu:

Umožňuje vzdálenou distribuci firmwaru, doplňků iR a aplikací MEAP; vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), což je webové rozhraní pro každé zařízení, které usnadňuje zajišťování vzdálené správy a vzdálené ovládání zařízení

**Skenovací software**

Network ScanGear:

Ovladač skeneru kompatibilní s rozhraním TWAIN, který počítačům v síti umožňuje používat funkce zařízení pro skenování řízené z počítače

**Nástroje pro optimalizaci**

Canon Driver Configuration Tool:

Nástroj pro změnu výchozích továrních nastavení tiskových ovladačů Canon (k dispozici pouze prostřednictvím služby)

NetSpot Device Installer:

Jednoduchý softwarový nástroj, který umožňuje provádět nastavení síťového protokolu pro zařízení Canon připojená k síti

**Platforma**

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform):

Výkonná vestavěná platforma JAVA pro zařízení Canon, která umožňuje úzké propojení mezi řadou softwarových řešení a zařízením

MEAP Web:

Webová služba, která je alternativou k platformě MEAP a umožňuje vyvíjet a zavádět aplikace pro multifunkční tiskárny prostřednictvím webových služeb

**Vytváření dokumentů**

IW DESKTOP:

Výkonný software pro publikování a tisk, který snadno kombinuje dokumenty z různých zdrojů a formátů souborů, aplikuje konečné úpravy s náhledem a šablonami pro vytvoření profesionálně vyhlížejících dokumentů. Zahrnuje možnosti, jako jsou tvorba souborů PDF, poznámky a komprese pro jednoduché digitální pracovní postupy, mezi které patří například kontrolní procesy a autorizace.

**SPECIFIKACE OVLADAČE TISKU FIERY 1**

**Volitelné/standardní**

Volitelné ve všech modelech

**Název**

imagePASS-P1 (integrovaný)

**Rozlišení tisku**

1 200 × 1 200 dpi, 600 × 600 dpi

**Tiskové jazyky**

Adobe PS3, PCL6

**Paměť a pevný disk**

2 GB + 500 GB

**Rychlost procesoru a systém**

Intel Celeron G1820 2,7 GHz / Fiery FS200

**Písma**

PS: 138 písem

PCL: 113 písem

**Podporované operační systémy**

Windows VISTA (32bitová a 64bitová verze) / Windows 7 (32bitová a 64bitová verze) / Windows 8 (32bitová a 64bitová verze) / Windows 8.1 (32bitová a 64bitová verze) / Windows 10 (32bitová a 64bitová verze) / Windows Server 2008 (32bitová a 64bitová verze) / Windows Server 2008 R2 (pouze 64bitová verze) / Windows Server 2012 (pouze 64bitová verze) / Windows Server 2012 R2 (pouze 64bitová verze) / MAC OS (verze 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

**Rozměry (V × Š × H)**

295 × 285 × 93 mm

**Rozhraní**

2× Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), 2× USB3.0 (2× vzadu), 4× USB2.0 (4× vzadu)

**Funkce ovladače tisku Fiery**

Fiery Command WorkStation5 / katalog papíru / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan

**Volitelné funkce ovladače tisku Fiery**

Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / balíček Productivity Package s aktivací přes web (zahrnuje Fiery JDF) / licence pro Hot Folders

**Síťové protokoly**

TCP/IP (LPR / Port 9100 / SNMP / IPP / HTTP /HTTPs / SMB / FTP) / DNS

**SPECIFIKACE OVLADAČE TISKU FIERY 2**

**Volitelné/standardní**

Volitelné u imageRUNNER ADVANCE C5560i/C5550i

**Název**

COLORPASS-GX500 (externí)

**Rozlišení tisku**

1 200 × 1 200 dpi, 600 × 600 dpi

**Tiskové jazyky**

Adobe PS 3,　PCL5 (bez ovladače)

**Paměť a pevný disk**

4 GB + 1 TB

**Rychlost procesoru a systém**

Intel Core i5-4570S 2,9 GHz až 3,6 GHz s technologií Turbo / Fiery FS200 Pro

**Písma**

PS: 138 písem

PCL: 113 písem

**Podporované operační systémy**

Windows VISTA (32bitová a 64bitová verze) / Windows 7 (32bitová a 64bitová verze) / Windows 8 (32bitová a 64bitová verze) / Windows 8.1 (32bitová a 64bitová verze) / Windows 10 (32bitová a 64bitová verze) / Windows Server 2008 (32bitová a 64bitová verze) / Windows Server 2008 R2 (pouze 64bitová verze) / Windows Server 2012 (pouze 64bitová verze) / Windows Server 2012 R2 (pouze 64bitová verze) / MAC OS (verze 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

**Rozměry (V × Š × H)**

485 × 215 × 483 mm

**Rozhraní**

2× Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), 6× USB3.0 (2× vpředu, 4× vzadu), 2× USB2.0 (2× vpředu)

**Volitelné funkce ovladače tisku Fiery**

Fiery Hot Folders / Virtual Printers / Unity Display (je třeba monitor) / Fiery JDF / Fiery Command WorkStation5 / katalog papíru / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan

**Volitelné funkce ovladače tisku Fiery**

Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / balíček Graphic Arts Premium s aktivací přes web / sada vyjímatelného pevného disku B1 / integrační rozhraní a stojan (19" displej, klávesnice a myš)

**Síťové protokoly**

TCP/IP (LPR / Port 9100 / SNMP / IPP / HTTP /HTTPs / FTP / SMB) / DNS

**SPOTŘEBNÍ MATERIÁL**

**Toner**

TONER C-EXV 51 BK/C/M/Y

TONER C-EXV 51L C/M/Y

**Toner (odhad při 5% pokrytí)**

TONER C-EXV 51 BK: 69 000 stran

TONER C-EXV 51 C/M/Y: 60 000 stran

TONER C-EXV 51L C/M/Y: 26 000 stran

**VOLITELNÉ ZDROJE PAPÍRU**

**Volitelný podstavec**

Název: Typ s plochým podstavcem – Q1

Představuje náhradu za kazetovou podávací jednotku. Podstavec posouvá zařízení do správné výšky, nenavyšuje však kapacitu papíru.

**Volitelný zásobník**

Název: Kazetová podávací jednotka AM1

Velikost papíru: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R

Gramáž papíru: 52 až 256 g/m²

Kapacita papíru: 2 × 550 listů (80 g/m²)

\*Rozměry (Š × H × V): 620 × 700 × 251 mm

Hmotnost: přibližně 22,5 kg

\*V případě připevnění k hlavní jednotce

**Volitelný zásobník**

Název: Vysokokapacitní kazetová podávací jednotka A1

Formát papíru: A4

Gramáž papíru: 52 až 256 g/m²

Kapacita papíru: 2 450 listů (80 g/m²)

Rozměry (Š × H × V)\*: 620 × 700 × 251 mm

Hmotnost: přibližně 30,0 kg

\*V případě připevnění k hlavní jednotce

**JEDNOTKA VELKOKAPACITNÍHO ZÁSOBNÍKU PAPÍRU**

Název: BOČNÍ JEDNOTKA PODSTAVCE NA PAPÍR F1

Velikost papíru: A4, B5

Gramáž papíru: 52 až 256 g/m²

Kapacita papíru: 2 700 listů (80 g/m²)

Rozměry (Š × H × V)\*: 400 × 630 × 440 mm

Hmotnost: přibližně 31 kg

\*V případě připevnění k hlavní jednotce

**VOLITELNÁ VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ**

**VNITŘNÍ FINIŠER**

Název: VNITŘNÍ FINIŠER H1

Gramáž / kapacita horní přihrádky: 52 až 300 g/m²/A4, B5, A5, A5R 45 listů, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 45 listů

Gramáž / kapacita dolní přihrádky: 52 až 300 g/m²/A4, B5, A5, A5R 500 listů, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 250 listů

Poloha / kapacita sešití: Rohové, dvojité / A4, B5: 50 listů (52 až 90g /m²) A3, B4, A4R: 30 listů (52 až 90 g/m²)

Sešití Eco: A3 / A4 / B4 / B5: 4 listy (65 až 81,4 g/m²)

Sešívání na vyžádání: 40 listů (80 g/m²)

Rozměry (Š × H × V): 466 × 525 × 225 mm

Hmotnost: přibližně 8,6 kg

**SEŠÍVACÍ FINIŠER**

Název: SEŠÍVACÍ FINIŠER Y1 (vyžaduje VYROVNÁVACÍ PRŮCHOZÍ JEDNOTKU L1)

Gramáž / kapacita horní přihrádky: 52 až 256 g/m²/A4, B5, A5, A5R 250 listů, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 listů

Gramáž / kapacita dolní přihrádky: 52 až 300 g/m²/A4, B5, A5, A5R 3 000 listů, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1 500 listů

Poloha / kapacita sešití: Rohové, dvojité / A4, B5: 50 listů (52 až 90 g/m²) A3, B4, A4R: 30 listů (52 až 90 g/m²)

Sešití Eco: A3 / A4: 4 listy (65 až 81,4 g/m²)

Sešívání na vyžádání: 50 listů (90 g/m²)

Rozměry (Š × H × V): 637 × 623 × 1 142 mm (je-li přihrádka vysunuta)

Hmotnost: přibližně 31 kg

**BROŽUROVÝ FINIŠER**

Název: BROŽUROVÝ FINIŠER Y1 (vyžaduje VYROVNÁVACÍ PRŮCHOZÍ JEDNOTKU L1)

Gramáž / kapacita horní přihrádky: 52 až 256 g/m²/A4, B5, A5, A5R 250 listů, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 listů

Gramáž / kapacita dolní přihrádky: 52 až 300 g/m²/A4, B5, A5, A5R 3 000 listů, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1 500 listů

Poloha / kapacita sešití: Rohové, dvojité / A4, B5: 50 listů (52 až 90 g/m²) A3, B4R, A4R: 30 listů (52 až 90 g/m²)

Sešití Eco: A3 / A4: 4 listy (65 až 81,4 g/m²)

Sešívání na vyžádání: 50 listů (90 g/m²)

Formát papíru pro sešívání brožur: A3, B4, A4R, uživatelská velikost (195,0 × 270 mm až 304,8 × 457,2 mm)

Kapacita pro sešití při vytváření brožur: 20 listů × 10 sad (81 g/m²) (s 1 přebalovým listem až 256 g/m²)

Rozměry (Š × H × V): 637 × 623 × 1 142 mm (je-li přihrádka vysunuta)

Hmotnost: přibližně 57 kg

**DĚROVACÍ JEDNOTKY**

DĚROVAČKA A1 PRO 2 NEBO 4 OTVORY:

Dva nebo čtyři otvory

\* Vyžaduje SEŠÍVACÍ FINIŠER Y1 nebo BROŽUROVÝ FINIŠER Y1

Přípustná gramáž / velikost papíru pro děrování:52 až 300 g/m² / dva otvory A3, B4, A4, A4R, B5, B5R; čtyři otvory A3, A4

DĚROVAČKA A1 PRO 4 OTVORY:

Čtyři otvory

\* Vyžaduje SEŠÍVACÍ FINIŠER Y1 nebo BROŽUROVÝ FINIŠER Y1

Přípustná gramáž / velikost papíru pro děrování:52 až 300 g/m² / čtyři otvory A3, B4, A4R, B5, B5R

VNITŘNÍ DĚROVAČKA B1 PRO 2 NEBO 4 OTVORY: Dva nebo čtyři otvory

\*Vyžaduje VNITŘNÍ FINIŠER H1

Přípustná gramáž / velikost papíru pro děrování:52 až 300 g/m² / dva otvory A3, B4, A4, A4R, B5, B5R čtyři otvory A3, A4

VNITŘNÍ DĚROVAČKA B1 PRO 4 OTVORY: Čtyři otvory

\*Vyžaduje VNITŘNÍ FINIŠER H1

Přípustná gramáž / velikost papíru pro děrování:52 až 300 g/m² / čtyři otvory A3, B4, A4R, B5, B5R

**VNITŘNÍ DVOUCESTNÁ PŘIHRÁDKA**

VNITŘNÍ DVOUCESTNÁ PŘIHRÁDKA J1 Umožňuje separaci kopií, výtisků a faxů. Přidává druhou vnitřní výstupní přihrádku a zvýší výstupní kapacitu na 350 listů (horní přihrádka 100 / dolní přihrádka 250).

**PŘIHRÁDKA NA KOPIE**

ZÁSOBNÍK NA KOPIE-J2: Poskytuje jednoduchý zásobník pro běžné používání.

Kapacita: 100 listů (80 g/m²)

**HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

**ČTEČKY KARET**

BOX PRO ČTEČKU KARET IC C1 – (pouze iR ADV C5535) Volitelné příslušenství pro umístění čtečky karet MiCARDPLUS PRO ULM

MiCARDPLUS PRO ULM – Čtečka bezkontaktních karet pro ověření uživatelů pomocí karty. Podporuje více technologií karet (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala, MiFare atd.). Lze ji integrovat se softwarem Universal Login Manager a uniFLOW.

ČTEČKA KARET PRO KOPÍROVÁNÍ F1 – Systém řízení přístupu pomocí fyzických magnetických karet. (integrace s ID oddělení, nelze používat se softwarem uniFLOW)

SADA PRO PŘIPOJENÍ ČTEČKY KARET PRO KOPÍROVÁNÍ B5 – Sada pro připojení určená pouze pro čtečku karet pro kopírování F1.

**JINÉ**

SADA DOPLŇKU PRO PODÁVÁNÍ ŠTÍTKŮ F1 – Připevňuje se k zásobníku „2“ a umožňuje podávání štítků. Umožňuje uživatelům tisknout na tabelační papír velikosti A4 vložený do druhého zásobníku papíru. Tabelační papír lze podávat také prostřednictvím ručního podavače.

RAZÍTKOVACÍ INKOUST CRG-C1 – Inkoustová kazeta pro tisk razítek na naskenované nebo odeslané dokumenty.

POMOCNÁ PŘIHRÁDKA B1 – Doplňková přihrádka pro externí klávesnici USB.

**MOŽNOSTI ZABEZPEČENÍ**

**ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ**

SADA PRO BLOKOVÁNÍ NASKENOVANÝCH DOKUMENTŮ B1 – Zvyšuje zabezpečení dokumentů vložením skrytého sledovacího a blokačního kódu do kopírovaných nebo tištěných dokumentů, který slouží jako ochrana před neoprávněným kopírováním, odesíláním a faxováním.

BEZPEČNOSTNÍ VODOZNAK B1 – Zabraňuje rozmnožování citlivých dokumentů vložením skrytých vodoznaků, které se při kopírování zviditelní.

SOFTWARE PRO ŠIFROVANÝ TISK D1: Šifruje tiskovou úlohu při odesílání do zařízení a před vytištěním dokumentu vyžaduje zadání hesla na tiskárně.

**ZABEZPEČENÍ DAT**

SADA PRO ZRCADLENÍ PEVNÉHO DISKU J1 – Umožňuje vytvářet kopii dat pro případ selhání diskového hardwaru, aby bylo možné obnovit data.

2,5" PEVNÝ DISK 250 GB N1 – Doplňkový pevný disk vyžadovaný pro funkci zrcadlení disku.

2,5" PEVNÝ DISK 1 TB P1 – Náhradní pevný disk pro zvýšení úložné kapacity zařízení. Poznámka: Funkce zrcadlení vyžaduje další 1TB pevný disk.

SADA VYJÍMATELNÉHO PEVNÉHO DISKU AL1 – Umožňuje fyzické vyjmutí pevného disku v době, kdy zařízení není používáno, z důvodu ochrany důvěrných dat.

**SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE**

**TISKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

PCL TISKOVÁ JEDNOTKA BE1 (pouze iR ADV C5535) Vestavěný kontroler vyvinutý společností Canon umožňující tisk s podporou PCL 5e/6.

SADA MEZINÁRODNÍCH PÍSEM PCL A1 (u iR-ADV C5535 vyžaduje PCL TISKOVOU JEDNOTKU BE1) – Přidá podporu jazyka PCL pro písma Andalé Mono WT J/K/S/T (japonština / korejština / zjednodušená čínština / tradiční čínština).

SADA PRO POSTSCRIPTOVÝ TISK BE1 (pouze iR ADV C5535) – Poskytuje podporu síťového tisku pro tisk s použitím jazyka Adobe PostScript 3.

**DOPLŇKY PRO ODESÍLÁNÍ**

SADA FUNKCÍ ZABEZPEČENÍ PRO UNIVERZÁLNÍ ODESÍLÁNÍ D1 – Umožňuje uživateli odesílat šifrované soubory PDF a také do souborů PDF/XPS přidávat digitální podpisy zařízení, které pomohou identifikovat zařízení, z nějž byl dokument odeslán, prostřednictvím neviditelných nebo viditelných podpisů.

SADA DIGITÁLNÍHO PODPISU UŽIVATELE PRO UNIVERZÁLNÍ ODESÍLÁNÍ C1 – Zajišťuje ověřování souborů PDF/XPS identifikací uživatele, který dokument odeslal, prostřednictvím neviditelného nebo viditelného podpisu.

SADA PRO UNIVERZÁLNÍ ODESÍLÁNÍ SOUBORŮ PDF S VEKTORIZACÍ A VYHLAZOVÁNÍM A1 – Umožňuje zařízení vytvářet a odesílat soubory PDF s vektorizací a vyhlazováním.

**TISK ČÁROVÝCH KÓDŮ**

SOUPRAVA PRO TISK ČÁROVÝCH KÓDŮ D1 – Poskytuje možnost tisku 1D a 2D čárových kódů na výstup pomocí technologie Jet Caps.

**OVLADAČ FIERY 1**

IMAGEPASS P1 – Tiskový ovladač FIERY vyvinutý ve spolupráci společností Canon a EFI a určený pro velmi vytížené kancelářské pracovní skupiny a náročná prostředí vyžadující vysoký výkon pro zpracování nebo tisk proměnných dat. Podporuje tisk v jazyce PCL a Adobe PS3.

**VOLITELNÉ FUNKCE OVLADAČE FIERY 1**

BALÍČEK PRODUCTIVITY PACKAGE S AKTIVACÍ PŘES WEB – Doplňuje funkce pro pokročilou správu dat a produktivitu a některé funkce balíčku Graphics Arts Premium Edition. Obsahuje následující součásti: sledované složky (Hot Folders), nástroj Postflight, nástroj ImageViewer.

LICENCE PRO HOT FOLDERS – Zvyšuje produktivitu prostřednictvím automatizace odesílání úloh s podobnými požadavky na nastavení. Tato volitelná funkce také pomáhá omezit tiskové chyby způsobené chybným nastavením tiskových úloh. Sledované složky (Hot Folders) umožňují uživatelům zařazovat soubory do složky s přednastavenými možnostmi tisku.

**OVLADAČ FIERY 2**

COLORPASS-GX500 Barevný ovladač na bázi EFI FIERY, který přináší vyšší produktivitu a propracovanou správu barev pro graficky intenzivní prostředí.

**VOLITELNÉ FUNKCE OVLADAČE FIERY 2**

BALÍČEK GRAPHIC ARTS PREMIUM S AKTIVACÍ PŘES WEB – Pomáhá uživatelům s dodržováním průmyslových standardů a simulací charakteristik dalších výstupních procesů při zajištění optimální praktičnosti pracovních postupů. Podpora OS Windows 7.

SADA STOJANU A GUI (GRAFICKÉHO UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ) PRO SERVER – Obsahuje monitor, klávesnici, myš a stojan pro model ColorPASS-GX500.

SADA VYJÍMATELNÉHO PEVNÉHO DISKU B1 – Umožňuje uživateli vyjmout pevný disk serveru (když se nepoužívá) za účelem uložení na bezpečném místě.

**VOLITELNÉ FUNKCE OVLADAČŮ FIERY (obou)**

FIERY IMPOSE – Řešení pro vyřazování stránek dokumentů napříč platformami, které je k dispozici prostřednictvím softwaru Command WorkStation na ovladači FIERY.

FIERY COMPOSE – Řešení pro sestavování a sazbu dokumentů napříč platformami pro ovladač FIERY, které je k dispozici prostřednictvím softwaru Command WorkStation.

FIERY IMPOSE AND COMPOSE – Řešení pro vyřazování stránek a sestavování dokumentů pro řadič FIERY, které zahrnuje software SeeQuence Impose i SeeQuence Compose v jednom balíčku.

**SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

SOFTWARE PRO PŘÍSTUP NA WEB J2 – Poskytuje přístup k webům a dalšímu webovému online obsahu.

ROZHRANÍ PRO ŘÍZENÍ TISKŮ A1: Umožňuje připojení (CCVI I/F) mezi terminálem třetí strany pro ovládání kopírování a modely Canon řady iR-ADV pro řešení Cost Recovery.

SADA SÉRIOVÉHO ROZHRANÍ K3 – Sériové rozhraní pro řešení Cost Recovery.

SADA PRO PŘIPOJENÍ BLUETOOTH A1 – Čip Bluetooth je volitelné příslušenství umožňující komunikaci mezi hlavní jednotkou a dalšími zařízeními pomocí technologie Bluetooth

OVLÁDACÍ PANEL NFC C1 – Ovládací panel NFC je volitelná sada umožňující komunikaci mezi hlavní jednotkou a dalšími zařízeními pomocí technologie NFC.

**FAXOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

FAXOVÁ KARTA SUPER G3 AS1 – Přidává funkci faxu.

FAXOVÁ KARTA SUPER G3 PRO 2. LINKU AS1 – Přidává druhou faxovou linku.

SADA PRO VZDÁLENÉ FAXOVÁNÍ A1 – Umožňuje zařízení odesílat a přijímat faxy z jiného zařízení připojeného pomocí faxové karty.

SADA ROZŠÍŘENÍ O IP FAX B1 – (vyžaduje faxovou kartu Super G3 AS1) Umožňuje uživatelům odesílat a přijímat faxové dokumenty přes faxovou síť s protokolem IP

**DALŠÍ MOŽNOSTI**

**PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO USNADNĚNÍ PŘÍSTUPU**

DRŽADLO PRO AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ A1 – Připevňuje se k podavači dokumentů a usnadňuje přístup pro sedící uživatele.

SADA HLASOVÉHO PRŮVODCE G1 – Umožňuje hlasové potvrzení základních nastavení nabídky, a usnadňuje tak používání zařízení pro slabozraké uživatele.

SADA HLASOVÉHO OVLÁDÁNÍ D1 – Umožňuje uživateli nastavit na zařízení různé funkce pomocí slovních pokynů a slyšitelné zpětné vazby.

**ZÁSOBNÍK SVOREK**

SVORKY P1 – Pro sešívání (3 × 5 000 ks)

ZÁSOBNÍK SVOREK Y1 – Pro sedlové sešívání (2 × 2 000 ks)

**Poznámka pod čarou**

¹ S VNITŘNÍ DĚROVAČKOU B1 PRO 2 NEBO 4 OTVORY nebo VNITŘNÍ DĚROVAČKOU B1 PRO 4 OTVORY

² Pouze BROŽUROVÝ FINIŠER Y1

³ S DĚROVAČKOU A1 PRO 2 NEBO 4 OTVORY nebo DĚROVAČKOU A1 PRO 4 OTVORY

¹ Nelze použít některé typy pauzovacího papíru.

¹ Doba od zapnutí zařízení do aktivace spouštěcí klávesy

¹ Je podporován pouze tisk souborů PDF z webů

¹ Není k dispozici iR ADV C5535 je model pouze s deskou

¹ Není k dispozici iR ADV C5535 je model pouze s deskou

¹ Není k dispozici iR ADV C5535 je model pouze s deskou

¹ Není k dispozici iR ADV C5535 je model pouze s deskou

¹ Není k dispozici iR ADV C5535 je model pouze s deskou

¹ Údaje převzaty z uživatelských informací osvědčení Blue Angel

² Spotřeba 0,8 W v režimu spánku nemusí být možná za všech okolností vzhledem k určitým nastavením.

² Typická spotřeba elektřiny (TEC) představuje typické množství elektřiny spotřebované výrobkem během 1 týdne, měřeno v kilowatthodinách (kWh). Metodologie testu je definována organizací Energy Star (http://www.eu-energystar.org).

¹ Údaje převzaty z uživatelských informací osvědčení Blue Angel

² Typická spotřeba elektřiny (TEC) představuje typické množství elektřiny spotřebované výrobkem během 1 týdne, měřeno v kilowatthodinách (kWh). Metodologie testu je definována organizací Energy Star (http://www.eu-energystar.org).

³ Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 7779, ⁴ Údaje převzaty z prohlášení ECO