Příloha č. 1 k ZAK 20-0168 Specifikace předmětu smlouvy

**PŘEDMĚT PLNĚNÍ:**

Předmětem plnění je vytvoření dokumentace pro výběr dodavatele na realizaci participačního a prezentačního stánku IPR Praha (dále jen „stánek"), a to v rozsahu dokumentace dle smlouvy o dílo a dle této přílohy č. 1, spolupráce zhotovitele (architekta) při výběru dodavatele na realizaci stánku a autorský dohled při realizaci stánku.

**PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ:**

Vytvoření dokumentace pro realizaci stánku v podrobnosti pro výběr dodavatele dle vymezeného plnění ve smlouvě o dílo a v této příloze č. 1, na základě které bude stánek realizovatelný a bude plnit svůj účel

Zpracování výkazu výměr stánku (specifikace materiálů, barevností apod., seznam dílů pro kompletaci všech prvků), na základě kterého bude moci dodavatel na realizace stánku podat cenovou nabídku

Spolupráce zhotovitele (architekta, autora) při výběru dodavatele na realizaci stánku (účast na jednáních, zodpovídání dotazů dodavatelů na realizaci stánku)

Autorský dohled při realizaci stánku Manuál údržby, oprav a osazování stánku

Licence (možnost výroby až 5 kusů stánku, objednatel nesmí dokumentaci prodat - nesmí být postoupena za komerčním účelem třetí straně)

Schůzky (pracovní porady) s objednatelem a úprava návrhu řešení stánku budou probíhat dle specifických požadavků objednatele.

**SPECIFIKACE ZADÁNÍ STÁNKU:**

Odhadovaná cena za výrobu (realizaci) celého stánku bez honoráře za designové řešení bude v maximální částce 1.000.000,- Kč bez **DPH.**

Primární použití:

Stánek by měl sloužit jako místo, kde se obyvatelé hlavního města Prahy dozvědí více informací ohledně budoucnosti Prahy. Důležitá je jeho variabilita a flexibilita. Stánek se bude velmi často přesouvat a to včetně veškerého vybavení uvnitř.

Důležitým aspektem stánku je, aby bylo možné ho snadno přesouvat z místa na místo - a to i do obtížně dostupných míst na území hlavního města Prahy.

Specifikace stánku:

Samotný stánek může být formou stánku na kolech, sestavitelných modulů, kontejneru či další. Níže najdete popis, který by mě stánek splňovat.

Doprava:

Doprava z jednoho místa na druhé, včetně samotné instalace stánku musí být maximálně 6 hodin.

* Varianta A:

Vlastní (necháváme naprosto na kreativitě), je možné použít stánek s koly, či na mobilní nápravě, která je homologována pro jízdu na silnici. Dále musí být možné, aby bylo zapřaženo za osobní automobil (či maximálně dodávku), požadavky na řidičskou skupinu B.

* Varianta B:

Automobil s hydraulickou rukou (podmínky viz níže), či jiný druh nákladního automobilu o Rozměr+ hmotnost:

Příloha č. 1 k ZAK 20-0168 Specifikace předmětu smlouvy

* + Takové, aby stánek mohl vozit automobil s hydraulickou rukou a nejednalo by se o nadměrný náklad
	+ Maximální rozměry (výška 2,7 metru/ šířka 2,5 metru/ délka 6 metrů)
	+ Hmotnost do 1,5 tuny
	+ Nosnost podlahy minimálně 1 tuna

Opláštěni:

Možnost polepu (materiál, který nebude ztrácet své barevné vlastnosti)

Odolnost proti přfrodnfm vlivům (déšť, vítr, slunce atd.) a vandalismu (rozbiti, v případě nasprejováni jednoduchá údržba)

Uzamykatelné

Konstrukce:

Pro možnosti dopravy musí být na vrchní části stánku umístěna standartnf převozní oka (ideálně i na spodní části stánku, pro lepši převoz i manipulaci se stánkem) - v případě varianty B

Konstrukce stánku musí být dostatečně odolná, stabilní a stálá při přepravě a následném osazeni, při osazeni na nerovný povrch (např. je nutné předejit zkříženi dveří) i při možných nepříznivých podmínkách

Vnější a vnitřní vybaveni:

Stánek by měl obsahovat 2 velké projekční plochy (např. vývěsní plochy pro bannery nebo plachtu). Možnosti výměny obsahu, ideální je řešeni kdy se nemusí použité plochy vyhazovat. Pozor musí být voděodolné.

Osvětleni (jak stánku, tak projekčních ploch - v případě večerní prezentace, či špatného počasí)

Napájeni stánku (připojeni ke klasické zásuvce 220 V) + zásuvky ve stánku (pro připojeni PC, tiskárny, mobilních telefonů, eventuálně přídavné topeni)

Tvorba stínu - v letních měsících je velmi potřebná tvorba stínu v rámci stánku, to by mělo být v návrhu zohledněno, je potřeba především zamezit slunci svítit do stánku (např. pergola)

V případě vyvýšeného stánku - nutnost schodů, či nájezdové rampy (je potřeba, aby dokázal instalovat 1 silný člověk, či 2 slabší)

Nábytek - uzamykatelný prostor na věci obsluhy stánku, část kde probíhá diskuze nad mapami (či dalšími materiály), místo pro uloženi materiálů (podkladové materiály, čisticí prostředky a další), fontána na vodu

Všechno musí být složitelné zpět do stánku, který jde uzamknout a zajistit tak proti odcizeni - dále by mělo být jednoduché zajištěni všech věci při manipulaci se stánkem Součásti stánku jsou Pražské židle a stolky - počítat s jejich mistěnfm v rámci přepravy a sklizeni (stejně tak se sklízí do stánku přechodové prahy)

Možnost zimního režimu - částečné uzavřeni stánku

Předpokládá se, že stánek bude využíván i bez vnitřního vybaveni

**VYŽADOVANÁ DOKUMENTACE:**

Dokumentace pro realizaci stánku v podrobnosti pro výběr dodavatele dle vymezeného plněni ve smlouvě o dilo a v této přiloze č. 1 bude opatřena razítkem architekta

s 'autorizaci se všeobecnou působnosti (dle ČKA A.O) nebo s autorizaci v oboru architektura (dle ČKA A.1) nebo osobou usazenou či hostující podle zákona

č. 360/1992 Sb., o výkonu povoláni autorizovanýcharchitektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.