OPRAVA havarijního STAVU KOMUNIKACE PPČ. 1996/1 V K. Ú. PÍSEČNÉ U SLAVONIC

Stavba:

Investor;

SO 001 Všeobecné položky

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | \Text | 1 Množství\ m.j. \ | Cena \ | Celkem |
| 0 001 | Zařízení staveniště | 1,00 kus | 6 580,00 | 6 580,00 |
| 1 002 | Statická zkouška na zásypu | 2,00 kus | 4 606,00 | 9 212,00 |
| 2 003 | Zabezpečení staveniště dle BOZP | 1,00 kus | 2 632,00 | 2 632,00 |
| 3 004 | DIO - označení na silnici 11/409 | 1,00 kus | 13 160,00 | 13 160,00 |
| 4 005 | Kopletační činnost, doklady, fotodokumentace | 1,00 kus | 6 580,00 | 6 580,00 |
| Celkem |  | Odbytová cena bez DPH: |  | 38 164,00 |

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU KOMUNIKACE PPČ. 1996/1 V K. Ú. PÍSEČNÉ U SLAVONIC

Stavba:

Investor:

SO 101 Oprava propustku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Položka \Text \ | Množství\ nuj. \ | Cena | | Celkem |
| 1 | 112151014 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 500 mm | 1,00 kus | 454,05 | 454,05 |
| 2 | 112251102 Odstranění pařezů D do 500 mm | 1,00 kus | 719,88 | 719,88 |
| 3 | 113107161 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 2C | 33,00 m2 | 174,07 | 5 744,31 |
| 4 | 131151203 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a2objemd | 21,00 m3 | 285,80 | 6 001,80 |
|  | 3\*7\*1 | 21.0000 |  |  |
| 5 | 132112231 Hloubeni rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupí | 11,20 m3 | 285,80 | 3 200,96 |
|  | 2\*7\*0,8 | 11,2000 |  |  |
| 6 | 139951121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu prostého strojně | 1,50 m3 | 3 728,81 | 5 593,22 |
|  | Čelo propustku 3\*0,5\* 1 | 1,5000 |  |  |
| 7 | 162351104 Vodorovné přemístěni do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelno: | 48,60 m3 | 73,50 | 3 572,10 |
|  | vhodný materiál pro zpětný zásyp 21 | 21,0000 |  |  |
|  | podklad z kameniva 33 \*0.1 ^ | 3,3000 |  |  |
|  | to samé z mezideponie zpět 24,3 | 24,3000 |  |  |
| 8 | 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitein | 88,30 m3 | 146,67 | 12 950,96 |
|  | /ýhy lU | 11,2000 |  |  |
|  | nános 0.} \*280 | 28,0000 |  |  |
|  | živice 33\*0,15 | 4,9500 |  |  |
|  | dvacet km vše krát dva 11,2+28+4,95 | 44.1500 |  |  |
| 9 | 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 | 83,50 m3 | 134,88 | 11 262,48 |
|  | odkop 31,2 | 31,2000 |  |  |
|  | na mezideponii zpět 24.3 | 24,3000 |  |  |
|  | nános 280\*0,1 | 28,0000 |  |  |
| 10 | 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | 18,33 m3 | 121,08 | 2 218,79 |
|  | odkop 21+ 11,2 | 32,2000 |  |  |
|  | odpočet lože z betonu - 7,5 \*0,3 | -2,2500 |  |  |
|  | odpočet podklad ze Stérkodrtě -7,5\*0,15 | -1,1250 |  |  |
|  | odpočet obsypu štěrkodríi-10,5 | -10,5000 |  |  |
| 11 | 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | 10,50 m3 | 360,06 | 3 780,63 |
|  | 7\*15\*1 | 10,5000 |  |  |
| 12 | 181006113 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu | 10,00 m2 | 12,90 | 129,00 |
| 13 | 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | 11,25 m2 | 12,30 | 138,38 |
|  | 7.5\*1.5 | 11.2500 |  |  |
| 14 | 182251101 Svahování násypů | 35,00 m2 | 38,40 | 1 344,00 |
| 15 | 213141121 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 3 m | 14,00 m2 | 29,98 | 419,72 |
|  | kolem trub 7\*2 | 14,0000 |  |  |
| 16 | 452312141 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop | 2,25 m3 | 4 318,01 | 9 715,52 |
|  | pod trubky 7,5\*0,3 | 2,2500 |  |  |
| 17 | 460030173 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm | 33,00 m2 | 204,02 | 6 732,66 |
| 18 | 463211111 Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene | 9,00 m3 | 1 667,02 | 15 003,18 |
|  | 30\*0,3 | 9,0000 |  |  |
| 19 | 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm | 33,00 m2 | 132,10 | 4 359,30 |
| 20 | 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | 7,50 m2 | 178,99 | 1 342,43 |
|  | pod trubky 1 \*7,5 | 7,5000 |  |  |
| 21 | 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm | 36,00 m2 | 269,00 | 9 684,00 |
| 22 | 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm | 10,00 m2 | 153,04 | 1 530,40 |
| 23 | 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 | 22,05 t | 407,96 | 8 995,52 |
|  | 15\*7\*1\*2,1 | 22,0500 |  |  |
| 24 | 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 | 15,00 m2 | 48,69 | 730,35 |
| 25 | 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 | 7,50 m | 1 495,60 | 11 217,00 |
| 26 | 938902452 Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosu do 25% DN | 7,50 m | 395,72 | 2 967,90 |
| 27 | 938909611 Odstranění nánosu na komunikaci tl do 100 mm | 280,00 m2 | 21,01 | 5 882,80 |
| 28 | 966008113 Bourání trubního propustku do DN 800 | 7,50 m | 2 434,25 | 18 256,88 |
|  | rozebrání trub s uložením v místě stavby 7,5 | 7,5000 |  |  |
| 29 | 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením i | 3,60 t | 65,80 | 236,88 |
|  | beton 1,5\*2,4 | 3,6000 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km | 68,40 t | 15,79 | 1 080,04 |
|  | 1.5\*2,4\*19 | 68.4000 |  |  |
| 31 | 997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z ] | 3,60 t | 394,80 | 1 421,28 |
|  | I.5\*2.4 | 3.6000 |  |  |
| 32 | 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze | 92,72 t | 230,30 | 21 352,26 |
|  | 44.15\*2.1 | 92.7150 |  |  |
| 33 | 998214111 Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB něho předpjatých v do 20 m | 87,94 t | 199,35 | 17 530,84 |
|  | Celkem Odbytová cena bez DPH: |  | 195 569,52 |

Tištěno dne:

Stavba:

Investor:

25.7.2020

OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU KOMUNIKACE PPČ. 1996/1 V K. Ú. PÍSEČNÉ U SLAVONIC

**SO 102 Provizorní obtok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Položka \Text | | Množ^tvl\ nuj. | | Cena | | Celkem |
| 1 | 114203104 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho | 2,10 m3 | 191,30 | 401,73 |
|  | 7\*0,3 | 2,1000 |  |  |
| 2 | 131151203 Hloubeni jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem d | 54,74 m3 | 285,80 | 15 644,69 |
|  | 23\*U\*}.-( | 54.7400 |  |  |
| 3 | 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelno: | 93,48 m3 | 73,50 | 6 870,78 |
|  | (5-1,74-8) \*2 | 93.4800 |  |  |
| 4 | 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 | 83,50 m3 | 134,88 | 11 262,48 |
|  | 83,5 | 83,5000 |  |  |
| 5 | 171153101 Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třidy těžitelnosti I a II, skupiny 1 | 8,00 m3 | 245,02 | 1 960,16 |
| 6 | 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | 54,74 m3 | 121,08 | 6 627,92 |
|  | odkop 2} +11.2 i | 32.2000 |  |  |
|  | odpočet lože z betonu -7.5\*0,3 | -2,2500 |  |  |
|  | odpočet podklad ze štěrkodrtě-7,5\*0,15 | -1,1250 |  |  |
|  | odpočet obsypu štěrkodrtí-10,5 | -10,5000 |  |  |
| 7 | 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | 3,50 m3 | 360,06 | 1 260,21 |
|  | 7\*1,5\*1 | 10,5000 |  |  |
| 8 | 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | 21,60 m2 | 12,30 | 265,68 |
|  | 12\*1,8 | 21,6000 |  |  |
| 9 | 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | 19,20 m2 | 38,40 | 737,28 |
|  | 12\*1,6 | 19,2000 |  |  |
| 10 | 463211111 Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene | 2,10 m3 | 1 667,02 | 3 500,74 |
|  | 7\*0,3 | 2.1000 |  |  |
| 11 | 751525055 Mtž potrubí plast kruh s přírubou D do 500 mm | 12,00 m | 185,57 | 2 226,84 |
| 12 | 751525844 Demontáž potrubí plast kruh s přírubou nebo bez příruby D do 600 mm | 12,00 m | 64,75 | 777,00 |
| 13 | 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | 4,64 t | 159,90 | 741,94 |
|  | Celkem Odbytová cena bez DPH; |  | 52 277,45 |

NABÍDKOVÝ ROZPOÓET
(položkový rozpis)

OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU KOMUNIKACE PPČ. 1996/1 V K. Ů. PÍSEČNÉ U SLAVONIC

Stavba:

Investor:

SO 103 Úprava koryta

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Položka | 1 Text 1 | Množství] m.j. \ | Cena | | Celkem |
| 0 | 129153101 | ČištĚní otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy | 13,20 m3 | 249,08 | 3 287,86 |
|  |  | 22m \*0,6 kubíku na metr | 13,2000 |  |  |
| 1 | 167151101 | Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 | 13,20 m3 | 134,88 | 1 780,42 |
|  |  | 83.5 | 83,5000 |  |  |
| 2 | 182151111 | Svahování v zářezech v hornině třidy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | 52,80 m2 | 38,40 | 2 027,52 |
|  |  | 22\*1,2\*2 | 52.8000 |  |  |
| 3 | 463211111 | Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene | 12,63 m3 | 1 667,02 | 21 054,46 |
|  |  | svahy ((5+}6)\*U)\*0.3 | 7,5600 |  |  |
|  |  | dno(!3\*},3)\*0,3 | 5,0700 |  |  |
| 5 | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitein | 13,20 m3 | 146,67 | 1 936,04 |
| 6 | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze | 23,76 t | 230,30 | 5 471,93 |
|  |  | 13,2\*1,8 | 23.7600 |  |  |
|  | Celkem | Odbytová cena bez DPH: |  | 35 558,23 |
|  |  | Sazba DPH DPH celkem )dbytová cena bez DPH: |  | 321 569,20 |
| STAVBA CELKEM |  |  |  |
|  |  | 21,00 67 529,54 Odbytová cena s DPH: |  | 389 098,74 |

Nabídku zpracoval: Předáno dne: