**Keramické pece KITTEC CB Line**

Posílám zde nabídku na pece Kittec CB Hobby poklopové :

Pece jsou dodávány výhradně osobně, žádnou přepravní společností a také jsou odborně namontovány a předvedeny.

Samozřejmostí je zaškolení obsluhy přímo na místě a jelikož jsou pece dodávány cca 15let, můžeme si

dovolit díky výbornému zpracování pece nabídnout mimořádnou záruku 48 měsíců..

**Standartní vybavení pecí:**

* povrchová úprava práškovou vypalovanou barvou v odstínu podle Vašeho výběru – 5barev
* plášť z nerezového ocelového plechu s ručnímy úchyty
* stabilní spodní podstavec je pevnou součástí ocelové konstrukce pece
* vyzdívka z pěnošamotových cihel s vysokým tepelným odporem a protiprašnou úpravou povrchu
* elektrické topení spirálami z odporového drátu Kanthal A1 osazené v bočních stěnách v drážkách
* podrobný návod pro obsluhu , revizní zpráva, kupní smlouva, záruční list, předávací protokol
* plynová pneumatická vzpěra ke snadnému otevírání víka od 70litrů obsahu
* plně automatický digitální regulátor Bentrup TC 66
* možnost otočení pracovní výšky podstavce – konstrukce pod pecí
* případná možnost oddělení pece pro snadnou přepravu a instalaci
* profesionálně uchycené topné spirály sponami po celém obvodu zamezující prověšení
* nastavitelné víko pece s uzamykatelným uzávěrem a bezpečnostním spínačem
* kvalitní izolace s vynikajícími hodnotami povrchové teploty vnějšího opláštění

**Termín dodání:** individuální dle typu pece a skladových zásob – aktuálně skladem

**Doprava a instalace** – výhradně osobně a zdarma na místo určení zákazníkem vč.instalace, předvedení,

 odborného zaškolení, naprogramování regulace a předání do provozu.

**Záruční doba** : - mimořádných **48 měsíců** na pec, regulaci a konstrukci

 - navíc po dobu této záruční doby se v případě nečekané poruchy regulace

 zapůjčuje náhradní stejného typu zdarma po celou dobu opravy..

 - v případě záruční opravy není účtován žádný poplatek za dopravu atd.

 - záruka se nevztahuje na topné spirály, které jsou vedené jako spotřební materiál

**Zdarma navíc :** sada 3ks vypalovacích plátů, sada 12 sloupků, ochranný nátěr na pláty – vypalovací set

**Platba** - není požadována žádná záloha, platba hotově, nebo převodem po dodání pece a všech

 dokumentů včetně faktury dle vašich požadavků. Možnost rozepsání daň.dokladu dle vašich požadavků…

**Požadavky na elektroinstalaci: příprava zásuvky pro připojení pece a předvedení :**

 **Napájení 400V – samostatná zásuvka 400V/32A s jističem min.25A**

 **Napájení 400V – samostatná zásuvka 400V/16A s jističem min.25A**

Nabídka vybraných poklopových pecí **:** **náhledy na** [**www.sluzbykeramikum.cz**](http://www.sluzbykeramikum.cz/)

**400V Kittec CB line 150ECO -** oválná poklopová, obsah 155litrů

 Napájení 400V- **nutné mít jistič min.hodnoty 16A a samostatnou zásuvku 400V/16A**

 Vnitřní rozměry: průměr 510mm , výška 720mm

 Vnější rozměry: průměr 720mm , výška 1040mm

 Max.teplota: 1320°C, příkon 10,8kW

 Součástí pece digitální automat.regulace Bentrup TC66 s vybranými funkcemi

 Hmotnost 115kg

 Boční komínek pro odvětrání pece součástí dodávky.

 Izolace Supertherm po obvodu pece, příplatkové topné spirály **Kanhtal A1** umístěné

 v drážkách cihel po vnitřním obvodu pece.

 Bezpečností koncový spínač a uzamykatelné víko součástí pece

 **Pec již není možné zvětšit přidáním mezikruží!!!**

Cena po slevě vč.DPH 21% **: 61 900 Kč skladem**

**400V Kittec CB line 185ECO -** oválná poklopová, obsah 190litrů

 Napájení 400V- **nutné mít jistič min.hodnoty 16A a samostatnou zásuvku 400V/16A**

 Vnitřní rozměry: průměr 590mm , výška 690mm

 Vnější rozměry: průměr 820mm , výška 1160mm

 Max.teplota: 1320°C, příkon 11kW

 Součástí pece digitální automat.regulace Bentrup TC66 s vybranými funkcemi

 Hmotnost 125kg

 Boční komínek pro odvětrání pece součástí dodávky.

 Izolace Supertherm po obvodu pece, příplatkové topné spirály **Kanhtal A1** umístěné

 v drážkách cihel po vnitřním obvodu pece.

 Bezpečností koncový spínač a uzamykatelné víko součástí pece

 **Pec již není možné zvětšit přidáním mezikruží!!!**

Cena po slevě vč.DPH 21% **: 67 900 Kč skladem**

 **400V Kittec CB line 210S -** oválná poklopová, obsah 210litrů

 Napájení 400V- **nutné mít jistič min.hodnoty 20A a samostatnou zásuvku 400V/32A**

 Vnitřní rozměry: průměr 690mm , výška 560mm

 Vnější rozměry: průměr 880mm , výška 860mm

 Max.teplota: 1320°C, příkon 12kW

 Součástí pece digitální automat.regulace Bentrup **TC66** s vybranými funkcemi

 Hmotnost 150kg

 Boční komínek pro odvětrání pece součástí dodávky.

 Izolace Supertherm po obvodu pece, topné spirály **Kanthal A1** umístěné v drážkách cihel

 po vnitřním obvodu pece.

 Bezpečností koncový spínač a uzamykatelné víko součástí pece

 **Pec již není možné zvětšit přidáním mezikruží…**

Cena po slevě vč.DPH 21% **: 72 800Kč skladem**

**400V Kittec CB line 300S -** oválná poklopová, obsah 300litrů

 Napájení 400V- **nutné mít jistič min.hodnoty 20A a samostatnou zásuvku 400V/32A**

 Vnitřní rozměry: průměr 690mm , výška 760mm

 Vnější rozměry: průměr 880mm , výška 1010mm

 Max.teplota: 1320°C, příkon 18kW

 Součástí pece digitální automat.regulace Bentrup **TC66** s vybranými funkcemi

 Hmotnost 180kg

 Boční komínek pro odvětrání pece součástí dodávky.

 Izolace Supertherm po obvodu pece, topné spirály **Kanthal A1** umístěné v drážkách cihel

 po vnitřním obvodu pece.

 Bezpečností koncový spínač a uzamykatelné víko součástí pece

 **Pec již není možné zvětšit přidáním mezikruží…**

Cena po slevě vč.DPH 21% **: 88 700Kč na objednávku**

**Kompletní cena je včetně DPH 21% a zahrnuje dopravu, instalaci, odborné zaškolení a předvedení firemním technikem ihned po dovozu a instalaci na místo určení.**

**Cena zahrnuje plněautomatickou regulaci TC 66 s rozšířenými funkcemi jako uložení programů, odložený start a jednotlivé krokování v daném programu.**

**Součástí dodání jsou také 3ks vypalovacích plátů, sloupky a ochranný nátěr na pláty –tzv. vypalovací set**

**Vypalovací set v ceně 5000Kč, regulace TC66 v ceně 1700Kč a topení z kanthalového drátu A1 v ceně 1200Kč je tedy již součástí pece a nepřiplácí se.**

**Záruční doba je mimořádných 48měsíců, servis zajištěn přímo naším firemním technikem na místě.**

**Pece nejsou dodávány žádnou přepravní službou, ale vždy osobně s profesionálním předáním.**

**Pojištění**: pojistná ochrana vůči třetí osobě proti poškození věcí a majetku ve vašem objektu

 případně způsobené např.při stěhování apod..Tento pojistný limit je na částku do výše 1mil.Kč.

Reference s kontakty je možné poslat na požádání…

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, rád je zodpovím na tel., nebo mailem…

**S pozdravem F.Řehák, Služby keramikům tel: 606622652**

 **17.Listopadu 1758, Roudnice nad Labem 41301**

 **IČO 62778226 DIČ CZ7406240897** [**www.sluzbykeramikum.cz**](http://www.sluzbykeramikum.cz/)

**Náhledy keramických pecí**

  

 Kittec CB 150ECO, 185ECO, 210ECO Kittec CB 300S



 **Náhled Digitální regulace Bentrup**

 **TC 66 regulace**

Kompaktní a výkonný programovatelný regulátor pro všechny aplikace v keramice. Plynule nastavitelná vypalovací křivka (prodleva před spuštěním, lineární ohřev ve dvou stupních na konečnou teplotu, nastavitelná výdrž a řízené chlazení). Šest programů si můžete upravit podle svých vlastních požadavků, ty zůstanou uložené i po vypnutí regulátoru. Vyšší ovládací komfort a bezpečnost provozu při nedostižném poměru cena-výkon.