**Výkaz výměr:**

údržba zeleně ve Strategické průmyslové zóně Holešov pro rok 2020 ve specifikaci:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis udržované plochy | Výměra | jednotková cenaKč bez DPH | cena za 1 frekvenci | Frekvence/rok | Cena za rok celkemKč bez DPH |
| Komunikace sever – strana u pole (západní k poldru) | 28 914 | 0,80 | 23 131 | 1 | 23 131 |

Celkem **23 131 Kč**

údržba zeleně ve Strategické průmyslové zóně Holešov pro roky 2021 a 2022 ve specifikaci:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis udržované plochy | Výměra | jednotková cenaKč bez DPH | cena za 1 frekvenci | Frekvence/rok | Cena za rok celkemKč bez DPH |
| dno suchého poldru | 58 000 | 1,00 | 58 000 | 1 | 58 000 |
| Komunikace sever – strana u pole (západní k poldru) | 28 914 | 0,80 | 23 131 | 1 | 23 131 |

Celkem za rok **81 131 Kč**

**Umístění:**

**Komunikace sever**

Jedná se o spojovací komunikaci od města Holešov po vnitřní okružní křižovatku v úseku od budovy ČHMÚ po

vnitřní okružní křižovatku. Komunikace je oboustranně osazena obrubníky.

**Suchý poldr**

Nachází se v západní části SPZ Holešov.

**Závazné podmínky pro dodávku:**

1. Veškeré práce musí být provedeny v souladu s platnými obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami, zejména ČSN 83 9011, dopravně provozním řádem SPZ Holešov a při respektování pokynů objednatele. Dodavatel bere na vědomí, že předmět dodávky je realizován v ochranném pásmu vodního zdroje a zavazuje se respektovat závazná opatření pro činnost v ochranném pásmu vodního zdroje.

2. Posečená hmota musí být z udržovaných ploch odstraněna a odvezena, nebo bezezbytku zamulčována.

3. Součástí dodávky je i vždy začištění zeleně kolem stromů, plotů, dopravního značení, svodidel i všech příslušenství na udržovaných plochách.

4. Při sečení všech ploch je podmínka, že bude proveden následný úklid komunikací ve všech případech, kdy dojde k jejich znečištění při výkonu údržbových prací (úlety posečené trávy, kamení, zemina apod.).

5. K realizaci údržby mohou být použity jen stroje a mechanizmy v dokonalém technickém stavu, především bez jakéhokoliv úkapu či úniku provozních kapalin – práce údržby budou prováděny v ochranném pásmu vodního zdroje a dodavatel je odpovědný za dodržení podmínek platných pro činnost v ochranných pásmech vodního zdroje.

6. Případná likvidace plevelů může být prováděna jen přípravky, které mají atest nezávadnosti pro použití v ochranných pásmech vodního zdroje a musí respektovat podmínky hygienické ochrany vodního zdroje.

7. Veškeré odpady, vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla likviduje zhotovitel na své náklady. Zhotovitel je povinen nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.