

*Správa železniční dopravní česly*

Číslo: 17/801080113

Zpracoval:

..........................​..........​......

OBJEDNÁVKA

M

Tel. číslo: ......​......​......​..........​......................................................

**Objednatel:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 11000

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 1 110 00

**Dodavatel:**

FRAM1T, s.r.o

Borská 332 262 72 Březnice IČO: 61678678

Číslo účtu:.​.............​............................

DTC: CZ61678678

ICO: 70994234 DTC: CZ70994234

**Termín dodání:**

do 30.6.2017

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384“

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 4 437 458,20

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Splatnost faktury:**

30 dní

**Potvrzený termín dodání:**

**Povaha nákupu:**

HDD

provoz investice FKSP

**Účetní okruh:**

□ □

MOZ

HOM

0

ZDC

**Fakturu zašlete:**

**Adresa místa plnění:**

OŘ Olomouc žst. dle Přílohy č. 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 1 110 00

Objednáváme u Vás:

Čís.ř. Kód MTZ Název

MJ

Množství Cena/jedn,

**1**

Dřevěné výhybkové pražec dle Přílohy č.

M3

...........

....​..........

.......​................​...​.......​......​...........

Dílčí objednávka dle Rámcové smlouvy č. 107/15-MTZ. Dodávky dle TPD.

**Přílohy:**

žádné

**Záruční doba:**

Dle smlouvy

Objednávka je podstatnou náležitostí daňového dokladu (faktury). Na daňový doklad uvádějte své IČO, DIČ nebo potvrďte, že nejste plátci DPH. Uveďte, jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Úrok z prodlení respektujeme pouze v zákonné výši dle nařízení vlády č.351/2013 Sb. Termín splatnosti bude akceptován po doručení úplného daňového dokladu. Daňový doklad může být uhrazen ze dvou účtů, a to zvlášť základ DPH a zvlášť DPH. Žádáme o zaslání potvrzené objednávky zpět spolu s daňovým dokladem!

**Bez potvrzené objednávky včetně bankovního spojení nelze daňový doklad akceptovat jako úplný a nemůže být proplacen.**

Dodavatel včas poskytne odběrateli informaci o možných změnách týkajících se identifikačních údajů společnosti, včetně možné změny bankovních údajů. **Objednatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy (objednávky včetně její písemné akceptace) v Registru smluv na základě ustanovení zákona číslo 340/2015 Sb.**

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému snrávci daně dodavatele.

Praha 1, dne: - [j -(]/!' 2017

................​...................​..​.​.....​.......

.............​...............​............​............​.................

*............​.......*

*............​....*

*....​.....o.*

..............​...........

..................

............​...........​....................​.........​.............​................​......​......​..​..........​............

**............​......​..............​.....**

.........​...............​.....

.......​..​...........​.........​.....​.....​..

...............​.....​..............

*....*

**příloha č. 1 k obj. č. 17/801080113**

**OŘ Olomouc - žst. Prostějov**

kontakt:.​....​..................​...​.......​.......​...... Termín dodání: 30.6.2017

výhybkové pražce

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JČM | délka v m | 1 ks/m3 | počet ks | m3 |  |
|  | 1 | 0,039 |  |  |  |
|  | 2,2 | 0,086 |  |  |  |
|  | 2,3 | 0,09 |  |  |  |
|  | 2,4 | 0,094 |  |  |  |
|  | 2,5 | 0,098 |  |  |  |
| 608 1 0601 | 2,6 | 0,101 |  |  |  |
| 608 1 3201 | 2,7 | 0,105 |  |  |  |
| 608 1 3203 | 2,8 | 0,109 | .... | ......... |  |
| 608 1 3205 | 2,9 | 0,113 |  |  |  |
| 608 1 3207 | 3 | 0,117 | .... | ......... |  |
| 608 1 3209 | 3,1 | 0,121 |  |  |  |
| 608 1 3211 | 3,2 | 0,125 |  |  |  |
| 608 1 3213 | 3,3 | 0,129 | .... | ......... |  |
| 608 1 3215 | 3,4 | 0,133 |  |  |  |
| 608 1 3217 | 3,5 | 0,137 | .... | ......... |  |
| 608 1 3219 | 3,6 | 0,14 |  |  |  |
| 608 1 3221 | 3,7 | 0,144 | .. | ......... |  |
| 608 1 3223 | 3,8 | 0,148 | .... | ......... |  |
| 608 1 3225 | 3,9 | 0,152 |  |  |  |
| 608 1 3227 | 4 | 0,156 | .... | ......... |  |
| 608 1 3229 | 4,1 | 0,16 |  |  |  |
| 608 1 3231 | 4,2 | 0,164 | .... | ......... |  |
| 608 1 3233 | 4,3 | 0,168 |  |  |  |
| 608 1 3235 | 4,4 | 0,172 | .... | ......... |  |
| 608 1 3227 | 4,5 | 0,176 |  |  |  |
| 608 1 3239 | 4,6 | 0,179 | .. | ......... |  |
| 608 1 3241 | 4,7 | 0,183 |  |  |  |
| 608 1 3243 | 4,8 | 0,187 |  |  |  |
| 608 1 3245 | 4,9 | 0,191 |  |  |  |
| 608 1 3247 | 5 | 0,195 |  |  |  |
|  | 5,2 | 0,203 |  |  |  |
|  | 6,0 | 0,234 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 120 | ........... |  |

**příloha č. 1 k obj. č. 17/801080113**

**OŘ Olomouc - žst. Horní Lideč**

kontakt: ....​...............​...​.......​.......​...... Termín dodání: 30.4.2017

výhybkové pražce

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JČM | délka v m | 1 ks/m3 | počet ks | m3 |  |
|  | 1 | 0,039 |  |  |  |
|  | 2,2 | 0,086 |  |  |  |
|  | 2,3 | 0,09 |  |  |  |
|  | 2,4 | 0,094 |  |  |  |
|  | 2,5 | 0,098 |  |  |  |
| 608 1 0601 | 2,6 | 0,101 |  |  |  |
| 608 1 3201 | 2,7 | 0,105 | .. | ......... |  |
| 608 1 3203 | 2,8 | 0,109 | .. | ......... |  |
| 608 1 3205 | 2,9 | 0,113 | .. | ......... |  |
| 608 1 3207 | 3 | 0,117 | .. | ........ |  |
| 608 1 3209 | 3,1 | 0,121 | .. | ......... |  |
| 608 1 3211 | 3,2 | 0,125 | .. | ......... |  |
| 608 1 3213 | 3,3 | 0,129 | .. | ......... |  |
| 608 1 3215 | 3,4 | 0,133 |  |  |  |
| 608 1 3217 | 3,5 | 0,137 |  |  |  |
| 608 1 3219 | 3,6 | 0,14 | .. | ......... |  |
| 608 1 3221 | 3,7 | 0,144 | .. | ......... |  |
| 608 1 3223 | 3,8 | 0,148 | .. | ......... |  |
| 608 1 3225 | 3,9 | 0,152 | .. | ......... |  |
| 608 1 3227 | 4 | 0,156 | .. | ......... |  |
| 608 1 3229 | 4,1 | 0,16 | .. | ......... |  |
| 608 1 3231 | 4,2 | 0,164 | .. | ......... |  |
| 608 1 3233 | 4,3 | 0,168 | .. | ......... |  |
| 608 1 3235 | 4,4 | 0,172 | .. | ......... |  |
| 608 1 3227 | 4,5 | 0,176 | .. | ......... |  |
| 608 1 3239 | 4,6 | 0,179 | .. | ......... |  |
| 608 1 3241 | 4,7 | 0,183 | .. | ......... |  |
| 608 1 3243 | 4,8 | 0,187 |  |  |  |
| 608 1 3245 | 4,9 | 0,191 |  |  |  |
| 608 1 3247 | 5 | 0,195 |  |  |  |
|  | 5,2 | 0,203 |  |  |  |
|  | 6,0 | 0,234 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | r~ |  | 57 | ......... |  |

**příloha č. 1 k obj. č. 17/801080113**

**OŘ Olomouc - žst. Staré Město u Uh. Hradiště**

kontakt: ....​............​...​.......​.......​...... Termín dodání: 30.6.2016

výhybkové pražce

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JČM | délka v m | 1ks/m3 | počet ks | m3 |  |
|  | 1 | 0,039 |  |  |  |
|  | 2,2 | 0,086 |  |  |  |
|  | 2,3 | 0,09 |  |  |  |
|  | 2,4 | 0,094 |  |  |  |
|  | 2,5 | 0,098 |  |  |  |
| 608 1 0601 | 2,6 | 0,101 | .. | ......... |  |
| 608 1 3201 | 2,7 | 0,105 | .... | ......... |  |
| 608 1 3203 | 2,8 | 0,109 | .. | ......... |  |
| 608 1 3205 | 2,9 | 0,113 | .... | ......... |  |
| 608 1 3207 | 3 | 0,117 | .. | ......... |  |
| 608 1 3209 | 3,1 | 0,121 | .... | ......... |  |
| 608 1 3211 | 3,2 | 0,125 | .. | ......... |  |
| 608 1 3213 | 3,3 | 0,129 | .... | ......... |  |
| 608 1 3215 | 3,4 | 0,133 | .. | ......... |  |
| 608 1 3217 | 3,5 | 0,137 | .... | ......... |  |
| 608 1 3219 | 3,6 | 0,14 | .. | ......... |  |
| 608 1 3221 | 3,7 | 0,144 | .... | ......... |  |
| 608 1 3223 | 3,8 | 0,148 | .. | ......... |  |
| 608 1 3225 | 3,9 | 0,152 | .... | ......... |  |
| 608 1 3227 | 4 | 0,156 | .. | ......... |  |
| 608 1 3229 | 4,1 | 0,16 | .... | ......... |  |
| 608 1 3231 | 4,2 | 0,164 | .... | ......... |  |
| 608 1 3233 | 4,3 | 0,168 | .. | ......... |  |
| 608 1 3235 | 4,4 | 0,172 | .. | ......... |  |
| 608 1 3227 | 4,5 | 0,176 |  |  |  |
| 608 1 3239 | 4,6 | 0,179 |  |  |  |
| 608 1 3241 | 4,7 | 0,183 |  |  |  |
| 608 1 3243 | 4,8 | 0,187 |  |  |  |
| 608 1 3245 | 4,9 | 0,191 |  |  |  |
| 608 1 3247 | 5 | 0,195 |  |  |  |
|  | 5,2 | 0,203 |  |  |  |
|  | 6,0 | 0,234 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 147 | ........... |  |

**příloha č. 1 k obj. č. 17/801080113**

**OŘ Olomouc - žst. Valašské Meziříčí**

kontakt: ....​........​...​.......​.......​...... Termín dodání: duben 2017

výhybkové pražce

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JČM | délka v m | 1 ks/m3 | počet ks | m3 |  |
|  | 1 | 0,039 |  |  |  |
|  | 2,2 | 0,086 |  |  |  |
|  | 2,3 | 0,09 |  |  |  |
|  | 2,4 | 0,094 |  |  |  |
|  | 2,5 | 0,098 |  |  |  |
| 608 1 0601 | 2,6 | 0,101 |  |  |  |
| 608 1 3201 | 2,7 | 0,105 |  |  |  |
| 608 1 3203 | 2,8 | 0,109 |  |  |  |
| 608 1 3205 | 2,9 | 0,113 |  |  |  |
| 608 1 3207 | 3 | 0,117 | .... | ......... |  |
| 608 1 3209 | 3,1 | 0,121 |  |  |  |
| 608 1 3211 | 3,2 | 0,125 | .... | ......... |  |
| 608 1 3213 | 3,3 | 0,129 |  |  |  |
| 608 1 3215 | 3,4 | 0,133 | .... | ......... |  |
| 608 1 3217 | 3,5 | 0,137 |  |  |  |
| 608 1 3219 | 3,6 | 0,14 | .... | ......... |  |
| 608 1 3221 | 3,7 | 0,144 |  |  |  |
| 608 1 3223 | 3,8 | 0,148 |  |  |  |
| 608 1 3225 | 3,9 | 0,152 |  |  |  |
| 608 1 3227 | 4 | 0,156 | .... | ......... |  |
| 608 1 3229 | 4,1 | 0,16 |  |  |  |
| 608 1 3231 | 4,2 | 0,164 |  |  |  |
| 608 1 3233 | 4,3 | 0,168 |  |  |  |
| 608 1 3235 | 4,4 | 0,172 |  |  |  |
| 608 1 3227 | 4,5 | 0,176 |  |  |  |
| 608 1 3239 | 4,6 | 0,179 | .. | ......... |  |
| 608 1 3241 | 4,7 | 0,183 |  |  |  |
| 608 1 3243 | 4,8 | 0,187 | .. | ......... |  |
| 608 1 3245 | 4,9 | 0,191 |  |  |  |
| 608 1 3247 | 5 | 0,195 |  |  |  |
|  | 5,2 | 0,203 |  |  |  |
|  | 6,0 | 0,234 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6Ó" | ......... |  |

**příloha č. 1 k obj. č. 17/801080113**

**OŘ Olomouc - žst. Hustopeče nad Bečvou**

kontakt: ....​...............​...​.......​.......​...... Termín dodání: duben 2017

výhybkové pražce

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JČM | délka v m | 1 ks/m3 | počet ks | m3 |  |
|  | 1 | 0,039 |  |  |  |
|  | 2,2 | 0,086 |  |  |  |
|  | 2,3 | 0,09 |  |  |  |
|  | 2,4 | 0,094 |  |  |  |
|  | 2,5 | 0,098 |  |  |  |
| 608 1 0601 | 2,6 | 0,101 | ...... | ........... |  |
| 608 1 3201 | 2,7 | 0,105 | .... | ......... |  |
| 608 1 3203 | 2,8 | 0,109 | .... | ......... |  |
| 608 1 3205 | 2,9 | 0,113 | .... | ......... |  |
| 608 1 3207 | 3 | 0,117 | .... | ......... |  |
| 608 1 3209 | 3,1 | 0,121 | .... | ......... |  |
| 608 1 3211 | 3,2 | 0,125 | .. | ......... |  |
| 608 1 3213 | 3,3 | 0,129 | .... | ......... |  |
| 608 1 3215 | 3,4 | 0,133 | .. | ......... |  |
| 608 1 3217 | 3,5 | 0,137 | .. | ......... |  |
| 608 1 3219 | 3,6 | 0,14 | .. | ......... |  |
| 608 1 3221 | 3,7 | 0,144 | .. | ......... |  |
| 608 1 3223 | 3,8 | 0,148 | .. | ......... |  |
| 608 1 3225 | 3,9 | 0,152 | .. | ......... |  |
| 608 1 3227 | 4 | 0,156 | .... | ......... |  |
| 608 1 3229 | 4,1 | 0,16 | .. | ......... |  |
| 608 1 3231 | 4,2 | 0,164 | .. | ......... |  |
| 608 1 3233 | 4,3 | 0,168 | .. | ......... |  |
| 608 1 3235 | 4,4 | 0,172 | .. | ......... |  |
| 608 1 3227 | 4,5 | 0,176 | .. | ......... |  |
| 608 1 3239 | 4,6 | 0,179 | .. | ......... |  |
| 608 1 3241 | 4,7 | 0,183 | .. | ......... |  |
| 608 1 3243 | 4,8 | 0,187 | .. | ......... |  |
| 608 1 3245 | 4,9 | 0,191 | .. | ......... |  |
| 608 1 3247 | 5 | 0,195 | .. | ......... |  |
|  | 5,1 | 0,199 | .. | ......... |  |
|  | 5,2 | 0,203 | .. | ......... |  |
|  | 6,0 | 0,234 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 380 | ........... |  |

**příloha č. 1 k obj. č. 17/801080113**

**OŘ Olomouc - žst. Hulín**

kontakt: ....​.........​...​.......​............ Termín dodání: duben 2017

výhybkové pražce

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JCM | délka v m | 1ks/m3 | počet ks | m3 |  |
|  | 1 | 0,039 |  |  |  |
|  | 2,2 | 0,086 |  |  |  |
|  | 2,3 | 0,09 |  |  |  |
|  | 2,4 | 0,094 |  |  |  |
|  | 2,5 | 0,098 |  |  |  |
| 608 1 0601 | 2,6 | 0,101 |  |  |  |
| 608 1 3201 | 2,7 | 0,105 | .. | ......... |  |
| 608 1 3203 | 2,8 | 0,109 | .... | ......... |  |
| 608 1 3205 | 2,9 | 0,113 | .. | ......... |  |
| 608 1 3207 | 3 | 0,117 | .. | ......... |  |
| 608 1 3209 | 3,1 | 0,121 | .. | ......... |  |
| 608 1 3211 | 3,2 | 0,125 | .. | ......... |  |
| 608 1 3213 | 3,3 | 0,129 | .. | ......... |  |
| 608 1 3215 | 3,4 | 0,133 | .. | ......... |  |
| 608 1 3217 | 3,5 | 0,137 | .. | ......... |  |
| 608 1 3219 | 3,6 | 0,14 | .. | ......... |  |
| 608 1 3221 | 3,7 | 0,144 | .. | ......... |  |
| 608 1 3223 | 3,8 | 0,148 | .. | ......... |  |
| 608 1 3225 | 3,9 | 0,152 | .. | ......... |  |
| 608 1 3227 | 4 | 0,156 | .. | ......... |  |
| 608 1 3229 | 4,1 | 0,16 | .. | ......... |  |
| 608 1 3231 | 4,2 | 0,164 | .. | ......... |  |
| 608 1 3233 | 4,3 | 0,168 | .. | ......... |  |
| 608 1 3235 | 4,4 | 0,172 | .. | ......... |  |
| 608 1 3227 | 4,5 | 0,176 | .. | ......... |  |
| 608 1 3239 | 4,6 | 0,179 |  |  |  |
| 608 1 3241 | 4,7 | 0,183 |  |  |  |
| 608 1 3243 | 4,8 | 0,187 |  |  |  |
| 608 1 3245 | 4,9 | 0,191 |  |  |  |
| 608 1 3247 | 5 | 0,195 |  |  |  |
|  | 5,2 | 0,203 |  |  |  |
|  | 6,0 | 0,234 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 90 | .......... |  |

**příloha č. 1 k obj. č. 17/801080113**

**OŘ Olomouc - žst. Velká Bystřice**

kontakt: ....​.............​...​.......​.......​...... Termín dodání: 10.4.2017

výhybkové pražce

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JČM | délka v m | 1 ks/m3 | počet ks | rn3 |  |
|  | 1 | 0,039 |  |  |  |
|  | 2,2 | 0,086 |  |  |  |
|  | 2,3 | 0,09 |  |  |  |
|  | 2,4 | 0,094 |  |  |  |
|  | 2,5 | 0,098 |  |  |  |
| 608 1 0601 | 2,6 | 0,101 |  |  |  |
| 608 1 3201 | 2,7 | 0,105 | .... | ......... |  |
| 608 1 3203 | 2,8 | 0,109 | .... | ......... |  |
| 6081 3205 | 2,9 | 0,113 | .... | ......... |  |
| 608 1 3207 | 3 | 0,117 | .... | ......... |  |
| 608 1 3209 | 3,1 | 0,121 | .... | ......... |  |
| 608 1 3211 | 3,2 | 0,125 | .... | ......... |  |
| 608 1 3213 | 3,3 | 0,129 | .... | ......... |  |
| 608 1 3215 | 3,4 | 0,133 | .... | ......... |  |
| 608 1 3217 | 3,5 | 0,137 | .... | ......... |  |
| 608 1 3219 | 3,6 | 0,14 | .... | ......... |  |
| 608 1 3221 | 3,7 | 0,144 | .... | ......... |  |
| 608 1 3223 | 3,8 | 0,148 | .. | ......... |  |
| 608 1 3225 | 3,9 | 0,152 | .... | ......... |  |
| 608 1 3227 | 4 | 0,156 | .. | ......... |  |
| 608 1 3229 | 4,1 | 0,16 | .... | ......... |  |
| 608 1 3231 | 4,2 | 0,164 | .... | ......... |  |
| 608 1 3233 | 4,3 | 0,168 | .... | ......... |  |
| 608 1 3235 | 4,4 | 0,172 | .... | ......... |  |
| 608 1 3227 | 4,5 | 0,176 | ... | ......... |  |
| 608 1 3239 | 4,6 | 0,179 | .. | ......... |  |
| 608 1 3241 | 4,7 | 0,183 |  |  |  |
| 608 1 3243 | 4,8 | 0,187 |  |  |  |
| 608 1 3245 | 4,9 | 0,191 |  |  |  |
| 608 1 3247 | 5 | 0,195 |  |  |  |
|  | 5,2 | 0,203 |  |  |  |
|  | 6,0 | 0,234 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 351 | ........... |  |

**příloha č. 1 k obj. č. 17/801080113**

**OŘ Olomouc - žst. Hanušovice**

kontakt: ....​...............​...​.......​.......​...... Termín dodání: 30.4.2017 výhybkové pražce

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JČM | délka v m | 1ks/m3 | počet ks | m3 |  |
|  | 1 | 0,039 |  |  |  |
|  | 2,2 | 0,086 |  |  |  |
|  | 2,3 | 0,09 |  |  |  |
|  | 2,4 | 0,094 |  |  |  |
|  | 2,5 | 0,098 |  |  |  |
| 608 1 0601 | 2,6 | 0,101 |  |  |  |
| 608 1 3201 | 2,7 | 0,105 | .. | ......... |  |
| 608 1 3203 | 2,8 | 0,109 | .. | ......... |  |
| 608 1 3205 | 2,9 | 0,113 | .. | ......... |  |
| 608 1 3207 | 3 | 0,117 | .. | ......... |  |
| 608 1 3209 | 3,1 | 0,121 | .. | ......... |  |
| 608 1 3211 | 3,2 | 0,125 | .. | ......... |  |
| 608 1 3213 | 3,3 | 0,129 | .. | ......... |  |
| 608 1 3215 | 3,4 | 0,133 | .. | ......... |  |
| 608 1 3217 | 3,5 | 0,137 | .. | ......... |  |
| 608 1 3219 | 3,6 | 0,14 | .. | ......... |  |
| 608 1 3221 | 3,7 | 0,144 | .. | ......... |  |
| 608 1 3223 | 3,8 | 0,148 | .. | ......... |  |
| 608 1 3225 | 3,9 | 0,152 | .. | ......... |  |
| 608 1 3227 | 4 | 0,156 | .. | ......... |  |
| 608 1 3229 | 4,1 | 0,16 | .. | ......... |  |
| 608 1 3231 | 4,2 | 0,164 | .. | ......... |  |
| 608 1 3233 | 4,3 | 0,168 | .. | ......... |  |
| 608 1 3235 | 4,4 | 0,172 | .. | ......... |  |
| 608 1 3227 | 4,5 | 0,176 | .. | ......... |  |
| 608 1 3239 | 4,6 | 0,179 | .. | ......... |  |
| 608 1 3241 | 4,7 | 0,183 | .. | ......... |  |
| 608 1 3243 | 4,8 | 0,187 | .. | ......... |  |
| 608 1 3245 | 4,9 | 0,191 |  |  |  |
| 608 1 3247 | 5 | 0,195 |  |  |  |
|  | 5,2 | 0,203 |  |  |  |
|  | 6,0 | 0,234 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 49 | ......... |  |

**příloha č. 1 k obj. č. 17/801080113**

**OŘ Olomouc - žst. Kunovice**

kontakt:.​....​.............​...​.......​.......​...... Termín dodání: 20.4.2017

výhybkové pražce

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JCM | délka v m | 1ks/m3 | počet ks | rn3 |  |
|  | 1 | 0,039 |  |  |  |
|  | 2,2 | 0,086 |  |  |  |
|  | 2,3 | 0,09 |  |  |  |
|  | 2,4 | 0,094 |  |  |  |
|  | 2,5 | 0,098 |  |  |  |
| 608 1 0601 | 2,6 | 0,101 |  |  |  |
| 608 1 3201 | 2,7 | 0,105 |  |  |  |
| 608 1 3203 | 2,8 | 0,109 |  |  |  |
| 608 1 3205 | 2,9 | 0,113 |  |  |  |
| 608 1 3207 | 3 | 0,117 |  |  |  |
| 608 1 3209 | 3,1 | 0,121 |  |  |  |
| 608 1 3211 | 3,2 | 0,125 |  |  |  |
| 608 1 3213 | 3,3 | 0,129 |  |  |  |
| 608 1 3215 | 3,4 | 0,133 |  |  |  |
| 608 1 3217 | 3,5 | 0,137 |  |  |  |
| 608 1 3219 | 3,6 | 0,14 |  |  |  |
| 608 1 3221 | 3,7 | 0,144 |  |  |  |
| 608 1 3223 | 3,8 | 0,148 |  |  |  |
| 608 1 3225 | 3,9 | 0,152 |  |  |  |
| 608 1 3227 | 4 | 0,156 |  |  |  |
| 608 1 3229 | 4,1 | 0,16 |  |  |  |
| 608 1 3231 | 4,2 | 0,164 |  |  |  |
| 608 1 3233 | 4,3 | 0,168 | .... | ......... |  |
| 608 1 3235 | 4,4 | 0,172 |  |  |  |
| 608 1 3227 | 4,5 | 0,176 |  |  |  |
| 608 1 3239 | 4,6 | 0,179 | .... | ......... |  |
| 608 1 3241 | 4,7 | 0,183 |  |  |  |
| 608 1 3243 | 4,8 | 0,187 |  |  |  |
| 608 1 3245 | 4,9 | 0,191 |  |  |  |
| 608 1 3247 | 5 | 0,195 |  |  |  |
|  | 5,2 | 0,203 |  |  |  |
|  | 6,0 | 0,234 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | ......... |  |

**příloha č. 1 k obj. č. 17/801080113**

**OŘ Olomouc - žst. Vsetín**

kontakt: ....​............​...​.......​.......​...... Termín dodáni: 20.4.2017 výhybkové pražce

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JČM | délka v m | 1 ks/m3 | počet ks | m3 |  |
|  | 1 | 0,039 |  |  |  |
|  | 2,2 | 0,086 |  |  |  |
|  | 2,3 | 0,09 |  |  |  |
|  | 2,4 | 0,094 |  |  |  |
|  | 2,5 | 0,098 |  |  |  |
| 608 1 0601 | 2,6 | 0,101 |  |  |  |
| 608 1 3201 | 2,7 | 0,105 |  |  |  |
| 608 1 3203 | 2,8 | 0,109 | .... | ......... |  |
| 608 1 3205 | 2,9 | 0,113 |  |  |  |
| 608 1 3207 | 3 | 0,117 | .... | ......... |  |
| 608 1 3209 | 3,1 | 0,121 |  |  |  |
| 608 1 3211 | 3,2 | 0,125 | .... | ......... |  |
| 608 1 3213 | 3,3 | 0,129 |  |  |  |
| 608 1 3215 | 3,4 | 0,133 | .... | ......... |  |
| 608 1 3217 | 3,5 | 0,137 |  |  |  |
| 608 1 3219 | 3,6 | 0,14 | .... | ......... |  |
| 608 1 3221 | 3,7 | 0,144 |  |  |  |
| 608 1 3223 | 3,8 | 0,148 | .... | ......... |  |
| 608 1 3225 | 3,9 | 0,152 |  |  |  |
| 608 1 3227 | 4 | 0,156 | .... | ......... |  |
| 608 1 3229 | 4,1 | 0,16 |  |  |  |
| 608 1 3231 | 4,2 | 0,164 | .... | ......... |  |
| 608 1 3233 | 4,3 | 0,168 |  |  |  |
| 608 1 3235 | 4,4 | 0,172 | .... | ......... |  |
| 608 1 3227 | 4,5 | 0,176 |  |  |  |
| 608 1 3239 | 4,6 | 0,179 |  |  |  |
| 608 1 3241 | 4,7 | 0,183 |  |  |  |
| 608 1 3243 | 4,8 | 0,187 |  |  |  |
| 608 1 3245 | 4,9 | 0,191 |  |  |  |
| 608 1 3247 | 5 | 0,195 |  |  |  |
|  | 5,2 | 0,203 |  |  |  |
|  | 6,0 | 0,234 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 141 | ........... |  |

**příloha č. 1 k obj. č. 17/801080113**

**OŘ Olomouc - žst. Olomouc**

kontakt:.​....​............​...​.......​.......​...... Termín dodání: 30.4.2017

výhybkové pražce

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JČM | délka v m | 1ks/m3 | počet ks | m3 |  |
|  | 1 | 0,039 |  |  |  |
|  | 2,2 | 0,086 |  |  |  |
|  | 2,3 | 0,09 |  |  |  |
|  | 2,4 | 0,094 |  |  |  |
|  | 2,5 | 0,098 |  |  |  |
| 608 1 0601 | 2,6 | 0,101 |  |  |  |
| 608 1 3201 | 2,7 | 0,105 | .... | ......... |  |
| 608 1 3203 | 2,8 | 0,109 | .... | ......... |  |
| 608 1 3205 | 2,9 | 0,113 | .... | ......... |  |
| 608 1 3207 | 3 | 0,117 | .... | ......... |  |
| 608 1 3209 | 3,1 | 0,121 | .... | ......... |  |
| 608 1 3211 | 3,2 | 0,125 | .. | ......... |  |
| 608 1 3213 | 3,3 | 0,129 | .... | ......... |  |
| 608 1 3215 | 3,4 | 0,133 | .... | ......... |  |
| 608 1 3217 | 3,5 | 0,137 | .. | ......... |  |
| 608 1 3219 | 3,6 | 0,14 | .. | ......... |  |
| 608 1 3221 | 3,7 | 0,144 | .. | ......... |  |
| 608 1 3223 | 3,8 | 0,148 | .. | ......... |  |
| 608 1 3225 | 3,9 | 0,152 | .. | ......... |  |
| 608 1 3227 | 4 | 0,156 | .... | ......... |  |
| 608 1 3229 | 4,1 | 0,16 | .. | ......... |  |
| 608 1 3231 | 4,2 | 0,164 | .. | ......... |  |
| 608 1 3233 | 4,3 | 0,168 | .. | ......... |  |
| 608 1 3235 | 4,4 | 0,172 | .. | ......... |  |
| 608 1 3227 | 4,5 | 0,176 | .... | ........ |  |
| 608 1 3239 | 4,6 | 0,179 | .. | ......... |  |
| 608 1 3241 | 4,7 | 0,183 |  |  |  |
| 608 1 3243 | 4,8 | 0,187 |  |  |  |
| 608 1 3245 | 4,9 | 0,191 |  |  |  |
| 608 1 3247 | 5 | 0,195 |  |  |  |
|  | 5,2 | 0,203 |  |  |  |
|  | 6,0 | 0,234 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 208 | ........... |  |