Technické podmínky dodávky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2ks – Čelně nesený mulčovač s reverzním chodem žacího válce kompatibilní se svahovým kolovým nosičem nářadí (pro VHP Frýdek – Místek, VHP Český Těšín)** | **Požadavek** | **Nabídka uchazeče****(vyplňuje uchazeč**\***)** |
| 1ks – nový čelně nesený mulčovač kompatibilní se svahovým nosičem nářadí **Reform Metrac H6X** (pro VHP Frýdek – Místek)1ks – nový čelně nesený mulčovač kompatibilní se svahovým nosičem nářadí **Reform Metrac H7RX** (pro VHP Český Těšín) | ano | ANO |
| Pracovní záběr mulčovače | min. 200 cm | 200 cm |
| Celková šířka mulčovače | max. 220 cm | 213 cm |
| Hmotnost mulčovače  | max. 500 kg | 480 kg |
| Čelní agregace do tříbodového závěsu Kat. I | ano | ANO |
| Mulčovač určený pro nosiče o výkonu 46 až 70 PS | ano | ANO |
| Mulčovač určený pro práci ve svahu až 40° | ano | ANO |
| Mulčovač určený pro otáčky vývodové hřídele nosiče 540 ot/min. | ano | ANO |
| Jako žací nástroj nože Y, tloušťka nože min. 5 mm | ano | ANO |
| Počet Y-nožů na žacím válci uložených na třmenech  | min. 80 | 132 |
| Možnost reverzního chodu žacího válce | ano | ANO |
| Dodávka včetně kloubové hřídele | ano | ANO |
| Součástí dodávky mulčovače musí být návod k používání v českém jazyce a technické osvědčení | ano | ANO |