{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Vlašim"],"not_rendered":{"macros":1,"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Vlašim","index":0,"n_rows":107,"n_cols":4,"rows_kept":107,"merged":[[7,0,7,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Název tabulky: Specifikace dodávky zařízení a materiálu "]
["                             ","Název zakázky: Varovný a informační systém pro město Vlašim"]
[null,"Revize: A                Dokumentace pro výběr zhotovitele"]
[]
["P.č.","Název části systému ","M.j.","počet"]
[]
["Zařízení VIS",null,null,{"$error":"#REF!"}]
[1,"Řídící pracoviště systému včetně digitálního radiového modulu pro pásmo 80 MHz","ks",1]
[2,"Modul připojení pracoviště do systému JSVI vč. FM přijímače","ks",1]
[3,"Modul telefonního prostupu, GSM bráná, záloha napájení","ks",1]
[4,"Anténa JSVI","ks",1]
[5,"Anténa všesměrová tyčová v pásmu 80MHz","ks",1]
[6,"Stolní rozhlasový mikrofon pro připojení k PC","ks",3]
[7,"Multimediální PC s LCD 22\", UPS, klávesnice, myš, reproduktory ","ks",1]
[8,"Školení","ks",1]
[9,"Montáž a instalační materiál řídícího pracoviště","ks",1]
[10,"Oživení řídícího pracoviště","ks",1]
[11,"Revize řídícího pracoviště","ks",1]
[12,"Dokumentace skutečného provedení a rádiový projekt","ks",1]
[]
[null,"Software",null,5]
[13,"Řídící aplikace VIS včetně relací a sms serveru ","ks",1]
[14,"Řídící aplikace Vzdálené pracoviště","ks",2]
[15,"Webová aplikace  a provázání s dPP","ks",1]
[]
[null,"Záložní zdroj",null,5]
[16,"Elektrocentrála 3f","ks",1]
[]
[null,"Bezdrátové hlásiče",null,881]
[17,"Bezdrátový hlásič 2 x 40W, digitální, obousměrný pásmo 80 MHz","ks",220]
[18,"Tlakový reproduktor - 15 W 8 Ohm ","ks",615]
[19,"Anténa bezdrátového hlásiče","ks",220]
[20,"Montáž bezdrátového hlásiče","ks",220]
[21,"Oživení bezdrátového hlásiče","ks",220]
[22,"Revize bezdrátového hlásiče","ks",220]
[]
[null,"Převaděč",null,881]
[23,"Rádiový převaděč","ks",2]
[24,"Anténa všesměrová tyčová v pásmu 80MHz","ks",2]
[25,"Montáž a instalační materiál převaděče","ks",2]
[26,"Oživení převaděče","ks",2]
[27,"Revize převaděče","ks",2]
[]
[null,"Ostatní dodávky"]
[28,"JSVI přijímač pro připojení do  převaděče vč. Antény","ks",2]
[]
[{"$nulls":3},4]
[null,"Montážní materiál - instalace vysílacího pracoviště a převaděče",null,410]
[1,"RACK 19\"","ks",1]
[2,"Zásuvka Canon 10","ks",1]
[2,"Vidlice Canon 9","ks",1]
[3,"Kryt Canon 9","ks",1]
[4,"Konektor PL (male)","ks",3]
[5,"Spojka PL","ks",3]
[6,"Jistič NF  - 1P 10/B","ks",2]
[7,"Plastový nástěnný rozvaděč 6 modulů","ks",1]
[8,"Žlab kabelový vkládací 20x20","m",10]
[9,"Hmoždinky UN ZK 6/25/55","ks",100]
[10,"Vrut ŠH 6x50","ks",100]
[11,"Datový kabel UTP","m",25]
[12,"Datový kabel JYTY 4Bx1","m",10]
[13,"Kabel audio S7203","m",10]
[14,"Koaxiální kabel RG 213/U","m",120]
[15,"Kabel CYKY 3x1,5","ks",40]
[{"$nulls":3},160]
[null,"Montážní materiál k uchycení antény",null,11]
[16,"Konstrukce anténního stožáru pro uchycení antény BMIS a JSVI","ks",6]
[17,"Svodič bleskových proudů pro koax. vedení včetně konektorů","ks",6]
[18,"Instalační krabice pro svodiče bleskových proudů","ks",3]
[{"$nulls":3},5]
[null,"Montážní materiál k uzemnění",null,68]
[19,"Vodič CY 6 zelenožlutý pro připojení přepěťových ochran a pospojení","m",45]
[20,"Jímací tyč 2,5 m ","ks",2]
[21,"Izolační vodorovná tyč pro oddálení jímače ","ks",6]
[22,"Svorka pro uchycení izolační tyče na stožár","ks",6]
[23,"Svorka pro uchycení izolační tyče na jímač","ks",6]
[24,"Drát FeZn d=50 (H-50L) (ALU drát)","m",20]
[25,"SS svorka","ks",8]
[{"$nulls":3},68]
[null,"Montážní materiál k uchycení  kabelů",null,160]
[26,"Trubka instalační, UV odolná, 32mm","m",15]
[27,"Příchytka instalační trubky UV odolná, 32mm","ks",30]
[27,"Trubka instalační, UV odolná, 20mm","m",40]
[28,"Příchytka instalační trubky UV odolná, 20mm","ks",80]
[]
[null,"Upevňovací materiál k instalaci bezdrátových hlásičů a reproduktorů",null,{"v":2884,"d":"2,884"}]
[29,"Páska Bandimex B 205  16mm (30m)","bal",51]
[30,"Spona Bandimex S 255 16 mm, bal. po 100ks","bal",8]
[31,"Držák nerez se závitem a šroubem M8 (H021)","ks",{"v":1056,"d":"1,056"}]
[32,"Řemínek stahovací 300mm - UV odolný","ks",{"v":4400,"d":"4,400"}]
[]
[null,"Montážní materiál pro instalaci napájení hlásičů",null,635]
[33,"Svorka RSA 6 modrá","ks",169]
[34,"Svorka RSA 6 zelená","ks",169]
[35,"Svorka RSP 4 ","ks",220]
[36,"Trubičková pojistka 6,3 A","ks",220]
[37,"Instalační krabice IP 55 zapečetitelná","ks",51]
[38,"Wagosvorka pro vodiče 2x1,5 až 2,5 mm","ks",104]
[]
[null,"Kabely pro přichycení ke sloupům VO",null,390]
[39,"Kabel CYKY 3(J)x1,5","m",900]
[{"$nulls":3},390]
[null,"Montážní materiál pro připojení ke sloupům NN",null,372]
[40,"Síťová svorka pro přechod z Al na Cu ","ks",104]
[41,"Kabel CYKY 3(J)x2,5","m",220]
[{"$nulls":3},372]