|  |
| --- |
|  |
|  | **Městský úřad Kroměříž** | tel. +420 573 321 111 |
|  | Velké náměstí 115 | fax +420 573 331 481 |
|  | 767 01 Kroměříž | www.mesto-kromeriz.cz |
|  |  |
|  |  | **Ing. Michal Kropáč** |
|  |  | Na Uličce 1357 |
| **Odbor informačních technologií** | 76502 | Otrokovice |
|  | IČ: | 03001041 |
|  | DIČ: | CZ8304195603 |
|  |
| Váš dopis značky | / | ze dne | vyřizuje | / | linka | V Kroměříži |
|  | / | 0.0.0000 | xxx. | x | xxx | 11.12.2020 |
|  |
| **OBJEDNÁVKA č.** | **OBJ/2020/1703/OIT** |
|  |
| **Objednatel:** | **Město Kroměříž** |  |
|  | Velké nám. 115/1 |  |
|  | 76701 Kroměříž |  |
|  | IČ: | 00287351 |  |
|  | DIČ: | CZ00287351 |  |
|  |
|  |
| Dle vaší nabídky u vás objednávámae 1ks - 4K Starlight+ IP PTZ kamera, Day/Night, IR přísvit s dosvitem 500 m, 1/1.8" STARVIS™ CMOS, 40x zoom, rozlišení 3840 x 2160 px, snímkování 25/30 fps, citlivost Color: 0,002 lx @ F1.4; B/W: 0,0002 lx @ F1.4; 0 lx @ F1.4 (IR on), objektiv 5,6–223 mm, úhel záběru H: 63,9°–2,0°; V: 37,2°–1,2°; D: 71,2°–2,4°, horizontální otáčení: 0° až 360°, vertikální náklon -30° až 90°, auto flip 180°, AWB, AGC, ROI, Ultra DNR (2D/3D), komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (Sub Stream), ONVIF kompatibilní, audio I/O 1/1, 1x video port (BNC, 1.0V [pp], 75?), alarm I/O 7/2, 1x RS-485 rozhraní, RJ-45 (10Base-T/100Base-TX), pracovní teplota od -40 °C do +70 °C, IP 67, napájení AC 24 V / 3 A (±25 %), Hi-PoE, spotřeba 26 W, 42 W (Heater on, IR on), rozměry o 262,0 x 415,6 mm, hmotnost 8,5 kg, - 71 632,00 Kč s DPH1ks - Instalační držák na zeď - 990,99 Kč s DPH1ks - Instalační skříňka k držáku na stěnu - 831,27 Kč s DPH1ks - Adaptér pro montáž Dahua kamer na sloup, rozměry 130x170x45mm, hmotnost 1kg - 1 076,90 Kč s DPH1ks - Napájecí zdroj AC24V/3A - 2 019,49 Kč s DPHCelková cena 62 435,00 Kč bez DPH |
|  |
| **Sjednaná cena včetně DPH : do** | **76 551,00 Kč** |
|  |
| Termín dodání do: | 31.12.2020 |
|  |
|  |
|  |
|  | Kopecký Pavel Ing |  |
|  | Vedoucí odboru IT |  |
|  |