V Brně dne 9. 12. 2020

**Věc: Žádost o vypracování nabídky na výrobu a dodání závěsového vybavení a kolejnice pro Centrum experimentálního divadla, příspěvkovou organizaci**

Dobrý den,

dovolujeme si Vás požádat o vypracování cenové nabídky na výrobu a dodání sametových šál, a dále výrobu a montáž kolejnice pro CED, p.o., dle níže uvedeného popisu a příloh.

1. **SPECIFIKACE PŘEDMĚTU POPTÁVKY**
2. **První částí zakázky je výroba a dodání sametových šál na Malý (kongresový) sál za účelem vytvoření black boxu. Součástí zakázky je výroba a montáž kolejnice k zavěšení šál.**

**Soupis závěsového vybavení:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Označení šály | Konečná šíře šály s řasením v cm | Výška v cm |
| Z1 | **315** | **380** |
| Z2 | **315** | **380** |
| L1 | **180** | **380** |
| L2 | **280** | **380** |
| L3 | **280** | **380** |
| L4 | **260** | **380** |
| P1 | **280** | **380** |
| P2 | **220** | **380** |
| P3 | **220** | **380** |
| P4 | **280** | **380** |
| Č1 | **160** | **380** |
| Č2 | **140** | **380** |
| Č3 | **220** | **380** |
| S1\* | **160** | **130** |
| S2\* | **160** | **160** |

 \*S1 – sufita nad režii, zavěšená na kolejnici

 \*S2 – sufita pod režii – přichycena suchým zipem nebo jiným vhodným mechanismem

* Šály musí být vyrobené z černého sametu **gramáže min. 380 g/m2, protipožárně ošetřeného** min. do vyprání.
* Opony jsou olemované pevnou lemovkou, na horní hraně mají po cca 30 cm závěsné otvory ohraničené kovovým kroužkem.
* Záhyb se vytvoří uprostřed mezi dvěma závěsnými otvory přeložením látky dle **nákresu v příloze** - záhyb má délku 6 cm, což odpovídá řasení cca 20 %

**Dodání a montáž kolejnice po obvodu sálu:**

* Kolejnice po obvodu sálu, spojitá včetně rohů, hliníková, bílá, pro ložiskové jezdce, s nosností odpovídající dodávaným šálám, ukotvená ke stávajícímu technickému roštu nebo do zdi.
* Kolejnice pro řešení sufit u režie.
* Bílé ložiskové jezdce v počtu odpovídajícímu počtu závěsných otvorů.
* Rozměr sálu je cca 11x7m, nejedná se o pravidelný obdélník.
1. **Druhou částí zakázky je výroba a dodání sametových šál a jezdců na Velký sál Divadla Husa na provázku dle specifikace níže:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis šály | Konečná šíře šály s řasením v cm | Výška v cm | Počet ks |
| Výkryt – boky portálu | **250** | **380** | **2** |
| Výkryt - lávka | **200** | **310** | **2** |
| Výkryt – portálové okno | **360** | **361** | **2** |

* Šály musí být vyrobené z černého sametu **gramáže min. 440 g/m2**, **protipožárně ošetřeného** min. do vyprání.
* Opony jsou olemované pevnou lemovkou, na horní hraně mají po cca 30 cm závěsné otvory ohraničené kovovým kroužkem.
* Záhyb se vytvoří uprostřed mezi dvěma závěsnými otvory přeložením látky dle **nákresu v příloze** - záhyb má délku 6 cm, což odpovídá řasení cca 20 %
* 48 ks černých jezdců pro kolejnici T 40mm
1. **TERMÍN DODÁNÍ:**
* Předání hotové zakázky do 31. 12. 2020
1. **KRITÉRIA VÝBĚRU:**
* Celková nabídková cena v Kč **(včetně DPH)**.

*Cena musí být konečná a zahrnovat všechny součásti dodávky, dopravu, montáž a další související náklady.*

* Žádáme o uvedení ceny za jednotlivé kusy závěsového vybavení, kolejnicový systém, další materiál, práci a dopravu zvlášť.
1. **DALŠÍ INFORMACE:**

Prosíme o dodání/zaslání nabídky do 15. 12. 2020 do 12:00hod osobně, poštou nebo na e-mail: poptavky@ced-brno.cz

Pro upřesnění informací kontaktujte p. XXX (šéf techniky DHNP), tel. XXX.

Nabídka, která nesplňuje výše uvedené požadavky, nebude brána v potaz.

Pokud dojde k cenové shodě více nabídek, o vítězi poptávkového řízení rozhodne los.

Organizace si vyhrazuje právo na zrušení poptávkového řízení.

V případě, že nemáte zájem o vypracování cenové nabídky, prosím, informujte nás.

XXX

ekonomicko-správní náměstek

Přílohy poptávky:

* Příloha 1 - nákres provedení záhybu
* Příloha 2 - foto místnosti - stávající technický rošt, okno režie