**Kategorie C**

**ÚČASTNÍK DOPLNÍ ANO/NE NEBO ÚDAJ DO ŽLUTÉHO POLE**

**bude nabídnut jen jeden model**

**Interní kategorie vozidla: C** Počet vozidel celkem: 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Parametr** | | **Požadovaná hodnota** | **Nabízená hodnota** |
| Tovární značka | | - | Volkswagen |
| Obchodní označení modelu | | - | Caravelle 6.1 CL |
| 1 | třída automobilu | Osobní | ANO |
| 2 | kategorie automobilu | M1 | ANO |
| 3 | karoserie | Minibus prosklený | ANO |
| 4 | počet dveří | 4 | ANO |
| 5 | počet míst k sezení | 8 (2+3+3+0)  1.řada pro cestující vlevo dvojsedadlo, vpravo jednosedadlo sklopné  2.řada pro cestující trojlavice sklopná | ANO |
| 6 | objem motoru | ≥ 1968 ccm | ANO, 1968 ccm |
| 7 | výkon | ≥ 110 kW | ANO, 110 kW |
| 8 | max. točivý moment | ≥ 340 Nm | ANO, 340 Nm |
| 9 | palivo | diesel | ANO |
| 10 | maximální spotřeba pohonných hmot (pro kombinovaný provoz) | Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u všech vozidel v souladu se zněním nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel. | ANO, 7,7 l/100 km |
| 11 | převodovka a počet převodových stupňů | Automatická převodovka 7.stupňů vpředu | ANO |
| 12 | pohon | 2x4 | ANO |
| 13 | emisní norma | v době registrace v ČR platná norma | EURO 6 DG |
| 14 | emise CO2 g/km | ≤ 205 | ANO, 203 g/km |
| 15 | barva karosérie | Stříbrná reflex metalíza | ANO |
| 16 | typ barvy | metalická | ANO |
| 17 | barva interiéru | Titanově černá/šedá l | ANO |
| 18 | minimální požadovaná výbava | Lane Assist a Side Assist | ANO |
| Akustické čelní sklo  Akustická boční okna  Opatření ke snížení hluku  zatmavená boční okna z výroby | ANO |
| Boční a hlavové airbagy vpředu a vzadu | ANO |
| Boční posuvné dveře vpravo se servodovíráním | ANO |
|  |  |
| Klimatizace „digitálně ovládaná“  3 zónová aut. Klimatizace s dalším ovládacím panelem v prostoru pro cestující.  Druhým výparníkem  Přihřívač motoru | ANO |
| LED diodové světlomety vpředu i vzadu | ANO |
| LED denní svícení | ANO |
| Mauální spuštění regenerace DPF filtru | ANO |
| Možnost deaktivace ASR | ANO |
| Multifunkční stavitelný kožený volant | ANO |
| Multifunkční ukazatel „barevný LCD displej“ | ANO |
| Nástupní madlo na straně řidiče i spolujezdce | ANO |
| Rozpoznání únavy řidiče | ANO |
| Digitální příjem rádia – 6x reproduktor | ANO |
| Navigace 8“ bar.dotykový dis.  2 x USB typu C  Vnitřní úložiště min. 32GB  WLAN / App Connect  Hlasové ovládání  eCall | ANO |
| Vyhřívání předních sedadel | ANO |
| Odpadkový koš ve dveřích řidiče | ANO |
| Ochrana zadního nárazníku černá  -vnitřní ochrana nákladové hrany plastová | ANO |
| Chromové boční a zadní lišty  Chromové ohraničení mlhových světlometů | ANO |
| Mlhové světlomety se statickým přisvěcováním do zatáček | ANO |
| Automatický spínač světlometů s funkcí Příchod a odchod. | ANO |
| Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou | ANO |
| Vnější zrcátka elektrická vyhřívaná | ANO |
| Dešťový senzor pro stěrače předního skla | ANO |
| Asistent pro kompenzaci bočního větru | ANO |
| Asistent pro rozjezd do kopce | ANO |
| Palubní deska komfortní s chrom prvky | ANO |
| Posuvné okno vpředu vlevo v prostoru pro cestující | ANO |
| Sluneční clony na bočních oknech | ANO |
| Potahy sedadel (látka) | ANO |
| Bederní opěrky před. Sedadel manuální | ANO |
| Loketní opěrky předních sedadel | ANO |
| Zpětná kamera dynamické vodící linky  Asistent pro couvání s přívěsem  Park pilot vpředu i vzadu | ANO |
| Tažné zařízení pevné včetně stabilizace přívěsu | ANO |
| Zadní výklopné dveře prosklené elektricky ovládané. | ANO |
| Okno výklopných dveří vyhřívané se stěračem a ostřikovačem | ANO |
| ISOFIX pro 2.řadu sedadel pro cestující | ANO |
| Elektromechanický posilovač řízení | ANO |
| ESP, ABS, EDS, ASR, MSR | ANO |
| Multikolizní brzda | ANO |
| Indikátor stavu kapaliny ostřikovačů | ANO |
| Zesílená baterie a alternátor | ANO |
|  |  | Zesílené odpružení a tlumiče | ANO |
|  |  | Zesílená přední náprava | ANO |
|  |  | Manuální spuštění regenerace DPF | ANO |
|  |  | Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu | ANO |
|  |  | Lakované nárazníky v barvě vozu  Lakované kliky a kryty vněj. Zrcátek v barvě vozu | ANO |
|  | Rozhraní pro připojení úpravců | Svorkovnice pod sedadlem řidiče  Monitoring druhé baterie | ANO |
|  |  | Bez označení typu vozu a motoru | ANO |
|  |  | Komfortní obložení stropu ve vozidle | ANO |
|  |  | Kobercová krytina v prostoru pro řidiče a cestující | ANO |
|  |  | Komfortní LED osvětlení vnitřního prostoru pro cestující | ANO |
|  |  | Gumové koberečky v kabině řidiče | ANO |
|  |  | Telefonní rozhraní Bluetooth | ANO |
|  |  | zesílené nářadí a zvedák | ANO |
| 19 | sada kol z výroby včetně letních pneumatik | Originální z lehkých slitin 17“ (215/60 R17) | ANO |
| rezervní kolo plnohodnotné 17“ | ANO |
| 20 | druhá sada kol včetně zimních pneumatik | Originální z lehkých slitin 2015/60/17 | ANO |
| 21 | kategorie pneu dle nařízení EU č. 1222/2009 (en.štítek) | brzdění za mokra - kategorie A, spotřeba paliva - kategorie A,. B, C podle vhodnosti k typu nabízeného automobilu | ANO |
| 22 | tažné zařízení | pevné | ANO |
| 23 | Zabezpečení | Elektronický imobilizér | ANO |
| 24 | zabezpečení | zámek řadicí páky | ANO |
| 25 | zabezpečení | Alarm s ostrahou vnitřního prostoru  Senzor naklonění | ANO |
| 26 | záruka na celé vozidlo | min. 5 let nebo 200 000 km | ANO |
| 27 | objem palivové nádrže | ≥ 80 l | ANO, 80L |
| 28 | objem zavaz./nákl. prostoru | ≥ 4300 l | ANO, 4300 l |
| 29 | Hmotnost | Celková hmotnost vozidla max 3100 kg | ANO, 3080 kg |
| 30 | rozvor | ≥ 3000 mm | ANO 3000 mm |
| 31 | celková délka včetně taž.zařízení ±0,8% | ≥ 5010 mm | ANO, 5010 mm |
| 32 | světlá výška | ≥ 1990 mm | ANO, 1995 mm |
| 33 |  | dodání vozu bez reklamních a propagačních nápisů nebo znaků prodejce | ANO |
| 34 | bezpečnost dle metodiky Euro NCAP | ≥ 4 hvězdy | ANO 4 \*\*\*\* |
| 35 | další | dodání vozidla včetně: požadované dokumentace, manuálu, 4 klíčů, min. 10l PHM, povinné výbavy + 8ks reflexních vest | ANO |
| 36 | Předání vozidla | V místě firmy | ANO |
| 37 | Servis | Prodejce je povinen zajistit autorizovaný servis od firmy vlastníka vozidla do dojezdové vzdálenosti max.25 Km | ANO 22,6 km |
| 36 | další vhodné vybavení či parametry nabízené uchazečem zahrnuté v nabídkové ceně | |  |

Vysvětlivky:

\* převodovka: do počtu převodových stupňů se nezapočítává zpětný chod

**Seznam stanovišť vozidel**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název** | **Adresa** |
| Administrativní Budova (AB) | Veltruská, 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou |
| Centrální Tankoviště Ropy (CTR) | Nelahozeves |