
## - 7 -

Nabídka na akci » Centrum Kociánka – výměna střešní krytiny – havarijní stav – pracoviště Březejc «

**Příloha č. 3 – Oceněný soupis prací**



 *BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o. Velké Meziříčí*

*č.nab. 55a/20\_Vl*

**Zakázka**

**Nabídkový rozpočet s výkazem výměr**

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo zakázky** | SK/07/01/2020 |
| **Zakázka** | **Centrum Kociánka – výměna střešní krytiny-havarijní stav – pracoviště Březejc** |
| **Klasifikace** |  |
| **Fáze** | Založená nabídka |
| **Komentář** |  |

**Verze**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis** | verze 2\_15% |
| **Komentář** |  |

**Firmy**

|  |  |
| --- | --- |
| Typ Firmy | Název |

**Uživatelé**

|  |  |
| --- | --- |
| Význam (funkce) | Jméno |
| **Rozpočtář** | 2004A |

## Ve Velkém Meziříčí dne 14. prosince 2020

……………………………………………. XXXXXXXXXX – jednatelé BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o.

Zakázka:

**Centrum Kociánka – výměna střešní krytiny-havarijní stav – pracoviště Březejc**

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SO\_01: OBJEKT A** | **1 584 421** | **65,7** | **237 663** | **1 822 084** |
| **008: Trubní vedení** | **15 819** | **0,0** | **2 373** | **18 192** |
| **009: Ostatní konstrukce a práce** | **31 494** |  | **4 724** | **36 219** |
| **099: Přesun hmot HSV** | **27 656** |  | **4 148** | **31 805** |
| **762: Konstrukce tesařské** | **350 705** | **13,2** | **52 606** | **403 310** |
| **764: Konstrukce klempířské** | **183 895** | **1,3** | **27 584** | **211 479** |
| **765: Krytiny tvrdé** | **906 201** | **51,2** | **135 930** | **1 042 131** |
| **V03: Zařízení staveniště** | **68 651** |  | **10 298** | **78 949** |
| **SO\_02: OBJEKT 2 SPOJOVACÍ KRČEK** | **162 943** | **4,9** | **24 441** | **187 384** |
| **008: Trubní vedení** | **7 910** | **0,0** | **1 186** | **9 096** |
| **009: Ostatní konstrukce a práce** | **3 299** |  | **495** | **3 794** |
| **099: Přesun hmot HSV** | **2 077** |  | **312** | **2 389** |
| **762: Konstrukce tesařské** | **32 011** | **0,9** | **4 802** | **36 813** |
| **764: Konstrukce klempířské** | **36 444** | **0,2** | **5 467** | **41 910** |
| **765: Krytiny tvrdé** | **72 319** | **3,8** | **10 848** | **83 167** |
| **V03: Zařízení staveniště** | **8 882** |  | **1 332** | **10 215** |
| **SO\_03: OBJEKT B1** | **852 636** | **37,3** | **127 895** | **980 531** |
| **008: Trubní vedení** | **7 910** | **0,0** | **1 186** | **9 096** |
| **009: Ostatní konstrukce a práce** | **16 173** |  | **2 426** | **18 599** |
| **099: Přesun hmot HSV** | **15 002** |  | **2 250** | **17 252** |
| **762: Konstrukce tesařské** | **197 980** | **7,4** | **29 697** | **227 677** |
| **764: Konstrukce klempířské** | **92 426** | **0,6** | **13 864** | **106 290** |
| **765: Krytiny tvrdé** | **483 108** | **29,2** | **72 466** | **555 574** |
| **V03: Zařízení staveniště** | **40 038** |  | **6 006** | **46 043** |
| **Celkem (bez DPH)** | **2 600 000** | | | |
| **DPH** | **390 000** | | | |
| **DPH 15 % ze základny: 2 600 000** | **390 000** | | | |
| **Celkem (včetně DPH)** | **2 990 000** | | | |

Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

### SO\_01: OBJEKT A 1 584 421

008: Trubní vedení 15 819

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | H | 56231163 |  | lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110 | kus | 8,0 | – | 8,0 | 810,00 | 6 480 |
| 2. | SP | 877265271/00 |  | Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110 | kus | 8,0 | – | 8,0 | 167,40 | 1 339 |
| 3. | SP | 877X1/00 |  | kamerová zkouška stávající dešťové kanalizace | m | 160,0 | – | 160,0 | 50,00 | 8 000 |

8\*20 160,0

–

009: Ostatní konstrukce a práce 31 494

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SP | 941311111/00 |  | Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 592,0 | – | 592,0 | 25,10 | 14 859 |

12\*2\*3+(18+14)\*3+11\*3+(25+36)\*5+14\*5+8\*2 592,0

–

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | SP | 941311211/00 |  | Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 5 920,0 | – | 5 920,0 | 1,16 | 6 867 |

592\*10 5 920,0

–

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | SP | 941311811/00 |  | Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 592,0 | – | 592,0 | 16,50 | 9 768 |

099: Přesun hmot HSV 27 656

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SP | 997013807/00 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103 | t | 37,447 | – | 37,447 | 250,00 | 9 362 |
| 2. | SP | 997013811/00 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 | t | 5,581 | – | 5,581 | 150,00 | 837 |
| 3. | SP | 997241531/00 |  | Vodorovné přemístění suti do 7 km | t | 43,096 | – | 43,096 | 300,00 | 12 929 |
| 4. | SP | 997241539/00 |  | Vodorovné přemístění suti ZKD 1 km | t | 646,44 | – | 646,44 | 7,00 | 4 525 |

43,096\*15 646,44

–

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | SP | 998011002/00 |  | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 0,012 | – | 0,012 | 286,00 | 3 |

762: Konstrukce tesařské 350 705

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | H | 60514114 |  | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | m3 | 6,909 | 5,00 | 7,255 | 5 553,00 | 40 286 |

0,04\*0,05\*(797,23/0,3+797,23) 6,909

–

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | SP | 762341014/00 |  | Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných na krokve | m2 | 797,23 | – | 797,23 | 282,60 | 225 297 |
| 3. | SP | 762342214/00 |  | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm | m2 | 797,23 | – | 797,23 | 50,31 | 40 109 |
| 4. | SP | 762342441/00 |  | Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° | m | 797,23 | – | 797,23 | 11,16 | 8 897 |
| 5. | SP | 762342811/00 |  | Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m | m2 | 797,23 | – | 797,23 | 19,62 | 15 642 |

171,62+118,3+54,15+90,44+362,72 797,23

–

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | SP | 998762202 |  | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m | % | 5,58 | – | 5,58 | 3 669,23 | 20 474 |

Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

764: Konstrukce klempířské 183 895

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SP | 764001891/00 |  | Demontáž úžlabí do suti | m | 19,0 | – | 19,0 | 42,24 | 803 |

3,5\*2+3,5\*2+1\*2+3 19,0

–

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | SP | 764002801/00 |  | Demontáž závětrné lišty do suti | m | 30,0 | – | 30,0 | 36,88 | 1 106 |

7,5\*4 30,0

–

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | SP | 764002812/00 |  | Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané | m | 154,6 | – | 154,6 | 51,84 | 8 014 |

33,5+18+28+11+16,9+10,1+14,1+12+11 154,6

–

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | SP | 764002871/00 |  | Demontáž lemování zdí do suti | m | 49,4 | – | 49,4 | 63,52 | 3 138 |

6\*4+5,2+2+5,2\*2+4,8+3 49,4

–

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | SP | 764002881/00 |  | Demontáž lemování střešních prostupů do suti | m2 | 6,12 | – | 6,12 | 205,60 | 1 258 |

0,45\*26\*0,4+0,4\*1,05\*2+0,4\*0,75\*2 6,12

–

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | SP | 764004801/00 |  | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 154,6 | – | 154,6 | 67,04 | 10 364 |
| 7. | SP | 764004861/00 |  | Demontáž svodu do suti | m | 39,0 | – | 39,0 | 52,16 | 2 034 |

2\*7+2+4+4+4+4+7 39,0

–

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | SP | 764212607/00 |  | Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm | m | 19,0 | – | 19,0 | 358,40 | 6 810 |
| 9. | SP | 764212634/00 |  | Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 30,0 | – | 30,0 | 255,20 | 7 656 |
| 10. | SP | 764212664/00 |  | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 154,6 | – | 154,6 | 244,00 | 37 722 |
| 11. | SP | 764311615/00 |  | Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm | m | 49,4 | – | 49,4 | 238,40 | 11 777 |
| 12. | SP | 764314612/00 |  | Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou | m2 | 6,12 | – | 6,12 | 1 152,00 | 7 050 |
| 13. | SP | 764511602/00 |  | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 154,6 | – | 154,6 | 336,00 | 51 946 |
| 14. | SP | 764511643/00 |  | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm | kus | 9,0 | – | 9,0 | 419,20 | 3 773 |
| 15. | SP | 764518623/00 |  | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm | m | 39,0 | – | 39,0 | 690,40 | 26 926 |
| 16. | SP | 998764202 |  | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | % | 1,56 | – | 1,56 | 2 254,72 | 3 517 |

765: Krytiny tvrdé 906 201

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | H | 28329037 |  | fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP - 210g/m2 | m2 | 792,23 | 10,00 | 871,453 | 52,11 | 45 407 |
| 2. | H | 59244210 |  | taška betonová s dvojitým akrylátovým nástřikem protisněhová | kus | 1 584,46 | 1,00 | 1 600,305 | 47,06 | 75 310 |

792,23\*2 1 584,46

–

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | H | 59244211 |  | taška betonová s dvojitým akrylátovým nástřikem větrací | kus | 79,223 | 3,00 | 81,6 | 143,65 | 11 722 |

792,23/10 79,223

–

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | H | 59660020 |  | páska těsnící k podložení kontralatí 60mm/30m u systému vodotěsného podstřeší | m | 792,23 | 10,00 | 871,453 | 13,13 | 11 442 |
| 5. | SP | 765111801/00 |  | Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti | m2 | 797,23 | – | 797,23 | 59,50 | 47 435 |
| 6. | SP | 765111861/00 |  | Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° na sucho do suti | m | 84,58 | – | 84,58 | 29,20 | 2 470 |

33,5+2\*6\*1,02+12+7\*1,06\*2+12 84,58

–

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | SP | 765123012/00 |  | Krytina betonová drážková s povrchovou úpravou skládaná na sucho sklonu do 30° | m2 | 792,23 | – | 792,23 | 476,85 | 377 775 |
| 8. | SP | 765123122/00 |  | Krytina betonová - univerzální ochranná a větrávací mřížka okapové hrany | m | 154,0 | – | 154,0 | 102,85 | 15 839 |

Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | SP | 765123313/00 |  | Krytina betonová drážková - hřeben provětrávaný z hřebenáčů s povrchem se zvýšenou ochranou | m | 84,58 | – | 84,58 | 1 020,00 | 86 272 |
| 10. | SP | 765123513/00 |  | Krytina betonová drážková - štítová hrana z tašek okrajových s povrchem se zvýšenou ochranou | m | 30,0 | – | 30,0 | 847,45 | 25 424 |
| 11. | SP | 765125011/00 |  | Montáž betonové speciální tašky (větrací, protisněhové, prostupové) drážkové na sucho | kus | 1 664,0 | – | 1 664,0 | 28,14 | 46 817 |

1585+79 1 664,0

–

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | SP | 765191001/00 |  | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci | m2 | 792,23 | – | 792,23 | 52,53 | 41 616 |
| 13. | SP | 765191031/00 |  | Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě | m | 792,23 | – | 792,23 | 14,28 | 11 313 |
| 14. | SP | 765191051/00 |  | Montáž pojistné hydroizolační fólie hřebene větrané střechy | m | 792,23 | – | 792,23 | 58,14 | 46 060 |
| 15. | SP | 765191071/00 |  | Montáž pojistné hydroizolační fólie okapu | m | 154,0 | – | 154,0 | 25,84 | 3 979 |
| 16. | SP | 998765202 |  | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m | % | 5,33 | – | 5,33 | 10 754,28 | 57 320 |

V03: Zařízení staveniště 68 651

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ON | 030001000 |  | Zařízení staveniště | sou | 1,0 | – | 1,0 | 55 931,08 | 55 931 |
| 2. | ON | 034103000 |  | Oplocení staveniště | m | 159,0 | – | 159,0 | 80,00 | 12 720 |

12+10+40+18+20+17+15+17+10 159,0

–

### SO\_02: OBJEKT 2 SPOJOVACÍ KRČEK 162 943

008: Trubní vedení 7 910

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | H | 56231163 |  | lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110 | kus | 4,0 | – | 4,0 | 810,00 | 3 240 |
| 2. | SP | 877265271/00 |  | Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110 | kus | 4,0 | – | 4,0 | 167,40 | 670 |
| 3. | SP | 877X1/00 |  | kamerová zkouška stávající dešťové kanalizace | m | 80,0 | – | 80,0 | 50,00 | 4 000 |

4\*20 80,0

–

009: Ostatní konstrukce a práce 3 299

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SP | 941311111/00 |  | Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 69,6 | – | 69,6 | 25,10 | 1 747 |

(4,7+4,9+4,7+4,54+4,5+4,5)\*2,5 69,6

–

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | SP | 941311211/00 |  | Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 348,0 | – | 348,0 | 1,16 | 404 |

69,6\*5 348,0

–

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | SP | 941311811/00 |  | Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 69,6 | – | 69,6 | 16,50 | 1 148 |

099: Přesun hmot HSV 2 077

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SP | 997013807/00 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103 | t | 2,707 | – | 2,707 | 250,00 | 677 |
| 2. | SP | 997013811/00 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 | t | 0,399 | – | 0,399 | 150,00 | 60 |
| 3. | SP | 997241531/00 |  | Vodorovné přemístění suti do 7 km | t | 3,307 | – | 3,307 | 300,00 | 992 |
| 4. | SP | 997241539/00 |  | Vodorovné přemístění suti ZKD 1 km | t | 49,605 | – | 49,605 | 7,00 | 347 |

Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

3,307\*15 49,605

–

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | SP | 998011001/00 |  | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 0,006 | – | 0,006 | 275,00 | 2 |

762: Konstrukce tesařské 32 011

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | H | 60514114 |  | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | m3 | 0,494 | 5,00 | 0,518 | 5 553,00 | 2 878 |

0,04\*0,05\*(56,9+189,9) 0,494

–

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | SP | 762341014/00 |  | Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných na krokve | m2 | 56,97 | – | 56,97 | 282,60 | 16 100 |
| 3. | SP | 762342214/00 |  | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm | m2 | 189,9 | – | 189,9 | 50,31 | 9 554 |

56,97/0,3 189,9

–

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | SP | 762342441/00 |  | Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° | m | 56,97 | – | 56,97 | 11,16 | 636 |
| 5. | SP | 762342811/00 |  | Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m | m2 | 56,97 | – | 56,97 | 19,62 | 1 118 |
| 6. | SP | 998762201 |  | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | % | 5,13 | – | 5,13 | 336,50 | 1 726 |

764: Konstrukce klempířské 36 444

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SP | 764002812/00 |  | Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané | m | 27,8 | – | 27,8 | 51,84 | 1 441 |

4,7+4,9+4,7+4,5+4,5+4,5 27,8

–

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | SP | 764002871/00 |  | Demontáž lemování zdí do suti | m | 9,2 | – | 9,2 | 63,52 | 584 |

2,3\*4 9,2

–

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | SP | 764004801/00 |  | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 27,8 | – | 27,8 | 67,04 | 1 864 |
| 4. | SP | 764004861/00 |  | Demontáž svodu do suti | m | 16,0 | – | 16,0 | 52,16 | 835 |

4\*4 16,0

–

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | SP | 764212664/00 |  | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 27,8 | – | 27,8 | 244,00 | 6 783 |
| 6. | SP | 764311615/00 |  | Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm | m | 9,2 | – | 9,2 | 238,40 | 2 193 |
| 7. | SP | 764511602/00 |  | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 27,8 | – | 27,8 | 336,00 | 9 341 |
| 8. | SP | 764511643/00 |  | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm | kus | 4,0 | – | 4,0 | 419,20 | 1 677 |
| 9. | SP | 764518623/00 |  | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm | m | 16,0 | – | 16,0 | 690,40 | 11 046 |
| 10. | SP | 998764201 |  | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | % | 1,52 | – | 1,52 | 447,05 | 680 |

765: Krytiny tvrdé 72 319

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | H | 28329037 |  | fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP - 210g/m2 | m2 | 56,97 | 10,00 | 62,667 | 52,11 | 3 265 |
| 2. | H | 59244210 |  | taška betonová s dvojitým akrylátovým nástřikem protisněhová | kus | 112,0 | 2,00 | 114,24 | 47,06 | 5 376 |

56\*2 112,0

–

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | H | 59244211 |  | taška betonová s dvojitým akrylátovým nástřikem větrací | kus | 5,6 | 3,00 | 5,768 | 143,65 | 829 |

56/10 5,6

–

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | H | 59660020 |  | páska těsnící k podložení kontralatí 60mm/30m u systému vodotěsného podstřeší | m | 56,97 | 10,00 | 62,667 | 13,13 | 823 |
| 5. | SP | 765111801/00 |  | Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti | m2 | 56,97 | – | 56,97 | 59,50 | 3 390 |

Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | SP | 765111861/00 |  | Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° na sucho do suti | m | 15,0 | – | 15,0 | 29,20 | 438 |

4,6+4,8+5,6 15,0

–

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | SP | 765123012/00 |  | Krytina betonová drážková s povrchovou úpravou skládaná na sucho sklonu do 30° | m2 | 56,97 | – | 56,97 | 476,85 | 27 166 |
| 8. | SP | 765123122/00 |  | Krytina betonová - univerzální ochranná a větrávací mřížka okapové hrany | m | 27,8 | – | 27,8 | 102,85 | 2 859 |
| 9. | SP | 765123313/00 |  | Krytina betonová drážková - hřeben provětrávaný z hřebenáčů s povrchem se zvýšenou ochranou | m | 15,0 | – | 15,0 | 1 020,00 | 15 300 |
| 10. | SP | 765125011/00 |  | Montáž betonové speciální tašky (větrací, protisněhové, prostupové) drážkové na sucho | kus | 118,0 | – | 118,0 | 28,14 | 3 320 |

112+6 118,0

–

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | SP | 765191001/00 |  | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci | m2 | 56,97 | – | 56,97 | 52,53 | 2 993 |
| 12. | SP | 765191031/00 |  | Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě | m | 56,97 | – | 56,97 | 14,28 | 814 |
| 13. | SP | 765191051/00 |  | Montáž pojistné hydroizolační fólie hřebene větrané střechy | m | 15,0 | – | 15,0 | 58,14 | 872 |
| 14. | SP | 765191071/00 |  | Montáž pojistné hydroizolační fólie okapu | m | 27,8 | – | 27,8 | 25,84 | 718 |
| 15. | SP | 998765201 |  | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m | % | 4,84 | – | 4,84 | 858,87 | 4 157 |

V03: Zařízení staveniště 8 882

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ON | 0300010X1 |  | Zařízení staveniště | sou | 1,0 | – | 1,0 | 6 082,32 | 6 082 |
| 2. | ON | 034103000 |  | Oplocení staveniště | m | 35,0 | – | 35,0 | 80,00 | 2 800 |

### SO\_03: OBJEKT B1 852 636

008: Trubní vedení 7 910

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | H | 56231163 |  | lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110 | kus | 4,0 | – | 4,0 | 810,00 | 3 240 |
| 2. | SP | 877265271/00 |  | Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110 | kus | 4,0 | – | 4,0 | 167,40 | 670 |
| 3. | SP | 877X1/00 |  | kamerová zkouška stávající dešťové kanalizace | m | 80,0 | – | 80,0 | 50,00 | 4 000 |

4\*20 80,0

–

009: Ostatní konstrukce a práce 16 173

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SP | 941311111/00 |  | Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 304,0 | – | 304,0 | 25,10 | 7 630 |

36\*3+14\*4\*2+28\*3 304,0

–

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | SP | 941311211/00 |  | Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 3 040,0 | – | 3 040,0 | 1,16 | 3 526 |

304\*10 3 040,0

–

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | SP | 941311811/00 |  | Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 304,0 | – | 304,0 | 16,50 | 5 016 |

099: Přesun hmot HSV 15 002

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SP | 997013807/00 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103 | t | 20,422 | – | 20,422 | 250,00 | 5 106 |

Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | SP | 997013811/00 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 | t | 3,15 | – | 3,15 | 50,00 | 158 |
| 3. | SP | 997241531/00 |  | Vodorovné přemístění suti do 7 km | t | 24,045 | – | 24,045 | 300,00 | 7 213 |
| 4. | SP | 997241539/00 |  | Vodorovné přemístění suti ZKD 1 km | t | 360,525 | – | 360,525 | 7,00 | 2 524 |

24,035\*15 360,525

–

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | SP | 998011001/00 |  | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 0,006 | – | 0,006 | 275,00 | 2 |

762: Konstrukce tesařské 197 980

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | H | 60514114 |  | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | m3 | 3,9 | 5,00 | 4,095 | 5 553,00 | 22 740 |

0,05\*0,04\*(450+450/0,3) 3,9

–

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | SP | 762341014/00 |  | Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných na krokve | m2 | 450,06 | – | 450,06 | 282,60 | 127 187 |
| 3. | SP | 762342214/00 |  | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm | m2 | 450,06 | – | 450,06 | 50,31 | 22 643 |
| 4. | SP | 762342441/00 |  | Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° | m | 450,06 | – | 450,06 | 11,16 | 5 023 |

krovy po 1m –

450,06/1 450,06

–

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | SP | 762342811/00 |  | Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m | m2 | 450,06 | – | 450,06 | 19,62 | 8 830 |
| 6. | SP | 998762202 |  | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m | % | 5,58 | – | 5,58 | 2 071,35 | 11 558 |

764: Konstrukce klempířské 92 426

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SP | 764002801/00 |  | Demontáž závětrné lišty do suti | m | 30,413 | – | 30,413 | 36,88 | 1 122 |

6,864\*2+7,556+4,629+3+1,5 30,413

–

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | SP | 764002812/00 |  | Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané | m | 68,7 | – | 68,7 | 51,84 | 3 561 |

34,35\*2 68,7

–

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | SP | 764002881/00 |  | Demontáž lemování střešních prostupů do suti | m2 | 7,2 | – | 7,2 | 205,60 | 1 480 |

0,45\*4\*4 7,2

–

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | SP | 764004801/00 |  | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 68,7 | – | 68,7 | 67,04 | 4 606 |
| 5. | SP | 764004861/00 |  | Demontáž svodu do suti | m | 20,0 | – | 20,0 | 52,16 | 1 043 |

4\*5 20,0

–

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | SP | 764212634/00 |  | Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 58,0 | – | 58,0 | 255,20 | 14 802 |
| 7. | SP | 764212664/00 |  | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 68,7 | – | 68,7 | 244,00 | 16 763 |
| 8. | SP | 764314612/00 |  | Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou | m2 | 7,2 | – | 7,2 | 1 152,00 | 8 294 |
| 9. | SP | 764511602/00 |  | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 68,7 | – | 68,7 | 336,00 | 23 083 |
| 10. | SP | 764511643/00 |  | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm | kus | 5,0 | – | 5,0 | 419,20 | 2 096 |
| 11. | SP | 764518623/00 |  | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm | m | 20,0 | – | 20,0 | 690,40 | 13 808 |
| 12. | SP | 998764202 |  | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | % | 1,56 | – | 1,56 | 1 133,23 | 1 768 |

765: Krytiny tvrdé 483 108

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | H | 28329037 |  | fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP - 210g/m2 | m2 | 450,06 | 10,00 | 495,066 | 52,11 | 25 795 |
| 2. | H | 59244210 |  | taška betonová s dvojitým akrylátovým nástřikem protisněhová | kus | 900,12 | 1,00 | 909,121 | 47,06 | 42 783 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Poř. Typ Kód Alter. kód** | **Popis** | **MJ** | **Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena** |
| 2ks/m2 450,06\*2 |  |  | – 900,12  – |
|  |  |  |  |
| 1ks/10m2 450,06/10 |  |  | – 45,006  – |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

900,12+45 945,12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | H | 59244211 |  | taška betonová s dvojitým akrylátovým nástřikem větrací | kus | 45,006 | 3,00 | 46,356 | 143,65 | 6 659 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | H | 59660020 |  | páska těsnící k podložení kontralatí 60mm/30m u systému vodotěsného podstřeší | m | 450,06 | 10,00 | 495,066 | 13,13 | 6 500 |
| 5. | SP | 765111801/00 |  | Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti | m2 | 450,06 | – | 450,06 | 59,50 | 26 779 |
| 6. | SP | 765111861/00 |  | Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° na sucho do suti | m | 34,35 | – | 34,35 | 29,20 | 1 003 |
| 7. | SP | 765123012/00 |  | Krytina betonová drážková s povrchovou úpravou skládaná na sucho sklonu do 30° | m2 | 450,06 | – | 450,06 | 476,85 | 214 611 |
| 8. | SP | 765123122/00 |  | Krytina betonová - univerzální ochranná a větrávací mřížka okapové hrany | m | 68,7 | – | 68,7 | 102,85 | 7 066 |
| 9. | SP | 765123313/00 |  | Krytina betonová drážková - hřeben provětrávaný z hřebenáčů s povrchem se zvýšenou ochranou | m | 34,35 | – | 34,35 | 1 020,00 | 35 037 |
| 10. | SP | 765123513/00 |  | Krytina betonová drážková - štítová hrana z tašek okrajových s povrchem se zvýšenou ochranou | m | 30,413 | – | 30,413 | 847,45 | 25 773 |
| 11. | SP | 765125011/00 |  | Montáž betonové speciální tašky (větrací, protisněhové, prostupové) drážkové na sucho | kus | 945,12 | – | 945,12 | 28,14 | 26 591 |

–

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | SP | 765191001/00 |  | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci | m2 | 450,06 | – | 450,06 | 52,53 | 23 642 |
| 13. | SP | 765191031/00 |  | Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě | m | 450,06 | – | 450,06 | 14,28 | 6 427 |
| 14. | SP | 765191051/00 |  | Montáž pojistné hydroizolační fólie hřebene větrané střechy | m | 34,35 | – | 34,35 | 58,14 | 1 997 |
| 15. | SP | 765191071/00 |  | Montáž pojistné hydroizolační fólie okapu | m | 68,7 | – | 68,7 | 25,84 | 1 775 |
| 16. | SP | 998765202 |  | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m | % | 5,33 | – | 5,33 | 5 754,10 | 30 669 |

V03: Zařízení staveniště 40 038

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ON | 030001000 |  | Zařízení staveniště | sou | 1,0 | – | 1,0 | 30 437,68 | 30 438 |
| 2. | ON | 034103000 |  | Oplocení staveniště | m | 120,0 | – | 120,0 | 80,00 | 9 600 |

5+20+40+20+35 120,0

–