**Specifikace předmětu plnění**

Zadavatel požaduje, aby dodavatel při plnění veřejné zakázky maximálně využil zadavatelem požadované parametry rotomatů.

Minimální technické parametry/rotomat:

* automatizovaný systém vyhledávání bez použití PC,
* komunikace řídící jednotky v českém jazyce,
* umožnění napojení na PC a řízení pomocí SW,
* možnost manuálního režimu při výpadku elektrického proudu,
* posunovací dveře se zámkem,
* formát ukládané dokumentace A4 na šířku v nezávěsných plastových či papírových složkách,
* barva: světlá (nejlépe světle šedá),
* osvětlená pracovní plocha,
* systém teleskopických zásuvek s plným dnem (příp. s perforací pro přenastavitelné dělítko),
* včetně přepážek k rozdělení zásuvky do více oddílů vedle sebe (dráhy),
* součástí každé dráhy bude přenastavitelné dělítko k zajištění samovolného posunu dokumentů v případě nenaplnění celkové kapacity dráhy,
* nosnost police min. 120 kg,
* doporučená délka přívodního kabelu 2 metry.

Rotomat č. 1 - požadované rozměry rotomatu:

* výška max. 3000 mm,
* šířka max. 2600 mm,
* hloubka max. 1300 mm (bez pracovní plochy/odkládacího stolu),
* sklopná pracovní plocha/odkládací stůl – hloubka max. 300 mm,
* výška pracovní plochy/odkládacího stolu od podlahy 700 – 850 mm,
* úložná kapacita spisového materiálu zboží: min. 40 bm/rotomat.

Rotomat č. 2 - požadované rozměry rotomatu:

* výška max. 3000 mm,
* šířka max. 2600 mm,
* hloubka max. 1300 mm (bez pracovní plochy/odkládacího stolu),
* sklopná pracovní plocha/odkládací stůl – hloubka max. 300 mm,
* výška pracovní plochy/odkládacího stolu od podlahy 700 – 850 mm,
* úložná kapacita spisového materiálu zboží: min. 40 bm/rotomat.

Rotomat č. 3 - požadované rozměry rotomatu:

* výška max. 3000 mm,
* šířka max. 2600 mm,
* hloubka max. 1300 mm (bez pracovní plochy/odkládacího stolu),
* sklopná pracovní plocha/odkládací stůl – hloubka max. 300 mm,
* výška pracovní plochy/odkládacího stolu od podlahy 700 – 850 mm,
* úložná kapacita spisového materiálu zboží: min. 40 bm/rotomat.

Rotomat č. 4 - požadované rozměry rotomatu:

* výška max. 3000 mm,
* šířka max. 3450 mm,
* hloubka max. 1300 mm (bez pracovní plochy/odkládacího stolu),
* sklopná pracovní plocha/odkládací stůl – hloubka max. 300 mm,
* výška pracovní plochy/odkládacího stolu od podlahy 700 – 850 mm,
* úložná kapacita spisového materiálu zboží: min. 50 bm/rotomat.

Všechny rotomaty budou umístěny v 1.NP, s podsklepením, v místnosti č. 012, Územního pracoviště pro Prahu 2, Vinohradská 2488/49, 120 00 Praha 2. Jedná se o prostory, kde jsou umístěny rotomaty z roku 2001, které budou v rámci plnění Smlouvy demontovány.

Elektrická přípojka 230V/10A.

