***Příloha č.1 ke KS 69/17***

**Rozhrnovací lišta na asfaltovou směs LR 2000**



Rozhrnovací lišta je nesené nářadí uchycené do závěsu pro přívěs nákladního automobilu.

Zařízení slouží k rozhrnování teplé asfaltové obalované směsi, vyfrézované asfaltové směsi.

Výsyp materiálu do rozhrnovací lišty je prováděn z dávkovacího uzavíracího zařízení nástavby, která je umístěna na nákladním automobilu.



Zařízení respektuje požadované provozně – technologické podmínky pro rozprostírání asfaltových směsí podle potřeby v různých šířkách, včetně možností vyplňování vyfrézovaných rýh v povrchu narušené komunikace.

Funkce zvedání, spouštění a přítlak je zajištěno pomocí hydraulických válců, ovládání pomocí rozvaděčů.

Pohon hydraulický pomocí hydromotorů.

Ovládání ruční pomocí hydraulického vícesekčního rozvaděče v rozsahu:

* posuv bočnic (levé + pravé)
* zvedání / spouštění a přítlak
* plovoucí poloha

Pracovní šíře pro rozhrnování materiálu cca 2000 mm.

Posuv bočnic (levé + pravé), možnost vysunutí obrazce pokládky na každou stranu.

Minimální šířka pokládaného obrazce - 610mm; max. obrazec - 2000mm.

Polohování dle sklonu vozovky (cca ±10°) pomocí hydraulického systému.

Možnost přítlaku rozhrnovací lišty na vozovku pomocí hydraulického systému.

Akustický signál z místa obsluhy rozhrnovací lišty do kabiny řidiče – zvuková signalizace mezi řidičem a obsluhou.

Nedělená nášlapná deska včetně bezpečnostního zábradlí.

Zařízení je konstruované pro převoz po pozemních komunikacích do 60 km/h.

Přídavná sdružená koncová světla včetně směrových ukazatelů.

Bezpečnostní značení a piktogramy dle platných předpisů a vyhlášek.

Barevné provedení oranž RAL 2011.

Součástí dodávky je návod obsluze v českém jazyce, bezpečnostní předpisy, ES prohlášení o schodě, zaškolení obsluhy a osvědčení pro provoz na pozemních komunikacích.

Úpravy vozidla pro použití LR 2000

Úprava hydraulického okruhu vozidla – okruh pro ovládání LR 2000.