**Přehled nákladů**

Vytvoření tůně v k. ú. Hlinná, p. p. č. 201/1.

Rozměry tůně 15 x 10 m, (nepravidelný tvar - snížení rozlohy o 10 %; 15 m x 10 m = 150 m2, snížení o 10 % = 135 m2), plocha při max. hladině je 135 m2, průměrná vrstva výkopku je 1 m. Objem odtěžené zeminy je 135 m3. Tůň bude tvarována tak, aby vznikly menší prohřáté partie zarůstající litorální vegetací, i hlubší části, které nebudou zarůstat a umožní obojživelníkům přezimování na dně nádrže v nezámrzné hloubce. Zemina bude rozprostřena v bezprostředním okolí tůně tak, aby zarovnala terénní nerovnosti a nepůsobila na pohled rušivě.

Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 001 Vytváření a obnova tůní.

Náklady

Objem odtěžené zeminy je 135 m3, příspěvek za 1 m3 odtěžené zeminy je 450,- Kč.

*135 m3 x 450,- Kč/ m3 60 750,- Kč*

**Celkový příspěvek za vytvoření tůně v k. ú. Hlinná je 60 750,- Kč.**