**Pravidelná údržba IVECO 40 000 km (A)**

**(CROSSWAY, ARWAY)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo objednávky** |  |  |  |  |
| **Datum údržby** |  |  | **Servisní místo** |  |
| **R Z vozidla** |  |  | **Stav tachometru** |  |
| **Typ vozidla** |  |  | **Číslo zakázky** |  |
|  | **Provozuschopný - zadejte** ✔= vyhovující nebo **x** = závada, **o** = závada odstraněna |

 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Kontrolovaná položka** | **Provozuschopný** | **Č.** | **Kontrolovaná položka** | **Provozuschopný** |
| 1 | Promazání páky ovládání turbokompresoru |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Výměna oleje v motoru včetně filtru  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Výměna filtru karteru |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kontrola odvzdušnění převodovky (pokud je) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Vyčištění odvzdušnění zadní nápravy |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Výměna vložky vzduchového filtru + vyčištění nádoby |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Výměna palivového filtru a předfiltru |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Výměna filtru a předfiltru modulu AdBlue |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Vyčistit přídavný předfiltr modulu AdBlue |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kontrola oleje v automatické převodovce – pokud je |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.** | **Zjištěné závady** | **Přijatá opatření - náprava** | **Datum** | **Podpis** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pokračuje na dalších listech **ANO** **NE**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozice | Náprava 1L | Náprava 1 P | Náprava 2 L | Náprava 2 P | Náprava 3 L | Náprava 3P | Výsledek |
| Tloušťka brzd. obložení mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Tlouštka brzd. destiček mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Tlouštka kotoučů brzd mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Pneu – hloubka vzorku mm |  |  | L | P | L | P | L | P | L | P |  |
| Pneu - tlak bar |  |  | L | P | L | P | L | P | L | P |  |

**Vysvětlivky : L =** levá strana po směru jízdy , **P =** pravá strana po směru jízdy

**Byla při údržbě demontována některá kola (zaškrtněte) □ ANO □ NE**

**(V případě, že došlo k demontáži kol, vyplnit Záznamový list matic kol.)**

**Údržbu předal (jméno): Převzal (jméno):**

Podpis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Podpis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pravidelná údržba IVECO 80 000 km (B)**

**(CROSSWAY, ARWAY)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo objednávky** |  |  |  |  |
| **Datum údržby** |  |  | **Servisní místo** |  |
| **R Z vozidla** |  |  | **Stav tachometru** |  |
| **Typ vozidla** |  |  | **Číslo zakázky** |  |
|  | **Provozuschopný - zadejte** ✔= vyhovující nebo **x** = závada, **o** = závada odstraněna |

 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Kontrolovaná položka** | **Provozuschopný** | **Č.** | **Kontrolovaná položka** | **Provozuschopný** |
| 1 | Promazání páky ovládání turbokompresoru |  |  |  | Vyčistit přídavný předfiltr modulu AdBlue |  |  |
| 2 | Výměna oleje v motoru včetně filtru  |  |  |  | Výměna řemenů + výměna napínací a vodících kladek |  |  |
| 3 | Výměna filtru karteru |  |  |  | Výměna oleje v automatické převodovce VOITH + výměna filtrů – pokud je |  |  |
| 4 | Kontrola odvzdušnění převodovky (pokud je) |  |  |  | Výměna oleje v mechanické převodovce -pokud je |  |  |
| 5 | Výměna oleje v ZN |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Vyčištění odvzdušnění zadní nápravy |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Výměna brzdové kapaliny v okruhu ovládání spojky |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Výměna vložky vzduchového filtru + vyčištění nádoby |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Výměna palivového filtru a předfiltru |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Výměna filtru a předfiltru modulu AdBlue |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.** | **Zjištěné závady** | **Přijatá opatření - náprava** | **Datum** | **Podpis** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pokračuje na dalších listech **ANO** **NE**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozice | Náprava 1L | Náprava 1 P | Náprava 2 L | Náprava 2 P | Náprava 3 L | Náprava 3P | Výsledek |
| Tloušťka brzd. obložení mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Tlouštka brzd. destiček mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Tlouštka kotoučů brzd mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Pneu – hloubka vzorku mm |  |  | L | P | L | P | L | P | L | P |  |
| Pneu - tlak bar |  |  | L | P | L | P | L | P | L | P |  |

**Vysvětlivky : L =** levá strana po směru jízdy , **P =** pravá strana po směru jízdy

**Byla při údržbě demontována některá kola (zaškrtněte) □ ANO □ NE**

**(V případě, že došlo k demontáži kol, vyplnit Záznamový list matic kol.)**

**Údržbu předal (jméno): Převzal (jméno):**

Podpis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Podpis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pravidelná údržba IVECO 120 000 km (A)**

**(CROSSWAY, ARWAY)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo objednávky** |  |  |  |  |
| **Datum údržby** |  |  | **Servisní místo** |  |
| **R Z vozidla** |  |  | **Stav tachometru** |  |
| **Typ vozidla** |  |  | **Číslo zakázky** |  |
|  | **Provozuschopný - zadejte** ✔= vyhovující nebo **x** = závada, **o** = závada odstraněna |

 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Kontrolovaná položka** | **Provozuschopný** | **Č.** | **Kontrolovaná položka** | **Provozuschopný** |
| 1 | Promazání páky ovládání turbokompresoru |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Výměna oleje v motoru včetně filtru  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Výměna filtru karteru |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kontrola odvzdušnění převodovky (pokud je) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Vyčištění odvzdušnění zadní nápravy |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Výměna vložky vzduchového filtru + vyčištění nádoby |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Výměna palivového filtru a předfiltru |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Výměna filtru a předfiltru modulu AdBlue |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Vyčistit přídavný předfiltr modulu AdBlue |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kontrola oleje v automatické převodovce – pokud je |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.** | **Zjištěné závady** | **Přijatá opatření - náprava** | **Datum** | **Podpis** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pokračuje na dalších listech **ANO** **NE**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozice | Náprava 1L | Náprava 1 P | Náprava 2 L | Náprava 2 P | Náprava 3 L | Náprava 3P | Výsledek |
| Tloušťka brzd. obložení mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Tlouštka brzd. destiček mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Tlouštka kotoučů brzd mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Pneu – hloubka vzorku mm |  |  | L | P | L | P | L | P | L | P |  |
| Pneu - tlak bar |  |  | L | P | L | P | L | P | L | P |  |

**Vysvětlivky : L =** levá strana po směru jízdy , **P =** pravá strana po směru jízdy

**Byla při údržbě demontována některá kola (zaškrtněte) □ ANO □ NE**

**(V případě, že došlo k demontáži kol, vyplnit Záznamový list matic kol.)**

**Údržbu předal (jméno): Převzal (jméno):**

Podpis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Podpis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pravidelná údržba IVECO 160 000 km (B)**

**(CROSSWAY, ARWAY)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo objednávky** |  |  |  |  |
| **Datum údržby** |  |  | **Servisní místo** |  |
| **R Z vozidla** |  |  | **Stav tachometru** |  |
| **Typ vozidla** |  |  | **Číslo zakázky** |  |
|  | **Provozuschopný - zadejte** ✔= vyhovující nebo **x** = závada, **o** = závada odstraněna |

 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Kontrolovaná položka** | **Provozuschopný** | **Č.** | **Kontrolovaná položka** | **Provozuschopný** |
| 1 | Promazání páky ovládání turbokompresoru |  |  |  | Vyčistit přídavný předfiltr modulu AdBlue |  |  |
| 2 | Výměna oleje v motoru včetně filtru  |  |  |  | Výměna řemenů + výměna napínací a vodících kladek |  |  |
| 3 | Výměna filtru karteru |  |  |  | Výměna oleje v automatické převodovce VOITH + výměna filtrů – pokud je |  |  |
| 4 | Kontrola odvzdušnění převodovky (pokud je) |  |  |  | Výměna oleje v mechanické převodovce -pokud je |  |  |
| 5 | Výměna oleje v ZN |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Vyčištění odvzdušnění zadní nápravy |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Výměna brzdové kapaliny v okruhu ovládání spojky |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Výměna vložky vzduchového filtru + vyčištění nádoby |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Výměna palivového filtru a předfiltru |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Výměna filtru a předfiltru modulu AdBlue |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.** | **Zjištěné závady** | **Přijatá opatření - náprava** | **Datum** | **Podpis** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pokračuje na dalších listech **ANO** **NE**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozice | Náprava 1L | Náprava 1 P | Náprava 2 L | Náprava 2 P | Náprava 3 L | Náprava 3P | Výsledek |
| Tloušťka brzd. obložení mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Tlouštka brzd. destiček mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Tlouštka kotoučů brzd mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Pneu – hloubka vzorku mm |  |  | L | P | L | P | L | P | L | P |  |
| Pneu - tlak bar |  |  | L | P | L | P | L | P | L | P |  |

**Vysvětlivky : L =** levá strana po směru jízdy , **P =** pravá strana po směru jízdy

**Byla při údržbě demontována některá kola (zaškrtněte) □ ANO □ NE**

**(V případě, že došlo k demontáži kol, vyplnit Záznamový list matic kol.)**

**Údržbu předal (jméno): Převzal (jméno):**

Podpis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Podpis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pravidelná údržba IVECO 200 000 km (A)**

**(CROSSWAY, ARWAY)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo objednávky** |  |  |  |  |
| **Datum údržby** |  |  | **Servisní místo** |  |
| **R Z vozidla** |  |  | **Stav tachometru** |  |
| **Typ vozidla** |  |  | **Číslo zakázky** |  |
|  | **Provozuschopný - zadejte** ✔= vyhovující nebo **x** = závada, **o** = závada odstraněna |

 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Kontrolovaná položka** | **Provozuschopný** | **Č.** | **Kontrolovaná položka** | **Provozuschopný** |
| 1 | Promazání páky ovládání turbokompresoru |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Výměna oleje v motoru včetně filtru  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Výměna filtru karteru |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kontrola odvzdušnění převodovky (pokud je) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Vyčištění odvzdušnění zadní nápravy |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Výměna vložky vzduchového filtru + vyčištění nádoby |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Výměna palivového filtru a předfiltru |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Výměna filtru a předfiltru modulu AdBlue |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Vyčistit přídavný předfiltr modulu AdBlue |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kontrola oleje v automatické převodovce – pokud je |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.** | **Zjištěné závady** | **Přijatá opatření - náprava** | **Datum** | **Podpis** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pokračuje na dalších listech **ANO** **NE**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozice | Náprava 1L | Náprava 1 P | Náprava 2 L | Náprava 2 P | Náprava 3 L | Náprava 3P | Výsledek |
| Tloušťka brzd. obložení mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Tlouštka brzd. destiček mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Tlouštka kotoučů brzd mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Pneu – hloubka vzorku mm |  |  | L | P | L | P | L | P | L | P |  |
| Pneu - tlak bar |  |  | L | P | L | P | L | P | L | P |  |

**Vysvětlivky : L =** levá strana po směru jízdy , **P =** pravá strana po směru jízdy

**Byla při údržbě demontována některá kola (zaškrtněte) □ ANO □ NE**

**(V případě, že došlo k demontáži kol, vyplnit Záznamový list matic kol.)**

**Údržbu předal (jméno): Převzal (jméno):**

Podpis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Podpis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pravidelná údržba IVECO 240 000 km (C)**

**(CROSSWAY, ARWAY)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo objednávky** |  |  |  |  |
| **Datum údržby** |  |  | **Servisní místo** |  |
| **R Z vozidla** |  |  | **Stav tachometru** |  |
| **Typ vozidla** |  |  | **Číslo zakázky** |  |
|  | **Provozuschopný - zadejte** ✔= vyhovující nebo **x** = závada, **o** = závada odstraněna |

 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Kontrolovaná položka** | **Provozuschopný** | **Č.** | **Kontrolovaná položka** | **Provozuschopný** |
| 1 | Promazání páky ovládání turbokompresoru |  |  |  | Vyčistit přídavný předfiltr modulu AdBlue |  |  |
| 2 | Výměna oleje v motoru včetně filtru |  |  |  | Výměna řemenů + výměna napínací a vodících kladek |  |  |
| 3 | Výměna filtru karteru |  |  |  | Výměna oleje hydrookruhu náhonu ventilátoru + výměna filtrační vložky |  |  |
| 4 | Kontrola odvzdušnění převodovky - pokud je |  |  |  | Výměna filtru hydrookruhu řízení |  |  |
| 5 | Výměna oleje v ZN |  |  |  | Výměna filtru regulátoru tlaku turbokompresoru VGT |  |  |
| 6 | Vyčištění odvzdušnění zadní nápravy |  |  |  | Seřídit ventily - kontrola ventilových vůlí |  |  |
| 7 | Výměna brzdové kapaliny v okruhu ovládání spojky |  |  |  | Seřídit vůle vahadel vstřikovačů |  |  |
| 8 | Výměna vložky vzduchového filtru + vyčištění nádoby |  |  |  | Výměna oleje v převodovce + výměna filtrů (platí automatickou) |  |  |
| 9 | Výměna palivového filtru a předfiltru |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Výměna filtru a předfiltru modulu AdBlue |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.** | **Zjištěné závady** | **Přijatá opatření - náprava** | **Datum** | **Podpis** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pokračuje na dalších listech **ANO** **NE**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozice | Náprava 1L | Náprava 1 P | Náprava 2 L | Náprava 2 P | Náprava 3 L | Náprava 3P | Výsledek |
| Tloušťka brzd. obložení mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Tlouštka brzd. destiček mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Tlouštka kotoučů brzd mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Pneu – hloubka vzorku mm |  |  | L | P | L | P | L | P | L | P |  |
| Pneu - tlak bar |  |  | L | P | L | P | L | P | L | P |  |

**Vysvětlivky : L =** levá strana po směru jízdy , **P =** pravá strana po směru jízdy

**Byla při údržbě demontována některá kola (zaškrtněte) □ ANO □ NE**

**(V případě, že došlo k demontáži kol, vyplnit Záznamový list matic kol.)**

**Údržbu předal (jméno): Převzal (jméno):**

Podpis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Podpis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pravidelná údržba SOR 30 000 km (A)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo objednávky** |  |  |  |  |
| **Datum údržby** |  |  | **Servisní místo** |  |
| **R Z vozidla** |  |  | **Stav tachometru** |  |
| **Typ vozidla** |  |  | **Číslo zakázky** |  |
|  | **Provozuschopný - zadejte** ✔= vyhovující nebo **x** = závada, **o** = závada odstraněna |

 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Kontrolovaná položka** | **Provozuschopný** | **Č.** | **Kontrolovaná položka** | **Provozuschopný** |
| 1 | Promazání vozidla (PN za zvedání a spouštění vozidla) včetně řazení |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Výměna oleje v motoru včetně filtru |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Výměna filtru karteru EURO + CNG |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Výměna vložky vzduchového filtru |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kontrola funkce a vyčištění odlučovače oleje (pokud je HALDEX použít opravárenskou sadu) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Výměna vložky vysoušeče vzduchu (pokud nebyl vyměněn vysoušeč dříve) EURO + CNG |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Výměna palivového filtru a předfiltru +vyčištění hrubého čističe paliva |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Výměna pylového filtru kabiny řidiče |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.** | **Zjištěné závady** | **Přijatá opatření - náprava** | **Datum** | **Podpis** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pokračuje na dalších listech **ANO** **NE**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozice | Náprava 1L | Náprava 1 P | Náprava 2 L | Náprava 2 P | Náprava 3 L | Náprava 3P | Výsledek |
| Tloušťka brzd. obložení mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Tlouštka brzd. destiček mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Tlouštka kotoučů brzd mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Pneu – hloubka vzorku mm |  |  | L | P | L | P | L | P | L | P |  |
| Pneu - tlak bar |  |  | L | P | L | P | L | P | L | P |  |

**Vysvětlivky : L =** levá strana po směru jízdy , **P =** pravá strana po směru jízdy

**Byla při údržbě demontována některá kola (zaškrtněte) □ ANO □ NE**

**(V případě, že došlo k demontáži kol, vyplnit Záznamový list matic kol.)**

**Údržbu předal (jméno): Převzal (jméno):**

Podpis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Podpis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pravidelná údržba SOR 60 000 km (B)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo objednávky** |  |  |  |  |
| **Datum údržby** |  |  | **Servisní místo** |  |
| **R Z vozidla** |  |  | **Stav tachometru** |  |
| **Typ vozidla** |  |  | **Číslo zakázky** |  |
|  | **Provozuschopný - zadejte** ✔= vyhovující nebo **x** = závada, **o** = závada odstraněna |

 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Kontrolovaná položka** | **Provozuschopný** | **Č.** | **Kontrolovaná položka** | **Provozuschopný** |
| 1 | Promazání vozidla (PN za zvedání a spouštění vozidla) včetně řazení |  |  |  | Výměna palivového filtru a předfiltru+vyčištění hrubého čističe paliva |  |  |
| 2 | Výměna oleje v motoru včetně filtru |  |  |  | Výměna pylového filtru kabiny řidiče |  |  |
| 3 | Výměna filtru karteru EURO a CNG |  |  |  | Výměna filtru podávacího modulu AD Blue |  |  |
| 4 | Výměna oleje v ZN |  |  |  | Výměna oleje v převodovce ZF AS Tronic |  |  |
| 5 | Výměna oleje v manuální převodovce |  |  |  | Výměna odvzdušňovacích sítek retardéru VOITH |  |  |
| 6 | Výměna oleje hydrookruhu řízení + výměna filtrační vložky |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Výměna vložky vzduchového filtru |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kontrola funkce a vyčištění odlučovače oleje (pokud je HALDEX použít opravárenskou sadu) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Výměna vložky vysoušeče vzduchu (pokud nebyl vyměněn vysoušeč dříve) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.** | **Zjištěné závady** | **Přijatá opatření - náprava** | **Datum** | **Podpis** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pokračuje na dalších listech **ANO** **NE**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozice | Náprava 1L | Náprava 1 P | Náprava 2 L | Náprava 2 P | Náprava 3 L | Náprava 3P | Výsledek |
| Tloušťka brzd. obložení mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Tlouštka brzd. destiček mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Tlouštka kotoučů brzd mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Pneu – hloubka vzorku mm |  |  | L | P | L | P | L | P | L | P |  |
| Pneu - tlak bar |  |  | L | P | L | P | L | P | L | P |  |

**Vysvětlivky : L =** levá strana po směru jízdy , **P =** pravá strana po směru jízdy

**Byla při údržbě demontována některá kola (zaškrtněte) □ ANO □ NE**

**(V případě, že došlo k demontáži kol, vyplnit Záznamový list matic kol.)**

**Údržbu předal (jméno): Převzal (jméno):**

Podpis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Podpis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pravidelná údržba SOR 90 000 km (C)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo objednávky** |  |  |  |  |
| **Datum údržby** |  |  | **Servisní místo** |  |
| **R Z vozidla** |  |  | **Stav tachometru** |  |
| **Typ vozidla** |  |  | **Číslo zakázky** |  |
|  | **Provozuschopný - zadejte** ✔= vyhovující nebo **x** = závada, **o** = závada odstraněna |

 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Kontrolovaná položka** | **Provozuschopný** | **Č.** | **Kontrolovaná položka** | **Provozuschopný** |
| 1 | Promazání vozidla (PN za zvedání a spouštění vozidla) včetně řazení |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Výměna oleje v motoru včetně filtru |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Výměna filtru karteru |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Výměna vložky vzduchového filtru |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kontrola funkce a vyčištění odlučovače oleje (pokud je HALDEX použít opravárenskou sadu) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Výměna vložky vysoušeče vzduchu (pokud nebyl vyměněn vysoušeč dříve) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Výměna palivového filtru a předfiltru +vyčištění hrubého čističe paliva |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Výměna pylového filtru kabiny řidiče |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.** | **Zjištěné závady** | **Přijatá opatření - náprava** | **Datum** | **Podpis** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pokračuje na dalších listech **ANO** **NE**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozice | Náprava 1L | Náprava 1 P | Náprava 2 L | Náprava 2 P | Náprava 3 L | Náprava 3P | Výsledek |
| Tloušťka brzd. obložení mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Tlouštka brzd. destiček mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Tlouštka kotoučů brzd mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Pneu – hloubka vzorku mm |  |  | L | P | L | P | L | P | L | P |  |
| Pneu - tlak bar |  |  | L | P | L | P | L | P | L | P |  |

**Vysvětlivky : L =** levá strana po směru jízdy , **P =** pravá strana po směru jízdy

**Byla při údržbě demontována některá kola (zaškrtněte) □ ANO □ NE**

**(V případě, že došlo k demontáži kol, vyplnit Záznamový list matic kol.)**

**Údržbu předal (jméno): Převzal (jméno):**

Podpis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Podpis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pravidelná údržba SOR 120 000 km (D)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo objednávky** |  |  |  |  |
| **Datum údržby** |  |  | **Servisní místo** |  |
| **R Z vozidla** |  |  | **Stav tachometru** |  |
| **Typ vozidla** |  |  | **Číslo zakázky** |  |
|  | **Provozuschopný - zadejte** ✔= vyhovující nebo **x** = závada, **o** = závada odstraněna |

 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Kontrolovaná položka** | **Provozuschopný** | **Č.** | **Kontrolovaná položka** | **Provozuschopný** |
| 1 | Promazání vozidla (PN za zvedání a spouštění vozidla) včetně řazení |  |  |  | Výměna řemenů + výměna napínací a vodících kladek |  |  |
| 2 | Výměna oleje v motoru včetně filtru |  |  |  | Výměna pylového filtru kabiny řidiče |  |  |
| 3 | Výměna filtru karteru |  |  |  | Výměna filtru podávacího modulu AdBlue |  |  |
| 4 | Výměna oleje v ZN |  |  |  | Výměna oleje v převodovce ZF AS Tronic |  |  |
| 5 | Výměna oleje v manuální převodovce |  |  |  | Výměna odvzdušňovacích sítek retardéru VOITH |  |  |
| 6 | Výměna oleje hydrookruhu řízení + výměna filtrační vložky |  |  |  | Výměna oleje v retardéru VOITH |  |  |
| 7 | Vyčištění odvzdušnění zadní nápravy |  |  |  | Výměna filtru vzduchu v přívodním vedení retardéru VOITH |  |  |
| 8 | Kontrola stavu brzd. kapaliny v okruhu ovládání spojky |  |  |  | Výměna oleje v automatické převodovce Allison +výměna filtrů |  |  |
| 9 | Výměna vložky vzduchového filtru |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kontrola funkce a vyčištění odlučovače oleje (pokud je HALDEX použít opravárenskou sadu) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Výměna vložky vysoušeče vzduchu (pokud nebyl vyměněn vysoušeč dříve) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Výměna palivového filtru a předfiltru + vyčištění hrubého čističe paliva |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Seřídit ventily - kontrola ventilových vůlí |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.** | **Zjištěné závady** | **Přijatá opatření - náprava** | **Datum** | **Podpis** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pokračuje na dalších listech **ANO** **NE**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozice | Náprava 1L | Náprava 1 P | Náprava 2 L | Náprava 2 P | Náprava 3 L | Náprava 3P | Výsledek |
| Tloušťka brzd. obložení mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Tlouštka brzd. destiček mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Tlouštka kotoučů brzd mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Pneu – hloubka vzorku mm |  |  | L | P | L | P | L | P | L | P |  |
| Pneu - tlak bar |  |  | L | P | L | P | L | P | L | P |  |

**Vysvětlivky : L =** levá strana po směru jízdy , **P =** pravá strana po směru jízdy

**Byla při údržbě demontována některá kola (zaškrtněte) □ ANO □ NE**

**(V případě, že došlo k demontáži kol, vyplnit Záznamový list matic kol.)**

**Údržbu předal (jméno): Převzal (jméno):**

Podpis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Podpis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Rozsah bezpečnostní prohlídky-kontroly SAFETY** |
|  |
| **kontrolovaná položka** |
| bezpečnost karoserie, ostré hrany, koroze |
| bezpečnostní pásy, kladívka |
| blinkry a výstražná světla  |
| brzdy, ABS |
| čelní sklo a výhled na vozovku |
| čistý chladič/mezichladič a odstranění nečistot, vzduch.filtr, kontrola sání, vysoušeč |
| dveře pro cestující, nebezpečné hrany, nouzové východy, vzduch dveří |
| elektrické vedení a zařízení - stav |
| funkce panelů - osvětlení + funkčnost |
| hasící přístroje, lekárnička - platnost |
| chladicí směs - množství, na teplotu…………….. |
| chlazení motoru (hydromotor) |
| interiér vozidla, prostor dveří, plošina a místo pro vozíčkáře |
| kneeling |
| kola a náboje - stav, dotažení kol + maticové indikátory |
| kontrola dobíjení, AKU |
| kontrola funkce nezávisl. topení a klimatizace |
| kontrola kardanu |
| kontrola promazání vozidla |
| kontrola řízení včetně možnosti nastavení volantu |
| kontrola stavu oleje v motoru |
| kontrola těsnosti hydraulického systému |
| kontrola úniku oleje - převodovka, rozvodovka |
| kontrolky na přístrojové desce - funkčnost, závady |
| nápravy (přední - vůle, zadní - stav) |
| nárazník (přední,zadní), blatníky, zástěrky a podběhy kol |
| osvětlení interieru - pracoviště řidiče, prostor pro cestující |
| palivová soustava - těsnost |
| plynový pedál |
| pneumatiky (stav/opotřebení/velikost/typy) |
| prostor a sedačka řidiče |
| provozní brzda, ruční brzda |
| převodka řízení - upevnění + těsnost |
| převodovka - řazení |
| rám - stav |
| retardér (intardér), motorová brzda, omezovač rychlosti |
| rezerva/držák rezervy, je-li namontován |
| řemeny, napínáky a kladky - stav |
| sací a výfuková soustava, katalyzátor, ad blue |
| sedadla pro cestující  |
| seřízení světlometů |
| signalizace - tlak vzduchu, mazání |
| spojka - vystavování |
| spřáhlo, pouze kloub.busy, návěsová souprava |
| startování z motorového prostoru |
| stěrače a ostřikovače - ovladače, funkčnost |
| světla (vnější, vnitřní) - spínače, funkčnost |
| tachometr, tachograf |
| tempomat, páčka směrových světel |
| turbodmychadlo |
| uchycení motoru a převodovky |
| únik oleje |
| vnější osvětlení vozidla |
| vzduchojemy - stav + odkalení |
| vzduchová soustava - těsnost, vlnovce pérování - stav |
| zrcátka (vnější, vnitřní) - stav, ovládání |
| zvukové výstražné zařízení (klakson) včetně signálu couvání |
|  |
| ***Pozn.*** *Bezpečnostní kontrola je zejména vizuální kontrola vozidla; Zhotovitel neodpovídá za škodu, která vznikne* |
| *v důsledku nesdělených nebo úmyslně pozměněných či zatajených ininformací o vadách* |