**Kategorie C**

**Interní kategorie vozidla: C** Počet vozidel celkem: 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Parametr** | | **Požadovaná hodnota** | **Nabízená hodnota** |
| Tovární značka | | - | Volkswagen |
| Obchodní označení modelu | | - | Crafter 35 Skříň |
| 1 | třída automobilu | užitkový | ANO |
| 2 | kategorie automobilu | N1 | ANO |
| 3 | karoserie | skříňový vůz | ANO |
| 4 | počet dveří | 2 přední+1x boční posuvné + zadní dvoukřídlé, neprosklené s úhlem otevření 270st.a magnetickou aretací | ANO |
| 5 | počet míst k sezení | 3 | ANO |
| 6 | objem motoru | ≥ 1 968 ccm | ANO, 1968 ccm |
| 7 | výkon | ≥ 103 kW | ANO, 103 kW |
| 8 | max. točivý moment | ≥ 340 Nm | ANO, 340 Nm |
| 9 | palivo | diesel | ANO |
| 10 | maximální spotřeba pohonných hmot (pro kombinovaný provoz) | Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u všech vozidel v souladu se zněním nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel. | ANO |
| 11 | převodovka a počet převodových stupňů | Manuální 6. stupňů | ANO |
| 12 | pohon | 4x4 | ANO |
| 13 | emisní norma | v době registrace v ČR platná norma | ANO, EURO 6D |
| 14 | emise CO2 g/km | ≤ 295 | ANO, 240 g/km |
| 15 | barva karosérie | bílá | ANO |
| 16 | typ barvy | candy | ANO |
| 17 | barva interiéru | titanově černá bez příplatku | ANO |
|  |  | Start – Stop systém s rekuperací brzdného účinku | ANO |
| opatření ke snížení hluku v kabině | ANO |
| Airbag řidiče, boční airbagy řidiče a spolujezdce + airbag spolujezdce | ANO |
| boční posuvné dveře vpravo s aretací | ANO |
| klimatizace „manuální regulace“ | ANO |
| LED diodové světlomety vpředu i vzadu | ANO |
| LED denní svícení | ANO |
| manuální spuštění regenerace DPF filtru | ANO |
| multifunkční stavitelný kožený volant, vyhřívaný | ANO |
| multifunkční ukazatel černobílý LCD display | ANO |
| nezávislé horkovzdušné topení se spínacími hodinami a dálkovým ovládáním | ANO |
| nekuřácké provedení bez popelníku a zapalovače | ANO |
| boční poziční světla | ANO |
| rádio DAB – 4x reproduktor vpředu | ANO |
| navigace 8“ bar. dotykový dis.  2 x USB typu C  WLAN / App Connect  Hlasové ovládání  eCall | ANO |
| tempomat s omezovačem rychlosti | ANO |
| tříbodový bezpečnostní pás řidiče, výškově nastavitelný s předpínačem  Bez. pás spolujezdce | ANO |
| mlhové světlomety se statickým přisvěcováním do zatáček | ANO |
| automatický spínač světlometů s funkcí příchod a odchod | ANO |
| vnější zrcátka elektrická vyhřívaná, sklopná | ANO |
| dešťový senzor pro stěrače předního skla +automatický spínač světlometů | ANO |
| asistent pro kompenzaci bočního větru | ANO |
| offroad asistent pro sjezd z kopce | ANO |
| asistent pro rozjezd do kopce | ANO |
| ochranný spodní hliníkový kryt motoru a převodovky, tloušťka min. 4 mm | ANO |
| potahy sedadel (látka) | ANO |
| příprava pro osvětlení nákladového prostoru | ANO |
| odkládací přihrádka nad stropem kabiny přístupná z nákl. prostoru, mezi stropem kabiny a střechou | ANO |
| otevřená odkládací přihrádka na pal. desce + palub. přihrádka s uzamykatelným krytem, osvětlená | ANO |
| odkládací přihrádka pod stropem kabiny se dvěma 1-DIN sloty a čtecí lampičkou | ANO |
| zpětná kamera  asistent pro couvání s přívěsem  park pilot vpředu i vzadu | ANO |
| tažné zařízení pevné včetně stabilizace přívěsu | ANO |
| stupátko vzadu přes půl šířky | ANO |
| boční okna elektricky ovládaná. řidič a spolujezdec | ANO |
| madlo pro nástup na dělící přepážce v nákladovém prostoru | ANO |
|  |  |
| ESP, ABS, EDS, ASR, EBV | ANO |
| multikolizní brzda | ANO |
| materie s alternátor se zvýšenou kapacitou 520A (92Ah) a alternátor 250A | ANO |
|  |  | zesílené odpružení, tlumiče a stabilizátory vpředu a vzadu | ANO |
|  |  | zesílená přední náprava (nosné zatížení 2 100 kg) | ANO |
|  |  | Odpružené sedadlo řidiče s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti řidiče.  Bederní opěrky el. stavitelné ve čtyřech směrech, masážní funkce, stavitelný sklon a hloubka sedáku. Výškově nastavitelné + loketní opěrky na obou stranách. | ANO |
|  |  | Sedadlo spolujezdce – dvojsedadlo s úložným prostorem pod ním a s vyklápěcím stolkem. | ANO |
|  |  | Vyhřívané sedadlo řidiče i spolujezdce samostatně regulovatelná. | ANO |
|  |  | Přední nárazník vozu šedý, bez lakované lišty s integrovanými schůdky na obou stranách. | ANO |
|  |  | lapače nečistot vpředu a vzadu | ANO |
|  |  | bez označení typu vozu a motoru | ANO |
|  |  | dělící přepážka s obložením bez okna | ANO |
|  |  | druhý akumulátor s dělícím relé (95Ah/450A) s monitorováním stavu druhé baterie | ANO |
|  |  | dvě dodatečné 12V elektrické zásuvky  (1x vpředu na palubní desce, 1x v rámu sedadla řidiče) | ANO |
|  |  | gumová podlaha v kabině řidiče | ANO |
|  |  | telefonní rozhraní Bluetooth | ANO |
| 18 | rozhraní pro připojení úpravců | * svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A – sloupku vpravo dole * programovatelná jednotka pod palubní deskou na straně spolujezdce * bez telematiky | ANO |
| 19 |  | kotoučové brzdy vpředu 16“ | ANO |
| 20 |  | servotronic - servořízení závislé na rychlosti jízdy | ANO |
| 21 |  | zesílené nářadí a zvedák s nosností do 3 500 kg | ANO |
| 22 | sada kol z výroby včetně letních pneumatik | originální kola ocelová 16“ (235/65/R16) C115/113R se sníženým valivým odporem ET60 zatížení 1 200 kg | ANO |
| rezervní kolo plnohodnotné ocelové 16“ | ANO |
| 23 | druhá sada kol včetně zimních pneumatik | originální kol ocelových (235/65/R16) C115/113R | ANO |
| 24 |  | středové kryty kol pro ocelová kola | ANO |
| 25 |  | tažné oko vpředu | ANO |
| 26 |  | úchytná oka v podlaze nákl. prostoru (12 ok) | ANO |
| 27 | kategorie pneu dle nařízení EU č. 1222/2009 (en.štítek) | brzdění za mokra - kategorie A, spotřeba paliva - kategorie A, B, C podle vhodnosti k typu nabízeného automobilu | ANO |
| 28 |  | centrální zamykání s dálkovým ovládáním | ANO |
| 29 | zabezpečení | elektronický imobilizér | ANO |
| 30 | zabezpečení | zámek řadicí páky | ANO |
| 31 | zabezpečení | alarm s ostrahou vnitřního prostoru  senzor naklonění | ANO |
| 32 | záruka na vozidlo (bez vestavby) | 5 let / 150 000 km | ANO |
| 33 | objem palivové nádrže | ≥ 75 l | ANO, 75 l |
| 34 | objem zavaz./nákl. prostoru | ≥ 13 600 l | ANO, 13 600 l |
| 35 | hmotnost | celková hmotnost vozidla 3 500 kg | ANO |
| 36 | délka nákladového prostoru | ≥ 3 450 mm | ANO, 4 300 mm |
| 37 | rozvor | ≥ 4 490 mm | ANO, 4 490 mm |
| 38 | celková délka | ≥ 6 835 mm | ANO, 6 836 mm |
| 39 | celková délka včetně taž.zařízení ±0,8% | ≤ 7 010 mm | ANO, 7 008 mm |
| 40 | výška v nákladovém prostoru | ≥ 1 855 mm | ANO, 1 861 mm |
| 41 | bezpečnost dle metodiky Euro NCAP | ≥ 4 hvězdy | ANO, 4\*\*\*\* |
| 42 | další | dodání vozidla včetně: požadované dokumentace, manuálu, 2 funkčních klíčů, min. 10l PHM, povinné výbavy + 3ks reflexních vest, lékárnička a výstražný trojúhelník | ANO |
| 43 | předání vozidla | v místě firmy | ANO |
| 44 | servis | Prodejce je povinen zajistit autorizovaný servis od firmy vlastníka vozidla do dojezdové vzdálenosti max. 30 km. | ANO, 22,6 km |
| 45 | Další vhodné vybavení či parametry nabízené uchazečem zahrnuty v nabídkové ceně. | |  |

Vysvětlivky:

\* převodovka: do počtu převodových stupňů se nezapočítává zpětný chod

**Seznam stanovišť vozidel**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název** | **Adresa** |
| Administrativní Budova (AB) | Veltruská, 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou |
| Centrální Tankoviště Ropy (CTR) | Nelahozeves |