Dodavatel:
Odběratel:
Název:
Zadání:
Číslo:
Vytvořeno:
Podlahy Gajdoš s.r.o.,
Koněvova 728/102A, Heřmanice, 713 00 Ostrava IČ: 04562178, DIČ: CZ04562178
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov IČ: 00844896, DIČ: CZ00844896 Mobil: odpovědná osoba: 
◄BF' PODLAHY
Cs* %-J $ ^ o ijsš s. na
603 175 491
www.vasepodlahy.cz
NEMOCNICE HAVÍŘOV-CENTRÁLNÍ STERILIZACE I.
DODÁNÍ A MONTÁŽ PVC NA ODDĚLENÍ STERILIZACE (MÍSTNOSTI 302, 313, 320, SPOJOVACÍ
KORIDOR) VČ. PŘÍPRAVY PODKLADU STANDARDNÍ NIVELAČNÍ HMOTOU.
K566/2021-OM
29. 3. 2021
Položka:	PŘÍPRAVA PODKLADU
popis položky	množství	DPH	cena/mj bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH	
Demontáž podlahové skladby zahrnuje: demontáž a likvidaci stávajícího přírodního linolea	151,37 m2	21 %	80,00 Kč	12 109,60 Kč	14 652,62 Kč	
Schonox RR rychleschnoucí opravný beton k případným rychlým opravám, účtováno dle skutečnosti	30,00 kg	21 %	32,00 Kč	960,00 Kč	1 161,60 Kč	
broušení podkladu strojní vč. brusivá, + vysátí.	151,37 m2	21 %	35,00 Kč	5 297,95 Kč	6 410,52 Kč	
Schonox SG Penetrace dvousložková penetrace na komplikované a dřevěné podklady ( spotřeba 400-600g/m2) POZOR: V PŘÍPADĚ, ŽE PO DEMONTÁŽI KOBERCE A PŘEBROUŠENÍ BUDE PODLAD SAVÝ, BUDE POUŽITA PENETRACE SCHONOX KH, MOC 157.-/I,- BEZ DPH, ÚČTOVÁNO DLE SKUTEČNOSTI	91,00 kg	21 %	189,00 Kč	17 199,00 Kč	20 810,79 Kč	
Schonox XA sádrová stěrka v tloušťce 5 mm (spotřeba
1,6kg/m2 při 1 mm) - účtováno bude dle skutečnosti	1225,00
kg	21 %	24,30 Kč	29 767,50 Kč	36 018,68 Kč	
zhotovení stěrky kompletní zhotovení stěrky	151,37 m2	21 %	85,00 Kč	12 866,45 Kč	15 568,40 Kč	
Přesuny hmot, zaměstnanců a dopravné	1,00 ns	21 %	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč	2 299,00 Kč	
cena celkem
sleva
cena po slevě	80 100,50 Kč	96 921,61 Kč	
	6 %		
	75 294,47 Kč	91 106,31 Kč	
Položka:	DODÁNÍ A MONTÁŽ PVC V ROLI
popis položky	množství	DPH	cena/mj bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH	
GERFLOR AFFINITY Vzor: , homogenní PVC, celková tloušťka 2 mm, povrchová úprava Evercare, třída 34/43, hmotnost 2800 g/m2, R9, Bfl-s1, šířka role 2 bm, délka role 20 bm ( 40m2 )	181,70 m2	21 %	419,00 Kč	76 132,30 Kč	92 120,08 Kč	
odborné práce zhotovení lišt vytahovaných do 10 cm na stěnu (vč. rohové výplně a provozního materiálu)	56,00 bm	21 %	190,00 Kč	10 640,00 Kč	12 874,40 Kč	
Schonox UNITECH Univerzální disperzní lepidlo	60,00 kg	21 %	78,00 Kč	4 680,00 Kč	5 662,80 Kč	
schodová hrana 25 x 20mm vč. montáže - pro ukončení krytiny po obvodu spojovacího koridoru	43,20 bm	21 %	220,00 Kč	9 504,00 Kč	11 499,84 Kč	
Pokládka PVC ZAHRNUJE: přebroušení podkladu + vysátí (35,-), nanesení lepidla, manipulace a pokládka
PVC (70,-), svařování PVC vč. svařovací šňůry (37,-)	151,37 m2	21 %	142,00 Kč	21 494,54 Kč	26 008,39 Kč	
Přesuny hmot, zaměstnanců a dopravné	1,00 ns	21 %	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč	2 299,00 Kč	
cena celkem
sleva
cena po slevě	124 350,84 Kč	150 464,52 Kč	
	6%		
	116 889,79 Kč	141 436,65 Kč	

Položka:	PŘECHODOVÉ PROFILY
Specifikace:	PŘECHODOVÉ PROFILY BUDOU ÚČTOVÁNY DLE NUTNOSTI A SKUTEČNOSTI.
popis položky	množství	DPH	cena/mj bez DPH	cena celkem bez DPH	cena
celkem vč. DPH	
přechodová lišta ALU 40mm vč. montáže	20,00 bm	21 %	220,00 Kč	4 400,00 Kč	5 324,00 Kč	
cena celkem	4 400,00 Kč	5 324,00 Kč	
Cena celkem bez DPH:	196 584,26 Kč	
Cena celkem včetně DPH:	237 866,95 Kč	
ROZPOČET VYCHÁZÍ Z PLÁNŮ POSKYTNUTÝCH INVESTOREM. ROZPOČET VYPRACOVÁN NA DODÁNÍ A MONTÁŽ MATERIÁLU V JEDNOTNÉ BARVÉ VARIANTĚ. DOBA SCHNUTÍ NIVELACE ZÁVISÍ NA SKUTEČNĚ VYLITÉ SÍLE VRSTVY.