DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č.110 031 
uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/91 Sb. obchodního zákoníku 
	I. 	Smluvní strany 

zhotovitel : 

BARA spol. s.r.o, 
se sídlem: 	 	Zeyerova alej 1425/40, 16200 Praha 6 
DIČ: 		CZ18631703 
IČ: 		18631703 
bankovní spojení:        XXX 
č. ú.: 	XXX
zastoupený:	Ing. Jiří Müller
telefon:  	   XXX
telefon: 	             XXX
zapsána v 	OR MOS V Praze, oddíl C, vložka 2971 

objednatel : 

se sídlem:  
DIČ: 

České vysoké učení technické v Praze 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 
Břehová 78/7, 115 19 Praha 1 
  CZ68407700 

	IČ : 	 	68407700 
zastoupený: 	      XXX
	tel:                          XXX
II. Předmět dodatku 
Rozšíření předmětu smlouvy o servisní správu systému elektrické požární signalizace (EPS) 
v rozsahu zprovozněných částí v objektu Trojanova 13 v rozsahu: 
Pravidelné funkční zkoušky, prohlídky a revize 
Servisní organizace bude v objektu provádět servis dle Seznamu servisních úkonů v souladu s vyhláškou Č. 21 z roku 
1996 o EPS a doporučující ČSN 342710 v rozsahu: 
1.	Pravidelná prohlídka - zahrnuje kompletní fyzickou prohlídku všech komponentů systému, zkoušku správné 
funkčnosti ve smyslu vyhlášky 246/2001Sb., nastavení jednotlivých prvků a jejich případné čištění. Dále pak 
prohlídka zahrnuje kontrolu a měření provozních veličin, stanovení funkčních parametrů systému a kontrolu 
programové konfigurace systému. Výsledkem pravidelné kontroly je závěr o funkci systému či jeho případných 
nedostatcích a způsobu jejich odstranění tak, aby bylo dosaženo správných funkčních parametrů systému. Veškeré 
servisní úkony, které jsou nutné k dosažení správné funkce systému, jsou prováděny v rámci pravidelné prohlídky. 
Pravidelné prohlídky se provádí jedenkrát za šest měsíců a o jejich výsledku je zpracován protokol. 
2.	Pravidelná revize - je rovněž pravidelnou fyzickou prohlídkou se všemi náležitostmi uvedenými v odstavci č.l. 
Kromě protokolu o přezkoušení a kontrole systému je vypracována ještě revizní zpráva, potvrzující správné 

provozní parametry zařízení z hlediska jeho bezpečného provozu. Revize je prováděna jedenkrát za dvanáct 
měsíců. 
3.	Kontrola - pohledovou kontrolu všech požárních hlásičů systému EPS bude zhotovitel provádět jednou měsíčně, 
přičemž se postupuje podle pravidel uvedených níže. 
4.	Oprava - je servisní výkon prováděný v případě poruchy systému, či výkon nutný k zajištění správných provozních 
parametrů po té, co byly zjištěny závady nebo odchylky. Oprava je prováděna v záruční době zdarma v rámci 
garance a po uplynutí této doby dle sazeb aktuálního servisního ceníku. 
Pravidla údržby požárních hlásičů 
Platné pro všechny typy hlásičů 
zkontrolovat přístup, popř. dosažitelnost a situování dle projektu a norem (platí i pro paralelní indikátory) 
zkontrolovat upevnění, při případném mechanickém poškození hlásiče vyměnit 
zkontrolovat znečištění, v případě potřeby vyčistit (způsob čištění - viz dále) nebo vyměnit 
 KOUŘOVÝ HLÁSIČ V PROBLEMATICKÉM PROSTŘEDÍ VYMĚŇOVAT PŘI KAŽDÉ ÚDRŽBĚ! 
       zkontrolovat, doplnit, opravit popisy 
test funkce se zkoušečem hlásičů 
opticko-kouřové hlásiče 
analogové hlásiče - kontrola funkce zkoušečem a servisním programem Revision Assistent 
tlačítkové hlásiče 
            zkontrolovat stav hlásiče, krycího skla, při poškození vyměnit 
Předpis pro údržbu ústředny Integral 
vizuální kontrola stavu ústředny 
zkontrolovat stav ústředny programem Service-Monitor 
pokud není systémový SW ústředny v poslední verzi, provést jeho upgrade na aktuální verzi 
zkontrolovat hlášení poruchy výpadku sítě, viz. Návod k obsluze a Montážní návod 
zkontrolovat hlášení poruchy akumulátorů, viz. Návod k obsluze a Montážní návod 
změřit nabíjecí napětí, viz. Montážní návod 
zkontrolovat kapacitu akumulátoru dle údajů výrobce 
zkontrolovat počítadlo poplachů 
provést kontrolu optických a akustických ukazatelů (tlačítko TEST) 
zkontrolovat úplnost a aktuálnost dokumentace zařízení (výpis řídícího programu, texty ústředny) 
zkontrolovat funkce ovládání podle výpisu řídícího programu 
zkontrolovat naprogramování časů zpracování (zpoždění, poplachová mezipaměť, atd.) 
vyčistit ústřednu (před vlastním čištěním vypnout!!!) 
zkontrolovat, opravit, doplnit popisy 
u tiskárny zkontrolovat stav barvící pásky a množství papíru, v případě potřeby vyměnit - provést po ukončení údržbových prací 
výsledky měření a zkoušek zapsat do protokolu (při revizi) 
Provedení všech kontrol a jejich výsledek bude zapsán v Provozní knize. 
II. Změna ceny 
Změna měsíčního paušálu za servisní správu dle bodu V., odst. d) smlouvy na částku 
7.125,· Kč + DPH. 
Ostatní ujednání zůstávají beze změny. Dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu dodatku. 

V Praze dne 19.4. 2021 

V Praze dne 

1 9. 04. 2021 

      ………………………					…………………..

5.	
             Zhotovitel		                                     								

      Objednatel