e Rozvojový fond Rozvojový fond Pardubice, a.s. 

	Pardubice a.s. 	třída Míru č.p. 90 530 02 PARDUBICE 
Objednávka č. 
2021046 
	WS& 	M 

OBJEDNÁVKA -
Dodavatel------------Jméno IPAK spol. s r.o. 
Adresa Pardubická 350 
PSČ 	533 04 Město 
Vyřizuje p. Pavelka Stanislav 
Telefon 
IČO 
DIČ 
Sezemice 
Odběratel 

Jméno Rozvojový fond Pardubice a.s. Adresa třída Míru č.p. 90 
PSČ 	530 02 Město PARDUBICE 
--------1 
Vyřizuje p.Hubička 
Telefon 
IČO 	25291408
DIČ 	CZ25291408 	_/ 
Počet 	Jedn. 		Popis 			Cena za jedn. 	CELKEM 	
			Objednáváme u Vás: 						
			výrobu, dodávku a montáž al vchodového portálu 					
			se dvěma jednokřídlými dveřmi ovládanými 					
			panikovým kováním dle CN z 23.4.2021 					
			celková cena bez DPH 	151.476,00 Kč 					
			Místo dodání: Enteria arena Pardubice 					
			Sukova tř. 1735 					
									
		Podrobnosti platby 						
		O Šekem 						
		o 	Hotově 						
		o 	Kreditní kartou 						
		@ 	Na účet 						
		Číslo účtu/ kreditní karty 				Datum dodání 	
		Kód banky/ Platí do 				červen 2021 	
								
,$~hválení /_· ~---------... 
	' • c•.;; 'lniu, ·,~ f, ď p 	: 
-- --.'.~:---~---~!:,jtJJ~ut;ce a.s. · '?Hr :11:· 
· · 
	- 	- · ' J. u O . .h, ardubice 
' · fi.25291408 
., 
	
Datum 	23.4.2021
Objedn. č. 
Zpráva 
Doprava 
	l	 . __ P_o_zn_á_m_k_y_/_J,_ti-po_m_í_n-ky---------------------~J 

SPOL s R.O. 
Rozvojový fond Pardubice a.s. - vchodový portál severní strana - Enteria Arena Pardubice 
ADRESÁT: 
IPAK spol. sr.o. Pardubická 350 
533 04 Sezemice, 
Výrobna: Radiměř 181,569 07 
Datum vystavení: 23.4.2021 
Vážení zákazníci, 
děkujeme za Váš zájem o naše výrobky a zasíláme Vám následující kalkulaci, kterou prosíme důkladně prostudovat a případné nesrovnalosti směřovat na technika. Připomínky v době výroby nemusejí být akceptovatelné: 
	Specifikace:	 Hliníkový profilový systém s přerušeným tepelným mostem YAWAL/ALURON, povrchová úprava vypalovanou polyestererovou barvou, odstín RAL 9006 mat - stříbrná oboustranná. 
Kování panikové jednobodové tlačné značky Bernini z al materiálů a nerezavějící 
oceli. 
Zasklení dvojsklem s reflexní úpravou Antelio. 
Záruční lhůta 60 měsíců na hliníkové profily, kování a skleněné výplně. Platnost cenové nabídky je 60 dní a je zcela zdarma. 
Dodání do 4-6 týdnů od vyřešení všech detailů, podrobností, zodpovězení všech otázek potřebných k navržení dané konstrukce technikem naší firmy, schváleným termínem a podepsání smlouvy. , 
Informativní nákresy položek zobrazují pohled z exteriéru.
NABÍDKA ČÍSLO: Rozvojový fond Pardubice a.s. - 
	OBSAH 	: konstrukce, sklo, demontáž, zednické zapravení, montáž, doprava, likvidace 
POPIS KONSTRUKCÍ: Hliníkové konstrukce v systémech: Aluron (AS75S3) 
Počet pozicí: 1. Počet konstrukcí: 1 
Celková plocha: 13,1 m2. 
Celkový obvod: 14,9 m. 
Barva profilů: 10 RAL 9006MAT. Barva kování: 10 RAL 9006MAT 
1 
Konstrukce: 
Poz. 1 AS 75 + AS 
7 5P - vchodový portál se dvěmi jednokřídlými dveřmi ovládanými panikovým kováním klika klka bez vložky zvenku. Zasklení reflexním sklem Antelio, spodní část neprůhledná kovová v barvě prvku. ZABEZPEČENÍ pomocí původních elektromagnetických zabezpečovačů, které se přemontují na nový 

Cena za kus: 
120 042,00 Kč 
Panikové kování za kus: 
16 071,00 Kč 
Demontáž za kus: 2 965,00 Kč 
Montáž za kus: 7 810,00 Kč 
Zed. zapravení za kus: 2 778,00 Kč 
Celkem celkem: 120 042,00 Kč 
panikové kování celkem: 16 071,00 Kč 
Demontáž celkem: 2 965,00 Kč 
Montáž celkem: 7 810,00 Kč 
Zed. zapravení celkem: 2 778,00 Kč 

portál. Samozavírače - taktéž přemontovány z původního portálu. (B=4 550, H=2 880) 
Počet: lks 
Celková cena výrobků s panikovým 		136 113,00 Kč 	
kováním: 			
Demontáž: 		2 965,00 Kč 	
Montáž: 		7 810,00 Kč 	
Zednické zapravení: 		2 778,00Kč 	
Doprava: 		1 810.00 Kč 	
Likvidace: 		v ceně montáže 	
			
Celková cena bez DPH: 		151 476,00 !Kč 	
DPH21% 		31 810,00 Kč 	
Celková cena s DPH: 		183 286,00 Kč 	
Všeobecné podmínky: 
demontáž stávajících prvků provádíme s šetrným a nezbytně nutným odstraněním okolní omítky či fasády. 
montáž obnáší osazení samotné konstrukce cca 1 - 2 cm (záleží na rovnosti a připravenosti otvoru) od ostění a tato spára se zapění. Takto provedená spára se již nijak pohledově neupravuje. Na přání zákazníka může technik naši firmy navrhnout, vyřešit a docenit pohledové krytí této spáry. zednické zapravení provádíme s finální úpravou - štuková (fajnová) omítka. 
likvidace spočívá v odvozu a vytřídění demontovaných konstrukcí na jednotlivé odpady naší firmou. nabídka obsahuje pouze ty komponenty a příslušenství, které jsou vypsané v popisu konstrukce. Pokud např. zde není vypsané oplechování, parapety aj., součástí nabídky dané veci nejsou. V případě zájmu určitého příslušenství stačí oslovit našeho technika, který danou část nacení a zahrne 
	do kalkulace. 	· 
klika/klika (klika/koule) - souprava je hliníková, z interiéru skrytě prošroubovaná šrouby M6, šířka štítku 35 mm, vnitřní klika s vratnou pružinou, zvýšená bezpečnost překrytím cylindrické vložky, bezpečnostní třída 3. Pro interiérové použití se používají bez bezpečnostních prvků. 
hodnota všech dvojskel v nabídce má U =1,0 a akustiské vlastnosti s Rw=min. 3odB. 
venkovní a vnitřní pásky, popřípadě speciální pěnu, dodáváme pouze po dohodě se zákazníkem. žádný z prvků této nabídky není požárně odolný. 
Doufáme, že Vás naše nabídka uspokojila a těšíme se na další spolupráci. 
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naše oddělení pro zákazníky. 
S pozdravem 
za IP AK spol. sr.o.