Městská Vodohospodářská s.r.o.

Palackého nám. 46. 379 Ol Třeboň

IČ: 28136853 DIC: CZ28136853

Tel. +420 777 913 083. mail: aqua@trebon.cz

HACH LANGE s.r.o.

Zastrčená 1278/8 CZ-141 CZ-141 00 Praha 4

p. Rudolf Zwiener

Třeboň. 18. 9. 2016

# Objednávka

Na základě vaší nabídky na provedení servisu a kalibrace přístrojů zn. Hach / Hach—Lange zaslané mailem dne 6. 9. 2016, objednáváme u Vás:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hach Lange  NITRATAX SC  2mrti | TSE-MC-Nitrat jednorázová údržba včetně výměny těsnění. pohlc. Vlhkosti, akt. software, předkalibr. přípravy a kalibrace | 15900.- | 2 | | 3 1800.00 |
| LZ,X302 pohlcovač vlhkosti | 97.60 | 4 | | 390.40 |
| L7.X303 pohlcovač vlhkosti velký | 138,00 | 2 | | 276.00 |
| I.ZXO 12 sada stěračů 2mm | 465 1 .OO | 2 | | 9302,00 |
| l.ZX426 sada těsnění Nitratax SC | 2893,00 | 2 | | 5786,00 |
| Hach Lange  LDO | TSE-VAL-LECHEM roční servis LDO sondy včetně převodníku SC I plus kalibrace | 4528,00 | 3 | | 13584,00 |
| LYD2()0E jedn. výkonu technika |  |  | 6j.v. |  |
| 5791 100 Náhradní víčko senzoru pro procesní LDO sondu J. generace | 4910.00 | 3 | | 14730,00 |
|  |  |  | |  |
| Hach Lange pH D | TSE-VAL-LECHEM údržba. výměna solného můstku, vnitřního elektrolytu a kalibrace HD sond | 4528,00 | 1 | | 4528,00 |
| SB-R 1 SV soln můstek | 2273,00 | 1 | | 2273.00 |
| 25V11 A 1025-1 15 Std. roztok ref. elektrody.  117 pufr. 500ML, HD | 1614.00 | 1 | | 1614,00 |
| LYD200E jedn. výkonu technika |  | 2j.v. | |  |
| DPD IPI -99 PHD sc ”convertible” digitální diferenční pH snímač. vč. tepl. senzoru. předzesilovače a DA převodníku. materiál PEER. I"NPT závit, 10 m kabel, sc konektor, jen pokud bude původní pHD sonda již nezkalibrovatelná, necitlivá a nepomůže výměna solného můstku a elektrolitu) | 28460,- | 1 | | 28460,00 |
| Doprava | LYT200 kilometrovné | 1 5k•č km | 310 | | 4650.00 |
| LYS200 čas technika na cestě |  | 5hod | |  |

Termín provedeni servisu: říjen - listopad 2016

S pozdravem

Miroslav Kajan - jednatel