|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **SOUPIS PRACÍ** |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | Vodovod Vysoké Mýto - podrozpočty |  |  |
|   | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | **I. - Oprava armaturních šachet ul. Vraclavská u Nemocnice** |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Místo: |  | Vysoké Mýto |  |  | Datum: | 20. 4. 2021 |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Zadavatel: |   |  |  | Projektant: |   |
|   | Zhotovitel: |   |  |  | Zpracovatel: | STAVITELSTVÍ-TRUNEC s.r.o. |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|   | **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **238 620,29** |
|   |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 218 480,21 |
|   |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 75 060,68 |
|   | 1 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 46,800 |  |  |
|   | 2 | K | 121151105 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 300 mm strojně | m2 | 34,000 |  |  |
|   | 3 | K | 131151021 | Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 při překopech inženýrských sítí strojně | m3 | 26,400 |  |  |
|   | 4 | K | 132151101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně | m3 | 32,400 |  |  |
|   | 5 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 15,600 |  |  |
|   | 6 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 3,393 |  |  |
|   | 7 | K | 174152101 | Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí - ZÁSYP ZRUŠENÉ ŠACHTY | m3 | 7,040 |  |  |
|   | *8* | *M* | *58331200* | *štěrkopísek netříděný zásypový* | *t* | *10,560* |  |  |
|   | 9 | K | 174152101\_ | Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí  | m3 | 58,800 |  |  |
|   | 10 | K | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 34,000 |  |  |
|   | 11 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 34,000 |  |  |
|   | *12* | *M* | *00572410* | *osivo směs travní parková* | *kg* | *0,680* |  |  |
|   |  | D | 2 | Zakládání |  |  |  |  |
|   | 13 | K | 273313711 | Základové desky z betonu tř. C 20/25 | m3 | 3,968 |  |  |
|   | 14 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0,015 |  |  |
|   | 15 | K | 279113133 | Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 | m2 | 36,000 |  |  |
|   | 16 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,030 |  |  |
|   |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |
|   | 17 | K | 311101213 | Vytvoření prostupů do 0,10 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek | m | 1,000 |  |  |
|   | *18* | *M* | *28611254* | *trubka kanalizační PVC-U DN 400x3000mm SN16* | *m* | *0,337* |  |  |
|   |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 27 102,35 |
|   | 19 | K | 411121254 | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 3300 mm | kus | 10,000 |  |  |
|   | *20* | *M* | *59341133* | *deska stropní plná PZD 3290x580x130mm* | *kus* | *10,000* |  |  |
|   | 21 | K | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 | m | 0,043 |  |  |
|   | *22* | *M* | *13010744* | *ocel profilová IPE 120 jakost 11 375* | *t* | *0,043* |  |  |
|   | 23 | K | 452112121 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm | kus | 2,000 |  |  |
|   | *24* | *M* | *59224188* | *prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm* | *kus* | *2,000* |  |  |
|   | 25 | K | 454811111 | Osazování prostupů z ocelových trub DN 600 | kus | 3,000 |  |  |
|   |  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 972,16 |
|   | 26 | K | 631319013 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu | m3 | 3,968 |  |  |
|   |  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 2 873,00 |
|   | 27 | K | 899101211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg | kus | 2,000 |  |  |
|   | 28 | K | 899102112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 | kus | 1,000 |  |  |
|   | *29* | *M* | *63126036* | *poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 A15* | *kus* | *1,000* |  |  |
|   |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 30 026,40 |
|   | 30 | K | 129911101 | Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně | m3 | 10,920 |  |  |
|   | 31 | K | 963012520 | Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm | m3 | 3,200 |  |  |
|   |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 27 438,23 |
|   | 32 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 24,876 |  |  |
|   | 33 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 24,876 |  |  |
|   | 34 | K | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 24,876 |  |  |
|   |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 18 190,08 |
|   |  | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 18 190,08 |
|   | 35 | K | 711113115 | Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze | m2 | 14,560 |  |  |
|   | 36 | K | 711113125 | Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze | m2 | 32,800 |  |  |
|   |  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 1 950,00 |
|   |  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 1 950,00 |
|   | 37 | K | 034103000 | Oplocení staveniště | … | 1,000 |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |