

uvede přesnou hodnotu

echnícká specífíkace dodávky strojů pro praktíckou výuku

raktor pro praktickou výuku v lese Z-9441.31 Proxima CL IOO T2

traktor kolový 4WD (4x4)-pohon obou náprav  
traktor s kabinou, vzduchová sedačka v kabině, klimatizace kabiny  
sklopný a výsuvný sloupek volantu, 2 vnější hydraulické okruhy  
konstrukční rychlost min. 40 km/hod.  
zdvihový objem motoru min. 4100cm3, deklarovaný jmenovitý netto výkon min. 70 kW  
vzduchové brzdy jedno i dvou okruhové  
čelníhydraulický tříbodový závěs  
automatická hubice pro připojení a vícepolohová konzole závěsu  
redukované rychlosti + speciální plazivé rychlosti traktoru  
přední kola o min. šířce 340 mm, zadní kola o min. šířce 420 mm  
min. 2 zadní pracovní světla, závaží v zadních kolech min. 260 kg  
vyhřívaná zrcátka a zadní sklo  
Lesnická nástavba:

zajištění montáŽe na výše uvedený traktor  
nutnost technického průkazu nástavby  
ochranný rám kabiny  
zadní a boční skla bez nutnosti FOPS, OPS, zadní síto odendavací  
ochranná vana se zpevňujícími táhly pod kabinou z nakladače na zadní nápravu  
ocelová nádrž, ochranné tyče kapoty z ochranné masky na rám kabiny  
vyztužení disků a ochrana ventilků

Rampovaď lopata:

univerzální s možností doplnění bočních dílči pro využití jako klasická lopata  
přidržovací hydraulický palec

typ traktoru (název, model či jiná identifikace)

Čelní nakladač TL 140 SL Profi Line červená

kompatibilní s výše uvedeným traktorem, včetně montáže na traktor  
zvih v oku výložníku min. 3400 mm, nosnost v oku dole min. 2150kg  
odpružení nakladače, paralelogram, třetí funkce nakladače

Naviják KRPAN 6,5EH s odvíjením+dálkovým ovládáním  
 pohon kardanem včetně dodávky kardanu

nutnost dálkového ovládání a možností odvíjení lana  
tažná síla min. 65kN, brzdná síla min. 80 kN  
průměr lana min. Il mm, délka lana min. 120m

nelze, tak uvede

"sp}ňuje")

splňuje  
splňuje  
splňuje  
40 km/hod.  
4156cm3, 70,4kW  
splňuje  
splňuje  
splňuje  
splňuje  
předrí 340mm, zadní 420mm  
2 světla, 270 kg závaží  
splňuje

splňuje  
splňuje  
splňuje  
splňuje  
splňuje  
splňuje  
splňuje

splňuje  
splňuje

Z-9441.31 Proxima CL 100 T2

splňuje  
zdvih 3445mm, nosnost 2200kg  
splňuje

splňuje  
splňuje

tažná síla 65kN, brzdná síla 81kN

průměr 1lmm, délka 120m