Příloha č.1

Požadovaná konfigurace, výčet výměr:

* **Pokoj 1 -** celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 2,6 x 6,6 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby Nosnost min. do 220 kg. Montáž kolejnic těsně pod strop na s.v. 3700 mm. Montáž do stěn.
* **Pokoj 2 -** celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 3,3 x 6,5 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby Nosnost min. do 220 kg. Montáž kolejnic těsně pod strop na s.v. 3700 mm. Montáž do stěn.
* **Chodba -** celoplošné vykrytí plochy chodby (cca 2 x 3,8 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlého pokoje 1, pokoje 2 a koupelny. Nosnost min. do 220 kg. Montáž kolejnic těsně pod strop na s.v. 3700 mm. Montáž do stěn a na stojiny u sádrokartonové příčky.
* **Koupelna -** celoplošné vykrytí plochy koupelny (cca 4,4 x 3,1 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé chodby. Nosnost min. do 220 kg. Montáž kolejnic těsně pod strop na s.v. 3700 mm. Montáž do stěn a na stojiny u sádrokartonové příčky.
* **Zvedací jednotka s dvěma aktivními popruhy a automatikou pro přechod mezi místnostmi –** 1ks
* **Speciální vaky přepravní (různé velikosti) –** 2 ks
* **Speciální vaky pro koupání (různé velikosti) –** 2 ks
* **Speciální vaky pro použití WC (různé velikosti) – 2** ks

Náčrtek rozmístění kolejnic:

