# Příloha č. 1

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů digitálního přenosného multimetru v níže uvedených parametrech.

**Každý z digitálních přenosných multimetrů musí splňovat / musí obsahovat / musí být / musí zajistit:**

* rozsah měření napětí: alespoň DC 0-1000 V
* druh použitého zobrazovače: LCD – 5 míst
* maximální odchylka měření napětí: DC +-(0.05% + 5) (celková odchylka + nejméně významná číslice)
* rozsah měření napětí: alespoň AC 0-600 V
* rozsah měření odporu: alespoň 0-50 Mohm
* rozsah měření proudu: alespoň 0-10 A
* měření capacity, True RMS a teploty
* test diody, průchodnosti obvodu