**Příloha č. 1 – Technická specifikace**

ke kupní smlouvě na základě výsledku poptávkového řízení v souvislosti s realizovaným projektem kupujícího:

***Název:*** Školní ekostezka se skleníkem a inovace technického vzdělávání

***Reg. č.:*** CZ.06.2.67/0.0/0.0/19\_116/0013170

***Operační program***: Integrovaný regionální operační program

***Č. výzvy IROP:*** Výzva č. 92 „Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony“

Předmět smlouvy: skleník pro zahradu základní školy vč. dopravy a montáže

Parametry:

|  |  |
| --- | --- |
| **Konstrukce čela a stěny** | Al jekl 60 x 60 x 2 mm |
| **Konstrukce střecha a kleštiny** | Al jekl 60 x 40 x 2 mm |
| **Rozměry** | 3,75 x 12 m |
| **Celková výška** | 2,3 m |
| **Opláštění** | Polykarbonát 10 mm Lexan 5 RS, tepelný koeficient Ú = 2,48 m2, oboustranný UV filtr |
| **Oplechování** | hřeben skleníku, venkovní oplechování základu parapetním Al plechem |
| **Vstupní dveře** | cca 75 cm, zapuštěné |
| **Okna** | 1 x manuální v čele, rozměr cca 90 x 90 cm |
| 6 x automatické střešní okno |
| **Jímání dešťové vody** | 2x okapy a svody po stranách skleníku |
| **Uchycení k základu** | kotvy, průměr 12 mm |