**Dodavatel:**

**ŠEVČÍK OKNA, s.r.o.**

**třída Bratří Čapků 3088, 695 01 Hodonín**

**mob.**

**email:**

**IČO: 26297639, DIČ:CZ26297639**

**Odběratel :**

 **Městská bytová správa , spol s r.o.**

 **p.Miloslav Komosný**

 **Rodinova 691/4**

 **Hodonín , 695 01**

 **A:ČSAD Hodonín**

**číslo zakázky: vyřizuje: počet stran vč. této: Datum:**

JP21\_0113 Jiří Pavlík 4 24.6.2021

**Věc: Cenová nabídka na výrobu a montáž hliníkových výplní otvorů pro stavbu :**

Vážení obchodní přátelé,

mnohokrát Vám děkujeme za Váš zájem a Vámi zaslanou cenovou poptávku. Naše společnost – dodavatel plastových a **hliníkových oken, dveří** – si Vám na základě Vašeho požadavku dovoluje předložit cenovou nabídku na výrobu a montáž hliníkových konstrukcí pro výše uvedenou stavbu. Nabídka je zpracována v provedení z profilů Aluprof (viz specifikace níže). Veškeré námi používané profily splňují požadavky pro certifikaci RAL a jsou zařazeny ve třídě A tj. s certifikátem RAL. Profily bez certifikátu RAL nezpracováváme. Dovolujeme si Vám předložit nabídku z výrobků ***ALUPROF*** ***v sérii* MB-104 SI ; MB-86 ; MB-70 ; MB-77HS HI** ; **MB-45**– originální systém profilů s tříkomorovou konstrukcí, určený k výrobě vnějších konstrukcí. Díky tomuto použítí hliníku získáme estetický a trvalý vzhled s dlouholetým využitím) – profily s přerušeným tepelným mostem nebo profily bez přerušeného tepelného mostu , jednotlivé systémy jsou vždy specifikovány u jednotlivých položek.

Součástí cenové nabídky je dodávkanových výrobků. Není-li na konci nabídky uvedeno jinak, tak v cenové nabídce nejsou:

a) demontáž stávajících oken, dveří apod.

b) zednické začištění (venkovní i vnitřní)

c) vyrovnání výrazně nerovného stavebního otvoru či případné lištování oken

d) případné elektromontážní práce a zapojení elektromotorů či pohonů

e) doplňky, žaluzie, sítě proti hmyzu, parapety, rolety, garnýže a další doplňky oken a dveří.

Vzhledem k tomu, že naše firma poskytuje zdarma všechny služby spojené se zpracováním cenové nabídky, včetně její případné konzultace na stavbě, obraťte se na nás prosím s každým dotazem.

Doufáme, že Vás naše cenová nabídka zaujala a těšíme se na případnou budoucí spolupráci a Vaši objednávku. V případě zájmu, nás neváhejte kontaktovat a dohodnout si termín zaměření zakázky.

S přátelským pozdravem a přáním krásného dne

Jiří Pavlík

Konstruktér, obchodní zástupce

Mob. +420 774 613 373

**NABÍDKA ČÍSLO:** **JP21\_0113 REPOS-ING,A-ČSAD Hodonín**

Hliníkové konstrukce v systémech: **ALUPROF S.A. (MB-86 ST;MB-70 Casement)**

Počet pozicí: 2. Počet konstrukcí: 2

Celková plocha: 62,2 m2.

Celkový obvod: 53,8 m.

Barva profilů: **X) RAL 8R7040 - atypická.**

Barva kování: **8 [šedá]; 8R7040 [nestandardní];8R9006 [stříbrná]**

Skla: **Planibel Top N+4mm-16mm Chromatec Plus RAL 9004 - Float 4mm U=1,1 ; Stratobel 44.1-16mm Chromatec Plus RAL 9004-Stratobel Top N 44.1 U=1,1 (oboustranné bezpečnostní sklo proti poranění osob)**

**; Stratobel 33.1-16mm Chromatec Plus RAL 9004-Stratobel Top N 33.1 U=1,1 (oboustranné bezpečnostní sklo proti poranění osob) ; Plný panel AL RAL 7040 š.24mm**

 **(oboustranné bezpečnostní sklo proti poranění osob)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1****Konstrukce:**Poz. 1 MB-86 Okna a dveřní vitríny (B=14 380, H=2 970) **Počet:**1Hliníková vstupní stěna členěná 19 x pevným polem , 2 x sklopným okenním křídlem a 2-dílnými automatickými dveřmi.**Průchozí šířka 2-křídlých automatických dveří : 1500 x 2100mm.**Kování sklopné okna : odnimatelná vřetenová tyč .Výplň:Plný panel AL RAL 7040 š.24mm ; Planibel Top N+4mm-16mm Chromatec Plus RAL 9004 - Float 4mm U=1,1 (nadvětlíky) ; Stratobel 44.1-16mm Chromatec Plus RAL 9004-Stratobel Top N 44.1 U=1,1 (oboustranné bezpečnostní sklo proti poranění osob) ; Stratobel 33.1-16mm Chromatec Plus RAL 9004-Stratobel Top N 33.1 U=1,1 (oboustranné bezpečnostní sklo proti poranění osob)**POZOR NA PRAVÉ A LEVÉ STRANĚ SVISLE ROZŠÍŘENÝ RÁM POHLEDOVÉ ŠÍŘKY ZVENČÍ 163mm!!!****MB-86 ST;MB-70 Casement POHLED ZVENČÍ!** |  | **Cena za kus:**271 105,- **Celkem:**271 105,- |
| **2****Konstrukce:**Poz. 2 MB-86 Okna a dveřní vitríny (B=6 560, H=2 970) **Počet:**1Hliníková vstupní stěna členěná 8 x pevným polem , 1 x sklopným okenním křídlem a 2-dílnými automatickými dveřmi.**Průchozí šířka 2-křídlých automatických dveří : 1500 x 2100mm.**Kování sklopné okna : odnimatelná vřetenová tyč .Výplň:Planibel Top N+4mm-16mm Chromatec Plus RAL 9004 - Float 4mm U=1,1 (nadvětlíky) ; Stratobel 44.1-16mm Chromatec Plus RAL 9004-Stratobel Top N 44.1 U=1,1 (oboustranné bezpečnostní sklo proti poranění osob) ; Stratobel 33.1-16mm Chromatec Plus RAL 9004-Stratobel Top N 33.1 U=1,1 (oboustranné bezpečnostní sklo proti poranění osob)**MB-86 ST;MB-70 Casement POHLED ZVENČÍ!** |  | **Cena za kus:**131 000,- **Celkem:**131 000,- |

**POZOR CENOVÁ NABÍDKA NEOBSAHUJE ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ , PŘÍPADNĚ OLIŠTOVÁNÍ MONTÁŽNÍ SPÁRY**

**POZOR CENOVÁ NABÍDKA NEOBSAHUJE EKOLOGICKOU LIKVIDACI PŮVODNÍCH KOVOVÝCH KONTRUKCÍ , OBJEDNAVATEL PŘISTAVÍ KONTEJNER NA ODPAD !**



• obecné vstupní parametry pro výpočet statiky fasádního roštu

a/ fasádní rošt osazen v oblasti s okolní zástavbou o výšce 10 a více metrů

b/ fasádní rošt osazen na úrovni terénu (1. NP)

c/ fasádní rošt vystaven větru o tlaku 350 Pa

d/ fasádní rošt osazen izolačním zasklením s celkovou tloušťkou dílčích skel 8 mm

e/ fasádní rošt svírá s horizontálou úhel 90°

f/ fasádní rošt svírá s horizontálou úhel min. 15° (platí pro světlík)

g/ fasádní rošt vystaven statickému sněhovému zatížení max. 2 kN/m2 (platí pro světlík)

Nabídka je platná 7 dnů.

Platební podmínky dle dohody (záloha 70%) a bez pozastávky. Termín dodání dle povrchové úpravy, zvoleného systému a konstrukčního řešení v rozmezí 6-7 týdnů.

Záruka: 84 měsíců na hliníkové profily, 24 měsíců na kování a sklo, sítě proti hmyzu, parapety, žaluzie, automatické dveře apod.