|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet stavby** |
| Stavba: |   | **Č02/2021** | **MŠ u Rybníka 3, Bruntál** |
|   |   |  |  |
| Objednatel: |  | **Město Bruntál** | IČO: | **00295892** |   |
|  |  | **Nádražní 20** | DIČ: | **CZ00295892** |   |
|  |  | **79201 Bruntál** |  |   |  |   |
| Zhotovitel: |  | **POMP STAV s. r. o.** | IČO: | **07984430** |   |
|  |  | **Roudno 145** | DIČ: | **CZ7984430** |   |
|  |  | **79201 Bruntál** |  |   |  |   |
| Vypracoval: |   |  |  |  |  |   |  |   |
| Rozpis ceny |   |   |   |   | Celkem |
| HSV |   |   |   |   | 898 395,84 |
| PSV |   |   |   |   | 76 342,77 |
| MON |   |   |   |   | 0,00 |
| Vedlejší náklady |   |   |   | 0,00 |
| Ostatní náklady |   |   |   | 15 000,00 |
| **Celkem** |  |  |  |  | **989 738,61** |
| Rekapitulace daní |   |  |   |  |  |  |   |
| Základ pro sníženou DPH | **15** | % | **0,00** | CZK |
| Snížená DPH  |   | **15** | % | **0,00** | CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** | % | **989 738,61** | CZK |
| Základní DPH  |   | **21** | % | **207 845,11** | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | **0,00** | CZK |
| **Cena celkem s DPH** |   |   | **1 197 583,72** | **CZK** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | v |  |  | dne |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |
|   |  | Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Rekapitulace dílčích částí** |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název |   |   | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
| **SO01** | **Terasa B** | **0,00** | **233 453,40** | **49 025,21** | **282 478,61** | **24** |
| A | Stavební rozpočet | 0,00 | 233 453,40 | 49 025,21 | 282 478,61 | 24 |
| **SO02** | **Terasa C** | **0,00** | **498 145,21** | **104 610,49** | **602 755,70** | **50** |
| A | Stavební rozpočet | 0,00 | 498 145,21 | 104 610,49 | 602 755,70 | 50 |
| **SO03** | **Úprava povrchu teras** | **0,00** | **231 140,00** | **48 539,40** | **279 679,40** | **23** |
| 1 | Stavební rozpočet | 0,00 | 231 140,00 | 48 539,40 | 279 679,40 | 23 |
| **VRN** | **VRN** | **0,00** | **27 000,00** | **5 670,00** | **32 670,00** | **3** |
| E | VRN | 0,00 | 27 000,00 | 5 670,00 | 32 670,00 | 3 |
| Celkem za stavbu | 0,00 | 989 738,61 | 207 845,11 | 1 197 583,72 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílů** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název** |  |  | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | **%** |
| 0 | Nepřiřazený díl | HSV |   |   | 231 140,00 | 23 |
| 1 | Zemní práce | HSV |   |   | 142 639,82 | 14 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | HSV |   |   | 98 175,87 | 10 |
| 5 | Komunikace | HSV |   |   | 12 117,58 | 1 |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy | HSV |   |   | 1 801,90 | 0 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV |   |   | 34 341,16 | 3 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV |   |   | 7 029,89 | 1 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV |   |   | 17 540,07 | 2 |
| 8 | Trubní vedení | HSV |   |   | 6 117,70 | 1 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | HSV |   |   | 36 890,00 | 4 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV |   |   | 127 209,99 | 13 |
| 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot | HSV |   |   | 128 628,64 | 13 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV |   |   | 54 763,22 | 6 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV |   |   | 6 758,86 | 1 |
| 712 | Povlakové krytiny | PSV |   |   | 47 189,67 | 5 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV |   |   | 8 028,00 | 1 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV |   |   | 2 366,24 | 0 |
| 799 | Ostatní | PSV |   |   | 12 000,00 | 1 |
| ON | Ostatní náklady | ON |   |   | 15 000,00 | 2 |
| Cena celkem |   |   |   |   |   |   | 989 738,61 | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet**  |  |  |
| S: | Č02/2021 | MŠ u Rybníka 3, Bruntál |  |  |
| O: | SO01 | Terasa B |  |  |
| R: | A | Stavební rozpočet |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH | Cena s DPH |
| **Díl:** | **1** | **Zemní práce** |  |  |  | **246,50** |  | **298,27** |
| 1 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 4,25000 | 58,00 | 246,50 | 21,00 | 298,27 |
| **Díl:** | **97** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **37 660,87** |  | **45 569,65** |
| 2 | 979082317R00 | Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m | t | 14,77476 | 122,00 | 1 802,52 | 21,00 | 2 181,05 |
|  |  | Včetně: |  |  |
|  |  | - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, |  |  |
|  |  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, |  |  |
|  |  | - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. |  |  |
| 3 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 14,77476 | 512,00 | 7 564,68 | 21,00 | 9 153,26 |
| 4 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 147,74761 | 34,00 | 5 023,42 | 21,00 | 6 078,34 |
| 5 | 979990103T00 | Poplatek za skládku suti - beton různé velikosti | t | 14,77476 | 1 575,00 | 23 270,25 | 21,00 | 28 157,00 |
| **Díl:** | **1** | **Zemní práce** |  |  |  | **46 556,47** |  | **56 333,33** |
| 6 | 113152112R00 | Odstranění podkladu z kameniva drceného | m3 | 0,41500 | 370,00 | 153,55 | 21,00 | 185,80 |
|  |  | 8,3\*0,5\*0,10 |  | 0,42000 |  |  |  |  |
| 7 | 113204111R00 | Vytrhání obrubníků zahradních | m | 8,30000 | 55,00 | 456,50 | 21,00 | 552,37 |
| 8 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 10,20900 | 1 654,00 | 16 885,69 | 21,00 | 20 431,68 |
|  |  | výkop pro odvodnění po obvodě terasy : (1,18+3,47+8,3+3,19)\*0,5\*0,50 |  | 4,04000 |  |  |  |  |
|  |  | výkop pro základ předloženého schodiště : 1,2\*0,4\*0,8 |  | 0,38000 |  |  |  |  |
|  |  | odkop v ploše tl.250 mm : 1,5\*2,0\*0,25 |  | 0,75000 |  |  |  |  |
|  |  | výkop zasakovací rýhy : 3,0\*0,6\*0,6+3,0\*0,6\*1,2 |  | 3,24000 |  |  |  |  |
|  |  | sejmutí ornice : 6,00\*1,50\*0,20 |  | 1,80000 |  |  |  |  |
| 9 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 10,20900 | 252,00 | 2 572,67 | 21,00 | 3 112,93 |
|  |  | 10,209 |  | 10,21000 |  |  |  |  |
| 10 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 102,09000 | 20,00 | 2 041,80 | 21,00 | 2 470,58 |
|  |  | 10,209\*10 |  | 102,09000 |  |  |  |  |
| 11 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 51,04500 | 237,00 | 12 097,67 | 21,00 | 14 638,18 |
|  |  | 5\*10,209 |  | 51,05000 |  |  |  |  |
| 12 | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 89,00000 | 89,00 | 7 921,00 | 21,00 | 9 584,41 |
|  |  | 80,00 |  | 80,00000 |  |  |  |  |
|  |  | 6,0\*1,5 |  | 9,00000 |  |  |  |  |
| 13 | 181006113R00 | Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm | m2 | 9,00000 | 12,00 | 108,00 | 21,00 | 130,68 |
|  |  | 6,0\*1,5 |  | 9,00000 |  |  |  |  |
| 14 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 11,67000 | 13,00 | 151,71 | 21,00 | 183,57 |
|  |  | (1,18+3,47+8,3+3,19)\*0,5+6,0\*0,6 |  | 11,67000 |  |  |  |  |
| 15 | 183403153R00 | Obdělání půdy hrabáním, v rovině | m2 | 80,00000 | 5,00 | 400,00 | 21,00 | 484,00 |
| 16 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 12,43400 | 267,00 | 3 319,88 | 21,00 | 4 017,05 |
| 17 | 00572410R | Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI á 25 kg | kg | 4,00000 | 112,00 | 448,00 | 21,00 | 542,08 |
| **Díl:** | **2** | **Základy a zvláštní zakládání** |  |  |  | **37 626,77** |  | **45 528,39** |
| 18 | 211531111R00 | Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm | m3 | 1,80000 | 990,00 | 1 782,00 | 21,00 | 2 156,22 |
|  |  | vsak rýha : 3,0\*0,6\*1,0 |  | 1,80000 |  |  |  |  |
| 19 | 211561111R00 | Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm | m3 | 4,78500 | 1 157,00 | 5 536,25 | 21,00 | 6 698,86 |
|  |  | (1,18+3,47+8,3+3,19+3,0)\*0,5\*0,5 |  | 4,79000 |  |  |  |  |
| 20 | 216904391R00 | Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 15,87600 | 222,00 | 3 524,47 | 21,00 | 4 264,61 |
|  |  | 1,18\*0,8+3,47\*0,9+8,3\*1,0+3,19\*1,1 |  | 15,88000 |  |  |  |  |
| 21 | 272313311R00 | Beton základových kleneb prostý C 8/10 | m3 | 0,96840 | 4 460,00 | 4 319,06 | 21,00 | 5 226,06 |
|  |  | pod drenáž : (1,18+3,47+8,3+3,19)\*0,5\*0,12 |  | 0,97000 |  |  |  |  |
| 22 | 273321321R00 | Železobeton základových desek C 20/25 XC1 | m3 | 2,68074 | 2 860,00 | 7 666,92 | 21,00 | 9 276,97 |
|  |  | (8,3\*3,19+1,18\*0,28)\*0,10 |  | 2,68000 |  |  |  |  |
| 23 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | 1,61400 | 791,00 | 1 276,67 | 21,00 | 1 544,77 |
|  |  | (1,18+3,47+8,3+3,19)\*0,10 |  | 1,61000 |  |  |  |  |
| 24 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 1,61400 | 127,00 | 204,98 | 21,00 | 248,03 |
|  |  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. |  |  |
| 25 | 273361921RT4 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 | t | 0,11902 | 41 000,00 | 4 879,82 | 21,00 | 5 904,58 |
|  |  | (8,3\*3,19+1,18\*0,28)\*0,00444 |  | 0,12000 |  |  |  |  |
| 26 | 274313621R00 | Beton základových pasů prostý C 20/25 XC1 | m3 | 0,38400 | 2 850,00 | 1 094,40 | 21,00 | 1 324,22 |
|  |  | Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. |  |  |
|  |  | nový pás pod schodiště : 1,2\*0,4\*0,8 |  | 0,38000 |  |  |  |  |
| 27 | 289971211R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m | m2 | 99,83740 | 19,00 | 1 896,91 | 21,00 | 2 295,26 |
|  |  | 8,3\*3,19+1,18\*0,28+(0,28+7,12)\*0,15 |  | 27,92000 |  |  |  |  |
|  |  | separační geotextilie 300 g/m2 : (1,18+3,47+8,3+3,19)\*0,5 |  | 8,07000 |  |  |  |  |
|  |  | drenáž : (1,18+3,47+8,3+3,19+3,0)\*2,5+3,0\*4,0+1,0\*2,0\*2 |  | 63,85000 |  |  |  |  |
| 28 | 69365028 | Geotextilie 300g/m2 | m2 | 79,11200 | 37,00 | 2 927,14 | 21,00 | 3 541,84 |
|  |  | (1,18+3,47+8,3+3,19)\*0,5\*1,1 |  | 8,88000 |  |  |  |  |
|  |  | drenáž : 63,85\*1,1 |  | 70,23000 |  |  |  |  |
| 29 | 69365029 | Geotextilie 500g/m2 | m2 | 30,70914 | 82,00 | 2 518,15 | 21,00 | 3 046,96 |
|  |  | 27,9174\*1,1 |  | 30,71000 |  |  |  |  |
| **Díl:** | **5** | **Komunikace** |  |  |  | **1 593,80** |  | **1 928,50** |
| 30 | 596215020R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm | m2 | 1,80000 | 246,00 | 442,80 | 21,00 | 535,79 |
|  |  | 1,5\*1,2 |  | 1,80000 |  |  |  |  |
| 31 | 596811111R00 | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. | m2 | 1,00000 | 190,00 | 190,00 | 21,00 | 229,90 |
| 32 | 564751119RZ1 | Podklad z kameniva drceného vel.0-32 mm,tl. 15 cm | m2 | 1,80000 | 145,00 | 261,00 | 21,00 | 315,81 |
|  |  | pod dlažbu : 1,5\*1,2 |  | 1,80000 |  |  |  |  |
| 33 | 59245110R | Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní | m2 | 2,00000 | 350,00 | 700,00 | 21,00 | 847,00 |
| **Díl:** | **6** | **Úpravy povrchu, podlahy** |  |  |  | **825,55** |  | **998,92** |
| 34 | 602016191R00 | Penetrační nátěr stěn | m2 | 15,87600 | 52,00 | 825,55 | 21,00 | 998,92 |
|  |  | 1,18\*0,8+3,47\*0,9+8,3\*1,0+3,19\*1,1 |  | 15,88000 |  |  |  |  |
| **Díl:** | **61** | **Úpravy povrchů vnitřní** |  |  |  | **10 414,66** |  | **12 601,74** |
| 35 | 612434244RT1 | Omítkový sanační systém vrstvy: postřik+ jádro+ štuk dle TZ | m2 | 15,87600 | 656,00 | 10 414,66 | 21,00 | 12 601,74 |
|  |  | 1,18\*0,8+3,47\*0,9+8,3\*1,0+3,19\*1,1 |  | 15,88000 |  |  |  |  |
| **Díl:** | **62** | **Úpravy povrchů vnější** |  |  |  | **1 808,81** |  | **2 188,66** |
| 36 | 622300172RT3 | Tmelení podél stěny PÚ tmelem včetně dodávky tmelu | m | 7,40000 | 120,00 | 888,00 | 21,00 | 1 074,48 |
|  |  | 0,28+7,12 |  | 7,40000 |  |  |  |  |
| 37 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 | m2 | 15,87600 | 58,00 | 920,81 | 21,00 | 1 114,18 |
|  |  | 1,18\*0,8+3,47\*0,9+8,3\*1,0+3,19\*1,1 |  | 15,88000 |  |  |  |  |
| **Díl:** | **63** | **Podlahy a podlahové konstrukce** |  |  |  | **7 737,72** |  | **9 362,64** |
| 38 | 639571210R00 | Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm | m2 | 8,07000 | 288,00 | 2 324,16 | 21,00 | 2 812,23 |
|  |  | (1,18+3,47+8,3+3,19)\*0,5 |  | 8,07000 |  |  |  |  |
| 39 | 639561111R00 | Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý | m | 23,64000 | 229,00 | 5 413,56 | 21,00 | 6 550,41 |
|  |  | 3,18+3,47+8,3+3,19+1,5+2,0+2,0 |  | 23,64000 |  |  |  |  |
| **Díl:** | **8** | **Trubní vedení** |  |  |  | **3 164,70** |  | **3 829,29** |
| 40 | 871228111R00 | Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm | m | 20,14000 | 105,00 | 2 114,70 | 21,00 | 2 558,79 |
|  |  | 1,18+3,47+8,3+3,19+4,0 |  | 20,14000 |  |  |  |  |
| 41 | 28611223.AR | Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm | m | 21,00000 | 50,00 | 1 050,00 | 21,00 | 1 270,50 |
| **Díl:** | **96** | **Bourání konstrukcí** |  |  |  | **40 770,65** |  | **49 332,49** |
| 42 | 965042141RT2 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 2,68074 | 5 600,00 | 15 012,14 | 21,00 | 18 164,69 |
|  |  | (8,3\*3,19+1,18\*0,28)\*0,10 |  | 2,68000 |  |  |  |  |
| 43 | 965081813R00 | Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 | m2 | 53,61480 | 215,00 | 11 527,18 | 21,00 | 13 947,89 |
|  |  | vrchní vrstva na podložkách : 8,3\*3,19+1,18\*0,28 |  | 26,81000 |  |  |  |  |
|  |  | spodní vrstva v betonu : 8,3\*3,19+1,18\*0,28 |  | 26,81000 |  |  |  |  |
| 44 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 15,87600 | 68,00 | 1 079,57 | 21,00 | 1 306,28 |
|  |  | 1,18\*0,8+3,47\*0,9+8,3\*1,0+3,19\*1,1 |  | 15,88000 |  |  |  |  |
| 45 | 979054441R00 | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým | m2 | 1,00000 | 46,00 | 46,00 | 21,00 | 55,66 |
| 46 | 967041119RZ1 | Přisekání ploch betonových | m2 | 15,87600 | 720,00 | 11 430,72 | 21,00 | 13 831,17 |
|  |  | 1,18\*0,8+3,47\*0,9+8,3\*1,0+3,19\*1,1 |  | 15,88000 |  |  |  |  |
| 47 | 969970111R00 | Odstranění vrstvy z Geotextilie | m2 | 27,91740 | 60,00 | 1 675,04 | 21,00 | 2 026,80 |
|  |  | 8,3\*3,19+1,18\*0,28+(0,28+7,12)\*0,15 |  | 27,92000 |  |  |  |  |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |  |  |  | **17 452,52** |  | **21 117,55** |
| 48 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 26,85003 | 650,00 | 17 452,52 | 21,00 | 21 117,55 |
| **Díl:** | **711** | **Izolace proti vodě** |  |  |  | **3 010,41** |  | **3 642,60** |
| 49 | 711132101R00 | Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho | m2 | 8,07000 | 23,00 | 185,61 | 21,00 | 224,59 |
|  |  | (1,18+3,47+8,3+3,19)\*0,5 |  | 8,07000 |  |  |  |  |
| 50 | 711180101R00 | Odstr.izolace proti vlhkosti vodor.profil.fólie | m2 | 27,91740 | 15,00 | 418,76 | 21,00 | 506,70 |
|  |  | 8,3\*3,19+1,18\*0,28+(0,28+7,12)\*0,15 |  | 27,92000 |  |  |  |  |
| 51 | 711823129R00 | Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty | m | 16,14000 | 85,00 | 1 371,90 | 21,00 | 1 660,00 |
|  |  | 1,18+3,47+8,3+3,19 |  | 16,14000 |  |  |  |  |
| 52 | 28323110R | Fólie nopová tl. 0,6 mm | m2 | 8,87700 | 115,00 | 1 020,86 | 21,00 | 1 235,24 |
|  |  | 8,07\*1,1 |  | 8,88000 |  |  |  |  |
| 53 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t  | 0,01392 | 954,00 | 13,28 | 21,00 | 16,07 |
| **Díl:** | **712** | **Povlakové krytiny** |  |  |  | **23 501,13** |  | **28 436,37** |
| 54 | 712378004R00 | Závětrná lišta VIPLANYL RŠ 250 mm | m | 23,54000 | 245,00 | 5 767,30 | 21,00 | 6 978,43 |
|  |  | Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. |  |  |
|  |  | 1,18+3,19+8,3+3,47+0,28+7,12 |  | 23,54000 |  |  |  |  |
| 55 | 712371801KR1 | Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně fólie FATRAFOL 810 tl.1,5 mm | m2 | 27,91740 | 630,00 | 17 587,96 | 21,00 | 21 281,43 |
|  |  | 8,3\*3,19+1,18\*0,28+(0,28+7,12)\*0,15 |  | 27,92000 |  |  |  |  |
| 56 | 998712201R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m | t  | 0,12372 | 1 179,00 | 145,87 | 21,00 | 176,50 |
| **Díl:** | **764** | **Konstrukce klempířské** |  |  |  | **1 082,84** |  | **1 310,24** |
| 57 | 764421850R00 | Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm | m | 23,54000 | 46,00 | 1 082,84 | 21,00 | 1 310,24 |
|  |  | 1,18+3,19+8,3+3,47+0,28+7,12 |  | 23,54000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **233 453,40** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet**  |  |  |
| S: | Č02/2021 | MŠ u Rybníka 3, Bruntál |  |  |
| O: | SO02 | Terasa C |  |  |
| R: | A | Stavební rozpočet |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH | Cena s DPH |
| **Díl:** | **1** | **Zemní práce** |  |  |  | **435,00** |  | **526,35** |
| 1 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 7,50000 | 58,00 | 435,00 | 21,00 | 526,35 |
|  |  | 4,50 |  | 4,50000 |  |  |  |  |
|  |  | 2,0\*1,5 |  | 3,00000 |  |  |  |  |
| **Díl:** | **97** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **90 967,77** |  | **110 071,00** |
| 2 | 979082317R00 | Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m | t | 35,68763 | 122,00 | 4 353,89 | 21,00 | 5 268,21 |
|  |  | Včetně: |  |  |
|  |  | - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, |  |  |
|  |  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, |  |  |
|  |  | - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. |  |  |
| 3 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 35,68763 | 512,00 | 18 272,07 | 21,00 | 22 109,20 |
| 4 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 356,87630 | 34,00 | 12 133,79 | 21,00 | 14 681,89 |
| 5 | 979990103T00 | Poplatek za skládku suti - beton různé velikosti | t | 35,68763 | 1 575,00 | 56 208,02 | 21,00 | 68 011,70 |
| **Díl:** | **1** | **Zemní práce** |  |  |  | **95 401,85** |  | **115 436,24** |
| 6 | 113152112R00 | Odstranění podkladu z kameniva drceného | m3 | 1,46000 | 370,00 | 540,20 | 21,00 | 653,64 |
|  |  | (9,2\*0,5+5,5)\*0,10 |  | 1,01000 |  |  |  |  |
|  |  | 2,0\*1,5\*0,15 |  | 0,45000 |  |  |  |  |
| 7 | 113204111R00 | Vytrhání obrubníků zahradních | m | 13,30000 | 55,00 | 731,50 | 21,00 | 885,12 |
|  |  | 9,30 |  | 9,30000 |  |  |  |  |
|  |  | 2,0\*2 |  | 4,00000 |  |  |  |  |
| 8 | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | m3 | 10,00000 | 74,00 | 740,00 | 21,00 | 895,40 |
|  |  | 50,00\*0,20 |  | 10,00000 |  |  |  |  |
| 9 | 131201201R00 | Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 | m3 | 21,87500 | 971,00 | 21 240,63 | 21,00 | 25 701,16 |
|  |  | 3,5\*2,5\*2,5 |  | 21,88000 |  |  |  |  |
| 10 | 131201209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 | m3 | 21,87500 | 57,00 | 1 246,88 | 21,00 | 1 508,72 |
| 11 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 16,17254 | 1 654,00 | 26 749,38 | 21,00 | 32 366,75 |
|  |  | odkop v ploše tl.100 mm : 9,76\*3,29\*0,10 |  | 3,21000 |  |  |  |  |
|  |  | výkop pro odvodnění po obvodě terasy : (3,59+11,36+3,59)\*0,5\*0,5 |  | 4,63000 |  |  |  |  |
|  |  | výkop pro základ předloženého schodiště : 1,2\*0,4\*0,8 |  | 0,38000 |  |  |  |  |
|  |  | odkop v ploše tl.250 mm pro plochu T1 : 1,50\*3,90\*0,25 |  | 1,46000 |  |  |  |  |
|  |  | výkop zasakovací rýhy : 3,0\*0,6\*1,2 |  | 2,16000 |  |  |  |  |
|  |  | pro KG potrubí : 9,0\*0,6\*0,8 |  | 4,32000 |  |  |  |  |
| 12 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 38,04754 | 252,00 | 9 587,98 | 21,00 | 11 601,46 |
|  |  | 21,875+16,17254 |  | 38,05000 |  |  |  |  |
| 13 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 380,47540 | 20,00 | 7 609,51 | 21,00 | 9 207,51 |
|  |  | 38,04754\*10 |  | 380,48000 |  |  |  |  |
| 14 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 38,04754 | 237,00 | 9 017,27 | 21,00 | 10 910,90 |
| 15 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 2,16000 | 1 082,00 | 2 337,12 | 21,00 | 2 827,92 |
|  |  | 9,0\*0,6\*0,40 |  | 2,16000 |  |  |  |  |
| 16 | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 130,00000 | 24,00 | 3 120,00 | 21,00 | 3 775,20 |
|  |  | 80 |  | 80,00000 |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  | 50,00000 |  |  |  |  |
| 17 | 181006113R00 | Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm | m2 | 50,00000 | 12,00 | 600,00 | 21,00 | 726,00 |
| 18 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 66,38040 | 13,00 | 862,95 | 21,00 | 1 044,17 |
|  |  | 9,76\*3,29 |  | 32,11000 |  |  |  |  |
|  |  | (3,59+11,36+3,59)\*0,5+10,0\*0,6+4,0\*4,0+5,0\*0,6 |  | 34,27000 |  |  |  |  |
| 19 | 183403153R00 | Obdělání půdy hrabáním, v rovině | m2 | 80,00000 | 5,00 | 400,00 | 21,00 | 484,00 |
| 20 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 37,25254 | 267,00 | 9 946,43 | 21,00 | 12 035,18 |
| 21 | 00572410R | Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI á 25 kg | kg | 6,00000 | 112,00 | 672,00 | 21,00 | 813,12 |
| **Díl:** | **2** | **Základy a zvláštní zakládání** |  |  |  | **60 549,10** |  | **73 264,41** |
| 22 | 211531111R00 | Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm | m3 | 1,80000 | 990,00 | 1 782,00 | 21,00 | 2 156,22 |
|  |  | 3,0\*0,6\*1,0 |  | 1,80000 |  |  |  |  |
| 23 | 211561111R00 | Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm | m3 | 4,63500 | 1 157,00 | 5 362,70 | 21,00 | 6 488,87 |
|  |  | (3,59+11,36+3,59)\*0,5\*0,5 |  | 4,63000 |  |  |  |  |
| 24 | 216904391R00 | Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 18,77600 | 222,00 | 4 168,27 | 21,00 | 5 043,61 |
|  |  | 3,59\*1,0+10,36\*(1,2+0,9)/2+3,59\*1,2 |  | 18,78000 |  |  |  |  |
| 25 | 272313311R00 | Beton základových kleneb prostý C 8/10 | m3 | 1,11240 | 4 460,00 | 4 961,30 | 21,00 | 6 003,17 |
|  |  | (3,59+11,36+3,59)\*0,5\*0,12 |  | 1,11000 |  |  |  |  |
| 26 | 273321321R00 | Železobeton základových desek C 20/25 XC1 | m3 | 5,57886 | 2 860,00 | 15 955,54 | 21,00 | 19 306,20 |
|  |  | 10,36\*3,59\*0,15 |  | 5,58000 |  |  |  |  |
| 27 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | 2,63100 | 1 791,00 | 4 712,12 | 21,00 | 5 701,67 |
|  |  | (3,59+10,36+3,59)\*0,15 |  | 2,63000 |  |  |  |  |
| 28 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 2,63100 | 127,00 | 334,14 | 21,00 | 404,31 |
|  |  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. |  |  |
| 29 | 273361921RT4 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 | t | 0,16513 | 41 000,00 | 6 770,33 | 21,00 | 8 192,10 |
|  |  | 10,36\*3,59\*0,00444 |  | 0,17000 |  |  |  |  |
| 30 | 274313621R00 | Beton základových pasů prostý C 20/25 XC1 | m3 | 1,43640 | 2 850,00 | 4 093,74 | 21,00 | 4 953,43 |
|  |  | Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. |  |  |
|  |  | (3,59+10,36+3,59)\*0,3\*0,2 |  | 1,05000 |  |  |  |  |
|  |  | pás pod schodiště : 1,2\*0,4\*0,8 |  | 0,38000 |  |  |  |  |
| 31 | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů - zřízení | m2 | 5,26200 | 574,00 | 3 020,39 | 21,00 | 3 654,67 |
|  |  | (3,59+10,36+3,59)\*0,15\*2 |  | 5,26000 |  |  |  |  |
| 32 | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů - odstranění | m2 | 5,26000 | 127,00 | 668,02 | 21,00 | 808,30 |
|  |  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. |  |  |
| 33 | 289971211R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m | m2 | 113,94640 | 19,00 | 2 164,98 | 21,00 | 2 619,63 |
|  |  | 10,36\*3,59+10,36\*0,15 |  | 38,75000 |  |  |  |  |
|  |  | separační vrstva : (4,04+10,81)\*0,5+5,5 |  | 12,93000 |  |  |  |  |
|  |  | (3,59+11,36+3,56)\*2,5+3,0\*4,0+1,0\*2,0\*2 |  | 62,27000 |  |  |  |  |
| 34 | 69365028 | Geotextilie 300g/m2 | m2 | 82,72000 | 37,00 | 3 060,64 | 21,00 | 3 703,37 |
|  |  | ((4,04+10,81)\*0,5+5,5)\*1,1 |  | 14,22000 |  |  |  |  |
|  |  | ((3,59+11,36+3,56)\*2,5+3,0\*4,0+1,0\*2,0\*2)\*1,1 |  | 68,50000 |  |  |  |  |
| 35 | 69365029 | Geotextilie 500g/m2 | m2 | 42,62104 | 82,00 | 3 494,93 | 21,00 | 4 228,87 |
|  |  | (10,36\*3,59+10,36\*0,15)\*1,1 |  | 42,62000 |  |  |  |  |
| **Díl:** | **5** | **Komunikace** |  |  |  | **10 523,78** |  | **12 733,77** |
| 36 | 596215020R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm | m2 | 4,62000 | 246,00 | 1 136,52 | 21,00 | 1 375,19 |
|  |  | 3,85\*1,2 |  | 4,62000 |  |  |  |  |
| 37 | 596811111R00 | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. | m2 | 4,00000 | 190,00 | 760,00 | 21,00 | 919,60 |
|  |  | 1,00 |  | 1,00000 |  |  |  |  |
|  |  | 2,0\*1,5 |  | 3,00000 |  |  |  |  |
| 38 | 564751119RZ1 | Podklad z kameniva drceného vel.0-32 mm,tl. 15 cm | m2 | 35,11040 | 145,00 | 5 091,01 | 21,00 | 6 160,12 |
|  |  | 9,76\*3,29 |  | 32,11000 |  |  |  |  |
|  |  | 2,0\*1,5 |  | 3,00000 |  |  |  |  |
| 39 | 564761119R00 | Podklad z kameniva drceného vel.0-32 mm,tl. 20 cm | m2 | 8,75000 | 187,00 | 1 636,25 | 21,00 | 1 979,86 |
|  |  | 3,5\*2,5 |  | 8,75000 |  |  |  |  |
| 40 | 59245110R | Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní | m2 | 5,00000 | 380,00 | 1 900,00 | 21,00 | 2 299,00 |
| **Díl:** | **6** | **Úpravy povrchu, podlahy** |  |  |  | **976,35** |  | **1 181,38** |
| 41 | 602016191R00 | Penetrační nátěr stěn | m2 | 18,77600 | 52,00 | 976,35 | 21,00 | 1 181,38 |
|  |  | 3,59\*1,0+10,36\*(1,2+0,9)/2+3,59\*1,2 |  | 18,78000 |  |  |  |  |
| **Díl:** | **61** | **Úpravy povrchů vnitřní** |  |  |  | **23 926,50** |  | **28 951,07** |
| 42 | 612434244RT1 | Omítkový sanační systém vrstvy: postřik+ jádro+ štuk dle TZ | m2 | 18,77600 | 956,00 | 17 949,86 | 21,00 | 21 719,33 |
|  |  | 3,59\*1,0+10,36\*(1,2+0,9)/2+3,59\*1,2 |  | 18,78000 |  |  |  |  |
| 43 | 614471715R00 | Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek | m2 | 5,26200 | 178,00 | 936,64 | 21,00 | 1 133,33 |
|  |  | (3,59+10,36+3,59)\*0,3 |  | 5,26000 |  |  |  |  |
| 44 | 279222111RZ1 | Zpřahovací trny vlepené na maltu HILTI (roxory d=10 mm dl.400 mm po vzd. 500 mm) | kus | 70,00000 | 72,00 | 5 040,00 | 21,00 | 6 098,40 |
| **Díl:** | **62** | **Úpravy povrchů vnější** |  |  |  | **5 221,08** |  | **6 317,51** |
| 45 | 622300172RT3 | Tmelení podél stěny PÚ tmelem včetně dodávky tmelu | m | 10,36000 | 69,00 | 714,84 | 21,00 | 864,96 |
|  |  | 10,36 |  | 10,36000 |  |  |  |  |
| 46 | 622471317R00 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 | m2 | 18,77600 | 182,00 | 3 417,23 | 21,00 | 4 134,85 |
|  |  | Penetrace + 2 x krycí nátěr. |  |  |
|  |  | 3,59\*1,0+10,36\*(1,2+0,9)/2+3,59\*1,2 |  | 18,78000 |  |  |  |  |
| 47 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 | m2 | 18,77600 | 58,00 | 1 089,01 | 21,00 | 1 317,70 |
|  |  | 3,59\*1,0+10,36\*(1,2+0,9)/2+3,59\*1,2 |  | 18,78000 |  |  |  |  |
| **Díl:** | **63** | **Podlahy a podlahové konstrukce** |  |  |  | **9 802,35** |  | **11 860,84** |
| 48 | 639571210R00 | Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm | m2 | 12,92500 | 288,00 | 3 722,40 | 21,00 | 4 504,10 |
|  |  | (4,04+10,81)\*0,5+5,5 |  | 12,93000 |  |  |  |  |
| 49 | 639561111R00 | Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý | m | 26,55000 | 229,00 | 6 079,95 | 21,00 | 7 356,74 |
|  |  | 4,04+10,81+3,85+3,85 |  | 22,55000 |  |  |  |  |
|  |  | 2,0\*2 |  | 4,00000 |  |  |  |  |
| **Díl:** | **8** | **Trubní vedení** |  |  |  | **2 953,00** |  | **3 573,13** |
| 50 | 871228111R00 | Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm | m | 18,60000 | 105,00 | 1 953,00 | 21,00 | 2 363,13 |
|  |  | 3,8+11,0+3,8 |  | 18,60000 |  |  |  |  |
| 51 | 28611223.AR | Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm | m | 20,00000 | 50,00 | 1 000,00 | 21,00 | 1 210,00 |
| **Díl:** | **91** | **Doplňující práce na komunikaci** |  |  |  | **36 890,00** |  | **44 636,90** |
| 52 | 919999112RZ1 | D+M AN dle V.č.8 a technického popisu | kpl | 1,00000 | 29 000,00 | 29 000,00 | 21,00 | 35 090,00 |
| 53 | 919999113RZ1 | D+M ruční pumpy včetně příslušenství a betonového podstavce viz.technický popis | kpl | 1,00000 | 7 890,00 | 7 890,00 | 21,00 | 9 546,90 |
| **Díl:** | **96** | **Bourání konstrukcí** |  |  |  | **86 439,34** |  | **104 591,60** |
| 54 | 965042141RT2 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 3,71924 | 4 600,00 | 17 108,50 | 21,00 | 20 701,29 |
|  |  | 10,36\*3,59\*0,10 |  | 3,72000 |  |  |  |  |
| 55 | 965042241RT1 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm | m3 | 6,36816 | 4 110,00 | 26 173,14 | 21,00 | 31 669,50 |
|  |  | ŽB deska : (10,36\*3,59)\*0,15 |  | 5,58000 |  |  |  |  |
|  |  | ŽB základy : (3,59+10,36+3,59)\*0,3\*0,15 |  | 0,79000 |  |  |  |  |
| 56 | 965049112RT1 | Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí | m3 | 6,36816 | 1 360,00 | 8 660,70 | 21,00 | 10 479,45 |
| 57 | 965081813R00 | Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 | m2 | 74,38480 | 215,00 | 15 992,73 | 21,00 | 19 351,20 |
|  |  | dlažba na podložkách : 10,36\*3,59 |  | 37,19000 |  |  |  |  |
|  |  | v betonu : 10,36\*3,59 |  | 37,19000 |  |  |  |  |
| 58 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 18,77600 | 68,00 | 1 276,77 | 21,00 | 1 544,89 |
|  |  | 3,59\*1,0+10,36\*(1,2+0,9)/2+3,59\*1,2 |  | 18,78000 |  |  |  |  |
| 59 | 979054441R00 | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým | m2 | 4,00000 | 46,00 | 184,00 | 21,00 | 222,64 |
|  |  | 1,00 |  | 1,00000 |  |  |  |  |
|  |  | 2,0\*1,5 |  | 3,00000 |  |  |  |  |
| 60 | 961999111RZ1 | Odstranění okrasného záhonu pro zpětné položení | kpl | 1,00000 | 1 200,00 | 1 200,00 | 21,00 | 1 452,00 |
| 61 | 967041119RZ1 | Přisekání ploch betonových | m2 | 18,77600 | 720,00 | 13 518,72 | 21,00 | 16 357,65 |
|  |  | 3,59\*1,0+10,36\*(1,2+0,9)/2+3,59\*1,2 |  | 18,78000 |  |  |  |  |
| 62 | 969970111R00 | Odstranění vrstvy z Geotextilie | m2 | 38,74640 | 60,00 | 2 324,78 | 21,00 | 2 812,98 |
|  |  | 10,36\*3,59+10,36\*0,15 |  | 38,75000 |  |  |  |  |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |  |  |  | **37 310,70** |  | **45 145,95** |
| 63 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 57,40107 | 650,00 | 37 310,70 | 21,00 | 45 145,95 |
| **Díl:** | **711** | **Izolace proti vodě** |  |  |  | **3 748,45** |  | **4 535,62** |
| 64 | 711132101R00 | Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho | m2 | 8,77000 | 23,00 | 201,71 | 21,00 | 244,07 |
|  |  | (3,59+10,36+3,59)\*0,5 |  | 8,77000 |  |  |  |  |
| 65 | 711180101R00 | Odstr.izolace proti vlhkosti vodor.profil.fólie | m2 | 38,74640 | 15,00 | 581,20 | 21,00 | 703,25 |
|  |  | 10,36\*3,59+10,36\*0,15 |  | 38,75000 |  |  |  |  |
| 66 | 711823129R00 | Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty | m | 17,54000 | 105,00 | 1 841,70 | 21,00 | 2 228,46 |
|  |  | 3,59+10,36+3,59 |  | 17,54000 |  |  |  |  |
| 67 | 28323110R | Fólie nopová tl. 0,6 mm | m2 | 9,64700 | 115,00 | 1 109,41 | 21,00 | 1 342,39 |
|  |  | 8,77\*1,1 |  | 9,65000 |  |  |  |  |
| 68 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t  | 0,01513 | 954,00 | 14,43 | 21,00 | 17,46 |
| **Díl:** | **712** | **Povlakové krytiny** |  |  |  | **23 688,54** |  | **28 663,13** |
| 69 | 712378004R00 | Závětrná lišta VIPLANYL RŠ 250 mm | m | 27,90000 | 245,00 | 6 835,50 | 21,00 | 8 270,96 |
|  |  | Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. |  |  |
|  |  | 3,59+10,36+3,59+10,36 |  | 27,90000 |  |  |  |  |
| 70 | 712371801KR1 | Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně fólie FATRAFOL 810 tl.1,5 mm | m2 | 38,74640 | 430,00 | 16 660,95 | 21,00 | 20 159,75 |
|  |  | 10,36\*3,59+10,36\*0,15 |  | 38,75000 |  |  |  |  |
| 71 | 998712201R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m | t  | 0,16293 | 1 179,00 | 192,09 | 21,00 | 232,43 |
| **Díl:** | **721** | **Vnitřní kanalizace** |  |  |  | **8 028,00** |  | **9 713,88** |
| 72 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm | m | 12,00000 | 669,00 | 8 028,00 | 21,00 | 9 713,88 |
|  |  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. |  |  |
| **Díl:** | **764** | **Konstrukce klempířské** |  |  |  | **1 283,40** |  | **1 552,91** |
| 73 | 764421850R00 | Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm | m | 27,90000 | 46,00 | 1 283,40 | 21,00 | 1 552,91 |
|  |  | 10,36+3,59+3,59+10,36 |  | 27,90000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **498 145,21** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet**  |  |  |
| S: | Č02/2021 | MŠ u Rybníka 3, Bruntál |  |  |
| O: | SO03 | Úprava povrchu teras |  |  |
| R: | 1 | Stavební rozpočet |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH | Cena s DPH |
| **Díl:** | **0** | **Nepřiřazený díl** |  |  |  | **231 140,00** |  | **279 679,40** |
| 1 | 1 | důkladné očištění plochy od nečistot | m2 | 68,00000 |   | 3 244,00 | 21,00 | 3 925,24 |
| 2 | 2 | penetrace podkladu | m2 | 68,00000 |   | 4 332,00 | 21,00 | 5 241,72 |
| 3 | 3 | bezpečný polyuretanový povrch EPDM 11mm v dané barevnosti | m2 | 68,00000 |   | 102 760,00 | 21,00 | 124 339,60 |
| 4 | 4 | rozměření grafických motivů na ploše | kpl. | 1,00000 |   | 9 790,00 | 21,00 | 11 845,90 |
| 5 | 5 | práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu (zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů) | kpl. | 1,00000 |   | 10 830,00 | 21,00 | 13 104,30 |
| 6 | 6 | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Ryba - 110 x 75 cm | ks | 1,00000 |   | 3 664,00 | 21,00 | 4 433,44 |
| 7 | 7 | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - mořský koník - 105 x 60 cm | ks | 1,00000 |   | 3 442,00 | 21,00 | 4 164,82 |
| 8 | 8 | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - žába -110 x 95cm | ks | 1,00000 |   | 3 720,00 | 21,00 | 4 501,20 |
| 9 | 9  | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - motýl - 95 x 100 cm | ks | 1,00000 |   | 3 442,00 | 21,00 | 4 164,82 |
| 10 | 10 | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - včelka - 110 x 85 cm | ks | 1,00000 |   | 3 942,00 | 21,00 | 4 769,82 |
| 11 | 11 | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - kytka - 55 x 55 cm | ks | 4,00000 |   | 2 366,00 | 21,00 | 2 862,86 |
| 12 | 12 | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - tráva | ks | 7,00000 |   | 2 937,00 | 21,00 | 3 553,77 |
| 13 | 13 | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - skákací listy - 320 x 170 cm | ks | 1,00000 |   | 10 725,00 | 21,00 | 12 977,25 |
| 14 | 14 | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - bubliny s písmeny | ks | 1,00000 |   | 7 140,00 | 21,00 | 8 639,40 |
| 15 | 15 | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - skákací panák malý -potapěč | ks | 1,00000 |   | 6 106,00 | 21,00 | 7 388,26 |
| 16 | 16 | 3D Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - sluníčko - 230 x 230 x 22 cm - herní prvek - certifikováno dle ČSN EN 1176-1 | ks | 1,00000 |   | 15 541,00 | 21,00 | 18 804,61 |
| 17 | 17 | 3D Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - krokodýl kameny, 2D nohy, ocas, hlava - herní prvek - certifikováno dle ČSN EN 1176-1 | ks | 1,00000 |   | 20 759,00 | 21,00 | 25 118,39 |
| 18 | 18 | Doprava a režie | soubor | 1,00000 |   | 16 400,00 | 21,00 | 19 844,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **231 140,00** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet**  |  |  |
| S: | Č02/2021 | MŠ u Rybníka 3, Bruntál |  |  |
| O: | VRN | VRN |  |  |
| R: | E | VRN |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH | Cena s DPH |
| **Díl:** | **799** | **Ostatní** |  |  |  | **12 000,00** |  | **14 520,00** |
| 1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště, provoz, odstranění | kpl | 1,00000 | 12 000,00 | 12 000,00 | 21,00 | 14 520,00 |
|  |  | - Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště |  |  |
|  |  | - Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií |  |  |
|  |  | - Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi. Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou) |  |  |
|  |  | včetně opatření z hlediska BOZP na staveništi, oplocení : 1 |  | 1,00000 |  |  |  |  |
| **Díl:** | **ON** | **Ostatní náklady** |  |  |  | **15 000,00** |  | **18 150,00** |
| 2 | 005241020R | Dokladová část dle podmínek v SOD (dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření, dokladová část, atd.) | Soubor | 1,00000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 21,00 | 18 150,00 |
|  |  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **27 000,00** |  |  |