Zpracováno systémem KROS plus

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | Kód položky . Popis | | MJ | Množství  celkem | Cena  jednotková | Cena celkem | Hmotnost  celkem |
|  |  | |  | |  |  |  |
| Oprava obkladu z obkladaček pórovinových do 22 ks/m2 | | |  |  |  |  |  |
| 55 | 781413911 | lepených | kus | 12,000 | 38,00 | 456,00 | 0,003 |
|  |  | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do |  |  |  |  |  |
| 65 | 781414112 | 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 33,200 | 560,00 | 18 592,00 | 0,100 |
| 55 | *59 7813570* | *Obklad dle výběru, dekory* | *m2* | *35,000* | *350,00* | *12 250,00* | *0,000* |
|  | | 1 Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za |  |  |  |  |  |
| 67 781419191 | | plochu do 10 m2 a omezeném prostoru | m2 | 33,200 | 58,00 | 1 925,60 | 0,000 |
| 57 781473810 | | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | m2 | 8,900 | 55,00 | 489,50 | 0,000 |
| 58 | 781494111 | Plastovéprofily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 42,000 | 132,00 | 5 544,00 | 0,013 |
| 59 | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 66,000 | 30,00 | 1 980,00 | 0,002 |
| 60 | 781571818R | Odřezání obkladů dia pilou | m | 6,000 | 125,00 | 750,00 | 0,000 |
|  |  | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v |  |  |  |  |  |
| 61 998781202 | | do 12 m | % | 456,000 | 5,00 | 2 280,00 0,000 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 784 Dokončovací práce - malby 498,00 0,000 | | | | | |
| Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné  62 784453621 dvojnásobné s penetraoí místnost v do 3,8 m | m2 | 12,000 | 38,50 | 462,00 | 0,000 |
| 63 784501001 Akrylování kolem oken, dveří a pod. | m | 2,000 | 18,00 | 36,00 | 0,000 |

**Celkem 142 897,74 1,330**

Strana 3 z 3