**Příloha č. 1 - Specifikace jednotlivých položek Zboží**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozměr v G | Zevní průměr v mm | Délka v mm | Balení [ks] | Obchodní název | Výrobce |
|
| 14 | 2,2 | 50 | 50 | Vasofix Safety | Bbraun |
| 16 | 1,7 | 45 | 50 | Biovalve Safe | Vygon |
| 17 | 1,5 | 45 | 50 | Biovalve Safe | Vygon |
| 18 | 1,3 | 33 | 50 | Vasofix Safety | Bbraun |
| 20 | 1,1 | 32 | 50 | Biovalve Safe | Vygon |
| 22 | 0,9 | 25 | 50 | Biovalve Safe | Vygon |
| 24 | 0,7 | 19 | 50 | Vasofix Safety | Bbraun |

**Obecné specifikace Zboží**

* kanyla s fixačními křídly a portem
* bezpečnostní i.v. kanyla s automatickou aktivací bezpečnostního klipu bezprostředně při vytahování zaváděcí jehly
* materiál katétru – polyuretan (PUR) a teflon (PTFE) - minimalizující riziko vzniku zánětu žil a alergických reakcí
* dobrá vizuální identifikace rozměru – barevné rozlišení velikostí (gauge) dle normy ISO 10555-5:2013
* snadné atraumatické zavádění – ostrý hrot, větší rozsah úhlů pro kanylaci
* kanyla s transparentní zpětnou komorou pro kontrolu krevního návratu
* jednotlivé balení každé kanyly