|  |
| --- |
| REKAPITULACE STAVBYKód: VYL0013Stavba: Stavební úpravy KS UNL - VÍCE / MÉNĚ PRÁCEKSO: 80161 CC-CZ:Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.07.2021 Investor: IČ:Krajský soud v Ústí nad Labem DIČ:Zhotovitel: IČ: 0507454 Develop plus s.r.o. DIČ: CZ05074541Poznámka:Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz.](http://www.cs-urs.cz/) Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.Cena bez DPH 95 645,86Sazba daně Základ daně Výše daněDPH základní 21,00% 95 645,86 20 085,63snížená 15,00% 0,00 0,00 |
|  |  | Cena s DPH CZK 115 731,49 |  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REKAPITULACEKód:Stavba:Místo:Investor: Zhotovitel: | OBJEKTŮ STAVBY AVYL0013Stavební úpravy KS UNL -Ústí nad LabemKrajský soud v Ústí nad Labem Develop plus s.r.o. | SOUPISŮVÍCE / MÉNĚ | PRACÍPRÁCEDatum: 21.07.2021 |
|  | Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|  | Náklady stavby celkem | 95 645,86 | 115 731,49 |
| SO-01 | Nadpraží M - VÍCEPRÁCE 24 MODULŮ | 62 627,28 | 75 779,01 |
| Nadpraží M - VÍCEPRÁCE JEDNOHO MODULU | 2 609,47 | 3 157,46 |
| SO-01 | Nadpraží M - MALBA A ŠTUK | 45 231,34 | 54 729,92 |
| SO-01 | Nadpraží M - MÉNĚPRÁCE | -12 212,76 | -14 777,44 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍStavba:Sádrokartonářské práce v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem – II.EtapaObjekt:SO-01 - Nadpraží M - VÍCEPRÁCE JEDNOHO MODULUKSO: 801 61Místo: Ústí nad LabemInvestor:Krajský soud v Ústí nad LabemZhotovitel:Develop plus s.r.o., J. Dobrouvského 2162/5, Most 434 01 Poznámka:Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz.](http://www.cs-urs.cz/) Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. | CC-CZ:Datum: | 122021.07.2021 |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| IČ: | 5074541 |
| DIČ: | CZ05074541 |
| Cena bez DPH | 2 609,47 |
| DPH základnísnížená | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| 2 609,47 | 21,00% | 547,99 |
| 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK | 3 157,46 |
|  |

|  |
| --- |
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |
| Stavba: |
| Sádrokartonářské práce v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem – II.Etapa |
| Objekt: |
| SO-01 - Nadpraží M - VÍCEPRÁCE JEDNOHO MODULU |
| Místo: | Ústí nad Labem | Datum: | 21.07.2021 |
| Investor: | Krajský soud v Ústí nad Labem |  |  |
| Zhotovitel: | Develop plus s.r.o., J. Dobrouvského 2162/5, Most 434 01 |  |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 2 609,47 |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  | 379,62 |
|  | 61 - Úprava povrchů vnitřních |  | 379,62 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 2 229,85 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby |  | 2 116,61 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  | 113,24 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SOUPIS PRACÍStavba:Sádrokartonářské práce v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem – II.EtapaObjekt:SO-01 - Nadpraží M - VÍCEPRÁCE JEDNOHO MODULUMísto: Ústí nad LabemInvestor: Krajský soud v Ústí nad LabemZhotovitel: Develop plus s.r.o., J. Dobrouvského 2162/5, Most 434 01 |  | Datum: 21.07.2021 |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství Rozdíl | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisuD HSVD 61 | celkemPráce a dodávky HSVÚprava povrchů vnitřních |  |  |  |  | 2 609,47379,62379,62 |
| 1 | K | 61-001 | Butylová oboustranná lepící páska (dodávka+montáž) | m | 6,700 | 3,000 | 126,54 | 379,62 |
|  | PP |  | Butylová oboustranná lepící páska (dodávka+montáž)ozn.(1)N2 (sloupek)1,85\*2N43,00\*1 (páska je po obou stranách) tzn. + 3,000m SoučetPráce a dodávky PSVKonstrukce suché výstavby |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  |
| VV |  | 3,700 |  |  |
| VV |  |  |  |  |
| VV VV |  | 3,0006,700 | 3,000 |  |
| D | PSV |  |  | 2 229,85 |
| D | 763 |  |  | 2 116,61 |
| 11 | M | 59030617 | profil výztužný UA 50 | m | 3,885 | 3,885 | 160,80 | 624,71 |
|  | PP |  | profil výztužný UA 50Poznámka k položce:□Žárově pozinkovaný, podélně děrovaný plech tl. 2,0 mm.ozn.(17)N3 (sloupek)1,85\*2 \*1,05 (k jednomu sloupku jsou 2 UA ale jsou 2 sloupky) tzn+ 3,885m |  |  |  |  |  |
| P |  |  |
| VV |  |  |
| VV |  |  |
| VV | 3,885 | 3,885 |
| 16 | K | 763121712 | SDK stěna předsazená zalomení | m | 5,550 | 1,850 | 222,33 | 411,31 |
|  | PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěnyN2 (sloupek)1,85\*2N3 (sloupek)1,85\*1 (sloupky jsou 2) tzn. +1,850 Součet |  | 3,7001,8505,550 | 1,850 |  |  |
| VV |
| VV |
| VV |
| VV |
| VV |
| 19 | K | 763121716.01 | SDK úprava styku silikátovým tmelem (dodávka+montáž) | m | 7,400 | 3,700 | 92,84 | 343,51 |
|  | PP |  | SDK úprava styku silikátovým tmelem (dodávka+montáž)ozn.(12)N2 (sloupek)1,85\*2N3 (sloupek)1,85\*2 (jsou dva spoje silikonu ale 2 sloupky) tzn. + 3,7 m Součet |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |
| VV |  |  |
| VV | 3,700 |  |
| VV |  |  |
| VVVV | 3,7007,400 | 3,700 |
| 20 | K | 763121716.02 | SDK úprava styku těsnícím profilem PE průměr 15mm(dodávka+montáž) | m | 1,850 | 1,850 | 398,42 | 737,08 |
|  | PP |  | SDK úprava styku těsnícím profilem PE průměr 15mm (dodávka+montáž) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,85\*1 (sloupky jsou 2) tzn. +1,850 |  | 1,850 | 1,850 |  |  |
|  |  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  | 113,24 |
|  | 43 | K | 784161111 | Bandážování rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m | m | 8,550 | 1,850 | 60,16 | 111,30 |
|  |  | PP |  | Bandážování (materiál ve specifikaci) rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | N2 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,85\*2 |  | 3,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,85\*1 (sloupky jsou 2) tzn. +1,850 |  | 1,850 | 1,850 |  |  |
|  |  | VV |  | N4 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,00\*1 |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 8,550 |  |  |  |
|  | 44 | M | 59030680 | páska ze skelných vláken pro SDK | m | 8,978 | 1,943 | 1,00 | 1,94 |
|  |  | PP |  | páska ze skelných vláken pro SDK |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 8,55 \*1,05 + 1,85\*1,05 |  | 8,978 |  |  |  |

|  |
| --- |
| DPH |
| základní |
| základní |
| základní |
| základní |
| základní |

|  |
| --- |
| základní |
| základní |

|  |
| --- |
| 2 |
| False |

-1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D | -1 |  |
| 1 | D | 0 |  |
| 1 | D | 1 |  |
| 4 | K | 2 |  |
|  | PP | 2 |  |
|  | VV | 2 | 1 |
|  | VV | 2 | 1 |
|  | VV | 2 | 2 |
|  | VV | 2 | 1 |
|  | VV | 2 | 2 |
|  | VV | 2 | 4 |
| 2 | D | 0 |  |
| 2 | D | 1 |  |
| 32 | M | 2 |  |
|  | PP | 2 |  |
|  | P | 2 |  |
|  | VV | 2 | 1 |
|  | VV | 2 | 1 |
|  | VV | 2 | 2 |
| 16 | K | 2 |  |
|  | PP | 2 |  |
|  | VV | 2 | 1 |
|  | VV | 2 | 2 |
|  | VV | 2 | 1 |
|  | VV | 2 | 2 |
|  | VV | 2 | 4 |
| 16 | K | 2 |  |
|  | PP | 2 |  |
|  | VV | 2 | 1 |
|  | VV | 2 | 1 |
|  | VV | 2 | 2 |
|  | VV | 2 | 1 |
|  | VV | 2 | 2 |
|  | VV | 2 | 4 |
| 16 | K | 2 |  |
|  | PP | 2 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VV | 2 | 1 |
|  | VV | 2 | 2 |
| 2 | D | 1 |  |
| 16 | K | 2 |  |
|  | PP | 2 |  |
|  | VV | 2 | 1 |
|  | VV | 2 | 2 |
|  | VV | 2 | 1 |
|  | VV | 2 | 2 |
|  | VV | 2 | 1 |
|  | VV | 2 | 2 |
|  | VV | 2 | 4 |
| 32 | M | 2 |  |
|  | PP | 2 |  |
|  | VV | 2 | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ROZPOCET |  |  |
|  |  | ROZPOCET |  |  |
|  |  | ROZPOCET | 379,62 | 0,00 |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 1 | ROZPOCET |  |  |
|  |  | ROZPOCET |  |  |
|  |  | ROZPOCET |  |  |
|  |  | ROZPOCET | 624,71 | 0,00 |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 1 | ROZPOCET |  |  |
|  |  | ROZPOCET | 411,31 | 0,00 |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 1 | ROZPOCET |  |  |
|  |  | ROZPOCET | 343,51 | 0,00 |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 1 | ROZPOCET |  |  |
|  |  | ROZPOCET | 737,08 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 1 | ROZPOCET |  |  |
|  |  | ROZPOCET |  |  |
|  |  | ROZPOCET | 111,30 | 0,00 |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 0 | ROZPOCET |  |  |
| True | 1 | ROZPOCET |  |  |
|  |  | ROZPOCET | 1,94 | 0,00 |
| True | 1 | ROZPOCET |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | #ODKAZ! |  |  |
|  |  |  |  | #ODKAZ! |  |  |
|  |  |  |  | 847,82 |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 847,82 | 4 | -2095167431 |
|  |  |  |  | #ODKAZ! |  |  |
|  |  |  |  | 3 282,74 |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 624,71 | 16 | -681043550 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 233,93 | 16 | 2118960316 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 687,02 | 16 | 1481290296 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 737,08 | 16 | -1246021553 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 523,35 |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 514,37 | 16 | 1101232962 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 8,98 | 16 | 2073466383 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍStavba:Sádrokartonářské práce v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem – II.EtapaObjekt:SO-01 - Nadpraží M - MALBA A ŠTUKKSO: 801 61 CC-CZ: 1220Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.07.2021Investor: IČ:Krajský soud v Ústí nad Labem DIČ:Zhotovitel: IČ: 5074541Develop plus s.r.o., J. Dobrouvského 2162/5, Most 434 01 DIČ: CZ05074541Poznámka:Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz.](http://www.cs-urs.cz/)Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. |
| Cena bez DPH 45 231,34 |
| Základ daně Sazba daně Výše daněDPH základní 0,00 21,00% 0,00snížená 0,00 15,00% 0,00zákl. přenese 45 231,34 21,00% 9 498,58sníž. přenese 0,00 15,00% 0,00nulová 0,00 0,00% 0,00 |
| Cena s DPH v CZK 54 729,92 |
|  |

|  |
| --- |
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |
| Stavba: |
| Sádrokartonářské práce v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem – II.Etapa |
| Objekt: |
| SO-01 - Nadpraží M - MALBA A ŠTUK |
| Místo: | Ústí nad Labem | Datum: | 21.07.2021 |
| Investor: | Krajský soud v Ústí nad Labem |  |  |
| Zhotovitel: | Develop plus s.r.o., J. Dobrouvského 2162/5, Most 434 01 |  |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 45 231,34 |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  | 43 608,13 |
|  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  | 828,00 |
| 61 - Úprava povrchů vnitřních |  | 22 174,37 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  | 20 605,76 |
|  PSV - Práce a dodávky PSV |  | 1 623,21 |
| 713 - Izolace tepelné |  | 1 623,21 |

|  |
| --- |
| SOUPIS PRACÍ |
| Stavba: |
| Sádrokartonářské práce v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem – II.Etapa |
| Objekt: |
| SO-01 - Nadpraží M - MALBA A ŠTUK |
|  | Místo: |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 21.07.2021 |
|  | Investor: | Krajský soud v Ústí nad Labem |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: | Develop plus s.r.o., J. Dobrouvského 2162/5, Most 434 01 |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  | 45 231,34 |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 43 608,13 |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 828,00 |
|  | 1 | K | 340237211 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,09 m2 do0,25 m2 cihlami plnými tl do 100 mm | kus | 2,000 | 162,00 | 324,00 |
|  |  | PP |  | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm |  |  |  |  |
|  | 2 | K | 340238211 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do1 m2 cihlami plnými tl do 100 mm | kus | 1,000 | 504,00 | 504,00 |
|  |  | PP |  | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m2do 1 m2, tloušťky do 100 mm |  |  |  |  |
|  |  | D | 61 | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 22 174,37 |
|  | 4 | K | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 m2 do 0,25 m2 na stěnách | kus | 2,000 | 244,00 | 488,00 |
|  |  | PP |  | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochyjednotlivě přes 0,09 m2 do 0,25 m2 |  |  |  |  |
|  | 5 | K | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 m2 do 1 m2 na stěnách | kus | 1,000 | 483,00 | 483,00 |
|  |  | PP |  | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochyjednotlivě přes 0,25 m2 do 1 m2 |  |  |  |  |
|  | 6 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 4,600 | 743,00 | 3 417,80 |
|  |  | PP |  | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží |  |  |  |  |
| 7 | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 4,600 | 226,00 | 1 039,60 |
| Potažení vnitřních ploch pletivem |
|  | 3 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 222,390 | 75,30 | 16 745,97 |
|  |  | PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonovánanášená ručně stěn |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,12\*2 + 0,35 + 4,6+ 217,2 |  | 222,390 |  |  |
|  |  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 20 605,76 |
|  | 45 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 217,200 | 94,87 | 20 605,76 |
|  |  |  |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokraotěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Místnost 305 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ((6,2-0,72)\*3)\*2+(2,1\*3) |  | 39,180 |  |  |
|  |  |  |  | Místnost 305 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ((6,2-0,72)\*3)\*2+(5,1\*3) |  | 48,180 |  |  |
|  |  |  |  | Místnost 213 - včetně stropu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ((6,2-0,72)\*3)\*2+(2,1\*3)+(6,2\*3) |  | 57,780 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Místnost 211 - včetně stropu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (6,2-0,72)\*3+(3,1-0,72)\*3+(2,1\*3)+(6,2\*3) |  | 48,480 |  |  |
|  |  |  |  | Místnost 209 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (6,2-0,72)\*3+(3,1-0,72)\*3 |  | 23,580 |  |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 1 623,21 |
|  |  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 1 623,21 |
|  | 13 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží,pásů, dílců, desek | m2 | 2,500 | 233,63 | 584,08 |
|  |  | PP |  | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | N1 (parapet) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,5\*1,0 |  | 2,500 |  |  |
|  | 14 | M | 63150 | reflexní odrazivá fólie z pěnového PE s polepem Al fólií sesklolaminátovou příčkou | m2 | 2,550 | 407,50 | 1 039,13 |
|  |  | PP |  | reflexní odrazivá fólie z pěnového PE s polepem Al fólií se sklolaminátovou příčkou |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,5\*1,02 |  | 2,550 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍStavba:Sádrokartonářské práce v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem – II.EtapaObjekt:SO-01 - Nadpraží M - MÉNĚPRÁCEKSO: 801 61Místo: Ústí nad Labem Datum: 21.07.2021Investor: IČ:Krajský soud v Ústí nad Labem DIČ:Zhotovitel: IČ: 5074541Develop plus s.r.o., J. Dobrouvského 2162/5, Most 434 01 DIČ: CZ05074541Poznámka:Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz.](http://www.cs-urs.cz/)Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. |
| Cena bez DPH -12 212,76 |
| Základ daně Sazba daně Výše daněDPHzákladní 0,00 21,00% 0,00snížená 0,00 15,00% 0,00zákl. přenese -12 212,76 21,00% -2 564,68sníž. přenese 0,00 15,00% 0,00nulová 0,00 0,00% 0,00 |
| Cena s DPH v CZK -14 777,44 |
|  |

|  |
| --- |
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |
| Stavba: |
| Sádrokartonářské práce v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem – II.Etapa |
| Objekt: |
| SO-01 - Nadpraží M - MÉNĚPRÁCE |
| Místo: | Ústí nad Labem | Datum: | 21.07.2021 |
| Investor: | Krajský soud v Ústí nad Labem |  |  |
| Zhotovitel: | Develop plus s.r.o., J. Dobrouvského 2162/5, Most 434 01 |  |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | -12 212,76 |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  | -759,24 |
|  | 61 - Úprava povrchů vnitřních |  | -759,24 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | -11 453,52 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby |  | -11 453,52 |
|  |

|  |
| --- |
| SOUPIS PRACÍ |
| Stavba: |
| Sádrokartonářské práce v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem – II.Etapa |
| Objekt: |
| SO-01 - Nadpraží M - MÉNĚPRÁCE |
|  | Místo: |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 21.07.2021 |
|  | Investor: | Krajský soud v Ústí nad Labem |  |  | Projektant: |
|  | Zhotovitel: | Develop plus s.r.o., J. Dobrouvského 2162/5, Most 434 01 |  | Zpracovatel: |
|  | PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  | -12 212,76 |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -759,24 |
|  |  | D | 61 | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | -759,24 |
|  | 1 | K | 61-001 | Butylová oboustranná lepící páska (dodávka+montáž) | m | -6,000 | 126,54 | -759,24 |
|  |  | PP |  | Butylová oboustranná lepící páska (dodávka+montáž) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | N4 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,00\*2 |  | 6,000 |  |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | -11 453,52 |
|  |  | D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | -11 453,52 |
|  | 9 | K | 763121612 | Montáž nosné konstrukce z profilů CD a UD SDK stěna předsazená | m2 | -0,185 | 429,60 | -79,48 |
|  |  | PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CD a UD |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,10\*1,85 |  | 0,185 |  |  |
|  | 10 | K | 763121612.01 | Příplatek k montáži nosné konstrukce z profilů CD a UD SDK stěna předsazená za nýtované spoje (dodávka+montáž) | m2 | -0,185 | 268,07 | -49,59 |
|  |  | PP |  | Příplatek k montáži nosné konstrukce z profilů CD a UD SDK stěnapředsazená za nýtované spoje (dodávka+montáž) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,10\*1,85 |  | 0,185 |  |  |
|  | 11 | M | 59030617 | profil výztužný UA 50 | m | -3,885 | 160,80 | -624,71 |
|  |  | PP |  | profil výztužný UA 50 |  |  |  |  |
|  |  | P |  | Poznámka k položce:□Žárově pozinkovaný, podélně děrovaný plech tl. 2,0 mm. |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | ozn.(17) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,85\*2\*1,05 |  | 3,885 |  |  |
|  | 14 | K | 763164791 | Montáž SDK obkladu kcí jednoduché opláštění | m2 | -0,370 | 752,99 | -278,61 |
|  |  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,10\*2)\*1,85 |  | 0,370 |  |  |
|  | 15 | M | 59030025 | deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm | m2 | -0,389 | 172,10 | -66,95 |
|  |  | PP |  | deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,370\*1,05 |  | 0,389 |  |  |
|  | 16 | K | 763121712 | SDK stěna předsazená zalomení | m | -1,850 | 222,33 | -411,31 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny |  |  |  |  |
|  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,85\*1 |  | 1,850 |  |  |
| 17 | K | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | -0,370 | 35,03 | -12,96 |
|  | PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr |  |  |  |  |
| 18 | K | 763121751 | Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | -0,370 | 64,06 | -23,70 |
|  | PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochudo 6 m2 jednotlivě |  |  |  |  |
| 19 | K | 763121716.01 | SDK úprava styku silikátovým tmelem (dodávka+montáž) | m | -3,700 | 92,84 | -343,51 |
|  | PP |  | SDK úprava styku silikátovým tmelem (dodávka+montáž) |  |  |  |  |
|  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,85\*2 |  | 3,700 |  |  |
| 20 | K | 763121716.02 | SDK úprava styku těsnícím profilem PE průměr 15mm (dodávka+montáž) | m | -1,850 | 398,42 | -737,08 |
|  | PP |  | SDK úprava styku těsnícím profilem PE průměr 15mm (dodávka+montáž) |  |  |  |  |
|  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,85\*1 |  | 1,850 |  |  |
| 21 | K | 763111742 | Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky | m2 | -0,185 | 41,07 | -7,60 |
|  | PP |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace |  |  |  |  |
|  | VV |  | EPS tl.4cm |  |  |  |  |
|  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,10\*1,85 |  | 0,185 |  |  |
| 23 | M | 28375932 | deska EPS 70 tl 40mm | m2 | -0,189 | 72,30 | -13,66 |
|  | PP |  | deska EPS 70 tl 40mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,185 \*1,02 |  | 0,189 |  |  |
| 24 | K | 763111741 | Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky | m2 | -0,370 | 34,43 | -12,74 |
|  | PP |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách zesádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany |  |  |  |  |
|  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,10\*2)\*1,85 |  | 0,370 |  |  |
| 25 | M | 28329276 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň -třída E) 140g/m2 | m2 | -0,407 | 36,20 | -14,73 |
|  | PP |  | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,37\*1,10 |  | 0,407 |  |  |
| 26 | K | 763131613 | Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilůCD, UD SDK podhled | m2 | -3,150 | 803,30 | -2 530,40 |
|  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CD,UD jednovrstvé |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*(0,70+0,35) |  | 3,150 |  |  |
| 27 | M | 59030626 | profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60 | m | -4,410 | 39,50 | -174,20 |
|  | PP |  | profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60 |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(3) |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,70\*6 \*1,05 |  | 4,410 |  |  |
| 28 | M | 59030624 | profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 28 | m | -6,300 | 26,30 | -165,69 |
|  | PP |  | profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 28 |  |  |  |  |

0

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce:□Pro stropní konstrukce a předsazené stěny. Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6 mm. Dle ČSN EN 141 95. |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(2) |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*2 \*1,05 |  | 6,300 |  |  |
| 29 | M | 59030045 | profil stěnový CW 50 | m | -2,205 | 50,40 | -111,13 |
|  | PP |  | profil stěnový CW 50 |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce:□Pro stěnové konstrukce. Pozinkovaný ocelový plech 0,6 mm. Dle ČSN EN141 95. |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,35\*6 \*1,05 |  | 2,205 |  |  |
| 30 | M | 59030042 | profil vodící stěnový UW 50 | m | -6,300 | 41,00 | -258,30 |
|  | PP |  | profil vodící stěnový UW 50 |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce:□Vodicí profil pro stěnové konstrukce. Pozinkovaný ocelový plech 0,6 mm. Dle ČSN EN 141 95. |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*2 \*1,05 |  | 6,300 |  |  |
| 31 | K | 763131621 | Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled | m2 | -2,460 | 113,82 | -280,00 |
|  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*(0,72+0,10) |  | 2,460 |  |  |
| 32 | M | 59030025 | deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm | m2 | -2,583 | 172,10 | -444,53 |
|  | PP |  | deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,46 \*1,05 |  | 2,583 |  |  |
| 33 | K | 763121716.01 | SDK úprava styku silikátovým tmelem (dodávka+montáž) | m | -7,440 | 92,87 | -690,95 |
|  | PP |  | SDK úprava styku silikátovým tmelem (dodávka+montáž) |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(12) |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*2+0,72\*2 |  | 7,440 |  |  |
| 34 | K | 763121716.02 | SDK úprava styku těsnícím profilem PE průměr 15mm(dodávka+montáž) | m | -4,440 | 397,72 | -1 765,88 |
|  | PP |  | SDK úprava styku těsnícím profilem PE průměr 15mm (dodávka+montáž) |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00+0,72\*2 |  | 4,440 |  |  |
| 35 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | -2,460 | 40,18 | -98,84 |
|  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce napodhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*(0,72+0,10) |  | 2,460 |  |  |
| 36 | K | 763131721 | SDK podhled skoková změna v do 0,5 m | m | -3,000 | 317,00 | -951,00 |
|  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00 |  | 3,000 |  |  |
| 37 | K | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | -2,400 | 38,03 | -91,27 |
|  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce napodhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*(0,70+0,10) |  | 2,400 |  |  |
| 38 | M | 28329276 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň -třída E) 140g/m2 | m2 | -2,640 | 36,10 | -95,30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PP |  | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,40 \*1,10 |  | 2,640 |  |  |
|  | 39 | K | 763131752 | Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu | m2 | -2,100 | 56,86 | -119,41 |
|  |  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce napodhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | EPS tl.3cm |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | N4 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,00\*0,70 |  | 2,100 |  |  |
|  | 40 | M | 28375931 | deska EPS 70 tl 30mm | m2 | -2,142 | 53,70 | -115,03 |
|  |  | PP |  | deska EPS 70 tl 30mm |  |  |  |  |
|  |  | P |  | Poznámka k položce:□ lambda=0,039 [W / m K] |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,10 \*1,02 |  | 2,142 |  |  |
|  | 41 | K | 763131761 | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě | m2 | -2,460 | 77,47 | -190,58 |
|  |  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | N4 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,00\*(0,72+0,10) |  | 2,460 |  |  |
|  | 42 | K | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce vobjektech v do 6 m | t | -0,096 | 1 344,05 | -129,03 |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových,sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovenýz hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50m v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |
|  |  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0,00 |
|  | 43 | K | 784161111 | Bandážování rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m | m | -4,850 | 60,16 | -291,78 |
|  |  | PP |  | Bandážování (materiál ve specifikaci) rohů stěn v místnostech výšky do 3,80m |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,85\*1 |  | 1,850 |  |  |
|  |  | VV |  | N4 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,00\*1 |  | 3,000 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,850 |  |  |
|  | 44 | M | 59030680 | páska ze skelných vláken pro SDK | m | -5,093 | 1,00 | -5,09 |
|  |  | PP |  | páska ze skelných vláken pro SDK |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,85 \*1,05 |  | 5,093 |  |  |
|  | 45 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborněotěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -2,830 | 94,87 | -268,48 |
|  |  | PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,10\*2)\*1,85 |  | 0,370 |  |  |
|  |  | VV |  | N4 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,00\*(0,72+0,10) |  | 2,460 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,830 |  |  |