Technologiský postup pro práce chodba 1. a 2.patro :

* demontáž pomocí strhovacího stroje Janser a likvidace stávajícího linolea
* přerušení styku linoleí v části dveřního vstupu
* brus starých lepidel z podkladu betonu vč. vysátí
* penetrování plochy
* montáž dilatační pásky ke stěně
* aplikace nivel. stěrky
* brus plochy – jemný vč.vysátí
* montáž linolea lepením
* montáž obrubových žlabů lepením
* montáž vytahovaného soklu
* sváření spoje linolea – svářecím drátem
* montáž přechodových lišt