Elektrická pekařská pec Retigo DM8
DĚLI
MASTER
Pekařská pec
DeliMaster 8

LM

Unikátní vlastnosti		
Q	6	
Multi Bake £r Cook	My Děli Controls	
$ pekařskými pecemi Del Master máte .listncj le výsledek pečení ti vaření bud* vidy skvélý. Připravené pokrmy mají perfektn barvu jsou šťavnaté, křupavé a zdravě připravené t minimem přidaného tuku-'	Nej^ednocsušti ovládáni na trhu Vam šetři tas a umožni rychle a Jednoduke nastavit, co potřebujete Displej reaguje perfektní i kdy : máte mastné ruce nebo pracujete
V rukavicích Hiavn: menu si mirrete přizpůsobit	
0	á	
Děti Design	Smart Investment	
Pekařské pece DeltMesttt Vám riábiil
tkvéiou kombinaci funkčnosti.
výborné ergonomie a atraktivního vzhledu.
To vte s důrazem na bezpečnost a hygienu	S pekařským i pecemi ĎetiMaster ielftte pemze každý den Prokazatelné najnižíi spotřeba energie vody a mrké náktady na automattekn myti Vám la- i-i*i rychlou nawatnost invest see	

VYBAVENI
PečemYVařeni
Motty vzdech 5 i - S /j C
•	HofřfcinavjřtýrufcíK 5C - í*>. i Vatou-vM?»sn - JWT,
Nátlfik a í*in* mk Nástřik	r-n~*iv> fvviwbr •
(Uf y Metá M WaíPň IV* PíUU Ittetbují Oc pfOduKU JťOa ai ták zajijate. tt p-íítrc tovrJc na po*«3>* Mwp9*« •* rtř*M vwtilf s9®o»w dr.'jTa tlačná
V»W..*p*é#c*;> pfM rycvr - s*rn '.'fr f »rir«
fcsw-vani tAsuvu moinsjt nasta.it Vím, ‘os o-c- každý zato-
•	AHC lAxIitc Hutnidiy Coiu/ut! “ Ki1utmlri» it^Jnc (Hlstcatí (a-j vynajít! výslKAy tf( m/.-ďert
p-nkfoUf system vyv«a(Ucy skví* tystedhy vjfwi * paře av « ttflwsHwňovímu pw.VHfřw vody v irrtesMrsflTfmtecielnéw »yrnénAu Zituwy n«ď*í bezpečnější spcthodlnéj*,: r r*w asptfranMWwtw
tapSi YthJťt* *uf<i el* dú&tycft 8rtMronacl.it! M> uať»i>i*ni;
■	R»gifr*'r«t,ft>*^*«»t5TH5 - pochnejlt* V";f pc*«nO * árjtMnttrvr Dcc.ta f varvoI »*ec encsí pt- pěprovt «lkýdh #jsu potisvsn
■	MitkMcpfotr*' <r*f*ni - riži' váhoví ztrífy »pši tHí
■	Cerak If Mold r<~	padaniřvaíeib »iítr>rnjl • ly pítqáti du iart
vKPíJvam
-	Gotten Touch (feítvWrt byv* i H uplrtůa ttttirn iedncltů tWlOcb
-	Automate! ý Ff*dBhř*>«.'zchlazeni cr» ter^cey > irt7;rr- ' tmi
(K&M&nar&u VíOtifu
Souj-vaSt Suknu SMřiliZit* KerifKevattl.Uříni ',p*ci&t pn j j ii
pn? me<fc»ff<i grtslřsmorv^i
Deli Touch Controls Ovládání
•	9" 4Hf4e| rtrrtoíni přetoč jfřdrv^^h# * rttrtvnloAJdan MyDcIiCoKfOh řrtÁfliSW pfltpitto&ortiIWV rie potffefcnS ni h-íťTi vvljr^mvtí
•	Dotykový panel rants kron* pefteMné 1.1 v>:t podhůří I j mi fythixi odezvu. žadn* rtwctoreck* praky Sas ti a iikolech*
•	t*»> #n*T*9 -e.orvefttoiniiiftuwr^IvtKXlnc* tohncNjgfiate paíaizvarvěhc výiiecrt-J
•	b-bcdovi topícím banda bií R»(tkli bffdb. pí o pn-rioHm boniroiu tep&aty vjitPepokrmu
10 50 pragr-a n.i a 20 i reky
Pikbagramy Tcřnsil pr • • refí dadnich pilKig*arnu Ir »j;d*Ti:
prů&mtii
Fuseic* turn - Mit+ri programu «. lierr* irňimttm kl*n* byty Drovodory v wůM hu *»lisríítóřcn:
PoModrtch 10 -UKmaBcM mu p .uoantn il- tMítfJt fxoc*-,j
■	W j!lit*t.yir*5 orli*9-1- merfnoat prcrrxat « d«f»áýrr> v prúbitu peí£rt«’»i#c#»
Auíomái-tly Uír? - irtóáiwMt rapltfas#* odKiíán, iwn
•	[fblcigK - i.rt»y i přítel)*	tri- t-r-rxpv p- Mř+r »-; ? > ť -
pífino nu itipu-i
rtc*onoÍTř řj»s p»e*-.Kif'v**era j»{mjO <*-. pfi puiV * eurtwu v m řn.wi ifiE.it
Vybaveni
■	Tro^tKJnwřnfsWo - mrirr yí'> jnt ítp.t ’•«■•• w '.nt.-f er«?roir •: ?i.w prpvjfcra o -«-neyi tMr
•	Active C*a*ohtg - , t ■ -	•
vrrrlf a nteMncbe rntrýtr
ÓbflbXTsémy ventilátor	t-i r.-.rtíiíy < unv . r.-:-n,- I-i i :
■	>Cs»f.h.y rytW,* Od**K<f. r-o-nc kom.wy pop wy V	« kr»7>0W
há vu paifilt:v*r y c<JrIhťrrrtci syrítxm
? íyrřlaeh vswvtilatneu krrnřroU tsr fci* etrlrtvi • r r. !.-■ *
všttucm
•	lan Slep -cMt- • j»‘Mv*ni mít.V.-ru ?• *n	Irplr > r .r ,-•■•
ct«vfeni ct.«ria zatr í^m.íc c^-ářeni ot)sluř»/
•	T«o«-iri rartCIUr.uru - 1 a-u* / » &p& :«-Kiiníťí.r ,i
•	MwMHikl £*'; t J	. *.-«rini s»n»jf • tijUrr’i; ': n3>.t i
•	AIP 564 wrerovi o<e - tvairtm t*rer»* fruv«--v, r* >pv»- i#š—.*
pi>ricnavťM	).«« ilcert Dvcaiícm
■	hygmifUv wpny tn-oafor w řr*alrt*ny.*ni mitrnírm re>ír, . .jtjei* umítá
řmřkCáoju vodo
Odt*F.=«u drtin i VSTiČk* Z*;t-yiá>ítsjnd».rUalZ a>«řt
•	Ova přirc-dy vody pro tměhisRcu a rerni »k£« nr <.
•	W53 I Water Savng^r*l*ml ip* mrt 5	icj-J;-.>. ■-'r * '> .■
t*F«'lrř; vyminit jaýsO ívI-ti nitrnt) ipatr«3U'ecs!Íf
•	Vyjímatelná dŤéky giKlror-id-sfe > -•■-jÉirrtr
Koncktivita
•	U6Bro?t*r*ni	[e«-i’ri./»>. -r . 1 :t; hor-rnerlrvTvjii
■	ftheervet'TAN - nvyrr- (Tjp-ywr r|r tr-« k .->e»7iv«.-*p**%
»iwir*iur/y pccililt?«c
. V i-ont-Birtst ycflwa-e scrřVÍ Cfi'J’aTWd ťk^.er »Tfí> »t MV?n • l
pruiitiírí iť hrt-ccr-
Provozní záznamy
•	HACCP Hiram/ ~ smúcA a aUn-ÍU MahrTi břťkj^.t í»rnia
. SCc-nplatT mn»TTf prove meh -jdzíati
Servis
•	SuralšM * diagmntttíir íyítdm AJM>4 till. HA -<>'■ -:l tf«« r ítt/t
Volitelné vybaveni
» Opař n* oteMtanl tíveíf
•	eezpei:rK>?tnm»“fran.ihe*n
> Pr rojem n* svMťw wn-mtieutt sc-ct/eí?* * W. tne ke tne* gte
Volitelné příslušenství
DID PflOPfEň *jnítr»
S l DM. BpodStJfrtC s áapacTcu 50 * ON 6UQ‘4CO
ST-DK & CS|»dtM«ar t tep*utev 8 1* CN SOŮMOC rj hí>»éř*A;l>
VISION «MT kr^rtnruačrr- dlgvdaí
ON adfcní-r íw> 1 * GN 1 'I
visioesí OVM ol«jo*4 pittfe
VISION SMCKEF lídtita
CfAýíišouADoei c«r«u pmjvl6tc»;f iipuavht voct
lfc( HNICKÁ DA1A
Modul	OM8	|	
T«p«Tf, yarol	liěatiat	
V^rmřwt,	Ihj^birV	
C.»t»C*í		
n<ř.:ioí prostor	íJŠřmŽ	
6:x%*í rásuvú	RL! rrm	
nozityiřy íSuVUbJ	*53J «. l'j'i€ «. 92l 'nw	
Uahe	138 kg	
Cetkmy FfV.pr	íflť.kV»	
Tópefevphkim	tlMW	
	32 A	
»tópá,j«n	3N -/380 41SVř5C'^C Mi	
HwCnwt	iJi.-?-3iA«	
?‘iýúiu -odyťodprtdu	C 3í4rWtřrti	
Teplot*	■ SSíí - ÍČ»&	
r* -YÍMOSTI Stí-	!AV PiKAfiSKYC w PEC >	
I	SřfOíhV *trttjr	Vřtítri	í	
DM &	DM5	
|	DeltPiatdtff	DM0	

	_ =	f	-	•• -			
			IS
•		—	1
d
cS
'
i	|	
								
y*	D u	• it 	 9 sr i»	j era	c"
r	atji.sa	^
IK ikJJp:	„	*	
a