|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název položky | Specifikace | Jednotka | Počet jedn. | Cena za jednotku (bez DPH) | Cena celkem bez DPH | Nabídnutý typ zařízení |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **OZVUČENÍ PROMÍTÁNÍ A KONFERENCE** |  |  |  |  |  |
| **Kino reprosoustava** | kino reprosoustava, dvoupás.syst.,15"+1",250W,99dB,40Hz-20kHz,90°x40°,8Ohmů | ks | 3 | 19 011,00 Kč | 57 033,00 Kč | jbl 3677 |
| **Subbasový kino repro** | subbasový kino repro, 1x18", 300W, 8 ohmů, hloubka max 38cm | ks | 1 | 19 101,00 Kč | 19 101,00 Kč | JBL 3635 |
| **Surroundy** | surround, dvoupás.systém, 150W, 8"+ 1" kalota, THX, bez držáků | ks | 8 | 5 925,00 Kč | 47 400,00 Kč | JBL 8320 |
| **Nastavitelný nástěnný držák pro surroundy** | nastavitelný nástěnný držák pro surroundy, možnost naklopení a natočení | ks | 8 | 813,00 Kč | 6 504,00 Kč | jbl 2516 |
| **Kompaktní stolní referenční monitory** | Příposlech \_Kompaktní stolní referenční monitory, výkon: 60 W, repro: 4.5/0.75", Max. SPL: 104 dB, barva: černá, pár | ks | 1 | 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | JBL 1 Series 104 |
| **Výkonový zesilovač 8 x 160 watt** | výkonový zesilovač 8 x 160 watt @ 4Ω, 8Ω, 70V a 100V na kanál, interní DSP včetně crossoverů, EQ, delay, integrovaná wifi, LAN, možnost ovládání přes cloud, 1U, LCD displej | ks | 1 | 49 630,00 Kč | 49 630,00 Kč | LEA Professional Connect 168 |
| **Výkonový zesilovač 4 x 350 watt** | výkonový zesilovač 4 x 350 watt @ 4Ω, 8Ω, 70V a 100V na kanál, interní DSP včetně crossoverů, EQ, delay, integrovaná wifi, LAN, možnost ovládání přes cloud, 1U, LCD displej | ks | 1 | 36 093,00 Kč | 36 093,00 Kč | LEA Professional Connect 354 |
| **Blu-ray přehrávač** | Blu-ray přehrávač s ovládáním Ethernet LAN a RS-232C, USB/SD, HDMI, XLR, RCA 7.1 out, IR remote | ks | 1 | 7 952,00 Kč | 7 952,00 Kč | Tascam bd-mp1 |
| **DSP matice programovatelná** | DSP matice programovatelná, open architektura, 12 analog MIC/line Input, 8 analog Output, digitální audio sběrnice 48 kanálů, GPIO, RS232, LAN, indikátory signálu, limitace a fantomového napájení na předním panelu, 1U | ks | 1 | 40 606,00 Kč | 40 606,00 Kč | BSS blu 100 |
| **Rozšiřovací DSP modul na 8 výstupů** | 8 výstupů -1/2 rack, připojení přes digitální audio sběrnici s DSP maticí, včetně napaječe | ks | 1 | 12 629,00 Kč | 12 629,00 Kč | BSS blu bob |
| **Rozšiřovací DSP modul na 8 vstupů** | 8 vstupů -1/2 rack, připojení přes digitální audio sběrnici s DSP maticí, včetně napaječe | ks | 1 | 14 949,00 Kč | 14 949,00 Kč | BSS blu bib |
|  | **OZVUČENÍ ŘEČNÍKA - AUTORSKÁ ČTENÍ** |  |  |  |  |  |
| **Čelní reproduktory pro sál** | 100cm line array box, 16x2", 40°/15°x 150°, 80Hz-20kHz, 325W/800W/8ohm/100V, max SPL až 127dB, možnost přepínání šířky vyzařování a EQ, IP55, součástí je polohovatelný držák, černá barva | ks | 2 | 22 174,00 Kč | 44 348,00 Kč | JBL CBT 100LA-1 |
| **Výkonový zesilovač 4 x 350 watt** | výkonový zesilovač 4 x 350 watt @ 4Ω, 8Ω, 70V a 100V na kanál, interní DSP včetně crossoverů, EQ, delay, integrovaná wifi, LAN, možnost ovládání přes cloud, 1U, LCD displej | ks | 1 | 36 093,00 Kč | 36 093,00 Kč | LEA Professional Connect 354 |
| **Set ručního bezdrátového vysílače** | set ručního bezdrátového vysílače s dynamickou superkardioidní vložkou a přijímače v UHF pásmu, plně přeladitelný v celém pásmu, LCD na přijímači i vysílači, indikace stavu baterie na přijímači i vysílači, výdrž na 1xAA baterii až 8 hodin | ks | 2 | 11 306,00 Kč | 22 612,00 Kč | AKG WMS470Vocal/D5 |
| **Set ručního bezdrátového vysílače** | set klopového bezdrátového vysílače s dynamickou superkardioidní vložkou a přijímače v UHF pásmu, plně přeladitelný v celém pásmu, LCD na přijímači i vysílači, indikace stavu baterie na přijímači i vysílači, výdrž na 1xAA baterii až 8 hodin | ks | 2 | 12 638,00 Kč | 25 276,00 Kč | AKG WMS470 Presenter |
| **Dobíječka na mikrofony** | Dvojitá inteligentní nabíječka pro 2 vysílače (handheld i bodypack) | ks | 2 | 5 266,00 Kč | 10 532,00 Kč | AKG CU400 |
| **Instalační materiál** | Signální prvky a komponenty | ks | 1 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | soning |
| **WIFI prvky** | Wifi Router a wifi prvky | ks | 1 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | STRONG ROUTER1200S |
| **Instalační materiál** | Drobný instalační materiál | ks | 1 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | soning |
|  | **VIDEOPROJEKCE A PŘÍSLUŠENSTVÍ** |  |  |  |  |  |
| **Laser LCD video projektor** | Technologie: Laser, konstrast: 3000000:1, rozlišení: 1920x1200 (WUXGA) světelný výkon: 6500 ANSI, formát: 16:10.  SOLID SHINE Laser Phosphor Drive s LCD Optical Engine Terminály: HDMI IN: HDMI 19-pin x 2, LAN: RJ-45 x 1, 100Base-TX, 10Base-T, PJLinkTM Audio output: M3 x 1 Daylight View Basic DIGITAL LINK | ks | 1 | 100 500,00 Kč | 100 500,00 Kč | Panasonic PT MZ780 |
| **Držák projektoru** | Stropní držák projektoru,Professional,Teleskopický stropní držák na projektor 40-55 cm , do 20 kg | ks | 1 | 3 224,00 Kč | 3 224,00 Kč | VOGELS Stropní držák projektoru, teleskopický 40 – 55 cm |
| **Projekční plátno** | 500x375 cm - matt white, perforovaný povrch, skrytý rám, nosné nohy | ks | 1 | 44 500,00 Kč | 44 500,00 Kč | Divadelní služby Plzeň atyp dle podkladů |
| **Opona a výkryty** | Maskovací opona; 3,20m x 6,10m; samet 365g; řasení 100%; nehořlavá úprava; tkalouny, barva černá Horní maska; 6,00m x 1,55m; samet 365g; řasení 100%; nehořlavá úprava; suchý zip, barva černá Dolní maska; 6,00m x 0,60m; samet 365g; řasení 100%; nehořlavá úprava; suchý zip, barva černá Oponová kolejnice E-line; barva černá; motor ovládaný přes fázi; montáž strop Lišty pro uchycení horní a dolní kinomasky | ks | 1 | 108 950,00 Kč | 108 950,00 Kč | Divadelní služby Plzeň E-line atyp |
| **Montáž opony** | montážní a instalační práce opona a výkryty | ks | 1 | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | Soning |
| **Instalační materiál** | Drobný instalační materiál | ks | 1 | 5 800,00 Kč | 5 800,00 Kč | Soning |
| **Doprava a manipulace** | Doprava a manipulace + technika pro montáž | ks | 1 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | Soning |
| **Silové ovládání opony** | Silové ovládání opony a řízení | ks | 1 | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | Soning |
| **Signální prvky pro projektor a přípojné místo pódim a levý roh zadní stěna** | **HDMI převodník HDMI - UTP -HDMI**  HDMI 1.4-CAT5 vysílač - CAT 5-HDMI 1.4 přijímač, přenos signálu od HDMI nebo DVI-D zdroje v plném rozlišení (audio - Ultra HD 4K x 2K a video 1080P Full HD) na vzdálenost pro FullHD min. 70 m, pro 4K vzdálenost 40m, pomocí jednoho CAT-5 kabelu a CAT-6 , stíněné konektory RJ45, vstupní i výstupní konektory HDMI typ A 19-pinů, zásuvka, blokování, minimální kmitočet při přenosu obrazu 300 MHz, maximální ixel clock min. 300 MHz, přenos IR ovládání, maximální spotřeba každé jednotky 10 W, rozměry max. 90 mm x 90 mm x 40 mm, možnost montáže na zeď. Podpora: HDMI 2.0,HDCP 2.2 and 1.4,12-bit Deep Color LPCM 7.1 audio, Dolby® TrueHD, Dolby Digital® Plus, and DTS-HD® Master Audio™,3DTV pass-through,CEC pass-through,Lip Sync pass-through,Bi-Directional IR extension ,HDBaseT™ technology | ks | 4 | 16 800,00 Kč | 67 200,00 Kč | Kramer WP-789T+TP-789R |
| **Automatický přepínač HDMI vstupů 4:1** | HDMI Switch 4: 1 Ultra HDMI 2.0 a HDCP 2.2 shoda, 18G 4K (60 Hz 4: 4: 4 - 18 Gb / s) Autoswitch s detekcí signálu Výběr pomocí přepínače | ks | 1 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | Koopman 4K HDR HDMI Switch, 4 Ports 4K 60Hz HDMI 2.0 Switcher Selector with IR Wireless Remote, Supports UltraHD Dolby Vision, 4:4:4, High Speed(Max to 18.5Gbps), HDR10, HDCP 2.2 & 3D |
| **HDMI křížový přepínač** | **Maticový 4K přepínač video a audio signálu -** min. 4x vstup HDMImin. 4x výstup HDMIovládání alespoň RS232, Ethernet, IR ovládací tlačítka na čelním panelu a LED display s indikací aktuálního stavu (LED/displej atp.) podpora Protocol 2000 a Protocol 3000 standardní 19'rack velikost paměť pro předvolená nastaveníkompatibilní s HDCPMax. EDID , audio a routing selekce Podpora HDMI - Podpora HDMI pro prostorový zvuk Deep Color, x.v.Color ™, Dolby® TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD® a lineární PCM 7.1.3D | ks | 1 | 68 000,00 Kč | 68 000,00 Kč | Kramer VS-44HN |
| **Přípojné místo v režii** | **Přípojné místo v režii** Elektricky ovládané výklopné/otočné přípojné místo elektrických datových a AV bodů (2x el. zás. 230V, 2x data (RJ-45), 1x VGA, 1x HDMI, komponentní video, 2x audio 3,5 jack, USB 2.0), montáž do pracovního stolu, přesah nad desku stolu max. 10 mm, otáčení AV slotu panelu eletrickým motorem s bezpečnostní spojkou, fotobuňka bránící otočení v případě, že je v zásuvce zastrčen kabel. | ks | 1 | 5 548,00 Kč | 5 548,00 Kč | Vault-btcz-043 |
| **Přípojné místo pro řečníka a v hledišti** | Přípojné místo v pódiu 1x HDMI,1x230V, 1x audio 3,5 Jack | ks | 2 | 2 600,00 Kč | 5 200,00 Kč | soning |
| **Řídící systém pro AV techniku a silové ovládání kino techniky** | Centrála řídícího systému pro ovládání AV techniky min. 8x programovatelné relé, min. 8x obousměrný RS232 port, min. 8x ovládací vstup (analogový/digitální), 8x víceúčelový I/O port ,HDMI output pro OSD(volitelně RS-485/IR/PWR), 8x IR výstup, USB (min. 2x host mode) a ethernet, vstup pro připojení 433 MHz a 2,4 GHz bezdrátových modulů, centrála je integrovaná do řídíciho systému učebny a zajišťuje ovládání všech AV komponentů. | ks | 1 | 43 461,00 Kč | 43 461,00 Kč | RTI XP-8v Advanced Control Processor |
| **Dokovací stanice pro tabelet IOS** | Motorizované vyjmutí 10,2" tabletu  Vysoce kvalitní tvrzené sklo odolné proti poškrábání. Instalace vodorovně nebo svisle pod omítku Ochrana iPadu proti krádeži odstraněním iPadu chráněného kódem. Integrovaný řídicí procesor. Inteligentní správa baterie prodlužuje životnost baterie iPadu. K dispozici v černé nebo bílé barvě | ks | 1 | 34 100,00 Kč | 34 100,00 Kč | iRoom Motorized In-Wall Docking Station |
| **Tablet 10.2" pro ovládání sálu s IOS** | Tablet - displej 10,2 " 2160 × 1620 Retina, Apple A12 Bionic, interní paměť 32 GB, Wi-Fi, Bluetooth, webkamera 8 Mpx + 1,2 Mpx, výdrž baterie až 10 h, hmotnost 469g, Lightning, iPadOS | ks | 1 | 8 590,00 Kč | 8 590,00 Kč | iPad 10.2 32GB WiFi, |
| **Otočná kamera pro sál** | PTZ otočná IP kamera - 2 Mpxobjektiv: 2.7mm / 105.6° - 8.1mm / 35.2° rozlišení: IP 2 Mpix (1920 x 1080) dosvit IR: 15m napájení: 12V / PoE rozměry: průměr 128mm × 63mm další: záruka 36 měsíců - otočná PTZ kamera | ks | 1 | 6 787,00 Kč | 6 787,00 Kč | Dahua SD1A404XB-GNR |
| **Nahledový monitor 28"** | LCD monitor 4K 3840 × 2160, IPS, 16:9, 4 ms, 10bit, 300 cd/m2, kontrast 1000:1, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, sluchátkový výstup, repro, VESA | ks | 1 | 6 873,00 Kč | 6 873,00 Kč | 28" Philips 288E2A |
| **Otočný držák** | Otočný držák na zdi prop náhledový monitor | ks | 1 | 544,00 Kč | 544,00 Kč | Soning |
| **HDMI Mixážní pult HVS0401 | AV MATRIX** | 1080p60 videomixér - live střižnavstupy 1-3 HDMI, 4 HDMI / Display portvýstupy: 2×HDMI PGM,1×HDMI multiviewMulti-format & Scaler na vstupuUSB přenos videa do počítače pro živé streamování, v počítači se tváří jako webkameraAuto/ Cut transitions a Mix / Fade / Wipe efektyfunkce PiP s nastavitelnou velikostí a pozicíAudio vstupy:2x mikrofonní vstupy 3.5mm jack | ks | 1 | 11 975,00 Kč | 11 975,00 Kč | AV MATRIX HVS0401 |
| **Výsuvný dvouplášťový rack** | AV Rack výsuvný 2 plášťový rack s výsuvným a rotačním mechanizmem výška 37RU , 83,52 cm Hloubka ,194,59 Výška ,Únosnost UL 340,19 kg .Skříň hostitele lze předinstalovat na místě, Odnímatelný rám stojanu lze integrovat a do vybavení testovat mimo pracoviště .K vysunutí a otočení není nutné žádné další příslušenství Inženýrské větrání je optimalizováno pro pasivní řízení teploty Rackový rám je vybaven integrovanými spojovacími body pro správu kabelů K dispozici jsou 4 ”laserové knock-outy pro průchod kabelu a připojení více stojanů.Standardní přední a zadní 10-32 závitový zábradlí s vyznačenými mezerami | ks | 1 | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | Middle Atlantics AXS-37-26 |
| **Vybavení racku** | Silové vybavení racku a kabelový management a příslušenství | ks | 1 | 5 200,00 Kč | 5 200,00 Kč | soning |
| **Multimediální PC** | Multimediální PC mini PC prcesor i7, disk 16Gb,grafická karta qautro Invidia | ks | 1 | 24 454,00 Kč | 24 454,00 Kč | LENOVO PC ThinkStation, i7, Nvidia Quadro |
| **Záložní zdroj** | Záložní zdroj \_ Výstupní výkon 1500 VA ,Výstupní kapacita 1200 Watt Architektura UPS line-interactive,Max. čas nutný k přepnutí na provoz z baterie 10 ms,Počet a typ zásuvek s funkcí záložního zdroje 4 x IEC320 C13 (10A),Počet a typ zásuvek pouze s přepěťovou ochranou 4 x IEC320 C13 (10A) Vstupní konektor IEC320 C14 (10A),Doba zálohování při zatížení 100% 8 min Doba udržení pro zatížení 50% 20 min,Rozpětí napájení na vstupu pro hlavní provoz 220-240 V,Studený start Ano,Automatická regulace napětí (AVR) Ano Sinus vlna při bateriovém provozu Ne,Komunikační port USB Ochrana datové linky RJ11 - modem/faxová linka, xDSL,Signalizační LED diody LCD displej,Zvukové výstrahy práce na baterii,Typ počítačové skříně 19" rozvaděč - rack | ks | 1 | 5 074,00 Kč | 5 074,00 Kč | Gembird UPS-RACK-1500 |
| **Indukční smyčka pro první řadu** | Elektronika pro induční smyčku - centrála, Zesilovač pro indukční smyčku ( norma iEC60849), bezdrátový přenos audio signálu pro nedoslýchavé,min . 2 audio vstupy Line / mic , výstupní výkon pro pokrytí až 450m2,proudově řízená smyčka,automatická regulace výkonu, CE certifikace pro indukční smyčku | ks | 1 | 16 987,00 Kč | 16 987,00 Kč | Univox PLS-X5 |
| **Silové ovládání světel v sále - scénářové tlačítka** | Silové ovládání opony, světelv hledišti,scénářové tlačítko, světené scény 1-4 | ks | 1 | 6 200,00 Kč | 6 200,00 Kč | RTI RK1-8+ |
| **IP Player 4K - pokladna a chodba** | 4K IP Player Standardní I / O přehrávač  dekódování videa jednoho videa 4Kp60 nebo dvou videí Full HD současně a podporuje obsah Dolby Vision, HDR10 a HLG. Zahrnuje standardní I / O balíček Gigabit Ethernet, GPIO, IR, analogový / digitální zvuk a rozhraní M.2 SSD PCIe. | ks | 1 | 16 446,00 Kč | 16 446,00 Kč | Brightsign XD234 |
| **Uvítací informační display 55" 24/7 včetně držáku** | Informační display pro vstupní halu - 55" LCD panel 4K, 24/7 antivandal | ks | 1 | 25 779,00 Kč | 25 779,00 Kč | SAMSUNG QB55R |
|  | **SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ** |  |  |  |  |  |
| **Výkonný a tichý LED Fresnel reflektor** | Výkonný LED projektor, jako zdroj světla využívá 230W bílou LED, se kterou dokáže plně nahradit klasický 8“ Fresnel reflektor osazený 2kW žárovkou. Motorizovaný zoom zaručuje plynule měnitelný vyzařovací úhel 27°–68°. Měkký charakter světla s vysokým CRI a volitelnou PWM je vhodný také pro TV studia. Dokonalé stmívání slibuje dimmer se 16bitovým rozlišením a čtyři volitelné stmívací křivky. Zařízení je kompatibilní s DMX i RDM. | ks | 4 | 25 325,00 Kč | 101 300,00 Kč | CHAUVET PROFESSIONAL OVATIONF265WW |
| **Klapky 7,5" pro fresnel projektor** | divadelní klapky | ks | 8 | 1 370,00 Kč | 10 960,00 Kč | CHAUVET PROFESSIONAL OVATION F 7.5″ BARNDOOR |
| **Otočná hlava** | Výkonné svítidlo s pohyblivou hlavou vybavené 150 W LED | ks | 2 | 19 703,00 Kč | 39 406,00 Kč | Chauvet Intimidator Spot 375Z IRC |
| **Fresnel reflektor** | LED reflektor, světelný zdroj: 9 LED (WW) 10 W, teplota barev: 3199 K, rozsah zoomu 21 ° až 83 °, 16-bit stmívač | ks | 2 | 17 250,00 Kč | 34 500,00 Kč | CHAUVET PROFESSIONAL Ovation F-95WW |
| **Klapky 6,25" pro fresnel projektor** | V2 divadelní klapky | ks | 2 | 690,00 Kč | 1 380,00 Kč | CHAUVET PROFESSIONAL OVATION F 6.25″ BARNDOOR |
| **Příslušenství** | Jistící lana 787 mm / 4mm | ks | 18 | 99,00 Kč | 1 782,00 Kč | CHAUVET DJ CH-05 SAFETY CABLE |
| **Úchyty** | Clamp pro 50mm truss, nosnost 150 kg | m | 18 | 265,00 Kč | 4 770,00 Kč | CHAUVET DJ CLP15N |
| **DMX** | DMX splitter 8-kanálový, přepínatelné 2 vstupy | ks | 1 | 5 436,00 Kč | 5 436,00 Kč | CHAUVET DJ DATASTREAM 8 |
| **Příslušenství** | Safety Cable with threaded carabineer - 787mm in length - 4mm diameter | ks | 18 | 99,00 Kč | 1 782,00 Kč | CHAUVET DJ CH-05 SAFETY CABLE |
| **PAR světla RGB** | 12x10W LED RGBAW+UV reflektor, USB wireless | ks | 8 | 6 381,00 Kč | 51 048,00 Kč | CHAUVET DJ SlimPAR Pro W USB wireless |
| **Světelný pult** | Ovládání pomocí řídícího systému .Založené na ikonové grafice smart phonů s podporou gest.Intuitivní rozhraní dovoluje jednoduché ovládání všech atributů svítidel.Podpora gest „sevření“ a „rozevření“ pro zoom a rolování.Aplikace pro dálkové ovládání je identická s aplikací na displeji konzole, může se tedy snadno přecházet z jedné na druhou.Fadery Playback.Samostatný fader Grand Master.Samostatná sekce CueStack Control.Jeden fader Cue Stack a dva fadery Chase.Playbacky kompatibilní se zaměřením na MagicQ.Fadery Fixture.Fadery pro ovládání Intenzit.Tlačítka Flash.Režimy Fixture, Group a Cue.RGB LED ukazují právě aktivní režim / stav.20 faderů Fixture | ks | 1 | 56 160,00 Kč | 56 160,00 Kč | ChamSys QuickQ 20 |
| **Kabeláž pro světelný pult** | DMX kabel průměr 4,2 mm, obal FRNC, černý | m | 60 | 32,00 Kč | 1 920,00 Kč | soning |
| **Uchycení světel** | Boční kotvící konstrukce pro uchcení scénických světel po bocích sálu | ks | 2 | 6 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | Soning |
| **Příslušenství pro signální rozvod** | Konektory, spojky, redukce a další instalační materiál | ks | 1 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | soning |
| **SLUŽBY** | | | | | |  |
| **Přípravné práce** | Technická příprava zakázky | kpt | 1 | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | soning |
| **Montáž a integrace** | Montážní a instalační práce | kpt | 1 | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | soning |
| **Programování** | Programování řídícího systému | kpt | 1 | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | soning |
| **Zaškolení** | Zaškolení obsluhy | kpt | 1 | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | soning |
| **PD AV techniky** | Projektová domumentace skutečného provedení AV technika | kpt | 1 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | soning |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Cena celkem za dodávku a montáž bez DPH** | |  |  |  | **1 543 794,00 Kč** |  |
| **Celkem DPH21%** |  |  |  |  | **324 196,74 Kč** |  |
| **Cena celkem za dodávku a montáž s DPH 21%** | |  |  |  | **1 867 990,74 Kč** |  |