**Příloha Smlouvy č. 1 - technická specifikace**

Pracovní desky stolů budou s antistatickým povrchem o rozměrech 2000 x 800 mm a tloušťce 25 mm s rozměrovou tolerancí +- 10 %.  
Stoly budou mít odkládací polici.  
Všechny elektrotechnické moduly budou jednoduše integrované do přístrojové nástavby.  
Každý stůl bude mít implementované svítidlo LED pro osvětlení desky pracovního stolu.

část 1:

4 shodné laboratorní stoly s elektrotechnickými moduly (3f centrální vypínač s jištěním B 16 A a stop tlačítkem, třífázová zásuvku s jističem B 3x10 A, DC stabilizovaný zdroj 30V/10A, AC regulovatelný zdroj 230V/1A, digitální dvoukanálový osciloskop s barevným displejem, čtyři 1f zásuvky (nebo dvě dvojzásuvky) jištěné vlastním B 6 A jističem, na každé stojně modul jednofázových zásuvek 230V (minimálně 3 ks)).

část 2:

10 shodných laboratorních stolů s elektrotechnickými moduly (3f centrální vypínač s jištěním C 16 A a stop tlačítkem, třífázová zásuvku s jističem C 3x16 A, DC stabilizovaný zdroj 40V/10A, AC regulovatelný zdroj 230V/2A, digitální dvoukanálový osciloskop s barevným displejem, čtyři 1f zásuvky (nebo dvě dvojzásuvky) jištěné vlastním B 10 A jističem, na každé stojně modul jednofázových zásuvek 230V (minimálně 3 ks)).

**Podrobný technický popis, viz jednotlivé listy přílohy**