TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Infotabule

* Stejná výrobní parametry pro infotabuli s mapou i pro infotabuli k broukovišti
* Materiál: dřevo – akát
* Výška 2m
* Se stříškou
* Kotvení: pomocí betonové patky min. 40 cm v zemi
* Potisk: debond 3-5 mm / samolepka
* Formát: 1200 x 900 mm
* Grafika: dodá zadavatel do dohodnutého termínu



Lavička

* S opěradlem
* Rozměry DxŠxV - 1800x665x765 mm / 60 kg
* Provedení kovových částí: RAL 9006
* Dřevo: akát
* Kotvení: pomocí betonové patky min. 40 cm v zemi



Odpadkový koš

* Materiál: dřevo – akát
* Koš bude připevněný na akátovém kůlu
* Výška akátového kůlu za košem: 130 cm
* Vrch koše bude ve výšce cca 110 cm, spodek pak cca 30 cm nad zemí
* Výška koše: 80 cm
* Průměr koše: 45 cm
* Objem: 50L
* Pozinkovaná a vyjímatelná vložka s rukojetí k vytažení
* Kotvení: pomocí betonové patky min. 40 cm v zemi



Houpací síť


* Věková skupina:3+
* Rozměry [m]: 4 x 1 / výška 2,2 m
* Kotvení: pomocí betonové patky min. 40 cm v zemi
* Dopadová plocha: v souladu s ČSN EN 1177





Lehátka

* Provedení kovových částí: RAL 9006
* Dřevo: akát
* Rozměry: určené pro dospělého člověka
* Tvar: oblý - kopírující svah
* Kotvení: pomocí betonové patky min. 40 cm v zemi



Umístění





Houpačka

**Výkopy pro základové patky**

A - 500x700 mm, hl. -0,8 m (4x)

Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat betonem C16/20, horní hrana -0,2 m pod finál, úrovní dopadové plochy.

Objem betonu min. 0,85 m3.

Hrazda

**Výkopy pro základové patky**

A - 450x450 mm, hl. -0,8 m (4x)

B - 300x300 mm, hl. -0,8 m (1x)

Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat betonem C16/20, horní hrana -0,2 m pod finál, úrovní dopadové plochy.

Objem betonu min. 0,55 m3.

Souřadnice

Legenda -1. etapa

HOUPAČKA

stromy navržené

parkový trávník

lesoparku

v vodní nádrže Hr/

v Kroměříži (1/18)

stromy stávající porosty stávající

