Cenová nabídka natěračských prací 
Zhotovitel:
Marian Mahďák MALÍŘ-NATĚRAČ ..................
IČO: 03881903 
DIČ: CZ9001264503 Nejsem plátce dph Objednatel:
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace 
Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták 
IČ 70850917 
Kalkulace nátěrů na historické budově ve Fryštáku 
Natíraná konstrukce je většinou v hodně nepřístupných místech a její kvalita je hodnocena vizuálně ze země(na většinu nátěru budou potřeba žebříky,lešení,plošina na autě) 
Plochy jsou většinou vyřezávané a tím se prodlužuje čas na natření m2 
-nátěr se přebrousí, v případě nutnosti opálí,zbaví prachu,čisté dřevo se napustí tungovým olejem,nazákladuje Herbolux Grund,potmelí( Jemný tmel FEW bílý dvousložkový polyesterový rychle brousitelný tmel) a dvakrát zalakuje HERBOL - Venti 3 Plus dle odstínu RAL 3011 a RAL 1015 
Cena: 
80m2x700Kčm2 Lešení+plošina 
56000 Kč 25000 Kč 
Celkem: 
81 000 Kč 
Vážený..............
na základě Vaší poptávky a dnešního rozhovoru Vám zasílám návrh na řešení renovačního nátěru dřevěných konstrukcí památkově chráněného domu. Podobný postup je roky prověřen na různých stavbách v celé ČR, příkladem Pustevny (objekty Maměnka a Libušín), zámek Lednice, zámek Rájec - Jestřebí, hotel Alexandria Luhačovice, Ústavní soud v Brně a mnoho dalších (viz www.herbol.cz v sekci reference). 

Příprava povrchu: 
Soudržný a plně přilnavý nátěr lehce přebrousit smirkovým plátnem zrnitost cca 200 - 300. Poškozené, zvětralé a jinak nesoudržné nátěry je nutno kompletně odstranit, opálením nebo obroušením. Pokud konstrukce obsahuje části úplně bez nátěru, poškozené zamodráním, kde dřevo je již poškozené povětrnostními vlivy - je nutno dokonale obrousit horní mrtvou vrstvu dřeva. 
Po zbroušení provést dokonalé odstranění prachu a jiných nečistot cizího druhu. 
Dřevo nesmí být poškozenou hnilobou! (případné napadené části nutno repasovat). Dřevo nesmí být mokré! (max.objemová vlhkost dřeva do 20 %) 
Nátěry:
1) Velmi dobře soudržný a nepoškozený stávající nátěr, pouze povrchově sprášený (vliv UV): 
2 x email: HERBOL - Venti 3 Plus, odstín dle specifikace, ředit ředidlem V 40 do max. 5 %, nanášet nejlépe štětcem 
2) Soudržný nátěr, místně poškozený až na dřevo: 
1 x základ: HERBOL - Herbolux Grund, bílý, podetřít zejména místa kde je stávající nátěr poškozený až na dřevo, zbytek konstrukce stačí přetřít hodně na ředěným, až do 15 % V 40 základem, nejlépe štětcem 
tmelení: v daných místech je možno větší nerovnosti tmelit tmelem PAINT SYSTEM - Jemný tmel FEW bílý (dvousložkový polyesterový rychle brousitelný tmel) 

2 x email: HERBOL - Venti 3 Plus, odstín dle specifikace, ředit ředidlem V 40 do max. 5 %, nanášet nejlépe štětcem 
3) Holé obroušené dřevo: 
1 x napouštění: COLOREX - Čínský tungový olej, transparentní, neředit, nanášet štětcem (pronikne hluboko do dřeva) 
1 x základ: HERBOL - Herbolux Grund, bílý, ředit ředidlem V 40 do max. 5 %, nanášet nejlépe štětcem 
tmelení: PAINT SYSTEM - Jemný tmel FEW bílý (dvousložkový polyesterový rychle brousitelný tmel) 
2 x email: HERBOL - Venti 3 Plus, odstín dle specifikace, ředit ředidlem V 40 do max. 5 %, nanášet nejlépe štětcem 
Odstíny vrchního emailu: RAL 3011 a RAL 1015 
Naše reference:Zámek Lešná,kostel v Trnavě,Restaurace a hotel Tuskulum v lukově,právě provádíme nátěry dřevěných kci na kostele v Lukově 
S pozdravem Marian Mahďák 
........
....................................................................................