|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Příloha č.1 |  |
| **Technické podmínky dodávky** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **1 ks příkopové rameno pro VHP Frýdek - Místek** | ***minimální požadavek*** | ***nabídka*** |  |
| profesionální příkopové rameno s mulčovací hlavou | ano | ***ANO*** |  |
| paralelogramová konstrukce ramene | ano | ***ANO*** |  |
| tuhá a odolná konstrukce zaručující dlouhou životnost při práci v náročném terénu | ano | ***ANO*** |  |
| agregace do zadního tříbodového závěsu dále uvedených traktorů Zetor Proxima PLUS 100, které má zadavatel k dispozici | ano, agregace ramene je možná | ***ANO*** |  |
| max. pracovní dosah ramene od středu traktoru | 4,5 - 5,0 metrů | ***ANO*** |  |
| boční plazy mulčovací hlavy | ano | ***ANO*** |  |
| protinárazová pojistka ramene |  | ***ANO*** |  |
| pracovní adaptér - mulčovací hlava, pracovní záběr min. 120 cm, multifunkční - možnost použití různých typů pracovních nástrojů (nožů) | ano | ***ANO*** |  |
| rotor vybaven oboustranými kladivy | ano | ***ANO*** |  |
| plovoucí poloha mulčovací hlavy a ramene (kopírování terénu) | ano | ***ANO*** |  |
| ovládání - elektronické proporcionální joystickem z kabiny traktoru | ano | ***ANO*** |  |
| osvětlení v souladu s legislativou | ano | ***ANO*** |  |
| Technické osvědčení (potvrzující, že příkopové rameno jako samostatný technický celek vozidla se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích) včetně výpisu z technického osvědčení | ano uchazeč předá společně se strojem | ***ANO*** |  |
|  |  |  |  |