**Technické požadavky na tiskárny**

Možnosti tisku:

* Jednostranný
* Potisk karty „od hrany ke hraně“
* Rozšířený systém správy barev pro vyšší kvalitu tisku grafiky
* Integrovaný spořič barvicí pásky pro jednobarevný tisk

Rozlišení tisku......................................................................................................................................... 300 dpi

Rychlost tisku:

* Barevný (YMCKO) tisk
* až 190-210 karet za hodinu (jednostranný tisk)
* až to 140 karet za hodinu (oboustranný tisk)
* Monochromatický tisk
* až 600-850 karet za hodinu (jednostranný tisk)

Komunikační rozhraní........................................................................................................ USB and Ethernet

Kapacita podavače karet............................................. 100 karet (0,76 mm), nebo 300 karet (0,25 mm)

Kapacita výstupního zásobníku.................................... 100 karet (0,76 mm) nebo 300 karet (0,25 mm)

Zásobník odmítnutých karet........................................................................................... 30 karet (0,76 mm)

Akceptované karty:

* Velikost.................................................................... ISO CR80 – ISO 7810 (53,98 mm × 85,6 mm)
* Typ............................................................... PVC, komposit, PET, ABS a speciální lakované karty
* Tloušťka............................................................................................................ 0,25 mm to 1,25 mm

Paměť.............................................................................................................................................. 16 MB RAM

Rozměry (H × Š × V)........................................................................................................ 205 × 381 × 247 mm

Hmotnost................................................................................................................................................ 4.02 kg

Napájení....................................................................................................................... 100 - 240 V, 50 - 60 Hz

Pracovní prostředí:

* 15 °C to 30 °C
* Relativní vlhkost: 20 % to 65 % bez kondenzace

 Skladovací prostředí:

* -5°C to 70°C
* Relativní vlhkost: 20% to 70% bez kondenzace

příloha č. 1 k objednávce č.06746