|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **List - Specifikace – NÁŘADÍ II** |   |   |  |
|  | **Maximální NEPŘEKROČITELNÁ CELKOVÁ částka za list "Specifikace - NÁŘADÍ" vč. DPH je**  | **940.000,- Kč** |
| **Číslo položky** | **zboží** | **Počet jednotek** | **jednotka** | **specifikace** |
| 1 | automatické odizolovací kleště JOKARI | 20 | ks | pracovní rozsah (průřez) min. 0.2mm² - max. 6mm² . Pracovní rozsah (průřez) AWG - min. 24 - max. 10 Zadní (délkový) doraz (max.) 6mm Zadní (délkový) doraz (max.) 15mm Délka max. 165 mm Hmotnost max 95 g Určen pro Flexibilní vodiče a pásky  |
| 2 | Kleště Knipex štípací bokové | 40 | ks |  Materiál - vanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji, břity doplňkově induktivně zakalené, tvrdost břitů 62 HRC, Tvar - štíhlý tvar hlavy pro použití na těžko přístupných místech, s fazetou, Délka: max 180 mm Hmotnost: max 260 g, Hlava: chromovaná, Rukojeti: Izolované s vícesložkovými návleky, Norma izolací: IEC 60900 DIN EN 60900 ASTM F1505  |
| 3 | reproduktory k uzvučení učebny jack | 1 | ks | reproduktorová sestava s celkovým výkonem 60 W (např. 30 W subwoofer + 2x 15W satelity), frekvenční rozsah 55 Hz – 20 kHz, 3.5mm jack a RCA konektor. |
| 4 | Sada dílenských pilníků, 300 mm(např. PFERD 551 WR) | 1 | ks | 1112 300 mm H11132 300 mm H11142 300 mm H11152 SP 300 mm H11162 300 mm H1 |
| 5 | Sada dílenských pilníků PFERD 532 WR, 200 mm | 2 | ks | 1112 200 mm H21132 200 mm H21142 200 mm H21152 SP 200 mm H21162 200 mm H2 |
| 6 | Sada dílenských pilníků PFERD 533 WR, 200 mm | 1 | ks | 1112 200 mm H31132 200 mm H31142 200 mm H31152 SP 200 mm H31162 200 mm H3 |
| 7 | Sada dílenských pilníků PFERD 541 WR, 250 mm | 1 | ks | 1112 250 mm H11132 250 mm H11142 250 mm H11152 SP 250 mm H11162 250 mm H1 |
| 8 | Posuvné měřítko s hloubkoměrem 160/0,02 CSN 251238 CN | 5 | ks | ODPOVÍDÁ ZADANÝCH SPECIFIKACÍM. |
| 9 | Ocelové tenké měřítko 300 CSN 251125 | 10 | ks | ODPOVÍDÁ ZADANÝCH SPECIFIKACÍM. |
| 10 | Úhloměr obloukový 120 CSN 251613 | 2 | ks | ODPOVÍDÁ ZADANÝCH SPECIFIKACÍM. |
| 11 | Kružítko 200 CSN 255170 | 5 | ks | ODPOVÍDÁ ZADANÝCH SPECIFIKACÍM. |
| 12 | jehla rýsovací přímá 150mm 3025 KINEX | 15 | ks | ODPOVÍDÁ ZADANÝCH SPECIFIKACÍM. |
| 13 | Průbojník vel.1 ON 226170 | 5 | ks | ODPOVÍDÁ ZADANÝCH SPECIFIKACÍM. |
| 14 | Průbojník vel.4 ON 226170 | 5 | ks | ODPOVÍDÁ ZADANÝCH SPECIFIKACÍM. |
| 15 | Důlkovač 71 vel.5 ON 226196 | 30 | ks | ODPOVÍDÁ ZADANÝCH SPECIFIKACÍM. |
| 16 | Kladivo vrtací / sekací (např. Hitachi HiKOKI DH40MC) | 1 | ks | Vrtací průměr do betonu: do 40 mmVrtací průměr do oceli: do 13 mmVrtací průměr do dřeva: do 32 mmVrtací korunka průměr: 105 mmPříkon: min 1100 WattůPříklep: 7,1 J min. 7 JPočet úderů: min. 2800/min.Celková délka: 448 mm max 450 mmHmotnost:7,1 kg max. 7,5 kg |
| 17 | Adaptér SDS-MAX na SDS-plus 751006 | 1 | ks |  SDS-MAX na SDS-plus |
| 18 | Samoostřící sekací špice 400 mm SDS-MAX 751032 | 1 | ks |  samoostřící sekací špice 400 mm SDS-MAX |
| 19 | Samoostřící sekáč plochý 25X400 mm SDS-MAX 751033 | 1 | ks | samoostřící sekáč plochý 25X400 mm SDS-MAX |
| 20 | Rychlovyměnitelná závitořezná hlava S velikost R ⅜“  | 1 | ks | rychlovyměnitelná závitořezná hlava S velikost R ⅜ |
| 21 | Aku příklepová vrtačka (např. Makita HP 331 DSAE) | 1 | ks | Napětí: min 10 VHmotnost vč. akumulátoru: max. 1,2 kgTyp akumulátoru: Li-ionPříklepové vrtání: nePlynulé nastavení otáček: anoDoba nabíjení: max. 35 minKapacita akumulátoru: 2 Ah |
| 22 | Stavební pouzdro do příčky z SDK pro posuvné dveře | 2 | ks | 800x1970, Skládací stavební pouzdro SDK příčka 125 |
| 23 | Půdní schůdky 120x70 | 1 | ks | Provedení standard Umístění strop Víko jednoduché - surová dřevotříska tl. 1,6 cm bez povrchové úpravy Zateplení NE Požární odolnost NE Barva rámu bílá RAL Barva schodnic černá RAL + gavlanický pozink Atypické rozměry délka od 70 cm do 140 cm ; šířka od 50 cm do 100 cm Tloušťka stropu 50 cm Výška: podlaha - strop (standardní výška, tj. cca 265 cm) - možnost úpravy výšky 220 - 320 cm |
| 24 | Stavební led osvětlení | 1 | ks | Max. rozměr (d x š x v) 800 x 700 x 200Krytí : IP65 Typ světelného zdroje : LED výškově nastavitelný, vč. stativu Barvy světla: studená bílá Celkový světelný to:k 3600 lm Provozní napětí: 230V Výkon: 40W Barva světla : 4000K  |
| 25 | Elektrický šroubovák 570W(např. MAKITA FS4000 ) | 2 | ks | Pogumovaná protiskluzová rukojeť Zjednodušené nastavení hloubkového dorazu šroubovákuDlouhý napájecí kabel s ochranou proti poškození (4 metry) |
| 26 | Stavební led osvětlení | 1 | ks | Rozm. (d x š x v) 214 x 261 x 328 mm Max. rozměr (d x š x v) 220 x 280 x 340Typ světelného zdroje: LED Barva světla: studená bíláProvozní napětí: 230V / 14.4V, 18V Doba svícení : min. 480 minHmotnost: max. 2,5 kg  |
| 27 | Sada vrtáků SDS max | 1 | ks | SDS-MAX délka 600mm průměry 16,20,22 mm včetně adaptér "Beton"pouřití - železobeton, cihla, kámen  |
| 28 | pneumatické vrtací a sekací kladivo SDS-Max, 1550W(např. Milwaukee K750) | 1 | ks | Příkon: 1.550 WEnergie úderu: min. 11,5 J (podle EPTA-Procedure)Požadovaný vrtací výkon: do betonu - plným vrtákem do prům. 50 mm; tunelovým vrtákem do prům. 80 mm; vrtací korunkou do prům. 150 mmHmotnost: max. 8,5 kgkabel - délka min. 6mdoplňkové přímé madlo s fixací do několika polohANTIVIBRAČNÍ SYSTÉMFUNKCE MĚKKÝ PŘÍKLEP - elektronické snížení energie úderu pro použití při práci v citlivých materiálechMĚKKÝ ROZBĚH - elektronicky řízený rozběh, zpoždění dosažení maximálních otáček - přesný počátek vrtání i sekáníOMEZENÍ OTÁČEK NAPRÁZDNOSERVISNÍ SIGNALIZACE - při uřčité míře opotřebení uhlíků SIGNALIZACE PŘIPOJENÍ NA SÍŤ - signál, že stroj je pod napětím - nejrychlejší zjištění zdroje poruchy.HEAVY - DUTY KOVOVÁ PŘEVODOVKA - všechny součásti kovovéuloženo v odolném kufru |
| 29 | sada sekáčů  | 3 | ks | Set sekáčů SDS plus - plochý 20 mm, plochý 40 mm, špice, délka 250 mm |
| 30 | vrták 10mm pracovní délka 600m | 1 | ks | Vrták SDS-plus 4-břit 10x540x600mm |
| 31 | vrták 12mm pracovní délka 600m | 1 | ks | Vrták SDS Plus /12x600/550 mm |
| 32 | kufr s nářadím (např. Applia) | 25 | ks | Tehnické údaje:Obsah víka:kleště - kombinačky 160 mm VDEúzké ploché kleště 160 mm VDEodstřihovač 160 mm VDEodizolovací kleště 160 mm VDEkleště na vodní čerpadlo 250 mmplochý šroubovák na šrouby s drážkou krátký: 6 x 38 mmšroubovák na šrouby s křížovou drážkou krátký PH 2 x 38 mmzkoušečka napětí 100 - 250 Vzkoušečka fázíploché šroubováky: 3,5 x 75, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mmkřížové šroubováky: PH 0 x 75, 1 x 80, 2 x 100 mmObsah střední přihrádky - vrchní část:inbusové klíče v držáku: 1 - 10 mmprstencové vidlicové klíče: 8 - 22 mmObsah střední přihrádky - spodní část:kladivo z plastu 400 mmzámečnické kladivo 300 gsada ocelových pilníků 200 mm, 3 kusy2 x tesařská tužkadůlčík 250 mmploché dláta: 50 x 200, 22 x 250 mmšroubovák s upínadlem na bity 1/4 "Obsah dna:ráčna 1/2 "a 1/4" s jemným ozubenímpastorky zapalovací svíčky 1/2 "16 a 21 mmnástrčné pastorky 1/2" 14 - 32 mm, 1/4 "4 - 13 mmuniverzální kloub 1/2 "a 1/4"příčný držák 1/2 "a 1/4"prodloužení: 1/2 "x 125 mm, 1/2 x 250 mm, 1/4" x 50 mm, 1 / 4 "x 100 mmbity v úložném boxu (včetně magnetického držáku bitů) |
| 33 | kladivo kombinované (vrtací, sekací)(např. Dewalt D25334 K) | 1 | ks | Příkon 950 WOtáčky naprázdno 0-1150 ot./minPočet úderů: 0-5200 ú/minEnergie úderu min. 3.5 J Držák nástrojůSDS-Plusprůměry vrtání: dřevo do 30 mm, kov do 13 mm, beton do 30 mm,vrtací korunka do 65 mmHmotnost max. 4 kg  |
| 34 | Sada vrtáků do železa  | 2 | ks | 25 dílná sada spirálových vrtáků Box 1-13mmz kvalitního materiálu  |
| 35 | Sada vrtáků do dřeva  | 2 | ks | Sada spirálových vrtáků do dřeva, 8 dílná 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm |
| 36 | Sada vrtáků SDS plus | 2 | ks | 5 dílná sada vrtáků - SDS plus-5 Ø 5,5,6,7,8,10 x 165mm |
| 37 | dvoupólová zkoušečka napětí | 5 | ks | Krytí I: P65 Rozm. (d x š x v): max 330 x 85 x 60 mm Hmotnost: max 450g Rozsah měření V AC 12 do 1000 V Rozsah měření V DC 12 do 1000 V Ukazatel LED, vibrace Kategorie měření : CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Měřicí funkce: test sledu fází, test spínače FI, test fáze Typ: analog Kategorie přepětí : CAT IV 600 V / CAT III 1000 V  |
| 38 | Kleště kombinované 200mm- elektro | 40 | ks | ODPOVÍDÁ ZADANÝCH SPECIFIKACÍM. |
| 39 | kleště kulaté, 160mm - elektro | 40 | ks | ODPOVÍDÁ ZADANÝCH SPECIFIKACÍM. |
| 40 | Kleště štípací boční, 190mm - elektro | 40 | ks | ODPOVÍDÁ ZADANÝCH SPECIFIKACÍM. |
| 41 | odizolovací kleště na vodiče - elektro | 40 | ks | ODPOVÍDÁ ZADANÝCH SPECIFIKACÍM. |
| 42 | nůž elektrikářský | 40 | ks | Nůž na kabely o průměru 8 – 28 mm (bezpečné řezy izolace kabelů v podélném i obvodovém směru bez poškození izolace jednotlivých vodičů), délka nože 170 mm ? |
| 43 | EXTOL PREMIUM šroubováky elektrikářské se zkoušečkou sada 7 ks 53087 | 40 | ks | 3x(-),3x(PH) - (-)2,5x75mm, (-)4x100mm, (-)5,5x125mm, PH0x75mm, PH1x100mm, PH2x100mm, zkoušečka(-)3x65mm - materiál CrV |
| 44 | Kompaktní přenosný bezolejový kompresor(např.Makita MAC 610) | 1 | ks | Kompaktní přenosný bezolejový kompresorZcela zakrytovaný motor a čerpací jednotkavzduch o tlaku 8 barůNastavitelný výchozí pracovní tlakHmotnost pouze 8,5 kgPříkon 500 WObjem nádoby 6 LitrůHmotnost max 9 kgVýdej vzduchu min 45 l/min Max rozměry (DxŠxV) 300 x 500 x 400  |
| 45 | Strojní svěrák s nastavitelnou pohyblivou čelistí, 243136, 100 | 1 | ks | **dle CSN 243136, šíře čelistí 100 mm** |
| 46 | Souprava závitořezných nástrojů, 238915.1, M2-II NO /310 200/ | 2 | ks | **dle CSN 238915.1NO/CS - nástrojová ocel slitinováPožadovaný obsahMetrický závit (ČSN 22 3010) - M 12; 14; 16; 18; 20Metrický závit (ČSN EN 22 568) - M 12; 14; 16; 18; 20Vratidlo pro závitové kruhové čelisti (ČSN 24 1520) - Ø 45 mmPouzdro na kruhové závitové čelisti (ČSN 24 1521) - Ø 45 / Ø 38 mmVratidlo ruční nastavitelné (ČSN 24 1126) - 5,6-16 mm** |
| 47 | Kombinovaná bruska (kotouč, pás) | 2 | ks | **Příkon: min 360 W,Počet otáček: min 2850 ot./minPrůměr brusného kotouče: 150 mmRychlost pásu: 15 m/sHmotnost: do 12 kg** |
| 48 | Úhlová bruska  | 2 | ks | **Ochrana proti přetížení a neúmyslnému zapnutí strojeOmezení rozběhového proudu a funkce AntirestartPříkon: min. 2000 WBrusný kotouč (O): 230 mmHmotnost: max. 5,0 kg** |
| 49 | Stupňovitý vrták HSS-Co. TiAlN se spirálovou drážkou (3805-3) | 1 | ks | **Průměr 6-30 mmCelk. délka 98 mmPočet stupňů 13Stoupání 2 mmobsah kobaltu 5 %povlakované vrstvou Titan-Aluminium-Nitridopatřený spirálovou drážkouna jednotlivých stupních jsou zřetelně označeny průměry vrtání** |
| 50 | SADA KUŽELOVÝCH VYTAHOVÁKŮ USAG 458 S8 | 1 | ks | **Sada 8 ks (1-8)spec. chromvanadiová ocel, leštěná úpravauloženo v pouzdru** |
| 51 | SADA PŘÍPRAVKŮ PRO POŠKOZENÉ ŠROUBY A MATICE  | 1 | ks | **Sada 20 ks profesionálních přípravků pro poškozené šestihranné šrouby a matice.Složení z upínacích nástrčných klíčů a nástavců pro vnější nebo zapuštěné šestihranné profilySpeciální ocel s fosfátovou povrchovou úpravou458 B: upínací nástrčné klíče s upínáním 3/8 nebo 1/2" a kuželovým šroubovitým profilem458 E: upínací nástavce s upínáním 1/4" a exkluzivním speciálním profilemVčetně nástrčného klíče 1/4-1/4" pro upevnění nástavců (684)Odolné pouzdro Vnitřní molitanový modul** |
| 52 | STAHOVÁK UNIVERZÁLNÍ TŘÍRAMENNÝ  | 1 | ks | **Stahovák ramen univerzální tříramenný 70 - 150 mmZ velmi odolného materiálu** |
| 53 | Bowdenové kleště na hadicové spony | 2 | ks | **Profi provedení z odolného materiálu** |
| 54 | Kleště na manžety poloos - zesílené | 2 | ks | **Pro montáž montáž spon na manžetěZ odolného materiálu pro profesionální použitíDélka max. 240 mmMáčená izolace rukojetí** |
| 55 | Příklepový utahovák SS 1/2" - sada | 2 | ks | **Sada utahováku s kladívkovým příklepem.Utahovací ořechy 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 a 27 mmProdlužovací nástavecHadicový přimazávačInbus klíčNádobka na olejUloženo v kufříkuHmotnost: max. 2,5 kgPracovní tlak: min 6,0 barUpnutí: 1/2"Přípojka vzduchu: 1/4 "Utahovací moment - levý: min. 320 NmUtahovací moment - pravý: min. 320 NmSpotřeba vzduchu (průměrná): max. 120 l/min** |
| 56 | Zouvačka pneumatik se zabudovanou vyvažovačkou | 1 | ks | **Kompaktní stroj zouvačka a vyvažovačka v jednomRozsah uchycení disku 10-24"vyvažovací programy: normal, statický a 3 pro hliníkové disky Napájení 230Vpracovní tlak 8-10 barOdlučovač vody-mazničkou, montážní páka, hustič pneumatik s manometrempřesnost vyvážení ±1gměřící šablona na měření šířky diskurychloupínací páková matice, upínací příruba s gumovým kroužkem, kleště na závaží100 gr-ové závaží pro samokalibrování3ks středící kužely pro otvory v rozpětí 40 - 100 mm** |
|   | příslušenství k zouvačce | 1 | ks | **měřící šablona na měření šířky diskurychloupínací páková matice, upínací příruba s gumovým kroužkem, kleště na závaží100 gr-ové závaží pro samokalibrování3ks středící kužely pro otvory v rozpětí 40 - 100 mm** |
| 57 | Zkracovací pila na kov 305mm,1750W(např. Makita LC1230N ) | 1 | ks | **Na ocel, hliník, měď a plastyčisté řezání trubek, úhelníků a kabelových svazkůvybavení všech kol kuličkovými ložiskymožnost beznástrojového nastavení 0 - 45° ► PříslušenstvíPříkon min. 1.750 W Řezný výkon při 90° 115 mm Řezný výkon při 45° 90 mm Pilový kotouč (O) 305 mm**  |
| 58 | Prodlužovací kabel na bubnu - 4 zásuvky 25m  | 1 | ks | **možnost trvalého používání ve venkovním prostředíodolnost proti mechanickému zatížení a olejůmIzolace žil z kaučuku (gumy) a vnější plášť z neoprenuMožnost vyšší zátěže (průřez 3× 2,5 mm2) - svářečky, kompresory atd.délka: 25 mpočet zásuvek: 4× 2P + PEnapětí: 230 V~typ izolace: guma/neoprenfixovaný střed: netepelná pojistka: anokrytí: IP44vodič: H07RN-Fprůřez vodiče: 2,5 mm²** |
| 59 | Samonavíjecí buben s hadicí na stlačený vzduch 10m  | 2 | ks | **samonavíjecí buben s PU hadicí na stlačený vzduch pro dílenské využitíkryt odolný proti nárazům i povětrnostiaretace nebo automatické navinutí hadice pouhým zataženímautomatické navíjení zabraňuje kroucení a zamotávání hadice, prodlužuje tak její životnostdélka vysokotlaké PU hadice min. 10 metrů pracovní tlak min. 12 barů a max. 24 barůpožadovaný průměr hadice 6,5/10 mm (vnitřní/vnější) hadice ukončena koncovkou s vnějším závitem 1/4“včetně zářízení pro montáž na stěnu, strop nebo jinou konstrukci s praktickým držákem - natáčení navijáku do 180°provozní teplota -5 °C až 45 °Cnaviják s rukojetí pro snadné přenášení** |
| 60 | Pojízdná montážní skříň s nářadím (např. NAREX 443000994 ) | 12 | ks | **Požadavek sedmi zásuvekPožadavek 6-ti modulů:Modul nářadí 1/4" 57dílnýModul nářadí 1/2" 25dílnýModul očkoplochých klíčů DIN 3113 14dílnýModul očkoplochých klíčů DIN 3113 8dílnýModul kleští 5dílnýModul šroubováků S-LINE 8díln:nářadí z odolného materiálu pro profesionální použitíParametry vozíku:- Rozměry MAX. 1000x780x500mm (v x š x h)- 7 zásuvek, plný výsuv, teleskopické lišty s kuličkovými ložisky- 5 zásuvek výška do 60 mm, nosnost 25 kg- 1 zásuvka výška do 120 mm, nosnost 35 kg- 1 zásuvka výška do 140 mm, nosnost 40 kg- 4 kolečka, 2 pevná, 2 otočná, jedno otočné s brzdou- Všechny zásuvky opatřeny automatickou západkou proti samovolnému otevření- Měkké obložení držadel spojené s horní pracovní deskou- Speciální plastová ochrana rohů proti poškození při nárazu- Centrální zamykání se 2-mi klíči- Hmotnost skříně max 60 kg- Hmotnost skříně s vybavením max. 70 kg** |
| 61 | Sada nástěnného držáku s 10 kapsami | 35 | ks | **sada stěnového držáku a kapes Tarifoldobsahuje 10 kapes formátu A4materiál držáku ocelový plech montážní materiál součastí balení** |
| 62 | vrtací přípravek do plochy 624mm | 6 | ks | **Délka přípravku je 624 mmprůměr vrtacích pouzder 8 mmroztečí vrtacích pouzder 32 mmpro vrtání do plochy (pevné příčky skříní apod.).dva pohyblivé svěráčky umožňují jeho pevnou aretaci na ploše vrtaného materiáluocelová kalená pouzdra, tělo z lehké slitiny** |
| 63 | vrtací přípravek rohový 656 mm | 3 | ks | **Kolíkovací přípravek v délce 656 mmprůměr vrtacích pouzder 8 mm s jednotnou roztečí 32 mmJe určen ke svrtávání rohových spojů desek tloušťky 16-22 mm Délka vrtacích pouzder je stanovena tak, aby se při jednom nastavení vrtáku mohlo vrtat do čela i do plochy materiálu. Na spoji se vytvoří fazeta 0,8 mm.ocelová kalená pouzdra, tělo z lehké slitiny** |
| 64 | vrtací přípravek rohový 400 mm | 3 | ks | **Kolíkovací přípravek v délce 400 mmprůměr vrtacích pouzder 8 mm s jednotnou roztečí 32 mmJe určen ke svrtávání rohových spojů desek tloušťky 16-22 mm Délka vrtacích pouzder je stanovena tak, aby se při jednom nastavení vrtáku mohlo vrtat do čela i do plochy materiálu. Na spoji se vytvoří fazeta 0,8 mm.ocelová kalená pouzdra, tělo z lehké slitiny** |
| 65 | Elektrická sponkovačka / hřebíkovačka 50W(např. PowerPlus POWX13800) | 2 | ks | **Technické parametry:Napětí 230 V / 50HzPříkon 50 WKadence úderů 30 min.Max. délka: hřebů 32 mm / spon 25 mmMin. délka spon 15 mmŠířka spon 6 mmzásobník na 100 hřebíků s bočním průzorem pro kontrolu počtu hřebůRychloupínací zásobník pro snadné vkládáníbezpečnostní špička na čele stroje Měkčené držadlouloženo v odolném kufr** |
| 66 | Elektrická žehlička pro suché žehlení  | 4 | ks | **nepřilnavá žehlící plocha - teflonplynulá regulace teploty se světelnou signalizacípříkon 1400 Wsuché žehleníhmotnost max. 0,9 kgdélka přívodního kabelu min. 1,5 mautomatické vypínání** |
| 67 | Profesionální vytlačovací lis (pistole)  | 4 | ks | **Profesionální vytlačovací pistole pro kartuše do objemu 300 mlPolouzavřená otočná kovová konstrukce - profilovanáRobustní kovová konstrukce hmotnost min. 0,90 kgCelková délka 200 mm Vnitřní průměr 65 mm Lehký spolehlivý chod** |
| 68 | Kvalitní stavitelný úhelník s příložníkem pro měření a přenášení úhlů dřevěných a ocelových konstrukcí | 4 | ks | **Úhelník stavitelný- přesný 500 x 240mmOcelové provedeníDlouhé rameno délka 500 mmKrátké rameno délka 240 mmPřesná stupnice úhlu dělená po 1°Aretace nastaveného úhlu** |
| 69 | Ruční pokosová pila s příslušenstvím | 4 | ks | **určena na řezání dřevavhodné pro řezání rohových lišt a rámů.možnost řezání vícehranných rámů (až 12hran). délka pilového listu 550 mmPřesné nastavení úhluS nastavitelným délkovým dorazemUpínák materiáluHliníkové těloMDF deskaÚhly řezání: 90°, 45°, 36°, 30°, 22,5° a 15°hmotnost max. 4 kgRozměr: 550 x 120 x 400 mmTPI: 14** |
| 70 | Frézovací stolek (např. CMT Industrio ) | 1 | ks | **pro profesionální použití konstrukce stolu musí umožňovat upnutí nástrojů do průměru 89 mmpož. vloženou výškově nastavitelnou upínací desku frézky (např. z tvrzeného plastu)na desce stolu pož. integrovaný profil s dvěmi T drážkami pro přesné vedení příslušenství nebo vyrobené posuvné šablony.** |
| 71 | Vyřezávací lupínková pila stolní ( např. JET JSS-16MA) | 1 | ks | **• Příkon 230 V• Kmity pilového listu: 400 - 1600 / min• Délka pilového listu: 127 mm• Délka kmitu: 15 mm• Šířka pilového listu: min. / max. 0,5 mm / 2,8 mm• Maximální šířka řezu: 406 mm• Maximální výška řezu pod 90°: 50 mm• Velikost stolu: 410 x 253 mm• Naklopení stolu: 0° až 45°• Odsávací průměr: 35 mm** |
|   |   |   |   |   |   |
| **Nabídková cena celkem vč. DPH** | **932 507,45 Kč** |  |  |  |
| **nabízený produkt (konkrétní výrobek), vč. technické specifikace** | **nabídková cena za jednotku bez DPH** | **nabídková cena za položku bez DPH celkem** | **nabídková cena za jednotku včetně DPH** | **nabídková cena za položku včetně DPH celkem** | **sazba DPH** |
| JOKARI 820021 | 413,22 | 8 264,40 | 500,00 | 9 999,92 | 21% |
| KNIPEX 70 06 180 | 720,00 | 28 800,00 | 871,20 | 34 848,00 | 21% |
| Logitech Speaker System Z533 Black | 2 600,00 | 2 600,00 | 3 146,00 | 3 146,00 | 21% |
| PFERD WR 551 | 890,00 | 890,00 | 1 076,90 | 1 076,90 | 21% |
| PFERD WR 532 | 410,00 | 820,00 | 496,10 | 992,20 | 21% |
| PFERD WR 533 | 600,00 | 600,00 | 726,00 | 726,00 | 21% |
| PFERD WR 541 | 730,00 | 730,00 | 883,30 | 883,30 | 21% |
| KMITEX 6000.25 | 530,00 | 2 650,00 | 641,30 | 3 206,50 | 21% |
| KM ITEX 1022 INOX | 90,00 | 900,00 | 108,90 | 1 089,00 | 21% |
| KMITEX 1089-02-120 | 310,00 | 620,00 | 375,10 | 750,20 | 21% |
| KMITEX 2071 | 210,00 | 1 050,00 | 254,10 | 1 270,50 | 21% |
| KMITEX 3025 | 15,00 | 225,00 | 18,15 | 272,25 | 21% |
| NAREX 840001 | 45,00 | 225,00 | 54,45 | 272,25 | 21% |
| NAREX 840004 | 50,00 | 250,00 | 60,50 | 302,50 | 21% |
| NAREX 841005 | 55,00 | 1 650,00 | 66,55 | 1 996,50 | 21% |
| HIKOKI DH 40MC | 7 500,00 | 7 500,00 | 9 075,00 | 9 075,00 | 21% |
| HIKOKI 751 006 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | 21% |
| HIKOKI 751032 | 400,00 | 400,00 | 484,00 | 484,00 | 21% |
| HIKOKI 751033 | 450,00 | 450,00 | 544,50 | 544,50 | 21% |
| REMS 521 026 | 3 750,00 | 3 750,00 | 4 537,50 | 4 537,50 | 21% |
| MAKITA HP 333DSAE | 3 500,00 | 3 500,00 | 4 235,00 | 4 235,00 | 21% |
| PROFIKIT STANDART SDK 800 | 8 200,00 | 16 400,00 | 9 922,00 | 19 844,00 | 21% |
| LUSSO 120X70 SCHODY STANDART | 10 330,58 | 10 330,58 | 12 500,00 | 12 500,00 | 21% |
| LED stavební reflektor LEDVANCE LED WORKLIGHT 2x20W | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 480,50 | 2 480,50 | 21% |
| MAKITA FS 4000 | 2 500,00 | 5 000,00 | 3 025,00 | 6 050,00 | 21% |
| MAKITA DEADML 805 STAVEBNÍ REFLEKTOR | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 751,00 | 3 751,00 | 21% |
| PRO-TECH SADA VRTÁKŮ SDS-MAX 00472 | 1 652,89 | 1 652,89 | 2 000,00 | 2 000,00 | 21% |
| MILWAUKEE K-750 S | 20 800,00 | 20 800,00 | 25 168,00 | 25 168,00 | 21% |
| DEWALT DT 60330 | 480,00 | 1 440,00 | 580,80 | 1 742,40 | 21% |
| OREN 1660-10 SDS+ | 450,00 | 450,00 | 544,50 | 544,50 | 21% |
| OREN 1660-12 SDS+ | 480,00 | 480,00 | 580,80 | 580,80 | 21% |
| VT 121 VINTEC | 4 710,74 | 117 768,50 | 5 700,00 | 142 499,89 | 21% |
| DEWALT D25334 K | 7 980,00 | 7 980,00 | 9 655,80 | 9 655,80 | 21% |
| sada vrtáků do železa Bosch 2608577352 | 840,00 | 1 680,00 | 1 016,40 | 2 032,80 | 21% |
| sada vrtáků do dřeva Bosch 2607010533 | 470,00 | 940,00 | 568,70 | 1 137,40 | 21% |
| sada vrtáků SDS plus 2607019929 Bosch | 470,00 | 940,00 | 568,70 | 1 137,40 | 21% |
| Dvoupólová zkoušečka napětí Benning Duspol analog, 050261 | 1 900,00 | 9 500,00 | 2 299,00 | 11 495,00 | 21% |
| EXTOL 8813193 | 151,00 | 6 040,00 | 182,71 | 7 308,40 | 21% |
| EXTOL 8813189 | 92,30 | 3 692,00 | 111,68 | 4 467,32 | 21% |
| EXTOL 8813187 | 115,00 | 4 600,00 | 139,15 | 5 566,00 | 21% |
| EXTOL 8813190 | 115,00 | 4 600,00 | 139,15 | 5 566,00 | 21% |
| EXTOL 8831100 | 82,00 | 3 280,00 | 99,22 | 3 968,80 | 21% |
| EXTOL 53087 | 265,00 | 10 600,00 | 320,65 | 12 826,00 | 21% |
| MAKITA MAC 610 | 5 371,90 | 5 371,90 | 6 500,00 | 6 500,00 | 21% |
| MAV -451000012 | 15 600,00 | 15 600,00 | 18 876,00 | 18 876,00 | 21% |
| NAREX BUČOVICE-180000005 | 3 900,00 | 7 800,00 | 4 719,00 | 9 438,00 | 21% |
| SCHEPPACH BGS 700 | 2 645,00 | 5 290,00 | 3 200,45 | 6 400,90 | 21% |
| MAKITA GA 9050R | 2 700,00 | 5 400,00 | 3 267,00 | 6 534,00 | 21% |
| OREN 3805-3 | 2 600,00 | 2 600,00 | 3 146,00 | 3 146,00 | 21% |
| USAG 458 S8 | 1 950,00 | 1 950,00 | 2 359,50 | 2 359,50 | 21% |
| USAG 458 S20 | 4 920,00 | 4 920,00 | 5 953,20 | 5 953,20 | 21% |
| JBM 52732 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 783,00 | 2 783,00 | 21% |
| TONA EXPERT E200504 | 1 620,00 | 3 240,00 | 1 960,20 | 3 920,40 | 21% |
| Kleště na manžety poloos zesílené - BGS 8359 | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 210,00 | 2 420,00 | 21% |
| AIRCRAFT 2401100 | 2 231,40 | 4 462,80 | 2 699,99 | 5 399,99 | 21% |
| LINCOS U-2022M | 32 000,00 | 32 000,00 | 38 720,00 | 38 720,00 | 21% |
| příslušenství k LINCOS U-2022M | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 260,00 | 7 260,00 |   |
| MAKITA LC 1230 N | 14 500,00 | 14 500,00 | 17 545,00 | 17 545,00 | 21% |
| EMOS KL29115 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 662,00 | 2 662,00 | 21% |
| B2B PARTNER 495 003 | 1 900,00 | 3 800,00 | 2 299,00 | 4 598,00 | 21% |
| NAREX 443 000 994 | 15 750,00 | 189 000,00 | 19 057,50 | 228 690,00 | 21% |
| B2B PARTNER 503 106 | 1 580,00 | 55 300,00 | 1 911,80 | 66 913,00 | 21% |
| ANKA 99500 | 4 500,00 | 27 000,00 | 5 445,00 | 32 670,00 | 21% |
| ANKA 99503 | 7 950,00 | 23 850,00 | 9 619,50 | 28 858,50 | 21% |
| ANKA 99502 | 5 600,00 | 16 800,00 | 6 776,00 | 20 328,00 | 21% |
| PowerPlus POWX13800 | 2 066,12 | 4 132,24 | 2 500,01 | 5 000,01 | 21% |
| Orava ZE-202 | 450,00 | 1 800,00 | 544,50 | 2 178,00 | 21% |
| XTLINE XT096 | 220,00 | 880,00 | 266,20 | 1 064,80 | 21% |
| TOYA TO-18798 | 520,00 | 2 080,00 | 629,20 | 2 516,80 | 21% |
| KREATOR KRT-811001 | 1 198,00 | 4 792,00 | 1 449,58 | 5 798,32 | 21% |
| CMT Industrio Frézovací stolek C99950001 | 21 000,00 | 21 000,00 | 25 410,00 | 25 410,00 | 21% |
| JET JSS-16MA VYŘEZÁVACÍ LUPÍNKOVÁ PILA STOLNÍ | 4 300,00 | 4 300,00 | 5 203,00 | 5 203,00 | 21% |