Kupní smlouva

na knižní skener

**e-scan s.r.o.**

zastoupena jednatelem Janem Domincem

se sídlem Na Brněnce 1443/24 664 91 Ivančice

IČ: 28343654

DIČ: CZ28343654

Bankovní spojení: FIO banka 2501812532/2010

Kontaktní osoba: Jan Dominec, tel: 602 445 426, email: [dominecjan@gmail.com](mailto:domincecjan@gmail.com)

dále jen „Prodávající“

na straně jedné

a

**Archiv bezpečnostních složek**

zastoupená paní Mgr. Světlanou Ptáčníkovou, ředitelkou

se sídlem Siwiecova 2, 130 00 Praha 3

IČ: 75112817

organizační složka státu zřízena zákonem č.181/2007Sb.

Bankovní spojení: ČNB Na Příkopě 28, Praha 1, 115 03, číslo účtu: 6926031/0710

Kontaktní osoba: Albert Sidó, tel: 221 008 227, email: albert.sido@abscr.cz

dále jen „Kupující“

na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Kupní smlouvu (dále jen “smlouva“)

1. **Předmět smlouvy**

1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží specifikované v Příloze č. 1 této smlouvy na základě veřejné zakázky č N006/21/V00023512 (dále v této smlouvě též jako „Zboží“) a převést na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží.

2. Kupující se zavazuje dodané Zboží od Prodávajícího převzít, převzetí písemně potvrdit, a dále se zavazuje zaplatit Prodávajícímu sjednanou Kupní cenu za Zboží.

1. **Kupní cena**

1. Kupní cena za předmět smlouvy činí:

Cena činí 864.240,08 Kčbez DPH

DPH činí 181.490,42 Kč

**Celková Kupní cena včetně DPH činí 1.045.730,50 Kč.**

2. Cena zahrnuje náklady na dopravení předmětu smlouvy na místo určené Kupujícím.

3. Kupující není plátcem DPH.

4. Sjednaná Kupní cena je nejvýše přípustná a zahrnuje v sobě náklady na dopravu Zboží do místa dodání, náklady na balení Zboží a náklady na předání Zboží, instalaci a zaškolení obsluhy.

1. **Termín plnění**

1. Prodávající se zavazuje předmět smlouvy dodat nejpozději **do 1. 12. 2021.**

2. Dodávka je považována za splněnou provedením instalace Zboží v místě uvedením v bodě IV písm. 2.

1. **Dodací podmínky, místo plnění**

1. Místo plnění: Archiv bezpečnostních složek, Branické nám. 777/2, Praha 4 - Braník.

2. Prodávající vystaví Dodací list, který bude podepsán při předání/převzetí oběma smluvními stranami.

3. Prodávající předem informuje o termínu předání Zboží kontaktní osobu Kupujícího písemně emailem nejméně 3 pracovní dny před předáním Zboží.

4. Prodávající uvede Zboží do provozu a zaškolí obsluhu.

1. **Platební podmínky**

Smluvní strany se dohodly, že Kupní cena Předmětu koupě bude uhrazena na základě vystavené faktury se splatností 21 dní od jejího doručení. Kupní cena Předmětu koupě bude hrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený v daňovém dokladu.

1. **Záruční podmínky**

1. Prodávající prohlašuje a odpovídá za to, že dodané Zboží je nové a nepoužívané.

2. Prodávající poskytuje na dodané Zboží dle této smlouvy záruku v trvání 36 měsíců.

3. Prodávající poskytne záruční servis po celou dobu záruky. Nejpozději 6 měsíců před skončením záruční doby bude Prodávajícím zaslána Kupujícímu návrh smlouvy na pozáruční servis Zboží.

4. Zboží, u kterého bude zjištěna výrobní vada, bude Prodávajícím neprodleně vyměněn za nový shodný výrobek.

5. Záruční doba počíná běžet dnem instalace Předmětu koupě Prodávajícím. O zprovoznění Předmětu koupě bude vyhotoven písemný záznam, který podepíše zástupce Prodávajícího a Kupujícího.

1. **Smluvní pokuta a úroky z prodlení**

1. Nedodá-li Prodávající Zboží do uplynutí sjednané dodací lhůty, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny Předmětu koupě včetně DPH za každý, byť započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody.

2. Nezaplatí-li Kupující Kupní cenu včas, je povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,01% z nezaplacené částky za každý, byť započatý den prodlení.

1. **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být činěny pouze písemně formou číslovaného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

2. Veškeré závazkové právní vztahy spojené s touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Prodávající souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podle něhož je Kupující povinen smlouvy do registru vkládat pod sankcí neplatnosti.

4. Kupující při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s právními předpisy Evropské unie a České republiky. Podrobnější informace jsou uvedeny na [www.abscr.cz](http://www.abscr.cz).

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, kterým smluvní strany potvrzují její autentičnost. Smluvní strany dále potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

6. Smluvní strany prohlašují, že Předmět plnění je v této smlouvě a její Příloze č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy, vymezen jednoznačným způsobem.

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, s celým jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho, že se jedná o projev jejich svobodné a vážné vůle, který není činěn v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace skeneru a podmínky plnění – ze zadávací dokumentace

V Praze dne V Praze dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jan Dominec Mgr. Světlana Ptáčníková

jednatel ředitelka

za prodávajícího za kupujícího

Příloha č. 1 – Specifikace skeneru a podmínky plnění – ze zadávací dokumentace

Specifikace skeneru formátu A2

* Skenovací plocha minimálně 635x460 mm.
* Výška skenované předlohy minimálně 20 cm.
* Skener musí být vybaven minimálně čtyřkanálovým 42k pixelovým CCD snímačem. Minimální hodnoty skenování na vstupu u barev 42 bitů, GS 14 bitů a BW bitonálně.
* Ke skenování nesmí být použita technologie skládání obrazu pomocí více kamer, nebo snímačů.
* Doba skenování formátu A2 v plném barevném rozlišení (400 ppi) nesmí překročit 4 vteřiny.
* Skener musí být vybaven integrovanou, plně automatickou, ergonomickou kolíbkou, která umožňuje skenování ve třech režimech – plně automatický, manuální a bez skleněné desky.
* Desky kolíbky musí umožňovat zafixování jednotlivých ploch v nezávislých úrovních, a umožnit tak vyrovnání rozdílné výšky skenované plochy (knihy).
* V automatickém režimu (automatické zahájení skenování po dovření desky, otevření po skončení) musí kolíbka automaticky vyrovnávat měnící se výšku jednotlivých ploch během celého procesu skenování.
* Kolíbka musí být vybavena senzory propojenými s led kontrolkami, které signalizují úplné dovření desky a připravenost skeneru ke skenování.
* Síla přítlaku předlohy musí být volitelná pomocí SW, rovněž i mechanicky.
* Skleněná deska nesmí mít kovový rám a musí mít nastavitelný uhel otevírání.
* Skleněnou plochu musí osvětlovat jeden světelný zdroj UVA IRA free, plně integrovaný ve skeneru, šetrný k předloze a k obsluze skeneru, tak, aby v reálném čase osvětloval co nejmenší plochu skenované předlohy, a světlo smí být aktivní jen po dobu maximálně nutnou během skenovacího procesu.
* Stranové osvětlení není povoleno, aby se zabránilo vzniku odlesku ve středu předlohy, příp. nutnosti korigovat odlesk pomocí SW.
* Skener musí být dodán s obslužným SW podporovaný systémem minimálně Win 10 64 bit.
* Obslužný SW musí obsahovat 3D technologii na odstranění zakřivení předlohy, rozpoznání a oříznutí originálu, to vše v reálném čase během skenování, bez nutnosti následných úprav, nebo další práce s naskenovaným obrazem.
* Skener musí obsahovat autokalibrační SW pro kalibraci barev a geometrie.
* Skener musí obsahovat autokalibrační SW pro korekci bílé barvy v závislosti na světelných podmínkách.
* Skener musí být vybaven automatickým ostřením, hloubka ostrosti nesmí být menší než 50 mm.
* SW musí ukládat obrázky během skenování.
* Minimální požadavky na ukládání digitalizátů: TIFF nekomprimovaný, TIFF G4, JPEG, JP2, TIFF vícestránkový, PDF, BMP, PNG, PCX. Obslužný program musí umožňovat ukládání všech parametrů obrazu pro případ nutnosti jejich dalšího použití a úprav.
* SW musí být schopen pracovat podle standardizovaných ICC profilů. Barevné profily musí být odlišné pro skenování se sklem a skenování beze skla a musí se automaticky nastavovat podle zvoleného způsobu skenování. Skener musí umožňovat použití individuálních barevných profilů vytvořených například pro různé druhy papíru.
* Obslužný SW musí obsahovat filtry umožňující zpracování a přizpůsobení obrazu, např. gama korekce, deskview, vkládání vodoznaku, zvýraznění textu pro OCR atd.
* Obslužný SW musí obsahovat možnost exportu dokumentů do různých formátů i vícestránkových.
* Číslování stran musí být jak automatické, tak ručně volitelné, nastavitelné, s možností přednastavení až 30 znaků a přírůstkového počítadla s 5ti číslicemi.
* Začátek skenování: pomocí pedálu, klávesové zkratky, v obslužném SW, automaticky po uzavření skla, spínačem na ploše přítlačných desek a senzory na kolíbce.
* Skener musí být schopen pracovat v kontinuálním režimu, kde lze přednastavit interval doby jednotlivých skenů.
* Skener a obslužný SW musí umožňovat instalaci volitelných doplňků, např. klávesových zkratek, přednastavení a přizpůsobení tlačítek na kolíbce (minimálně dvě) a v nastavení obslužného SW.
* Obslužný SW musí umožňovat práci s obrazem v reálném čase, bez nutnosti přeskenování obrazu v případě změny nastavení, jako např. velikosti rámečku, rozlišení, barevného výstupu, paginace atd.
* SW musí nabídnout možnost vytvoření několika (min cca 50ti) klipů během jednoho skenu, k označení různých textů, fotografií, map s možností nezávislého nastavení každého klipu zvlášť.
* SW musí umožňovat automatické vytváření metadat a zároveň i jejich manuální vkládání ke struktuře dokumentu během skenování.

Nabídka musí obsahovat produktový list se specifikací nabízených produktů.

Podmínky plnění:

* Záruční doba začíná běžet od dne následujícího po dni instalace zařízení v místě určeném zadavatelem.
* Požadovaná délka záruční doby na zařízení, včetně všech jejich přibalených komponent a příslušenství, je 36 měsíců.
* Zařízení, u kterých bude ve lhůtě 30 dnů od dodání zjištěna výrobní vada, budou dodavatelem neprodleně vyměněna za nový shodný výrobek, nebo na ně bude neprodleně vystaven dodavatelem dobropis v plné ceně vadného výrobku.
* Zadavatel požaduje možnost hlásit závady a reklamace telefonicky nebo elektronickou formou přímo smluvní servisní organizaci dodavatele, nebo přímo dodavateli. DOPLNIT KONTAKTY
* Při reklamaci nebude po zadavateli požadován originální obal od výrobku.
* Zadavatel požaduje u veškeré dodávané techniky zajištění jednoznačné evidence a identifikace dodavatelem s tím, že při reklamacích nebude na zadavateli vyžadováno doložení reklamovaného zboží dodacím nebo záručním listem.
* V případě zrušení dodavatelské firmy, subdodavatele nebo servisního centra, garanci výrobce o zajištění všech servisních služeb v plném rozsahu. V případě zrušení dodavatelské firmy, subdodavatele nebo servisního centra, garantuje výrobce zajištění všech servisních služeb v plném rozsahu.
* Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství)
* Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.
* Jsou požadovány software aktualizace (nové verze programového vybavení) v minimální délce 60 měsíců.
* Uchazeč je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení zastoupení výrobce o určení dodávaného hardware (seznamu sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh.