**Technické parametry pro část „2“ samojízdnou sekačku s uložením žacího ústrojí mezi nápravami:**

**Typ nabízených strojů – Kubota G 23HD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické požadavky**  | **Požadavek zadavatele** | **Nabídka uchazeče**(Uvést konkrétní údaj) |
| Samojízdná sekačka se sběrem posečené trávy | ANO | ANO |
| Pohon zadní nápravy | ANO | ANO |
| Žací ústrojí uložené mezi nápravami s pracovním záběrem  | min. 120 cm | ANO, 122 cm |
| Pohon žacího ústrojí vývodovým hřídelem  | ANO | ANO |
| Centrální nastavení výšky sečení | ANO | ANO |
| Uzávěrka diferenciálu  | ANO | ANO |
| Zásobník na posečenou trávu o objemu | min. 600 l | ANO, 640 l |
| Hydraulické zvedání zásobníku a vyprazdňování do výšky | min. 190 cm | ANO, 193 cm |
| Dieselový motor o výkonu | min. 22 HP | ANO, 23 HP |
| Hydrostatická převodovka | ANO | ANO |
| Hydrostaticky ovládané řízení | ANO | ANO |
| Řízená přední náprava | ANO | ANO |
| Maják oranžové barvy osazený na viditelném místě nebránící užívání sekačky | ANO | ANO |