CN\_144\_21\_Vzorkovnice povrchů před budovou B



Zakázka: Emauzy - vzorkovníce

Specifikace: pokládka a dodávka dlažby žulové a betonové

Datum: 17.08.2021

Zpracoval: xxx

# materiál:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. pol. | **Specifikace** | **m.j.** | **Počet m.j.** | **j.c.****,- Kč/m.j.** | **Celkem****,- Kč** | **ZAK 21-0031/1/o** | **ZAK 20-0360/o** |
| 1A | **Pražský normál 16C (16/16-28) tl. 8cm - replika**, max odchylka š/d=4mm, max odchylka v=7mm . Plochy štípané, štokované do tolerance 5 mm max pro důlky a hrbolky technologicky minimální spára - zrnitější šedá žula (alternativně Ctětín), - **popis kostka 15/17-28****, štípaná kamenicky upravená, zaprýsknuté nerovnosti s případnou úpravou pemrlicí, na lícní ploše i na styčných( spárových****)plochách** | m2 | 4,6 | 0 | - Kč |
| 1B | **Pražský normál 16C (16/16-28) tl. 8cm - replika**, max odchylka š/d=4mm, max odchylka v=7mm . Plochy štípané, štokované do tolerance 5 mm max pro důlky a hrbolky technologicky minimální spára - zrnitější šedá žula (alternativně Ctětín), - **popis kostka 15/17 štípaná, neupravená (možnost upravovat špicováním na stavbě** | ks | 20 | 0 | - Kč |
| 2A | **Nový pražský normál 16/16-28 - tl. 8cm -** štípaný štokovaný líc (důlky a hrbolky do tolerance +- 5mm- řezané boky - spára a la muzeum cca 1cm - zrnitější šedá žula (alternativně Ctětín) - **popis " čokoláda" - 16/16-28/8, deskovina hrubě štokovaná, po formátování otryskaná** | m2 | 2,3 | 0 | - Kč |
| 2B | **Nový pražský normál 16/16-28 - tl. 8cm -** štípaný štokovaný líc (důlky a hrbolky do tolerance +- 5mm- řezané boky - spára a la muzeum cca 1cm - zrnitější šedá žula (alternativně Ctětín) - **popis desky dlažební 16/16-28/8, deskovina hrubě štokovaná, po formátování otryskaná** | m2 | 2,3 | 0 | - Kč |
| 3 | Kostka 15/15 hladká , tl. 8cm - řezaná tryskaná, řezané boky na sraz, klad na střih (prototyp pro cyklistický pás Smetanovo nábř.) - zrnitější žula (alternativně Ctětín) | m2 | 4,55 | 0 | - Kč |
| 4 | Štípaná kostka 8/11,tl. 8 cm kroužková dlažba - zrnitější šedá žula (alternativně Ctětín) | m2 | 4,55 | 0 | - Kč |
| 5 | Kamenná retenční dlažba ,,muzeum" kostka 12,5/15-30 tl. 8 cm - retenční spára 3,5 cm, kratší spára 1 cm (řezaná, tryskaná, doštípávaná hrana) zrnitější šedá žula (alternativně Ctětín) - **prolamovaná s tryskaným lícním povrchem** | m2 | 4,55 | 0 | - Kč |
| 6 | Best Akvalines 30/15/8, tl. 8cm - přírodní b. (kratší spára na sraz/ minimum - bez zámku) | m2 | 5,4 | 933 | 5 038,20 Kč | 5 038,20 Kč |  |
| 7 | Godelmann SCADA zatravňovací pásek - 40/10/12 (mezery 35 mm) tl. 12cm , SZ4 | m2 | 4,8 | 1276 | 6 124,80 Kč | 6 124,80 Kč |  |
| 8a | Godelmann GEOSTON 20/10/8 kostka propustná ve hmotě, tl. 8cm | m2 | 2,92 | 1386 | 4 047,12 Kč | 4 047,12 Kč |  |
| 8b | Presbeton HOLLAND BF 20/10/8 bezfazetová přírodní šedá kostka , tl. 8cm | m2 | 3,24 | 1030 | 3 337,20 Kč | 3 337,20 Kč |  |
| 9 | Godelmann DECASTON , šedočerná - kombifoma velká 60/30/8 - 15ks + 30/30/8 - 15ks +45/30/8 - 10 ks (kladené na střih), dodáváno po celých vrstvách tj. po 1,08m2 + 60/60 - 2ks | m2 | 5,04 | 1583 | 7 978,32 Kč | 7 978,32 Kč |  |
| 10 | Godelmann TETRAGO různé formáty - ukázka skladebnosti (30/20 - 37ks, 30/20 zatravňovací 22ks, 30/30 - 13ks,30/15 - 9ks) tl. 8 | m2 | 8,22 | 1172 | 9 633,84 Kč | 9 633,84 Kč |  |
| 11 | pokládka dlažby do štěrkového lože | m2 | 46,35 | 920 | 42 642,00 Kč |  | 42 642,00 Kč |
| 12 | štěrk do tl.5cm 4/8 , materiál + doprava | m3 | 3,11 | 1825 | 5 675,75 Kč |  | 5 675,75 Kč |
| 13 | štěrk 0/63 do tl. do 10cm , materiál + doprava | m3 | 6,22 | 1186 | 7 376,92 Kč |  | 7 376,92 Kč |
| 14 | žárově zinkovaný plech - obruba vzorku- dodávka | bm | 36 | 440 | 15 840,00 Kč | 15 840,00 Kč |  |
| 15 | pozinkovaný plech - obruba vzorku- pokládka | bm | 34 | 390 | 13 260,00 Kč |  | 13 260,00 Kč |
| 16 | příprava pro kladení - sejmutí zeminy ručně do hloubky 20 cm, včetně úpravy, zhutnění a zarovnání podkladu pro pokládku dlažby | m2 | 54,6 | 180 | 9 828,00 Kč |  | 9 828,00 Kč |
| 17 | odvoz a likvidace zeminy | kpl | 1 | 9380 | 9 380,00 Kč |  | 9 380,00 Kč |
| 18 | doprava kamenné dlažby do Prahy | kpl | 1 | 9000 | 9 000,00 Kč |  | 9 000,00 Kč |
| 19 | Doprava materiálu z pražského skladu | kpl | 1 | 11000 | 11 000,00 Kč |  | 11 000,00 Kč |
| 20 | Režie, manipulace…. | kpl | 1 | 20070 | 20 070,00 Kč |  | 20 070,00 Kč |
| **Cena celkem bez DPH 21% 180 232,15 Kč** |  |  |
| 21 | desky dlažební 16/16 - 28/8, deskovina hrubě štokovaná, po formátování otryskaná, pouze dodávka v tl. 8 cm, pro DP | m2 | 14 | 3580 | 50 120,00 Kč | 50 120,00 Kč |  |
|  | **102 119,48 Kč** | **128 232,67 Kč****155 161,53 Kč** |
| **Cena celkem bez DPH 21%** | **230 352,15 Kč** |
| včetně DPH **123 564,57 Kč** |

betonová dlažba je dodávána pouze po vrstvách

pro DP uvažována pouze dodávka dlažby fco sklad DAP - Praha 4 - Krč

S pozdravem

xxx

# Sates Čechy s..ro.

xxx

CN\_144\_21\_Vzorkovnice povrchů před budovou B\_návrh\_dělení\_nákladů\_SDM\_HS.XLSX/list 26.10.2021