_________
Zpracoval: Radek Kundrata - RK
Obchodní zástupce: Antonín Doboš
Kontakt: 
                
Dne: 8.10.2021
RI OKNA a.s.
Úkolky 1055
696 81 Bzenec
Česká republika

IČ: 60724862
DIČ: CZ60724862

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce č. 4626.

obchodní zastoupení:

 RI OKNA a.s.

Na Bažantnici 1554
696 81 Bzenec
Mobil: 
Tel.: 
E-mail:; 
Ing. Martin Hromek
Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví
A: Stará škola Bzenec
náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

Telefon: 
E-Mail: 

CENOVÁ NABÍDKA

č. LA3135 / 6
Vážení obchodní přátelé.
Předkládáme Vám cenovou nabídku, kterou jsme pro Vás připravili s veškerou péčí na základě Vašich požadavků. 
Naše společnost RI OKNA® již od roku 1996 vyrábí s vysokou řemeslnou zručností okna a dveře pro zákazníky z mnoha Evropských zemí. Pro výrobu oken a dveří používáme na základě dlouholetých zkušeností pouze ověřené kvalitní materiály a technologické postupy. Naše okna jsou vyrobena z profilů německého výrobce SALAMANDER®, nebo z profilových řad RI LINE. Všechna okna jsou opatřena ocelovou výztuhou s velkou tuhostí. Pohodlné a dlouhodobě kvalitní užívání je zajištěno kováním prověřených Evropských výrobců - společností SIEGENIA-AUBI® a MACO®. Již v základní nabídce je použito dvojsklo či trojsklo s teplým plastovým rámečkem.
Velmi nám záleží na tom, abychom dobře pochopili Vaše potřeby. Neváhejte s jakýmkoliv dotazem kontaktovat obchodního zástupce uvedeného v kontaktech výše. Více informací o našich produktech získáte na <www.ri-okna.cz>.
Všechny dveře a okna otvíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otvíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

Str 1 z 15, 8.10.2021

Pozice č.               

                       Počet  

Cena za kus    

  Cena celkem
1
1 ks
17 830,00 Kč
17 830,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 	2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
	interiér  /  exteriér
Barva:	Bílá/Zlatý dub
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	D078	600	O levé
2	D078	600	OS pravé - mikroventilace
pole	 tl.	výplň
1.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Meziskelní rámeček:	Chromatech Ultra černý RAL9004
Zaskl.lišty: 	standard
Vyztužení: 	standard
Odvodnění:	dopředu                     
kuchyňka dvůr
Rozměr: 	1790	x 	1520 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	2.721	;Hmotnost:	80	;Počet oken:	1	;
1 x 1,900 m
350mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 320 mm
1 071,00
1 071,00
1 x 1,820 m
195mm ohýbaný parapet tm. hnědý RAL 8019
580,00
580,00
1A
2 ks
17 830,00 Kč
35 660,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 	2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
	interiér  /  exteriér
Barva:	Bílá/Zlatý dub
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	D078	600	OS levé - mikroventilace
2	D078	600	O pravé
pole	 tl.	výplň
1.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Meziskelní rámeček:	Chromatech Ultra černý RAL9004
Zaskl.lišty: 	standard
Vyztužení: 	standard
Odvodnění:	dopředu                     
kuchyňka dvůr, učebna bílá
Rozměr: 	1790	x 	1520 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	2.721	;Hmotnost:	80	;Počet oken:	1	;
1 x 1,900 m
350mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 320 mm
1 071,00
2 142,00
1 x 1,820 m
195mm ohýbaný parapet tm. hnědý RAL 8019
580,00
1 160,00
Str. 2 z 15
Nabídka : LA3135-6, 8.10.2021

Pozice č.               

                       Počet  

Cena za kus    

  Cena celkem
2
1 ks
6 360,00 Kč
6 360,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 	2D standard 78mm-6kom.okenní
	interiér  /  exteriér
Barva:	Bílá/Zlatý dub
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	D078	400	OS pravé - mikroventilace
pole	 tl.	výplň
1.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Meziskelní rámeček:	Chromatech Ultra černý RAL9004
Zaskl.lišty: 	standard
Vyztužení: 	standard
Odvodnění:	dopředu                     
kuchyňka dvůr
Rozměr: 	550	x 	1150 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	0.632	;Hmotnost:	22	;Počet oken:	1	;
1 x 0,570 m
225mm ohýbaný parapet tm. hnědý RAL 8019
259,00
259,00
1 x 6,000 m
406312 Krycí lišta 30mm s jazýčkem nalepovací RAL9003 
(balení po 6m)
829,00
829,00
3
1 ks
22 191,00 Kč
22 191,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 	3 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
	interiér  /  exteriér
Barva:	Bílá/Zlatý dub
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	D078	190	OS levé - mikroventilace
2	D078	400	OS pravé - mikroventilace
3	D078	400	OS levé - mikroventilace
pole	 tl.	výplň
1.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
3.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Meziskelní rámeček:	Chromatech Ultra černý RAL9004
Zaskl.lišty: 	standard
Vyztužení: 	standard
Odvodnění:	dopředu                     
dílna cukr.
Rozměr: 	1770	x 	1740 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	3.080	;Hmotnost:	93	;Počet oken:	1	;
1 x 1,820 m
200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 200 mm
650,00
650,00
1 x 1,800 m
195mm ohýbaný parapet tm. hnědý RAL 8019
575,00
575,00
Str. 3 z 15
Nabídka : LA3135-6, 8.10.2021

Pozice č.               

                       Počet  

Cena za kus    

  Cena celkem
3A
1 ks
22 191,00 Kč
22 191,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 	3 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
	interiér  /  exteriér
Barva:	Bílá/Zlatý dub
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	D078	400	OS levé - mikroventilace
2	D078	190	OS pravé - mikroventilace
3	D078	400	OS pravé - mikroventilace
pole	 tl.	výplň
1.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
3.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Meziskelní rámeček:	Chromatech Ultra černý RAL9004
Zaskl.lišty: 	standard
Vyztužení: 	standard
Odvodnění:	dopředu                     
dílna cukr.
Rozměr: 	1770	x 	1740 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	3.080	;Hmotnost:	93	;Počet oken:	1	;
1 x 1,820 m
200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 200 mm
650,00
650,00
1 x 1,800 m
195mm ohýbaný parapet tm. hnědý RAL 8019
575,00
575,00
4
3 ks
11 666,00 Kč
34 998,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 	2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
	interiér  /  exteriér
Barva:	Bílá/Zlatý dub
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	D078	400	O levé
2	D078	400	OS pravé - mikroventilace
pole	 tl.	výplň
1.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Meziskelní rámeček:	Chromatech Ultra černý RAL9004
Zaskl.lišty: 	standard
Vyztužení: 	standard
Odvodnění:	dopředu                     
selská jizba
Parametry dle křídel:		
1	Okenní klika:	-
Rozměr: 	1165	x 	1130 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	1.316	;Hmotnost:	42	;Počet oken:	1	;
1 x 1,200 m
350mm parapet buk HAMMER
Hloubka: 320 mm
752,00
2 256,00
1 x 1,200 m
210mm ohýbaný parapet tm. hnědý RAL 8019
428,00
1 284,00
Str. 4 z 15
Nabídka : LA3135-6, 8.10.2021

Pozice č.               

                       Počet  

Cena za kus    

  Cena celkem
6
1 ks
6 687,00 Kč
6 687,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 	2D standard 78mm-6kom.okenní
	interiér  /  exteriér
Barva:	Bílá/Zlatý dub
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	D078	125	OS pravé - mikroventilace
pole	 tl.	výplň
1.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Meziskelní rámeček:	Chromatech Ultra černý RAL9004
Zaskl.lišty: 	standard
Vyztužení: 	standard
Odvodnění:	dopředu                     
kabinet
Rozměr: 	870	x 	850 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	0.739	;Hmotnost:	24	;Počet oken:	1	;
1 x 0,920 m
200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 200 mm
406,00
406,00
1 x 0,900 m
210mm ohýbaný parapet tm. hnědý RAL 8019
344,00
344,00
6A
1 ks
6 687,00 Kč
6 687,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 	2D standard 78mm-6kom.okenní
	interiér  /  exteriér
Barva:	Bílá/Zlatý dub
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	D078	125	OS pravé - mikroventilace
pole	 tl.	výplň
1.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Meziskelní rámeček:	Chromatech Ultra černý RAL9004
Zaskl.lišty: 	standard
Vyztužení: 	standard
Odvodnění:	dopředu                     
šatna cukr.
Rozměr: 	870	x 	850 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	0.739	;Hmotnost:	24	;Počet oken:	1	;
1 x 0,900 m
195mm ohýbaný parapet tm. hnědý RAL 8019
334,00
334,00
1 x 6,000 m
PRE 67030050 Krycí lišta 50mm s jazýčkem nalepovací RAL9003
(dodání po 6m)
823,00
823,00
Str. 5 z 15
Nabídka : LA3135-6, 8.10.2021

Pozice č.               

                       Počet  

Cena za kus    

  Cena celkem
7
1 ks
15 667,00 Kč
15 667,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 	2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
	interiér  /  exteriér
Barva:	Bílá/Zlatý dub
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	D078	600	O levé
2	D078	600	OS pravé - mikroventilace
pole	 tl.	výplň
1.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Meziskelní rámeček:	Chromatech Ultra černý RAL9004
Zaskl.lišty: 	standard
Vyztužení: 	standard
Odvodnění:	dopředu                     
učebna
Parametry dle křídel:		
1	Okenní klika:	-
Rozměr: 	1475	x 	1520 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	2.242	;Hmotnost:	66	;Počet oken:	1	;
1 x 1,580 m
350mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 320 mm
925,00
925,00
1 x 1,500 m
195mm ohýbaný parapet tm. hnědý RAL 8019
495,00
495,00
8
1 ks
5 618,00 Kč
5 618,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 	2D standard 78mm-6kom.okenní
	interiér  /  exteriér
Barva:	Bílá/Zlatý dub
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	D078	300	OS levé - mikroventilace
pole	 tl.	výplň
1.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Meziskelní rámeček:	Chromatech Ultra černý RAL9004
Zaskl.lišty: 	standard
Vyztužení: 	standard
Odvodnění:	dopředu                     
vajíčkárna
Rozměr: 	575	x 	840 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	0.483	;Hmotnost:	17	;Počet oken:	1	;
1 x 0,620 m
195mm ohýbaný parapet tm. hnědý RAL 8019
260,00
260,00
Str. 6 z 15
Nabídka : LA3135-6, 8.10.2021

Pozice č.               

                       Počet  

Cena za kus    

  Cena celkem
9
3 ks
17 830,00 Kč
53 490,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 	2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
	interiér  /  exteriér
Barva:	Bílá/Zlatý dub
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	D078	600	OS levé - mikroventilace
2	D078	600	O pravé
pole	 tl.	výplň
1.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Meziskelní rámeček:	Chromatech Ultra černý RAL9004
Zaskl.lišty: 	standard
Vyztužení: 	standard
Odvodnění:	dopředu                     
čokoláda cukr., kuchyňky, učebna bílá
Rozměr: 	1790	x 	1520 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	2.721	;Hmotnost:	80	;Počet oken:	1	;
1 x 1,900 m
350mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 350 mm
1 071,00
3 213,00
1 x 1,820 m
195mm ohýbaný parapet tm. hnědý RAL 8019
580,00
1 740,00
9A
2 ks
17 830,00 Kč
35 660,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 	2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
	interiér  /  exteriér
Barva:	Bílá/Zlatý dub
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	D078	600	O levé
2	D078	600	OS pravé - mikroventilace
pole	 tl.	výplň
1.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Meziskelní rámeček:	Chromatech Ultra černý RAL9004
Zaskl.lišty: 	standard
Vyztužení: 	standard
Odvodnění:	dopředu                     
kuchyňky
Rozměr: 	1790	x 	1520 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	2.721	;Hmotnost:	80	;Počet oken:	1	;
1 x 1,900 m
350mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 320 mm
1 071,00
2 142,00
1 x 1,820 m
195mm ohýbaný parapet tm. hnědý RAL 8019
580,00
1 160,00
Str. 7 z 15
Nabídka : LA3135-6, 8.10.2021

Pozice č.               

                       Počet  

Cena za kus    

  Cena celkem
10
1 ks
9 202,00 Kč
9 202,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 	2D standard 78mm-6kom.okenní
	interiér  /  exteriér
Barva:	Bílá/Zlatý dub
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	D078	600	OS pravé - mikroventilace
pole	 tl.	výplň
1.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Meziskelní rámeček:	Chromatech Ultra černý RAL9004
Zaskl.lišty: 	standard
Vyztužení: 	standard
Odvodnění:	dopředu                     
sklad
Rozměr: 	880	x 	1520 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	1.338	;Hmotnost:	40	;Počet oken:	1	;
1 x 0,920 m
350mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 320 mm
625,00
625,00
1 x 0,920 m
195mm ohýbaný parapet tm. hnědý RAL 8019
340,00
340,00
11
1 ks
18 396,00 Kč
18 396,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 	2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
	interiér  /  exteriér
Barva:	Bílá/Zlatý dub
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	D078	500	OS levé - mikroventilace
2	D078	500	OS pravé - mikroventilace
pole	 tl.	výplň
1.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Meziskelní rámeček:	Chromatech Ultra černý RAL9004
Zaskl.lišty: 	standard
Vyztužení: 	standard
Odvodnění:	dopředu                     
zelený salonek
Rozměr: 	2075	x 	1410 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	2.926	;Hmotnost:	84	;Počet oken:	1	;
1 x 2,100 m
300mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 300 mm
976,00
976,00
1 x 2,100 m
210mm ohýbaný parapet tm. hnědý RAL 8019
678,00
678,00
Str. 8 z 15
Nabídka : LA3135-6, 8.10.2021

Pozice č.               

                       Počet  

Cena za kus    

  Cena celkem
11A
1 ks
18 396,00 Kč
18 396,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 	2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
	interiér  /  exteriér
Barva:	Bílá/Zlatý dub
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	D078	500	OS levé - mikroventilace
2	D078	500	OS pravé - mikroventilace
pole	 tl.	výplň
1.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Meziskelní rámeček:	Chromatech Ultra černý RAL9004
Zaskl.lišty: 	standard
Vyztužení: 	standard
Odvodnění:	dopředu                     
zelený salonek
Rozměr: 	2075	x 	1410 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	2.926	;Hmotnost:	84	;Počet oken:	1	;
1 x 2,100 m
300mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 300 mm
976,00
976,00
1 x 2,100 m
210mm ohýbaný parapet tm. hnědý RAL 8019
678,00
678,00
12
2 ks
31 067,00 Kč
62 134,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 	4 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
	interiér  /  exteriér
Barva:	Bílá/Zlatý dub
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	D078	600	OS levé - mikroventilace
2	D078	600	O pravé
3	D078	600	O levé
4	D078	600	OS pravé - mikroventilace
pole	 tl.	výplň
1.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
3.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
4.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Meziskelní rámeček:	Chromatech Ultra černý RAL9004
Spojení: 	7053 spojení I 25mm
Zaskl.lišty: 	standard
Vyztužení: 	standard
Odvodnění:	dopředu                     
šatny
Parametry dle křídel:		
2	Okenní klika:	-
3	Okenní klika:	-
Rozměr: 	2830	x 	1470 mm	Počet rám.profilů:	8	;Plocha:	4.160	;Hmotnost:	127	;Počet oken:	2	;
1 x 2,950 m
350mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 350 mm
1 549,00
3 098,00
1 x 2,900 m
195mm ohýbaný parapet tm. hnědý RAL 8019
868,00
1 736,00
Str. 9 z 15
Nabídka : LA3135-6, 8.10.2021

Pozice č.               

                       Počet  

Cena za kus    

  Cena celkem
13
3 ks
17 659,00 Kč
52 977,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 	2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
	interiér  /  exteriér
Barva:	Bílá/Zlatý dub
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	D078	600	OS levé - mikroventilace
2	D078	600	OS pravé - mikroventilace
pole	 tl.	výplň
1.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Meziskelní rámeček:	Chromatech Ultra černý RAL9004
Zaskl.lišty: 	standard
Vyztužení: 	standard
Odvodnění:	dopředu                     
chodba, šatna
Rozměr: 	1780	x 	1480 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	2.634	;Hmotnost:	78	;Počet oken:	1	;
1 x 1,900 m
400mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 400 mm
1 148,00
3 444,00
1 x 1,820 m
180mm ohýbaný parapet tm. hnědý RAL 8019
560,00
1 680,00
14
1 ks
26 867,00 Kč
26 867,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 	2 * bez křídla 
	2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
	interiér  /  exteriér
Barva:	Bílá/Zlatý dub
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	F		Pevné bez křídla
2	F		Pevné bez křídla
3	D078	600	OS levé - mikroventilace
4	D078	600	OS pravé - mikroventilace
pole	 tl.	výplň
1.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
3.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
4.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Meziskelní rámeček:	Chromatech Ultra černý RAL9004
Zaskl.lišty: 	standard
Vyztužení: 	standard - rám uzavřená výztuha 1,5mm
Odvodnění:	dopředu                     
Rozměr: 	2355	x 	2080 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	4.898	;Hmotnost:	134	;Počet oken:	1	;
1 x 2,400 m
350mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 350 mm
1 299,00
1 299,00
1 x 2,400 m
195mm ohýbaný parapet tm. hnědý RAL 8019
735,00
735,00
Str. 10 z 15
Nabídka : LA3135-6, 8.10.2021

Pozice č.               

                       Počet  

Cena za kus    

  Cena celkem
15
4 ks
58 044,00 Kč
232 176,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 	6 * bez křídla 
	4 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
	interiér  /  exteriér
Barva:	Bílá/Zlatý dub
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	F		Pevné bez křídla
2	D078	300	OS levé - mikroventilace
3	F		Pevné bez křídla
4	F		Pevné bez křídla
5	D078	300	O levé
6	D078	300	OS pravé - mikroventilace
7	F		Pevné bez křídla
8	F		Pevné bez křídla
9	D078	300	OS pravé - mikroventilace
10	F		Pevné bez křídla
pole	 tl.	výplň
1.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
3.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
4.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
5.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
6.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
7.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
8.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
9.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
10.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Meziskelní rámeček:	Chromatech Ultra černý RAL9004
Spojení: 	2 * SL statik 44cm4
Zaskl.lišty: 	standard
Vyztužení: 	standard
Odvodnění:	dopředu                     
stolničení, degustační studio
Parametry dle křídel:		
5	Okenní klika:	-
Rozměr: 	3490	x 	2210 mm	Počet rám.profilů:	12	;Plocha:	7.713	;Hmotnost:	230	;Počet oken:	3	;
1 x 3,600 m
350mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 350 mm
1 845,00
7 380,00
1 x 3,600 m
180mm ohýbaný parapet tm. hnědý RAL 8019
1 017,00
4 068,00
16
1 ks
18 439,00 Kč
18 439,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 	2 * bez křídla 
	2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
	interiér  /  exteriér
Barva:	Bílá/Zlatý dub
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	F		Pevné bez křídla
2	D078	500	O levé
3	D078	500	OS pravé - mikroventilace
4	F		Pevné bez křídla
Str. 11 z 15
Nabídka : LA3135-6, 8.10.2021

Pozice č.               

                       Počet  

Cena za kus    

  Cena celkem
pole	 tl.	výplň
1.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
3.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
4.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Meziskelní rámeček:	Chromatech Ultra černý RAL9004
Zaskl.lišty: 	standard
Vyztužení: 	standard
Odvodnění:	dopředu                     
D kastl
Parametry dle křídel:		
2	Okenní klika:	-
Rozměr: 	1230	x 	2210 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	2.718	;Hmotnost:	81	;Počet oken:	1	;
1 x 1,350 m
180mm ohýbaný parapet tm. hnědý RAL 8019
440,00
440,00
17
2 ks
43 466,00 Kč
86 932,00 Kč

Systém:	RI TREND Line 2D
Rám: 	TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 	3 * bez křídla 
	4 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
	interiér  /  exteriér
Barva:	Bílá/Zlatý dub
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	F		Pevné bez křídla
2	D078	500	OS levé - mikroventilace
3	F		Pevné bez křídla
4	D078	500	O levé
5	D078	500	OS pravé - mikroventilace
6	F		Pevné bez křídla
7	D078	500	OS pravé - mikroventilace
pole	 tl.	výplň
1.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
3.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
4.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
5.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
6.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
7.1	24	Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Meziskelní rámeček:	Chromatech Ultra černý RAL9004
Spojení: 	2 * 7053 spojení I 25mm
Zaskl.lišty: 	standard
Vyztužení: 	standard
Odvodnění:	dopředu                     
D kastl
Parametry dle křídel:		
4	Okenní klika:	-
Rozměr: 	3490	x 	1830 mm	Počet rám.profilů:	12	;Plocha:	6.387	;Hmotnost:	191	;Počet oken:	3	;
1 x 3,600 m
350mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 350 mm
1 845,00
3 690,00
1 x 3,520 m
180mm ohýbaný parapet tm. hnědý RAL 8019
996,00
1 992,00
Str. 12 z 15
Nabídka : LA3135-6, 8.10.2021

Suma položek

846 266,00 Kč

Sleva
-57,80 %

-489 141,75

Montáž

43 950,00

Demontáž - dřevěná okna

4 800,00

Zednické zapravení kastlová okna-polystyren

61 250,00

Zednické zapravení jednoduchá okna-šikmé zaomítání

12 400,00

Likvidace odpadu

8 200,00

Montáž venkovních parapetů

10 200,00

Olištování

464,00

Suma netto

498 388,25

DPH
21,00 %

104 661,53

Částka k zaplacení

603 049,78 Kč
                                                                                                                                                                                        
Součástí každého plastového výrobku (kromě dveří s AL prahem) je 3cm vysoký podkladní profil, jehož výška není součástí výše uvedených výrobních rozměrů oken.
       Všechny dveře a okna otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otevíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.
 
·	Doprava výrobků je v ceně montáže.
·	V ceně montáže nejsou naceněny jeřáby a manipulátory nutné pro montáž nadrozměrných výrobků.
·	Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.
·	Termín dodání je nutno dohodnout individuálně s pracovníky obchodního oddělení. 
---
Vysvětlivky:                                                            
OS			-	otevíravé sklopné okno
O			-	otevíravé okno
S			-	sklopné okno
SP			-	sklopně posuvné balkonové dveře
VD			-	vstupní dveře
D			-	balkónové dveře (kování jako vstupní dveře)
klika-klika +FAB®	-	balkónové dveře (oboustranná okenní klika + FAB® pod/nad klikou)
G.S.O.			-	garance stavebního otvoru
---
Cena montáže neobsahuje montáž parapetů ani jiného příslušenství, dále neobsahuje cenu demontáže, 
Str. 13 z 15
Nabídka : LA3135-6, 8.10.2021

likvidace, zednického zapravení ani jiných prací, pokud tyto položky nejsou výslovně obsaženy v konečné rekapitulaci. Podle normy ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, musí být použity paropropustné a parotěsné fólie, které jsou kalkulovány v cenové nabídce jako samostatná položka. Použití této technologie montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti připojovací spáry, která vzniká mezi otvorovou výplní a stavebním otvorem. V případě dotazů kontaktujte, prosím, naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže podají podrobné informace. 

Pokud paropropustné a parotěsné fólie nejsou uvedeny v cenové nabídce jako samostatná položka, tak objednatel nesouhlasí s instalací paropropustných a parotěsných fólií. Objednatel bere výslovně na vědomí, že v tomto případě nejde o instalaci otvorových výplní v souladu s normou ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, objednatel je s možnými dopady srozuměn a i přesto s realizací díla bez paropropustných a parotěsných fólií souhlasí. 

Nabídka je platná 14 dnů (v případě náhlých výrazných změn vstupních cen může být platnost nabídky omezena). 
V případně vyhlášené sezónní nebo slevové akce je platnost nabídky omezena touto akcí.
Při uzavření zakázky je účtována záloha ve výši 70% z celkové ceny díla zálohovou fakturou se splatností 14 dnů od vystavení. Doplatková faktura je účtována po předání díla se splatností 14 dnů od termínu montáže.
Termín dodání: dle povrchové úpravy, zvoleného systému a konstrukčního řešení v rozmezí 4-7 týdnů.
Záruka: 60 měsíců na plastové profily, 24 měsíců na ostatní součásti a příslušenství.
Objednatel bere výslovně na vědomí, že stanovené hodnoty teplotního součinitele prostupu tepla Uw, 
za předpokladu použití skla s hodnotou Ug ≤ 1,9 W/(m2 . K), jsou platné pro všechny velikosti výplní stavebních otvorů (viz. Prohlášení o vlastnostech pro daný profilový systém).
Dodatečný požadavek objednatele, uplatněný po uzavření smluvního vztahu, na provedení detailního výpočtu hodnot Uw pro konkrétní velikosti výplní stavebních otvorů a z něho plynoucí případné změny v konstrukci výplní, provede zhotovitel pouze za úhradu nákladů objednatelem. 
 
Objednatel bere výslovně na vědomí a souhlasí, že v případě odmítnutí montáže paropropustných a parotěsných fólií (SWS pásky)  ze strany objednatele nejde o instalaci otvorových výplní v souladu s normou ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování. 
Zhotovitel výslovně upozorňuje objednatele, že pro zachování správné funkčnosti výplní otvorů,
jejichž práh či rám navazuje přímo na rovinu podlahy (např. balkónové dveře, PSK, HST apod.), je nezbytné z interiérové strany osadit tepelné zařízení temperující spodní část výplně otvoru. Objednatel upozornění zhotovitele porozuměl a trvá na montáži výplní otvorů do stávajících stavebních otvorů.

Všechny výrobky v cenové nabídce mají deklarované parametry v uzamčeném (u oken poloha kliky dole) stavu v rámu. Zhotovitel tímto upozorňuje objednatele, že při odemčeném stavu nelze dosáhnout stejných parametrů, jako ve stavu uzamčeném, tento rozdíl není vadou, kterou by bylo možné reklamovat. S tímto vědomím a poučením objednatel výrobek kupuje.

Objednatel bere na vědomí, že před provedením blower door testu je nutné namontované prvky nechat zhotovitelem seřídit. Seřízení prvků před blower door testem je zpoplatněno nad rámec ceny díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši 1.000,- Kč za seřízení prvků nebo částku ve výši 1.500,- Kč v případě seřízení prvků a účasti technika zhotovitele při blower door testu a to se splatností 
14 dnů ode dne vystavení faktury. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o požadavku na seřízení prvků 14 dnů před předpokládaným termínem provádění blower door testu.

Pro hladký průběh dodávky si Vás dovolujeme upozornit na toto:
Str. 14 z 15
Nabídka : LA3135-6, 8.10.2021

1/ Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule bez přerušení vinou stavební nepřipravenosti a ve smluvním termínu. Přerušení montáže vinou objednatele může mít za následek zvýšení ceny montáže. Náklad na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla.
2/ V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po zabudování.
3/ Po montáži a následujících zednických pracech objednatele je nutno zabezpečit čistotu kování a čistotu odtokových drážek v dolní části rámu.
4/ Po montáži a následujících zednických pracech je objednatel povinnen ihned odstranit z oken ochrannou polepovou folii.
5/ Pro spolehlivý chod výrobků je nezbytné, aby  objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní promazání.

  Montáží se rozumí :
  - zaměření skutečných rozměrů na realizované stavbě
  - demontáž pro fyzické osoby je zdarma (kromě demontáže železných a ocelových konstrukcí, která je 
    za úplatu)
  - demontáží se rozumí vybourání původních oken, vnitřních parapetů, venkovních parapetů (v případě, 
    že to zákazník požaduje) a odnos na určené místo (podesta patra v paneláku, dvůr u RD a pod.)
  - zamontování výrobků do  připravených otvorů (tj. ukotvení do ostění a vyplnění připojovací spáry 
    polyuretanovou pěnou)
  - osazení třístupňového uzávěru připojovací spáry - SWS (je-li předmětem cenové nabídky)
  - seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti
  - kotevní materiál + PUR pěna jsou v ceně montáže
  - pokud zákazník nemá ve smlouvě zed.zapravení, parapety venkovní i vnitřní pouze dodáváme  
    společně se zakázkou
  - vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.
                                                                       
  Zednickým zapravením se rozumí :
  - zapravení vnitřních špalet v provedení dle dohody s objednatelem
  - montáž vnitřních parapetů
  - zednické začištění montážní spáry zvenku (bílým akryl. tmelem) v případě, že nedojde k následnému 
    (navazujícímu) zateplení objektu
  - montáž venkovních parapetů není zahrnuta v ceně zednického zapravení (pokud není individuálně 
    nasmlouvána a není uvedena v cenové nabídce samostatnou položkou)
  - v ceně zednického zapravení není likvidace odpadu
  - vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.
                                                      
  Likvidací odpadu se rozumí :
  - odvoz rámů, křídel, suti
  - Pokud je likvidace zasmluvněna, je uvedena v cenové nabídce samostatnou položkou.
  - vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.
 
Zkontrolujte prosím pečlivě všechny uvedené prvky předmětu CENOVÉ NABÍDKY. Jakákoliv změna v zadání po uzavření Smlouvy o dílo (kupní smlouvy), může mít za následek posunutí termínu dodání a vznik vícenákladů. Potvrzení této cenové nabídky je považováno za závaznou objednávku ze strany objednatele a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo (kupní smlouvy).
Ve Bzenci dne

Za RI OKNA a.s.						Za objednatele
Str. 15 z 15
Nabídka : LA3135-6, 8.10.2021